{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":48311,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"",null,"51,9668738","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 12/12/2024"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000",null,""]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000",null,""]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000",null,""]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000",null,""]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000",null,""]
["97142",null,null,"",null,"53,2374102"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000",null,""]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000",null,""]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000",null,""]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000",null,""]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000",null,""]
["97143",null,null,"",null,"55,2702704"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000",null,""]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000",null,""]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000",null,""]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000",null,""]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000",null,""]
["97144",null,null,"",null,"56,5547129"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000",null,""]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000",null,""]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000",null,""]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000",null,""]
["97145",null,null,"",null,"57,2719062"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000",null,""]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000",null,""]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000",null,""]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000",null,""]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000",null,""]
["97146",null,null,"",null,"57,7606179"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000",null,""]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000",null,""]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000",null,""]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000",null,""]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["97147",null,null,"",null,"58,1473970"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000",null,""]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000",null,""]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000",null,""]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000",null,""]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000",null,""]
["97148",null,null,"",null,"58,4384385"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000",null,""]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000",null,""]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000",null,""]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000",null,""]
["97149",null,null,"",null,"58,6299893"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000",null,""]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000",null,""]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000",null,""]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000",null,""]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000",null,""]
["97150",null,null,"",null,"48,7398375"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000",null,""]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000",null,""]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000",null,""]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000",null,""]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000",null,""]
["97151",null,null,"",null,"49,1548811"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000",null,""]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000",null,""]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000",null,""]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000",null,""]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000",null,""]
["97152",null,null,"",null,"49,8337868"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000",null,""]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000",null,""]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000",null,""]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000",null,""]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000",null,""]
["97153",null,null,"",null,"50,1470196"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000",null,""]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000",null,""]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000",null,""]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000",null,""]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000",null,""]
["97154",null,null,"",null,"50,4197650"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000",null,""]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000",null,""]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000",null,""]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000",null,""]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000",null,""]
["97155",null,null,"",null,"50,5317995"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000",null,""]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000",null,""]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000",null,""]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000",null,""]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000",null,""]
["97156",null,null,"",null,"50,4169690"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000",null,""]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000",null,""]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000",null,""]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000",null,""]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000",null,""]
["97157",null,null,"",null,"52,5000001"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000",null,""]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000",null,""]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000",null,""]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000",null,""]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000",null,""]
["97158",null,null,"",null,"53,9379476"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000",null,""]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000",null,""]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000",null,""]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000",null,""]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000",null,""]
["97159",null,null,"",null,"56,1188812"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000",null,""]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000",null,""]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000",null,""]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000",null,""]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000",null,""]
["97160",null,null,"",null,"57,6177287"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000",null,""]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000",null,""]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000",null,""]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000",null,""]
["97161",null,null,"",null,"58,1714287"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000",null,""]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000",null,""]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000",null,""]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000",null,""]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000",null,""]
["97162",null,null,"",null,"58,6575876"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000",null,""]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000",null,""]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000",null,""]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000",null,""]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000",null,""]
["97163",null,null,"",null,"59,0524536"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000",null,""]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000",null,""]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000",null,""]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000",null,""]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000",null,""]
["97164",null,null,"",null,"59,4007491"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000",null,""]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000",null,""]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000",null,""]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000",null,""]
["97165",null,null,"",null,"59,5430108"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000",null,""]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000",null,""]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000",null,""]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000",null,""]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000",null,""]
["97166",null,null,"",null,"50,9355510"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000",null,""]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000",null,""]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000",null,""]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000",null,""]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000",null,""]
["97167",null,null,"",null,"51,4072120"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000",null,""]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000",null,""]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000",null,""]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000",null,""]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000",null,""]
["97168",null,null,"",null,"52,1321553"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000",null,""]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000",null,""]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000",null,""]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000",null,""]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000",null,""]
["97169",null,null,"",null,"52,5118806"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000",null,""]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000",null,""]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000",null,""]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000",null,""]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000",null,""]
["97170",null,null,"",null,"52,7355625"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000",null,""]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000",null,""]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000",null,""]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000",null,""]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000",null,""]
["97171",null,null,"",null,"52,8426258"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000",null,""]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000",null,""]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000",null,""]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000",null,""]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000",null,""]
["97172",null,null,"",null,"52,6063101"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000",null,""]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000",null,""]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000",null,""]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000",null,""]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000",null,""]
["105249",null,null,"",null,"46,6225599"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000",null,""]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000",null,""]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000",null,""]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000",null,""]
["105250",null,null,"",null,"50,1611864"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000",null,""]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000",null,""]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000",null,""]
["105251",null,null,"",null,"51,3135831"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000",null,""]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000",null,""]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000",null,""]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["105252",null,null,"",null,"53,4402703"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000",null,""]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000",null,""]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000",null,""]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000",null,""]
["105253",null,null,"",null,"54,8233696"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000",null,""]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000",null,""]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000",null,""]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000",null,""]
["105254",null,null,"",null,"55,4111332"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000",null,""]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000",null,""]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000",null,""]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000",null,""]
["105255",null,null,"",null,"55,9137180"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000",null,""]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000",null,""]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000",null,""]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000",null,""]
["105256",null,null,"",null,"56,2923730"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000",null,""]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000",null,""]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000",null,""]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000",null,""]
["105257",null,null,"",null,"56,5348400"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000",null,""]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000",null,""]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000",null,""]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000",null,""]
["105258",null,null,"",null,"54,9932525"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000",null,""]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000",null,""]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000",null,""]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000",null,""]
["105259",null,null,"",null,"49,6046390"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000",null,""]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000",null,""]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000",null,""]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000",null,""]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000",null,""]
["105261",null,null,"",null,"54,9427367"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000",null,""]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000",null,""]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000",null,""]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000",null,""]
["105262",null,null,"",null,"47,5235850"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000",null,""]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000",null,""]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000",null,""]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000",null,""]
["105263",null,null,"",null,"47,7259186"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000",null,""]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000",null,""]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000",null,""]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000",null,""]
["105264",null,null,"",null,"48,4964367"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000",null,""]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000",null,""]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000",null,""]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000",null,""]
["105265",null,null,"",null,"48,8998308"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000",null,""]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000",null,""]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000",null,""]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000",null,""]
["105266",null,null,"",null,"49,0501102"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000",null,""]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000",null,""]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000",null,""]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000",null,""]
["105267",null,null,"",null,"49,0990432"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000",null,""]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000",null,""]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000",null,""]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000",null,""]
["105268",null,null,"",null,"47,7277318"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000",null,""]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000",null,""]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000",null,""]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000",null,""]
["105269",null,null,"",null,"49,9573744"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000",null,""]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000",null,""]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000",null,""]
["105270",null,null,"",null,"56,6260988"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000",null,""]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000",null,""]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000",null,""]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000",null,""]
["105271",null,null,"",null,"47,3549380"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000",null,""]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000",null,""]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000",null,""]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000",null,""]
["105272",null,null,"",null,"47,6774475"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000",null,""]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000",null,""]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000",null,""]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000",null,""]
["105273",null,null,"",null,"48,2817544"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000",null,""]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000",null,""]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000",null,""]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000",null,""]
["105274",null,null,"",null,"48,6291002"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000",null,""]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000",null,""]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000",null,""]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000",null,""]
["105275",null,null,"",null,"48,8167019"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000",null,""]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000",null,""]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000",null,""]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000",null,""]
["105276",null,null,"",null,"48,9287665"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000",null,""]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000",null,""]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000",null,""]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000",null,""]
["105277",null,null,"",null,"48,2908395"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000",null,""]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000",null,""]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000",null,""]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000",null,""]
["105278",null,null,"",null,"48,8732395"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000",null,""]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000",null,""]
["105279",null,null,"",null,"49,9592170"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000",null,""]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000",null,""]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000",null,""]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000",null,""]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000",null,""]
["105280",null,null,"",null,"52,1135453"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000",null,""]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000",null,""]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000",null,""]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000",null,""]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000",null,""]
["105281",null,null,"",null,"53,4011917"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000",null,""]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000",null,""]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000",null,""]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000",null,""]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000",null,""]
["105282",null,null,"",null,"51,3119534"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000",null,""]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000",null,""]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000",null,""]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000",null,""]
["105283",null,null,"",null,"52,0580165"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000",null,""]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000",null,""]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000",null,""]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000",null,""]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000",null,""]
["105284",null,null,"",null,"53,9159111"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000",null,""]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000",null,""]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000",null,""]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000",null,""]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000",null,""]
["105297",null,null,"",null,"49,0047394"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000",null,""]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000",null,""]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000",null,""]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000",null,""]
["105298",null,null,"",null,"53,7047054"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000",null,""]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000",null,""]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000",null,""]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000",null,""]
["105299",null,null,"",null,"55,2020637"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000",null,""]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000",null,""]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000",null,""]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000",null,""]
["105300",null,null,"",null,"55,8354027"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000",null,""]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000",null,""]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000",null,""]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000",null,""]
["105301",null,null,"",null,"56,3312180"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000",null,""]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000",null,""]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000",null,""]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000",null,""]
["105302",null,null,"",null,"56,6806945"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000",null,""]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000",null,""]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000",null,""]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000",null,""]
["105303",null,null,"",null,"56,9696971"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000",null,""]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000",null,""]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000",null,""]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000",null,""]
["105304",null,null,"",null,"57,0594370"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000",null,""]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000",null,""]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000",null,""]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000",null,""]
["105305",null,null,"",null,"49,1393311"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000",null,""]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000",null,""]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000",null,""]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000",null,""]
["105306",null,null,"",null,"49,4245000"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000",null,""]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000",null,""]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000",null,""]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000",null,""]
["105307",null,null,"",null,"50,1017356"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000",null,""]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000",null,""]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000",null,""]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000",null,""]
["105317",null,null,"",null,"54,5175440"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000",null,""]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000",null,""]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000",null,""]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000",null,""]
["105318",null,null,"",null,"54,8091604"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000",null,""]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000",null,""]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000",null,""]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000",null,""]
["105319",null,null,"",null,"53,4310669"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000",null,""]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000",null,""]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000",null,""]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000",null,""]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000",null,""]
["105320",null,null,"",null,"53,9707018"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000",null,""]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000",null,""]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000",null,""]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000",null,""]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000",null,""]
["105321",null,null,"",null,"54,3944033"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000",null,""]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000",null,""]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000",null,""]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000",null,""]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000",null,""]
["105322",null,null,"",null,"54,6577948"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000",null,""]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000",null,""]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000",null,""]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000",null,""]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000",null,""]
["105323",null,null,"",null,"54,8881038"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000",null,""]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000",null,""]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000",null,""]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000",null,""]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000",null,""]
["105324",null,null,"",null,"54,8241660"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000",null,""]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000",null,""]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000",null,""]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000",null,""]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000",null,""]
["105325",null,null,"",null,"47,4873485"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000",null,""]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000",null,""]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000",null,""]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000",null,""]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000",null,""]
["105326",null,null,"",null,"47,6756865"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000",null,""]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000",null,""]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000",null,""]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000",null,""]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000",null,""]
["105340",null,null,"",null,"50,4658058"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000",null,""]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000",null,""]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000",null,""]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000",null,""]
["105341",null,null,"",null,"50,7622475"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000",null,""]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000",null,""]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000",null,""]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000",null,""]
["105342",null,null,"",null,"49,8593334"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000",null,""]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000",null,""]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000",null,""]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000",null,""]
["105343",null,null,"",null,"48,2758622"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000",null,""]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000",null,""]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000",null,""]
["105344",null,null,"",null,"48,4422461"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000",null,""]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000",null,""]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000",null,""]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000",null,""]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000",null,""]
["105345",null,null,"",null,"49,0205513"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000",null,""]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000",null,""]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000",null,""]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000",null,""]
["105346",null,null,"",null,"49,0719474"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000",null,""]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000",null,""]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000",null,""]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000",null,""]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000",null,""]
["105347",null,null,"",null,"47,7038757"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000",null,""]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000",null,""]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000",null,""]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000",null,""]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000",null,""]
["105348",null,null,"",null,"54,3240382"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000",null,""]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000",null,""]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000",null,""]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000",null,""]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000",null,""]
["105349",null,null,"",null,"54,6169263"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000",null,""]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000",null,""]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000",null,""]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000",null,""]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000",null,""]
["105350",null,null,"",null,"54,8179580"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000",null,""]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000",null,""]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000",null,""]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000",null,""]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000",null,""]
["105351",null,null,"",null,"54,8410849"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000",null,""]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000",null,""]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000",null,""]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000",null,""]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000",null,""]
["105352",null,null,"",null,"46,0934581"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000",null,""]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000",null,""]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000",null,""]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000",null,""]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000",null,""]
["105353",null,null,"",null,"46,3308557"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000",null,""]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000",null,""]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000",null,""]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000",null,""]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000",null,""]
["105354",null,null,"",null,"47,0131671"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000",null,""]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000",null,""]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000",null,""]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000",null,""]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000",null,""]
["105355",null,null,"",null,"47,3768277"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000",null,""]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000",null,""]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000",null,""]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000",null,""]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000",null,""]
["105356",null,null,"",null,"47,5451344"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000",null,""]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000",null,""]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000",null,""]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000",null,""]
["105357",null,null,"",null,"47,6297183"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000",null,""]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000",null,""]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000",null,""]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000",null,""]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000",null,""]
["105358",null,null,"",null,"46,6097890"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000",null,""]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000",null,""]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000",null,""]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000",null,""]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000",null,""]
["105369",null,null,"",null,"13,8467677"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000",null,""]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000",null,""]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000",null,""]
["105377",null,null,"",null,"16,3273871"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000",null,""]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000",null,""]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000",null,""]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000",null,""]
["105378",null,null,"",null,"50,1230518"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000",null,""]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000",null,""]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000",null,""]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000",null,""]
["105379",null,null,"",null,"52,2952854"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000",null,""]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000",null,""]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000",null,""]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000",null,""]
["105380",null,null,"",null,"47,6375599"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000",null,""]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000",null,""]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000",null,""]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000",null,""]
["105388",null,null,"",null,"52,2116905"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000",null,""]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000",null,""]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000",null,""]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000",null,""]
["105389",null,null,"",null,"53,5759098"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000",null,""]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000",null,""]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000",null,""]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000",null,""]
["105390",null,null,"",null,"50,6680566"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000",null,""]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000",null,""]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000",null,""]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000",null,""]
["105391",null,null,"",null,"48,8509723"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000",null,""]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000",null,""]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000",null,""]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000",null,""]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000",null,""]
["105392",null,null,"",null,"53,4895315"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000",null,""]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000",null,""]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000",null,""]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000",null,""]
["105393",null,null,"",null,"53,9892519"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000",null,""]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000",null,""]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000",null,""]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000",null,""]
["105394",null,null,"",null,"54,4649186"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000",null,""]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000",null,""]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000",null,""]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000",null,""]
["105395",null,null,"",null,"54,7479123"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000",null,""]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000",null,""]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000",null,""]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000",null,""]
["105396",null,null,"",null,"54,9148820"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000",null,""]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000",null,""]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000",null,""]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000",null,""]
["105397",null,null,"",null,"54,9212599"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000",null,""]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000",null,""]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000",null,""]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000",null,""]
["105398",null,null,"",null,"46,1423222"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000",null,""]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000",null,""]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000",null,""]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000",null,""]
["105399",null,null,"",null,"46,3719899"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000",null,""]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000",null,""]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000",null,""]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000",null,""]
["105400",null,null,"",null,"47,0580073"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000",null,""]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000",null,""]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000",null,""]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000",null,""]
["105401",null,null,"",null,"47,4053125"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000",null,""]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000",null,""]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000",null,""]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000",null,""]
["105402",null,null,"",null,"47,5597666"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000",null,""]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000",null,""]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000",null,""]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000",null,""]
["97173",null,null,"",null,"48,7567139"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000",null,""]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000",null,""]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000",null,""]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000",null,""]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000",null,""]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000",null,""]
["97174",null,null,"",null,"49,4888555"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000",null,""]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000",null,""]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000",null,""]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000",null,""]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000",null,""]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000",null,""]
["97175",null,null,"",null,"49,9855200"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000",null,""]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000",null,""]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000",null,""]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000",null,""]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000",null,""]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000",null,""]
["97176",null,null,"",null,"50,4396586"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000",null,""]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000",null,""]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000",null,""]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000",null,""]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000",null,""]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000",null,""]
["97177",null,null,"",null,"50,7627505"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000",null,""]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000",null,""]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000",null,""]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000",null,""]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000",null,""]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000",null,""]
["97178",null,null,"",null,"51,2190548"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000",null,""]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000",null,""]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000",null,""]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000",null,""]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000",null,""]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000",null,""]
["97179",null,null,"",null,"51,5586384"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000",null,""]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000",null,""]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000",null,""]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000",null,""]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000",null,""]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000",null,""]
["97180",null,null,"",null,"51,7922763"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000",null,""]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000",null,""]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000",null,""]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000",null,""]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000",null,""]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000",null,""]
["97181",null,null,"",null,"51,9845410"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000",null,""]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000",null,""]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000",null,""]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000",null,""]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000",null,""]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000",null,""]
["97182",null,null,"",null,"50,8201995"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000",null,""]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000",null,""]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000",null,""]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000",null,""]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000",null,""]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000",null,""]
["97183",null,null,"",null,"50,1439646"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000",null,""]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000",null,""]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000",null,""]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000",null,""]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000",null,""]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000",null,""]
["97184",null,null,"",null,"50,8099052"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000",null,""]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000",null,""]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000",null,""]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000",null,""]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000",null,""]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000",null,""]
["97185",null,null,"",null,"51,2931728"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000",null,""]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000",null,""]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000",null,""]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000",null,""]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000",null,""]
["97186",null,null,"",null,"51,7022180"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000",null,""]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000",null,""]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000",null,""]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000",null,""]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000",null,""]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000",null,""]
["97187",null,null,"",null,"51,9989911"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000",null,""]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000",null,""]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000",null,""]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000",null,""]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000",null,""]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000",null,""]
["97188",null,null,"",null,"52,4437067"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000",null,""]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000",null,""]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000",null,""]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000",null,""]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000",null,""]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000",null,""]
["97189",null,null,"",null,"52,7461872"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000",null,""]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000",null,""]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000",null,""]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000",null,""]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000",null,""]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000",null,""]
["97190",null,null,"",null,"52,9731802"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000",null,""]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000",null,""]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000",null,""]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000",null,""]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000",null,""]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000",null,""]
["97191",null,null,"",null,"53,1508335"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000",null,""]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000",null,""]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000",null,""]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000",null,""]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000",null,""]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000",null,""]
["97192",null,null,"",null,"52,1615033"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000",null,""]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000",null,""]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000",null,""]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000",null,""]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000",null,""]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000",null,""]
["90694",null,null,"",null,"5,5073720"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000",null,""]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000",null,""]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000",null,""]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000",null,""]
["90695",null,null,"",null,"3,4191930"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000",null,""]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000",null,""]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000",null,""]
["90696",null,null,"",null,"2,3653715"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000",null,""]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000",null,""]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["90697",null,null,"",null,"1,7304229"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000",null,""]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000",null,""]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000",null,""]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000",null,""]
["90698",null,null,"",null,"1,2667317"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000",null,""]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000",null,""]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000",null,""]
["90699",null,null,"",null,"0,9937355"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000",null,""]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000",null,""]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000",null,""]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000",null,""]
["90700",null,null,"",null,"0,7701039"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000",null,""]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000",null,""]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000",null,""]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000",null,""]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000",null,""]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000",null,""]
["90701",null,null,"",null,"4,8600029"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000",null,""]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000",null,""]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000",null,""]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000",null,""]
["90702",null,null,"",null,"3,3368365"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000",null,""]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000",null,""]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000",null,""]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000",null,""]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000",null,""]
["90703",null,null,"",null,"2,3966480"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000",null,""]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000",null,""]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000",null,""]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000",null,""]
["90704",null,null,"",null,"1,7804823"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000",null,""]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000",null,""]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000",null,""]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000",null,""]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000",null,""]
["90705",null,null,"",null,"1,5034784"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000",null,""]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000",null,""]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000",null,""]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000",null,""]
["90706",null,null,"",null,"1,0683019"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000",null,""]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000",null,""]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000",null,""]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000",null,""]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000",null,""]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000",null,""]
["90708",null,null,"",null,"0,6228412"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000",null,""]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000",null,""]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000",null,""]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000",null,""]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000",null,""]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000",null,""]
["90724",null,null,"",null,"73,6908784"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000",null,""]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000",null,""]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000",null,""]
["90725",null,null,"",null,"73,3790738"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000",null,""]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000",null,""]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000",null,""]
["90726",null,null,"",null,"73,0048978"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000",null,""]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000",null,""]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000",null,""]
["90727",null,null,"",null,"72,7747390"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000",null,""]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000",null,""]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000",null,""]
["90728",null,null,"",null,"72,6159231"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000",null,""]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000",null,""]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["90729",null,null,"",null,"72,4736637"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000",null,""]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000",null,""]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000",null,""]
["90730",null,null,"",null,"72,3670307"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000",null,""]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000",null,""]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000",null,""]
["90731",null,null,"",null,"72,2819978"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000",null,""]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000",null,""]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["90732",null,null,"",null,"72,1249048"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000",null,""]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000",null,""]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000",null,""]
["90733",null,null,"",null,"77,4390244"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000",null,""]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000",null,""]
["90734",null,null,"",null,"77,5193799"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000",null,""]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000",null,""]
["90735",null,null,"",null,"77,4553572"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["90736",null,null,"",null,"77,2549020"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000",null,""]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000",null,""]
["90737",null,null,"",null,"77,0979021"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000",null,""]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000",null,""]
["90738",null,null,"",null,"77,0569621"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000",null,""]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000",null,""]
["90739",null,null,"",null,"47,5215518"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000",null,""]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000",null,""]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000",null,""]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000",null,""]
["90740",null,null,"",null,"77,1889401"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000",null,""]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000",null,""]
["90741",null,null,"",null,"77,2819473"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000",null,""]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000",null,""]
["90742",null,null,"",null,"77,4368232"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000",null,""]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000",null,""]
["90743",null,null,"",null,"77,1986971"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000",null,""]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000",null,""]
["90744",null,null,"",null,"77,2525850"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000",null,""]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000",null,""]
["90745",null,null,"",null,"47,5409837"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000",null,""]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000",null,""]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000",null,""]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000",null,""]
["90746",null,null,"",null,"77,6203967"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000",null,""]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000",null,""]
["90747",null,null,"",null,"36,2040592"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000",null,""]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000",null,""]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000",null,""]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000",null,""]
["94869",null,null,"",null,"0,3474078"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000",null,""]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000",null,""]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000",null,""]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000",null,""]
["94870",null,null,"",null,"34,5744680"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000",null,""]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000",null,""]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000",null,""]
["94871",null,null,"",null,"0,3961478"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000",null,""]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000",null,""]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000",null,""]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000",null,""]
["94872",null,null,"",null,"43,7735849"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000",null,""]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000",null,""]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000",null,""]
["94875",null,null,"",null,"0,5809495"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000",null,""]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000",null,""]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000",null,""]
["94876",null,null,"",null,"32,7011118"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000",null,""]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000",null,""]
["94878",null,null,"",null,"33,1451157"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000",null,""]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000",null,""]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000",null,""]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000",null,""]
["94879",null,null,"",null,"0,5425964"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000",null,""]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000",null,""]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000",null,""]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000",null,""]
["94880",null,null,"",null,"31,4867527"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000",null,""]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000",null,""]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000",null,""]
["94881",null,null,"",null,"0,4670466"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000",null,""]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000",null,""]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000",null,""]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000",null,""]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000",null,""]
["94882",null,null,"",null,"32,1341118"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000",null,""]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000",null,""]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000",null,""]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000",null,""]
["94884",null,null,"",null,"33,0253702"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000",null,""]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000",null,""]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000",null,""]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000",null,""]
["97121",null,null,"",null,"75,0877193"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000",null,""]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000",null,""]
["97122",null,null,"",null,"73,0659026"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000",null,""]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000",null,""]
["97123",null,null,"",null,"72,5247525"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000",null,""]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000",null,""]
["97124",null,null,"",null,"74,3589744"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000",null,""]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000",null,""]
["97125",null,null,"",null,"71,9298246"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000",null,""]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000",null,""]
["97126",null,null,"",null,"71,2990937"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000",null,""]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000",null,""]
["102264",null,null,"",null,"12,7510040"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000",null,""]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000",null,""]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200",null,""]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800",null,""]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800",null,""]
["102265",null,null,"",null,"71,9714258"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000",null,""]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000",null,""]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000",null,""]
["102266",null,null,"",null,"71,9384561"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000",null,""]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000",null,""]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000",null,""]
["102267",null,null,"",null,"71,8392148"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000",null,""]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000",null,""]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000",null,""]
["102268",null,null,"",null,"71,8221363"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000",null,""]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000",null,""]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000",null,""]
["102269",null,null,"",null,"71,7506184"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000",null,""]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000",null,""]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000",null,""]
["105260",null,null,"",null,"9,2801387"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000",null,""]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000",null,""]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000",null,""]
["105285",null,null,"",null,"7,7161862"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000",null,""]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000",null,""]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000",null,""]
["105286",null,null,"",null,"31,2209094"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000",null,""]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000",null,""]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000",null,""]
["105287",null,null,"",null,"27,4738067"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000",null,""]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000",null,""]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000",null,""]
["105288",null,null,"",null,"22,8066298"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000",null,""]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000",null,""]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000",null,""]
["105289",null,null,"",null,"19,5926966"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000",null,""]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000",null,""]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000",null,""]
["105290",null,null,"",null,"19,6794448"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000",null,""]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000",null,""]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000",null,""]
["105291",null,null,"",null,"16,7737454"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000",null,""]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000",null,""]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000",null,""]
["105292",null,null,"",null,"28,3427087"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000",null,""]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000",null,""]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000",null,""]
["105293",null,null,"",null,"24,6976744"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000",null,""]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000",null,""]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000",null,""]
["105294",null,null,"",null,"16,8921868"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000",null,""]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000",null,""]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000",null,""]
["105295",null,null,"",null,"14,3117385"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000",null,""]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000",null,""]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000",null,""]
["105296",null,null,"",null,"11,5176500"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000",null,""]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000",null,""]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000",null,""]
["105308",null,null,"",null,"71,1538462"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000",null,""]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000",null,""]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000",null,""]
["105309",null,null,"",null,"70,6349207"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000",null,""]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000",null,""]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000",null,""]
["105310",null,null,"",null,"70,4201681"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000",null,""]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["105311",null,null,"",null,"72,2666667"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000",null,""]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000",null,""]
["105312",null,null,"",null,"69,9481866"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000",null,""]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000",null,""]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000",null,""]
["105313",null,null,"",null,"69,3045564"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000",null,""]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000",null,""]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000",null,""]
["105314",null,null,"",null,"68,7626775"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000",null,""]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000",null,""]
["105315",null,null,"",null,"71,4429869"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000",null,""]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000",null,""]
["105316",null,null,"",null,"54,0484787"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000",null,""]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000",null,""]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000",null,""]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000",null,""]
["105327",null,null,"",null,"5,9068797"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000",null,""]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000",null,""]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000",null,""]
["105328",null,null,"",null,"4,8201269"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000",null,""]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000",null,""]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000",null,""]
["105329",null,null,"",null,"4,1648898"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000",null,""]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000",null,""]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000",null,""]
["105330",null,null,"",null,"3,3898305"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000",null,""]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000",null,""]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000",null,""]
["105331",null,null,"",null,"5,4330392"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000",null,""]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000",null,""]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000",null,""]
["105332",null,null,"",null,"4,4512195"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000",null,""]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000",null,""]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000",null,""]
["105333",null,null,"",null,"2,6325344"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000",null,""]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000",null,""]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000",null,""]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000",null,""]
["105334",null,null,"",null,"1,9962369"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000",null,""]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000",null,""]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["105335",null,null,"",null,"2,0626938"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000",null,""]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000",null,""]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000",null,""]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000",null,""]
["105336",null,null,"",null,"1,5611711"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000",null,""]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000",null,""]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000",null,""]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000",null,""]
["105337",null,null,"",null,"1,6905376"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000",null,""]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000",null,""]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000",null,""]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000",null,""]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000",null,""]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000",null,""]
["105338",null,null,"",null,"1,2790747"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000",null,""]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000",null,""]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000",null,""]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000",null,""]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000",null,""]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000",null,""]
["105339",null,null,"",null,"71,3355049"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000",null,""]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000",null,""]
["105359",null,null,"",null,"72,2452362"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000",null,""]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000",null,""]
["105360",null,null,"",null,"70,3956344"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000",null,""]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000",null,""]
["105361",null,null,"",null,"69,6084162"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000",null,""]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000",null,""]
["105362",null,null,"",null,"73,7197524"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000",null,""]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000",null,""]
["105363",null,null,"",null,"72,2689076"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000",null,""]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000",null,""]
["105364",null,null,"",null,"71,8072290"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000",null,""]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000",null,""]
["105365",null,null,"",null,"72,1717589"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000",null,""]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000",null,""]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000",null,""]
["105366",null,null,"",null,"70,2482149"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000",null,""]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000",null,""]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000",null,""]
["105367",null,null,"",null,"69,5652174"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000",null,""]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000",null,""]
["105368",null,null,"",null,"13,3576475"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000",null,""]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000",null,""]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000",null,""]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000",null,""]
["105370",null,null,"",null,"11,1808328"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000",null,""]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000",null,""]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000",null,""]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000",null,""]
["105371",null,null,"",null,"68,0746217"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000",null,""]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000",null,""]
["105372",null,null,"",null,"48,6318409"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000",null,""]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000",null,""]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000",null,""]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000",null,""]
["105373",null,null,"",null,"49,8936171"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000",null,""]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000",null,""]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000",null,""]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000",null,""]
["105374",null,null,"",null,"9,6128347"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000",null,""]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000",null,""]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000",null,""]
["105375",null,null,"",null,"19,4580476"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000",null,""]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000",null,""]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000",null,""]
["105376",null,null,"",null,"16,5780901"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000",null,""]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000",null,""]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000",null,""]
["105381",null,null,"",null,"69,0024733"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000",null,""]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000",null,""]
["105382",null,null,"",null,"68,1241185"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000",null,""]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000",null,""]
["105383",null,null,"",null,"72,9896908"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000",null,""]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000",null,""]
["105384",null,null,"",null,"71,3798978"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000",null,""]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000",null,""]
["105385",null,null,"",null,"70,7317074"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000",null,""]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000",null,""]
["105386",null,null,"",null,"71,3065327"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000",null,""]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000",null,""]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000",null,""]
["105387",null,null,"",null,"68,9144737"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000",null,""]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000",null,""]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000",null,""]
["92833",null,null,"",null,"2,4045854"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000",null,""]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000",null,""]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000",null,""]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000",null,""]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000",null,""]
["92834",null,null,"",null,"25,1707317"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000",null,""]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000",null,""]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000",null,""]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000",null,""]
["92835",null,null,"",null,"3,2531824"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000",null,""]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000",null,""]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000",null,""]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000",null,""]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000",null,""]
["92836",null,null,"",null,"27,0787343"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000",null,""]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000",null,""]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000",null,""]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000",null,""]
["92837",null,null,"",null,"2,3847376"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000",null,""]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000",null,""]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000",null,""]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000",null,""]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000",null,""]
["92838",null,null,"",null,"28,0046674"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000",null,""]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000",null,""]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000",null,""]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000",null,""]
["92839",null,null,"",null,"2,3910356"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000",null,""]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000",null,""]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000",null,""]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000",null,""]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000",null,""]
["92840",null,null,"",null,"28,3517539"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000",null,""]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000",null,""]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000",null,""]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000",null,""]
["92841",null,null,"",null,"2,1827806"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000",null,""]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000",null,""]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000",null,""]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000",null,""]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000",null,""]
["92842",null,null,"",null,"26,9356388"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000",null,""]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000",null,""]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000",null,""]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000",null,""]
["92843",null,null,"",null,"2,4431681"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000",null,""]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000",null,""]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000",null,""]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000",null,""]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000",null,""]
["92844",null,null,"",null,"26,2817402"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000",null,""]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000",null,""]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000",null,""]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000",null,""]
["92845",null,null,"",null,"1,8719371"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000",null,""]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000",null,""]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000",null,""]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000",null,""]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000",null,""]
["92846",null,null,"",null,"26,0335826"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000",null,""]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000",null,""]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000",null,""]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000",null,""]
["92847",null,null,"",null,"2,0464481"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000",null,""]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000",null,""]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000",null,""]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000",null,""]
["92848",null,null,"",null,"24,8289931"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000",null,""]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000",null,""]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000",null,""]
["92849",null,null,"",null,"2,9146330"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000",null,""]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000",null,""]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000",null,""]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000",null,""]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000",null,""]
["92850",null,null,"",null,"27,4144651"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000",null,""]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000",null,""]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000",null,""]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000",null,""]
["92851",null,null,"",null,"3,9262576"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000",null,""]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000",null,""]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000",null,""]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000",null,""]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000",null,""]
["92852",null,null,"",null,"29,1949563"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000",null,""]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000",null,""]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000",null,""]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000",null,""]
["92853",null,null,"",null,"2,8816180"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000",null,""]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000",null,""]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000",null,""]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000",null,""]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000",null,""]
["92854",null,null,"",null,"30,0025555"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000",null,""]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000",null,""]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000",null,""]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000",null,""]
["92855",null,null,"",null,"2,8908908"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000",null,""]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000",null,""]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000",null,""]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000",null,""]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000",null,""]
["92856",null,null,"",null,"30,3297626"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000",null,""]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000",null,""]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000",null,""]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000",null,""]
["92857",null,null,"",null,"2,6438569"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000",null,""]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000",null,""]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000",null,""]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000",null,""]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000",null,""]
["92858",null,null,"",null,"29,0131801"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000",null,""]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000",null,""]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000",null,""]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000",null,""]
["92859",null,null,"",null,"2,9537556"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000",null,""]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000",null,""]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000",null,""]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000",null,""]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000",null,""]
["92860",null,null,"",null,"28,3777999"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000",null,""]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000",null,""]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000",null,""]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000",null,""]
["92861",null,null,"",null,"2,2704430"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000",null,""]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000",null,""]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000",null,""]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000",null,""]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000",null,""]
["92862",null,null,"",null,"28,1600598"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000",null,""]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000",null,""]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000",null,""]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000",null,""]
["92863",null,null,"",null,"2,4767256"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000",null,""]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000",null,""]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000",null,""]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000",null,""]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000",null,""]
["92864",null,null,"",null,"26,9665316"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000",null,""]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000",null,""]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000",null,""]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000",null,""]
["92210",null,null,"",null,"9,9565463"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000",null,""]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92211",null,null,"",null,"10,4824946"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000",null,""]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92212",null,null,"",null,"8,4025916"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000",null,""]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000",null,""]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000",null,""]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000",null,""]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000",null,""]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92213",null,null,"",null,"7,4885821"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000",null,""]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000",null,""]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000",null,""]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000",null,""]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000",null,""]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92214",null,null,"",null,"7,1589592"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000",null,""]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000",null,""]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000",null,""]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000",null,""]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000",null,""]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92215",null,null,"",null,"7,0895180"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000",null,""]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000",null,""]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000",null,""]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000",null,""]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92216",null,null,"",null,"7,6633565"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000",null,""]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000",null,""]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000",null,""]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000",null,""]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000",null,""]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92219",null,null,"",null,"10,7516299"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000",null,""]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92220",null,null,"",null,"11,3139974"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000",null,""]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92221",null,null,"",null,"9,1129729"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000",null,""]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000",null,""]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000",null,""]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000",null,""]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000",null,""]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92222",null,null,"",null,"8,1347267"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000",null,""]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000",null,""]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000",null,""]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000",null,""]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000",null,""]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92223",null,null,"",null,"7,7836001"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000",null,""]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000",null,""]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000",null,""]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000",null,""]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000",null,""]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92224",null,null,"",null,"7,7160326"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000",null,""]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000",null,""]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000",null,""]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000",null,""]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000",null,""]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92226",null,null,"",null,"8,3216237"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000",null,""]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000",null,""]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000",null,""]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000",null,""]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000",null,""]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92808",null,null,"",null,"43,8434984"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["92809",null,null,"",null,"43,4698929"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92810",null,null,"",null,"43,0726733"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92811",null,null,"",null,"42,7880464"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000",null,""]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000",null,""]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000",null,""]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000",null,""]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92812",null,null,"",null,"42,5115876"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000",null,""]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000",null,""]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000",null,""]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000",null,""]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92813",null,null,"",null,"42,2164245"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000",null,""]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000",null,""]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000",null,""]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000",null,""]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92814",null,null,"",null,"41,9361841"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000",null,""]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000",null,""]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000",null,""]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92815",null,null,"",null,"41,6658662"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000",null,""]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000",null,""]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000",null,""]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000",null,""]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92816",null,null,"",null,"6,4711200"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000",null,""]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000",null,""]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000",null,""]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000",null,""]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000",null,""]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92817",null,null,"",null,"41,1353577"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000",null,""]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000",null,""]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000",null,""]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000",null,""]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92818",null,null,"",null,"5,8123495"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000",null,""]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000",null,""]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000",null,""]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000",null,""]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000",null,""]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92819",null,null,"",null,"40,4242642"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000",null,""]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000",null,""]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000",null,""]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000",null,""]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92820",null,null,"",null,"43,8456190"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["92821",null,null,"",null,"43,5258965"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92822",null,null,"",null,"43,1844437"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92824",null,null,"",null,"42,9085787"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000",null,""]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000",null,""]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000",null,""]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000",null,""]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92825",null,null,"",null,"42,6319938"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000",null,""]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000",null,""]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000",null,""]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000",null,""]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92826",null,null,"",null,"42,3914270"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000",null,""]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000",null,""]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000",null,""]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000",null,""]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92827",null,null,"",null,"42,1311800"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000",null,""]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000",null,""]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000",null,""]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000",null,""]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92828",null,null,"",null,"41,8586388"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000",null,""]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000",null,""]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000",null,""]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000",null,""]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92829",null,null,"",null,"7,0488608"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000",null,""]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000",null,""]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000",null,""]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000",null,""]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000",null,""]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92830",null,null,"",null,"41,3987991"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000",null,""]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000",null,""]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000",null,""]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000",null,""]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92831",null,null,"",null,"6,3323980"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000",null,""]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000",null,""]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000",null,""]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000",null,""]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000",null,""]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92832",null,null,"",null,"40,7383244"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000",null,""]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000",null,""]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000",null,""]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000",null,""]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["95565",null,null,"",null,"8,4949832"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000",null,""]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95566",null,null,"",null,"9,1882832"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000",null,""]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95567",null,null,"",null,"13,3015244"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000",null,""]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95568",null,null,"",null,"14,7605265"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000",null,""]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["95569",null,null,"",null,"13,3057634"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000",null,""]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["95570",null,null,"",null,"14,2292936"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000",null,""]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95571",null,null,"",null,"15,7619477"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000",null,""]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["95572",null,null,"",null,"14,2666327"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000",null,""]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["97127",null,null,"",null,"71,0794298"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000",null,""]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000",null,""]
["97128",null,null,"",null,"58,4088622"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000",null,""]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000",null,""]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000",null,""]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["97133","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["97137","SINAPI-I",20078,"0,0271000",null,""]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000",null,""]
["103096",null,null,"",null,"44,8702475"]
["103100","SINAPI",5930,"0,2798000",null,""]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000",null,""]
["103107",null,null,"",null,"38,3191713"]
["103113","SINAPI",88267,"3,8543000",null,""]
["103118","SINAPI",5928,"0,9833000",null,""]
["103123","SINAPI",5930,"0,3671000",null,""]
["103129","SINAPI",5928,"0,7893000",null,""]
["103133","SINAPI",88248,"2,5703000",null,""]
["103138",null,null,"",null,"32,2903629"]
["103140","SINAPI",5928,"0,1074000",null,""]
["103144","SINAPI",88248,"0,4228000",null,""]
["103151","SINAPI",5930,"1,0960000",null,""]
["103377","SINAPI",88246,"0,0270000",null,""]
["103387","SINAPI",88246,"0,0374000",null,""]
["103391","SINAPI-I",44542,"1,0000000",null,""]
["103399","SINAPI",88246,"0,1819000",null,""]
["103406","SINAPI",88316,"1,4434000",null,""]
["103417","SINAPI",88316,"2,0785000",null,""]
["103425",null,null,"",null,"18,8182402"]
["103433","SINAPI",88246,"0,0577000",null,""]
["103439",null,null,"",null,"8,9846391"]
["98441","SINAPI",88262,"0,8160000",null,""]
["98443","SINAPI",91692,"0,0153000",null,""]
["98447",null,null,"",null,"25,2101757"]
["98451","SINAPI",88262,"0,4650000",null,""]
["98454","SINAPI",94974,"0,0062000",null,""]
["98456","SINAPI-I",6194,"1,7405000",null,""]
["98459","SINAPI-I",6194,"2,0000000",null,""]
["98461","SINAPI",88262,"36,3310000",null,""]
["105113","SINAPI-I",34492,"1,1055000",null,""]
["105128","SINAPI-I",34349,"1,2500000",null,""]
["5680",null,null,"",null,"23,0410183"]
["5823","SINAPI",95117,"1,0000000",null,""]
["5843","SINAPI",7066,"1,0000000",null,""]
["5863","SINAPI",53818,"1,0000000",null,""]
["5875","SINAPI",88294,"1,0000000",null,""]
["5894",null,null,"",null,"10,8630747"]
["5932",null,null,"",null,"17,6213364"]
["6259","SINAPI",5747,"1,0000000",null,""]
["7049",null,null,"",null,"13,0247434"]
["67826","SINAPI",88281,"1,0000000",null,""]
["73536","SINAPI",88853,"1,0000000",null,""]
["88386","SINAPI",88389,"1,0000000",null,""]
["88907",null,null,"",null,"11,7164742"]
["89035",null,null,"",null,"24,0819694"]
["89234",null,null,"",null,"5,9902302"]
["89876","SINAPI",89871,"1,0000000",null,""]
["90631","SINAPI",88297,"1,0000000",null,""]
["90643",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90668","SINAPI",90665,"1,0000000",null,""]
["90972","SINAPI",90968,"1,0000000",null,""]
["91277","SINAPI",91273,"1,0000000",null,""]
["91634",null,null,"",null,"11,8900682"]
["91645","SINAPI",91642,"1,0000000",null,""]
["92112","SINAPI",92109,"1,0000000",null,""]
["92242","SINAPI",88283,"1,0000000",null,""]
["93272","SINAPI",93267,"1,0000000",null,""]
["93402","SINAPI",93400,"1,0000000",null,""]
["93427",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93439","SINAPI",88316,"4,0000000",null,""]
["95270","SINAPI",95266,"1,0000000",null,""]
["95282","SINAPI",95279,"1,0000000",null,""]
["95708","SINAPI",95704,"1,0000000",null,""]
["96020","SINAPI",88324,"1,0000000",null,""]
["96245","SINAPI",96243,"1,0000000",null,""]
["100641","SINAPI",100639,"1,0000000",null,""]
["102275","SINAPI",102271,"1,0000000",null,""]
["102976","SINAPI",88297,"1,0000000",null,""]
["103236","SINAPI",103235,"1,0000000",null,""]
["5681","SINAPI",88294,"1,0000000",null,""]
["5837",null,null,"",null,"22,0483554"]
["5849",null,null,"",null,"34,3299676"]
["5877","SINAPI",89012,"1,0000000",null,""]
["5903","SINAPI",91397,"1,0000000",null,""]
["5961","SINAPI",88281,"1,0000000",null,""]
["7050","SINAPI",88303,"1,0000000",null,""]
["88404",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89218",null,null,"",null,"58,0882354"]
["89258","SINAPI",89254,"1,0000000",null,""]
["89273","SINAPI",89269,"1,0000000",null,""]
["90644",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90681","SINAPI",90677,"1,0000000",null,""]
["91387","SINAPI",88281,"1,0000000",null,""]
["91635","SINAPI",91631,"1,0000000",null,""]
["92119","SINAPI",92114,"1,0000000",null,""]
["92146","SINAPI",92142,"1,0000000",null,""]
["93234","SINAPI",93230,"1,0000000",null,""]
["93428","SINAPI",93423,"1,0000000",null,""]
["95140","SINAPI",95136,"1,0000000",null,""]
["95621",null,null,"",null,"82,0695554"]
["95721","SINAPI",95717,"1,0000000",null,""]
["96246","SINAPI",96242,"1,0000000",null,""]
["100642",null,null,"",null,"15,3058982"]
["102965","SINAPI",102960,"1,0000000",null,""]
["104098","SINAPI",104093,"1,0000000",null,""]
["5695",null,null,"",null,"0,0000000"]
["5722",null,null,"",null,"0,0000000"]
["5747",null,null,"",null,"0,0000000"]
["5766",null,null,"",null,"0,0000000"]
["7040",null,null,"",null,"0,0000000"]
["53786",null,null,"",null,"0,0000000"]
["53817",null,null,"",null,"0,0000000"]
["53863",null,null,"",null,"0,0000000"]
["83762","SINAPI-I",13333,"0,0000357",null,""]
["88391","SINAPI-I",2705,"3,1300000",null,""]
["88401",null,null,"",null,"0,0000000"]
["88569",null,null,"",null,"0,0000000"]
["88848",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89013",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89026",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89212",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89236",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89238",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89264","SINAPI-I",37731,"0,0000551",null,""]
["89276",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89878",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89881","SINAPI-I",37763,"0,0000642",null,""]
["90647",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90664",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90670","SINAPI-I",38541,"0,0000533",null,""]
["90684",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90968",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91027","SINAPI-I",37730,"0,0000144",null,""]
["91280","SINAPI-I",11280,"0,0000148",null,""]
["91356","SINAPI-I",37754,"0,0000057",null,""]
["91376","SINAPI-I",37752,"0,0000141",null,""]
["91398","SINAPI-I",37758,"0,0000057",null,""]
["91530",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91640","SINAPI-I",14405,"0,0000320",null,""]
["91644","SINAPI-I",4221,"50,3400000",null,""]
["92103","SINAPI-I",37768,"0,0000060",null,""]
["92238","SINAPI-I",25014,"0,0000111",null,""]
["92714","SINAPI-I",13761,"0,0000800",null,""]
["92965","SINAPI-I",14529,"0,0000800",null,""]
["93277","SINAPI-I",36487,"0,0000640",null,""]
["93398","SINAPI-I",37752,"0,0000141",null,""]
["93412",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93419","SINAPI-I",36500,"0,0000357",null,""]
["93436","SINAPI-I",38604,"0,0000141",null,""]
["95132","SINAPI-I",4221,"5,3900000",null,""]
["95257","SINAPI-I",11616,"0,0000800",null,""]
["95274","SINAPI-I",13954,"0,0000500",null,""]
["95617",null,null,"",null,"0,0000000"]
["95870",null,null,"",null,"0,0000000"]
["95871","SINAPI-I",4221,"45,6400000",null,""]
["96027",null,null,"",null,"0,0000000"]
["96053","SINAPI-I",13726,"0,0000533",null,""]
["96459",null,null,"",null,"0,0000000"]
["100638",null,null,"",null,"0,0000000"]
["102809",null,null,"",null,"0,0000000"]
["102849","SINAPI-I",4221,"11,0000000",null,""]
["102879","SINAPI-I",4221,"30,0000000",null,""]
["102951","SINAPI-I",2705,"0,6300000",null,""]
["103168",null,null,"",null,"0,0000000"]
["103241",null,null,"",null,"0,0000000"]
["103943","SINAPI-I",2705,"1,5300000",null,""]
["104687","SINAPI-I",4221,"75,1200000",null,""]
["104906","SINAPI-I",4221,"16,5000000",null,""]
["92262","SINAPI",93288,"0,1570000",null,""]
["92540","SINAPI",93282,"0,0602000",null,""]
["92544","SINAPI",88262,"0,0990000",null,""]
["92547","SINAPI-I",4425,"11,5000000",null,""]
["92549","SINAPI-I",39027,"1,9250000",null,""]
["92550","SINAPI-I",21142,"1,0000000",null,""]
["92552","SINAPI-I",39027,"3,0000000",null,""]
["92553","SINAPI",88262,"26,2290000",null,""]
["92557","SINAPI-I",4425,"11,0000000",null,""]
["92559","SINAPI-I",39027,"1,9250000",null,""]
["92560","SINAPI-I",21142,"1,0000000",null,""]
["92562","SINAPI-I",4415,"3,0000000",null,""]
["92563","SINAPI",92262,"1,0000000",null,""]
["100381","SINAPI-I",4430,"0,5330000",null,""]
["100384","SINAPI",88262,"0,1900000",null,""]
["100387","SINAPI-I",4425,"0,2270000",null,""]
["100388","SINAPI",88262,"0,1180000",null,""]
["100394","SINAPI",93281,"0,0189000",null,""]
["94189","SINAPI",88316,"0,1530000",null,""]
["94201",null,null,"",null,"13,1782945"]
["94226","SINAPI",93282,"0,0002000",null,""]
["94446",null,null,"",null,"17,0904377"]
["94207","SINAPI",88316,"0,1500000",null,""]
["94210","SINAPI",93282,"0,0073000",null,""]
["94216","SINAPI",93281,"0,0009000",null,""]
["94221","SINAPI",93282,"0,0087000",null,""]
["100327","SINAPI-I",1113,"1,0500000",null,""]
["100329",null,null,"",null,"40,6850459"]
["100434","SINAPI",93282,"0,0183000",null,""]
["94227","SINAPI-I",13388,"0,0590000",null,""]
["92255","SINAPI-I",11964,"12,0000000",null,""]
["92257",null,null,"",null,"61,0064799"]
["92568","SINAPI",88316,"0,1950000",null,""]
["92571","SINAPI-I",40424,"0,2000000",null,""]
["92574","SINAPI-I",40664,"1,7210000",null,""]
["92576","SINAPI",93281,"0,0027000",null,""]
["92577","SINAPI",88278,"0,6150000",null,""]
["92580","SINAPI-I",40549,"0,0070000",null,""]
["92586","SINAPI-I",4777,"20,3000000",null,""]
["92594",null,null,"",null,"11,9473954"]
["92600","SINAPI-I",4777,"68,5000000",null,""]
["92606","SINAPI-I",10997,"0,2340000",null,""]
["92608","SINAPI",92256,"1,0000000",null,""]
["92616",null,null,"",null,"14,2069598"]
["100358","SINAPI-I",6193,"3,0000000",null,""]
["100360","SINAPI-I",39027,"1,3500000",null,""]
["100362","SINAPI-I",39027,"2,0000000",null,""]
["100365","SINAPI-I",4344,"8,0000000",null,""]
["100366","SINAPI-I",40623,"2,0000000",null,""]
["100368","SINAPI",88239,"3,4590000",null,""]
["100369","SINAPI",88262,"14,9880000",null,""]
["100372",null,null,"",null,"36,6675167"]
["100374","SINAPI-I",39027,"2,5000000",null,""]
["100376","SINAPI-I",4472,"14,0000000",null,""]
["100382",null,null,"",null,"25,5772646"]
["104314","SINAPI-I",43083,"1,0000000",null,""]
["104186",null,null,"",null,"16,2662695"]
["102662","SINAPI",90106,"0,1600000",null,""]
["102666","SINAPI-I",38052,"1,0030000",null,""]
["102669","SINAPI-I",12583,"1,0300000",null,""]
["102674","SINAPI",88316,"0,1791000",null,""]
["102678","SINAPI-I",4718,"0,6875000",null,""]
["102680","SINAPI",88316,"0,1682000",null,""]
["102681","SINAPI",88316,"0,2523000",null,""]
["102684","SINAPI",90106,"0,7500000",null,""]
["102689","SINAPI",88316,"0,3344000",null,""]
["102694","SINAPI",5678,"0,0172000",null,""]
["102697","SINAPI-I",38052,"1,0030000",null,""]
["102703","SINAPI-I",44315,"1,0300000",null,""]
["102713",null,null,"",null,"2,3521505"]
["102716","SINAPI",5678,"0,0437000",null,""]
["102724","SINAPI-I",4013,"1,0600000",null,""]
["92743","SINAPI-I",4460,"0,7143000",null,""]
["92746","SINAPI-I",5063,"0,0017000",null,""]
["92748","SINAPI-I",5063,"0,0010000",null,""]
["92750","SINAPI",5631,"0,2349000",null,""]
["92751","SINAPI",5631,"0,2880000",null,""]
["92753","SINAPI",5632,"0,6674000",null,""]
["92757","SINAPI-I",4730,"0,3900000",null,""]
["91069","SINAPI",88831,"0,2528000",null,""]
["91070","SINAPI",90982,"0,5141000",null,""]
["91071","SINAPI",88297,"1,2804000",null,""]
["91072","SINAPI",88377,"0,6390000",null,""]
["91073","SINAPI",90651,"0,9378000",null,""]
["91075","SINAPI",88830,"0,0590000",null,""]
["91076","SINAPI",90651,"0,8712000",null,""]
["91077","SINAPI-I",39014,"5,0033000",null,""]
["91079","SINAPI",90662,"0,0298000",null,""]
["91080","SINAPI",90982,"0,6083000",null,""]
["91081","SINAPI",88830,"0,0610000",null,""]
["91082","SINAPI",90650,"0,0410000",null,""]
["91084","SINAPI",88377,"0,3186000",null,""]
["91086","SINAPI",90651,"0,4532000",null,""]
["91087","SINAPI",90982,"0,4779000",null,""]
["91088","SINAPI",88377,"0,7056000",null,""]
["91089","SINAPI",90650,"0,0240000",null,""]
["91090","SINAPI",90979,"0,0366000",null,""]
["91092","SINAPI",90651,"0,9366000",null,""]
["91093","SINAPI",90979,"0,0360000",null,""]
["91094","SINAPI",88377,"0,1594000",null,""]
["91095","SINAPI",90651,"0,5160000",null,""]
["91097","SINAPI",88377,"0,1766000",null,""]
["91098","SINAPI",90650,"0,0442000",null,""]
["91099","SINAPI",90979,"0,0363000",null,""]
["91100","SINAPI",102726,"0,2500000",null,""]
["93957","SINAPI",90626,"0,4671000",null,""]
["93959","SINAPI",88316,"1,6896000",null,""]
["93959","SINAPI",100981,"0,0079000",null,""]
["93961","SINAPI",95967,"0,4387000",null,""]
["93967","SINAPI",90650,"0,0495000",null,""]
["93971","SINAPI",6260,"0,2251000",null,""]
["95108","SINAPI-I",43130,"0,0369000",null,""]
["100344",null,null,"",null,"17,4665617"]
["100344","SINAPI",88245,"0,0929695",null,""]
["100349",null,null,"",null,"3,2857403"]
["104843","SINAPI-I",41697,"0,0001000",null,""]
["104844","SINAPI",100981,"0,0177000",null,""]
["104846","SINAPI",90650,"0,1045000",null,""]
["104849","SINAPI",88316,"0,3262000",null,""]
["104851","SINAPI",5903,"0,0647000",null,""]
["104852","SINAPI",5901,"0,0728000",null,""]
["104853","SINAPI",100981,"0,0177000",null,""]
["104855","SINAPI",90651,"0,0518000",null,""]
["104879","SINAPI",90651,"0,0516000",null,""]
["104886","SINAPI",90632,"0,0273000",null,""]
["104887","SINAPI",90631,"0,0308000",null,""]
["104889","SINAPI-I",44480,"1,0715000",null,""]
["104891","SINAPI",5901,"0,0322000",null,""]
["102991",null,null,"",null,"24,4630071"]
["102995","SINAPI",88309,"0,2717000",null,""]
["102998","SINAPI",88316,"0,4255000",null,""]
["103005","SINAPI-I",2692,"0,0066000",null,""]
["103006","SINAPI",87316,"0,0114000",null,""]
["103007","SINAPI-I",7258,"213,5523000",null,""]
["97933","SINAPI",88309,"0,4182000",null,""]
["97935","SINAPI",88316,"1,3388000",null,""]
["97947","SINAPI",96536,"0,7600000",null,""]
["97949",null,null,"",null,"38,8868626"]
["97950","SINAPI-I",4491,"0,2664000",null,""]
["97950","SINAPI",88628,"0,9206000",null,""]
["97951","SINAPI",88628,"0,7579000",null,""]
["97953","SINAPI-I",5069,"0,0179000",null,""]
["97955","SINAPI-I",6193,"0,9660000",null,""]
["97956","SINAPI",89995,"0,0615000",null,""]
["97957","SINAPI",94970,"0,3024000",null,""]
["97961","SINAPI",89996,"0,9872000",null,""]
["97973","SINAPI",5678,"0,1303000",null,""]
["97974","SINAPI-I",43423,"1,0000000",null,""]
["97976","SINAPI-I",4517,"0,2695000",null,""]
["97977","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["97980","SINAPI-I",6193,"0,9755000",null,""]
["97981","SINAPI",100475,"0,4863000",null,""]
["97985","SINAPI",88309,"15,0418000",null,""]
["97988","SINAPI",87316,"0,0322000",null,""]
["97991","SINAPI",88316,"0,6526000",null,""]
["97993","SINAPI",89998,"1,4538000",null,""]
["97994","SINAPI",97736,"0,2516000",null,""]
["97995","SINAPI",89995,"0,0369000",null,""]
["97999","SINAPI",89995,"0,0523000",null,""]
["98002","SINAPI-I",25067,"118,4523000",null,""]
["98002","SINAPI",94970,"1,0331000",null,""]
["98005","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98007","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98008","SINAPI",92767,"21,1024000",null,""]
["98010","SINAPI-I",5069,"0,0503000",null,""]
["98010","SINAPI",101624,"1,1088000",null,""]
["98012","SINAPI-I",4491,"0,5328000",null,""]
["98014","SINAPI-I",4491,"0,5883000",null,""]
["98015","SINAPI-I",25067,"115,7625000",null,""]
["98016","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98017","SINAPI-I",660,"28,3500000",null,""]
["98018","SINAPI",88908,"0,6827000",null,""]
["98021",null,null,"",null,"38,5203477"]
["98022",null,null,"",null,"31,0347241"]
["98022","SINAPI",101624,"1,5048000",null,""]
["98025",null,null,"",null,"38,5667414"]
["98026","SINAPI",88309,"43,1020000",null,""]
["98027","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["98028","SINAPI",87316,"0,1004000",null,""]
["98029","SINAPI",89995,"0,0984000",null,""]
["98031","SINAPI",89995,"0,0831000",null,""]
["98032","SINAPI",94970,"1,9447000",null,""]
["98034","SINAPI-I",6193,"2,8152000",null,""]
["98034","SINAPI",92767,"58,5984000",null,""]
["98036","SINAPI-I",5069,"0,0854000",null,""]
["98037","SINAPI",88309,"38,1884000",null,""]
["98038","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["98040","SINAPI",89995,"0,2123000",null,""]
["98042","SINAPI",89995,"0,2277000",null,""]
["98044","SINAPI-I",2692,"0,0398000",null,""]
["98045","SINAPI-I",660,"38,8500000",null,""]
["98046","SINAPI-I",660,"82,9500000",null,""]
["98047",null,null,"",null,"38,6231567"]
["98048","SINAPI",88907,"0,7658000",null,""]
["98051","SINAPI",88316,"7,2211000",null,""]
["98405","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["98406","SINAPI",94970,"1,1727000",null,""]
["98407","SINAPI-I",5069,"0,0445000",null,""]
["98408","SINAPI-I",4517,"0,5676000",null,""]
["98410","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99242",null,null,"",null,"37,0846910"]
["99244","SINAPI-I",4517,"0,5676000",null,""]
["99246","SINAPI-I",12563,"2,0000000",null,""]
["99248","SINAPI-I",6193,"1,4307000",null,""]
["99248","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99252","SINAPI",87316,"0,0372000",null,""]
["99254","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99259","SINAPI",88309,"18,6419000",null,""]
["99261","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["99263","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["99265","SINAPI",92767,"20,0124000",null,""]
["99267","SINAPI",5678,"0,1767000",null,""]
["99269","SINAPI",88628,"0,5464000",null,""]
["99271","SINAPI-I",5069,"0,0620000",null,""]
["99271","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99273","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99274","SINAPI",97736,"0,6716000",null,""]
["99275","SINAPI",88309,"1,1506000",null,""]
["99277","SINAPI",88628,"0,6165000",null,""]
["99279","SINAPI",88316,"26,2650000",null,""]
["99281",null,null,"",null,"39,9109050"]
["99283",null,null,"",null,"44,8759049"]
["99284","SINAPI-I",2692,"0,0296000",null,""]
["99285","SINAPI",5678,"0,2818000",null,""]
["99286","SINAPI",88628,"1,0774000",null,""]
["99287","SINAPI",101624,"1,9608000",null,""]
["99290","SINAPI-I",4491,"0,4218000",null,""]
["99291","SINAPI-I",25067,"127,5750000",null,""]
["99292","SINAPI",89998,"1,9384000",null,""]
["99294","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99296","SINAPI",88309,"32,6532000",null,""]
["99298","SINAPI-I",4517,"0,8976000",null,""]
["99299","SINAPI",87316,"0,1075000",null,""]
["99301","SINAPI-I",4491,"0,5328000",null,""]
["99302","SINAPI-I",25067,"163,0125000",null,""]
["99303","SINAPI-I",2692,"0,0347000",null,""]
["99304","SINAPI-I",660,"33,6000000",null,""]
["99305","SINAPI",88907,"0,5412000",null,""]
["99308","SINAPI-I",660,"77,7000000",null,""]
["99309","SINAPI",87316,"0,1243000",null,""]
["99310","SINAPI",88316,"45,3091000",null,""]
["99310","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99312","SINAPI-I",25067,"181,5743000",null,""]
["99313","SINAPI",97736,"2,5316000",null,""]
["99315","SINAPI",87316,"0,1285000",null,""]
["99317","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["99320","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["99322","SINAPI-I",2692,"0,0321000",null,""]
["99323","SINAPI-I",660,"30,9750000",null,""]
["99324",null,null,"",null,"30,7688519"]
["99324","SINAPI",101624,"2,0988000",null,""]
["99326","SINAPI",101624,"1,7328000",null,""]
["101800","SINAPI",88316,"7,1916000",null,""]
["101801","SINAPI",94970,"0,1140000",null,""]
["101806","SINAPI",87316,"0,0151000",null,""]
["101807","SINAPI",97733,"0,0060000",null,""]
["102139","SINAPI",5679,"0,6802000",null,""]
["102142",null,null,"",null,"17,1309549"]
["102457","SINAPI",97740,"0,1885000",null,""]
["94266","SINAPI",88316,"0,5358000",null,""]
["94267","SINAPI",92961,"0,0911000",null,""]
["94271","SINAPI",88243,"0,2030000",null,""]
["94272","SINAPI",88316,"0,8511000",null,""]
["94276",null,null,"",null,"22,4658667"]
["94281","SINAPI-I",34492,"0,0563000",null,""]
["94284","SINAPI",88309,"0,4266000",null,""]
["94287","SINAPI",88316,"0,2326000",null,""]
["94289","SINAPI-I",6212,"0,0833000",null,""]
["94292","SINAPI-I",34492,"0,0751000",null,""]
["104494","SINAPI",5946,"0,0820000",null,""]
["102727","SINAPI",91692,"0,0084000",null,""]
["102729","SINAPI",92802,"1,0000000",null,""]
["102735","SINAPI",88238,"0,0099000",null,""]
["102738","SINAPI",102729,"2,1465000",null,""]
["102740","SINAPI",102736,"2,5125000",null,""]
["102742","SINAPI",96620,"0,8320000",null,""]
["102744","SINAPI",102730,"14,7526000",null,""]
["102748","SINAPI",102728,"183,8612000",null,""]
["102750","SINAPI",102734,"8,2939000",null,""]
["102753","SINAPI",102727,"18,5577000",null,""]
["102754","SINAPI",102729,"24,9852000",null,""]
["102756","SINAPI",102736,"7,8993000",null,""]
["102759","SINAPI",102727,"28,1385000",null,""]
["102762","SINAPI",102736,"8,5952000",null,""]
["102765",null,null,"",null,"22,1615256"]
["102766","SINAPI",102727,"63,2481000",null,""]
["102770","SINAPI",102736,"12,8199000",null,""]
["102773",null,null,"",null,"22,2652466"]
["102776","SINAPI",92756,"10,0000000",null,""]
["102783","SINAPI",92743,"21,0000000",null,""]
["102792","SINAPI",92743,"33,7500000",null,""]
["102797","SINAPI",92756,"68,0000000",null,""]
["102801",null,null,"",null,"18,8410079"]
["101571","SINAPI",88316,"0,2912000",null,""]
["101575","SINAPI-I",21138,"0,1449000",null,""]
["101578","SINAPI",88262,"0,4423000",null,""]
["101583","SINAPI-I",21138,"0,1086000",null,""]
["101586","SINAPI",88262,"0,4577000",null,""]
["101588","SINAPI",5631,"0,1861000",null,""]
["101591",null,null,"",null,"37,2253305"]
["101605","SINAPI",5631,"0,0358000",null,""]
["90789","SINAPI",88261,"0,5080000",null,""]
["90796","SINAPI",88261,"0,2940000",null,""]
["90798","SINAPI",88261,"0,4310000",null,""]
["90821","SINAPI",88261,"1,4140000",null,""]
["90825","SINAPI-I",11055,"19,8000000",null,""]
["90831","SINAPI",88316,"0,3840000",null,""]
["90845","SINAPI",90806,"1,0000000",null,""]
["90850","SINAPI",90806,"1,0000000",null,""]
["91012","SINAPI",88316,"0,8390000",null,""]
["91287","SINAPI",88316,"1,3750000",null,""]
["91295","SINAPI-I",11055,"19,8000000",null,""]
["91299",null,null,"",null,"4,8883355"]
["91312","SINAPI",90820,"1,0000000",null,""]
["91318","SINAPI",100660,"9,6000000",null,""]
["91324","SINAPI",91009,"1,0000000",null,""]
["91329","SINAPI",100660,"9,6000000",null,""]
["100659","SINAPI-I",20017,"1,1630000",null,""]
["100678","SINAPI",91009,"1,0000000",null,""]
["100680","SINAPI",100659,"9,8000000",null,""]
["100685","SINAPI",90806,"1,0000000",null,""]
["100689","SINAPI",91297,"1,0000000",null,""]
["100696","SINAPI",88261,"1,4140000",null,""]
["100700",null,null,"",null,"13,6587124"]
["100712","SINAPI",91292,"1,0000000",null,""]
["100667","SINAPI",88261,"1,8444506",null,""]
["100670","SINAPI-I",40659,"1,0000000",null,""]
["94587",null,null,"",null,"25,4776314"]
["99837","SINAPI-I",21011,"0,9260000",null,""]
["99841","SINAPI",88251,"2,7540000",null,""]
["91338",null,null,"",null,"0,9836802"]
["94806","SINAPI-I",7568,"8,8000000",null,""]
["100702","SINAPI-I",142,"0,0637000",null,""]
["100704","SINAPI",88316,"0,2650000",null,""]
["102152","SINAPI-I",10492,"1,0000000",null,""]
["102156",null,null,"",null,"7,7342047"]
["102159","SINAPI",88316,"0,2500000",null,""]
["102163","SINAPI-I",20259,"7,2870000",null,""]
["102165","SINAPI-I",20259,"5,9500000",null,""]
["102168","SINAPI",88325,"0,3560000",null,""]
["102177","SINAPI-I",10497,"1,0000000",null,""]
["102179","SINAPI",88325,"1,5860000",null,""]
["102183",null,null,"",null,"8,3387306"]
["94570","SINAPI-I",36896,"0,8333000",null,""]
["94572","SINAPI-I",4377,"9,2000000",null,""]
["100674","SINAPI",88316,"0,3711247",null,""]
["101097","SINAPI",90778,"0,7230000",null,""]
["101099","SINAPI",88316,"1,1680000",null,""]
["101102","SINAPI",88309,"0,5210000",null,""]
["101103","SINAPI",100973,"1,2500000",null,""]
["101105","SINAPI",97913,"0,3750000",null,""]
["101106","SINAPI",95580,"13,1870000",null,""]
["101108","SINAPI",90776,"0,3790000",null,""]
["101111","SINAPI",90680,"0,1100000",null,""]
["101113","SINAPI",88316,"0,5650000",null,""]
["95604","SINAPI",88316,"1,5374000",null,""]
["95608","SINAPI",88316,"0,3521000",null,""]
["100654","SINAPI",90674,"0,0386000",null,""]
["100655","SINAPI",90776,"0,1023000",null,""]
["100657","SINAPI",89218,"0,0940000",null,""]
["100890",null,null,"",null,"2,4417944"]
["100894","SINAPI",90776,"0,0007000",null,""]
["100898","SINAPI",88316,"0,3401000",null,""]
["100900","SINAPI",95580,"2,1743000",null,""]
["101174","SINAPI",92803,"1,3600000",null,""]
["102523","SINAPI",88316,"4,5037000",null,""]
["96622","SINAPI",91277,"0,0320000",null,""]
["97083","SINAPI",88316,"0,0890000",null,""]
["97088","SINAPI-I",43132,"0,0110000",null,""]
["97090","SINAPI-I",42407,"0,4550000",null,""]
["97096",null,null,"",null,"2,3874126"]
["100323","SINAPI",91278,"0,0300000",null,""]
["103072","SINAPI",97083,"1,0000000",null,""]
["103075","SINAPI",97083,"1,0000000",null,""]
["103080",null,null,"",null,"7,9800294"]
["92264","SINAPI",88262,"1,1800000",null,""]
["92265","SINAPI-I",4517,"6,9520000",null,""]
["92268","SINAPI",91693,"0,0220000",null,""]
["92271","SINAPI",91693,"0,0104000",null,""]
["92415",null,null,"",null,"34,3148668"]
["92419","SINAPI-I",40287,"0,7850000",null,""]
["92423","SINAPI",92263,"0,1880000",null,""]
["92427","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["92431","SINAPI-I",40304,"0,0190000",null,""]
["92437",null,null,"",null,"41,5184679"]
["92443","SINAPI",88262,"0,6000000",null,""]
["92447","SINAPI-I",40304,"0,0660000",null,""]
["92450","SINAPI-I",40287,"0,4740000",null,""]
["92453","SINAPI",92265,"0,4140000",null,""]
["92456","SINAPI-I",10749,"1,1860000",null,""]
["92457","SINAPI-I",40304,"0,0490000",null,""]
["92460",null,null,"",null,"36,8324267"]
["92462","SINAPI-I",40287,"0,4740000",null,""]
["92466","SINAPI-I",2692,"0,0040000",null,""]
["92468","SINAPI-I",40304,"0,0330000",null,""]
["92469","SINAPI",92266,"0,1480000",null,""]
["92472","SINAPI-I",10749,"1,1860000",null,""]
["92476","SINAPI-I",40287,"0,4740000",null,""]
["92478","SINAPI-I",40287,"0,4740000",null,""]
["92480","SINAPI",88239,"0,1730000",null,""]
["92488","SINAPI",92267,"0,1830000",null,""]
["92494","SINAPI",88239,"0,1870000",null,""]
["92500","SINAPI-I",40290,"1,0300000",null,""]
["92502","SINAPI",88262,"0,8700000",null,""]
["92508","SINAPI",88239,"0,2180000",null,""]
["92514","SINAPI",88262,"0,6350000",null,""]
["92524","SINAPI",88239,"0,1590000",null,""]
["92530","SINAPI",88262,"0,4640000",null,""]
["92534","SINAPI-I",10749,"0,3970000",null,""]
["96252","SINAPI-I",4512,"22,1760000",null,""]
["96529","SINAPI-I",6212,"4,5500000",null,""]
["96532","SINAPI-I",40304,"0,0470000",null,""]
["96534","SINAPI-I",40304,"0,0290000",null,""]
["96535","SINAPI-I",40304,"0,0470000",null,""]
["96539","SINAPI-I",4491,"2,2940000",null,""]
["96541",null,null,"",null,"60,6579021"]
["96541","SINAPI",91692,"0,0600000",null,""]
["101791","SINAPI-I",4491,"0,1960000",null,""]
["101969","SINAPI-I",5073,"0,0710000",null,""]
["101974","SINAPI-I",2692,"0,0170000",null,""]
["101981","SINAPI-I",2692,"0,0040000",null,""]
["101982","SINAPI",88262,"2,9610000",null,""]
["101986","SINAPI-I",4517,"0,7920000",null,""]
["101988","SINAPI",88262,"0,9360000",null,""]
["101992","SINAPI-I",4517,"0,9000000",null,""]
["101994","SINAPI",88262,"0,8720000",null,""]
["101997","SINAPI-I",1345,"1,4890000",null,""]
["101998","SINAPI-I",4491,"3,5920000",null,""]
["102003","SINAPI",101986,"0,9400000",null,""]
["102006","SINAPI",88262,"2,8550000",null,""]
["102008","SINAPI",88239,"0,8010000",null,""]
["102011","SINAPI",88239,"0,5230000",null,""]
["102016","SINAPI-I",10749,"0,7840000",null,""]
["102037","SINAPI-I",40304,"0,0930000",null,""]
["102039",null,null,"",null,"47,5485152"]
["102041","SINAPI",101995,"0,8700000",null,""]
["102045",null,null,"",null,"39,1968762"]
["102049","SINAPI",88239,"0,5810000",null,""]
["102052","SINAPI",88262,"2,8550000",null,""]
["102061","SINAPI",88239,"0,6340000",null,""]
["102063","SINAPI-I",10749,"1,6720000",null,""]
["102066","SINAPI-I",2692,"0,0170000",null,""]
["102070","SINAPI",88262,"2,6270000",null,""]
["102074",null,null,"",null,"27,2234156"]
["102078","SINAPI",95946,"109,2000000",null,""]
["102088","SINAPI-I",4517,"7,2170000",null,""]
["102090","SINAPI-I",20247,"0,0350000",null,""]
["103761",null,null,"",null,"35,7246664"]
["103762","SINAPI-I",4433,"0,2780000",null,""]
["104925","SINAPI-I",40304,"0,0850000",null,""]
["104928","SINAPI-I",4491,"1,5490000",null,""]
["105403","SINAPI-I",6194,"3,5480942",null,""]
["89997",null,null,"",null,"14,7486033"]
["89999","SINAPI",88245,"0,1792000",null,""]
["91595","SINAPI",88245,"0,0620000",null,""]
["91601","SINAPI",88238,"0,0140000",null,""]
["92760","SINAPI",88245,"0,0790000",null,""]
["92764","SINAPI-I",43132,"0,0250000",null,""]
["92770",null,null,"",null,"11,2387202"]
["92773","SINAPI",92805,"1,0000000",null,""]
["92802","SINAPI-I",33,"1,1100000",null,""]
["92876",null,null,"",null,"5,5150884"]
["92878","SINAPI",88245,"0,0070000",null,""]
["92886",null,null,"",null,"6,1295971"]
["92915","SINAPI",92800,"1,0000000",null,""]
["92921","SINAPI",88238,"0,0076000",null,""]
["92923","SINAPI-I",43132,"0,0250000",null,""]
["95577","SINAPI",88238,"0,0061000",null,""]
["95583","SINAPI-I",39017,"1,1900000",null,""]
["95593","SINAPI",92801,"1,0000000",null,""]
["95946","SINAPI",88238,"0,0150000",null,""]
["96544","SINAPI-I",43132,"0,0250000",null,""]
["102920",null,null,"",null,"12,2093023"]
["104104","SINAPI",88238,"0,0015000",null,""]
["104106","SINAPI",88238,"0,0092000",null,""]
["104110","SINAPI-I",39017,"0,9700000",null,""]
["104919","SINAPI",92803,"1,0000000",null,""]
["89993","SINAPI",90279,"1,2030000",null,""]
["90279","SINAPI-I",4720,"0,5882000",null,""]
["90280","SINAPI",88377,"1,6076000",null,""]
["90283","SINAPI-I",132,"0,8849000",null,""]
["90285","SINAPI",88316,"2,4225000",null,""]
["94965","SINAPI-I",4721,"0,5934000",null,""]
["94968","SINAPI-I",4721,"0,5821000",null,""]
["94969","SINAPI",89225,"0,6599000",null,""]
["96555","SINAPI",88309,"2,4250000",null,""]
["96558","SINAPI",90587,"0,1330000",null,""]
["99431","SINAPI",88316,"0,4460000",null,""]
["99434","SINAPI",88262,"0,1340000",null,""]
["99439","SINAPI",88262,"0,1240000",null,""]
["102475","SINAPI-I",370,"0,7503000",null,""]
["102477","SINAPI",88831,"0,7596000",null,""]
["102479","SINAPI-I",1379,"217,1644000",null,""]
["102483","SINAPI-I",4734,"0,6020000",null,""]
["102484","SINAPI",88377,"1,2998000",null,""]
["103669","SINAPI-I",38408,"1,1030000",null,""]
["103672","SINAPI",88309,"0,2240000",null,""]
["103674","SINAPI-I",1527,"1,1030000",null,""]
["103677","SINAPI",88262,"0,5920000",null,""]
["103683","SINAPI",90586,"1,8060000",null,""]
["103685","SINAPI",88262,"0,1990000",null,""]
["103688","SINAPI",88309,"1,6540000",null,""]
["101964","SINAPI-I",40304,"0,0400000",null,""]
["101165",null,null,"",null,"30,9029324"]
["93187","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["93191","SINAPI-I",6193,"0,1692000",null,""]
["93197","SINAPI",94964,"0,0430000",null,""]
["93205","SINAPI",87294,"0,0019000",null,""]
["105024","SINAPI-I",4491,"0,2030000",null,""]
["105026","SINAPI",88316,"0,0790000",null,""]
["105027","SINAPI",94964,"0,0150000",null,""]
["105030","SINAPI",88316,"0,1070000",null,""]
["105033","SINAPI",88316,"0,1210000",null,""]
["105039","SINAPI",97734,"0,0150000",null,""]
["97734",null,null,"",null,"53,7993415"]
["97735","SINAPI",88316,"22,4974000",null,""]
["97737","SINAPI",91692,"0,3248000",null,""]
["97739","SINAPI-I",2692,"0,0667000",null,""]
["97739","SINAPI",91692,"0,4398000",null,""]
["97740","SINAPI",94972,"1,1030000",null,""]
["98617","SINAPI-I",34493,"0,1445000",null,""]
["98620","SINAPI",90681,"0,0206000",null,""]
["98622","SINAPI",91635,"0,0487000",null,""]
["98623","SINAPI",97913,"0,0736000",null,""]
["98627","SINAPI",100973,"0,4134000",null,""]
["98628","SINAPI",88309,"0,1690000",null,""]
["98632","SINAPI",97913,"0,1533900",null,""]
["98656","SINAPI-I",5068,"0,2954000",null,""]
["98658",null,null,"",null,"29,4511702"]
["98750","SINAPI",88317,"1,6700000",null,""]
["100764","SINAPI-I",10997,"0,0015000",null,""]
["100765","SINAPI-I",1333,"0,0600050",null,""]
["100767","SINAPI-I",4777,"1,0910000",null,""]
["100769","SINAPI",100716,"0,0284761",null,""]
["100773",null,null,"",null,"6,6886870"]
["100773","SINAPI",88317,"0,0068344",null,""]
["100776","SINAPI",93288,"0,0011982",null,""]
["100777","SINAPI",93288,"0,0004054",null,""]
["103795","SINAPI-I",40304,"0,0480000",null,""]
["103800","SINAPI",88316,"3,1021000",null,""]
["103929","SINAPI",103801,"1,0000000",null,""]
["105041","SINAPI",88239,"0,3053400",null,""]
["105050","SINAPI",88262,"0,5324900",null,""]
["105058","SINAPI-I",14439,"1,5437400",null,""]
["105061","SINAPI",88239,"0,4654120",null,""]
["105071","SINAPI-I",43055,"0,1557700",null,""]
["105077","SINAPI",88239,"0,2823100",null,""]
["105084","SINAPI",88239,"0,3273000",null,""]
["105087","SINAPI",88262,"0,4984200",null,""]
["105090","SINAPI",88239,"0,4502800",null,""]
["105092","SINAPI-I",4437,"1,0915900",null,""]
["105098","SINAPI-I",4119,"1,0915900",null,""]
["105102","SINAPI",95140,"0,5374300",null,""]
["98559","SINAPI",88243,"0,0136000",null,""]
["98554","SINAPI",88243,"0,1286000",null,""]
["98564",null,null,"",null,"38,3062838"]
["98571","SINAPI",88316,"0,1502000",null,""]
["91833",null,null,"",null,"46,6865969"]
["91837","SINAPI",88247,"0,1050000",null,""]
["91843","SINAPI",88264,"0,0610000",null,""]
["91854",null,null,"",null,"54,4423441"]
["91860","SINAPI",88247,"0,1660000",null,""]
["91866",null,null,"",null,"36,3443145"]
["91868","SINAPI-I",2685,"1,0170000",null,""]
["91873","SINAPI-I",2684,"1,0170000",null,""]
["95728","SINAPI-I",2679,"1,0538000",null,""]
["91874","SINAPI",88247,"0,1210000",null,""]
["91882",null,null,"",null,"72,4813433"]
["91882","SINAPI",88247,"0,1810000",null,""]
["91890",null,null,"",null,"62,3504575"]
["91907","SINAPI-I",39276,"1,0000000",null,""]
["91911",null,null,"",null,"65,6004490"]
["91919","SINAPI",88247,"0,3280000",null,""]
["93020",null,null,"",null,"53,1799297"]
["97562","SINAPI",88247,"0,1620000",null,""]
["91926","SINAPI-I",1014,"1,2434000",null,""]
["91928","SINAPI-I",21127,"0,0094000",null,""]
["91933","SINAPI",88247,"0,0760000",null,""]
["92982","SINAPI-I",21127,"0,0100000",null,""]
["92990","SINAPI",88264,"0,1007000",null,""]
["93000","SINAPI-I",1015,"1,0150000",null,""]
["101884","SINAPI-I",21127,"0,0100000",null,""]
["101888","SINAPI",88264,"0,0119000",null,""]
["91940","SINAPI",88264,"0,2910000",null,""]
["92867","SINAPI",88629,"0,0009000",null,""]
["92872","SINAPI-I",2557,"1,0000000",null,""]
["95785",null,null,"",null,"28,1391147"]
["95795","SINAPI-I",11950,"2,0000000",null,""]
["95801","SINAPI",88264,"0,4008000",null,""]
["95804","SINAPI",88264,"0,2148000",null,""]
["95809","SINAPI-I",11950,"2,0000000",null,""]
["95817","SINAPI-I",11950,"2,0000000",null,""]
["97883","SINAPI",5678,"0,0328000",null,""]
["97885","SINAPI",101623,"0,1690000",null,""]
["97887","SINAPI",87316,"0,0064000",null,""]
["97889","SINAPI",88316,"4,5933000",null,""]
["97892",null,null,"",null,"44,8223640"]
["104396","SINAPI",88264,"0,2397000",null,""]
["104399","SINAPI-I",39337,"1,0000000",null,""]
["93654","SINAPI",88264,"0,0476000",null,""]
["93659","SINAPI-I",1575,"1,0000000",null,""]
["93663","SINAPI",88247,"0,1325000",null,""]
["93665","SINAPI",88264,"0,2705000",null,""]
["93670","SINAPI-I",1571,"3,0000000",null,""]
["97359","SINAPI",88264,"3,6602000",null,""]
["101879","SINAPI",87367,"0,0144000",null,""]
["101883","SINAPI",88264,"0,5335000",null,""]
["101892",null,null,"",null,"8,9790121"]
["101896","SINAPI-I",2377,"1,0000000",null,""]
["101901","SINAPI",88264,"0,1428000",null,""]
["91945","SINAPI-I",38099,"1,0000000",null,""]
["91950","SINAPI",88264,"0,1500000",null,""]
["91953","SINAPI",91946,"1,0000000",null,""]
["91965","SINAPI",91946,"1,0000000",null,""]
["91971","SINAPI",91950,"1,0000000",null,""]
["91974","SINAPI-I",38112,"4,0000000",null,""]
["91980","SINAPI",88247,"0,4020000",null,""]
["91986","SINAPI",88264,"0,3610000",null,""]
["91996","SINAPI",91946,"1,0000000",null,""]
["92002","SINAPI",88264,"0,5720000",null,""]
["92009",null,null,"",null,"39,1441366"]
["92011","SINAPI",88264,"0,8260000",null,""]
["92018","SINAPI-I",38101,"4,0000000",null,""]
["92027",null,null,"",null,"44,9061126"]
["92032","SINAPI",88247,"0,8260000",null,""]
["97597",null,null,"",null,"19,2313048"]
["97599","SINAPI",88264,"0,1765000",null,""]
["101489","SINAPI",91919,"1,0000000",null,""]
["101490","SINAPI-I",11267,"2,0000000",null,""]
["101491","SINAPI-I",4346,"3,0000000",null,""]
["101491","SINAPI",92984,"11,0000000",null,""]
["101493","SINAPI",88264,"2,8463000",null,""]
["101494","SINAPI",88247,"0,3162000",null,""]
["101494","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101495","SINAPI",100578,"1,0000000",null,""]
["101496","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101498","SINAPI-I",39809,"1,0000000",null,""]
["101499","SINAPI-I",34643,"1,0000000",null,""]
["101500","SINAPI-I",14153,"0,0600000",null,""]
["101500","SINAPI",92986,"16,6500000",null,""]
["101501","SINAPI",91919,"1,0000000",null,""]
["101503","SINAPI-I",3398,"1,0000000",null,""]
["101504","SINAPI-I",3398,"1,0000000",null,""]
["101505","SINAPI-I",1094,"1,0000000",null,""]
["101506","SINAPI",88264,"3,5078000",null,""]
["101507","SINAPI",88247,"0,3897000",null,""]
["101507","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101508","SINAPI",100578,"1,0000000",null,""]
["101509","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101511","SINAPI-I",39996,"0,1664000",null,""]
["101512","SINAPI-I",34643,"1,0000000",null,""]
["101513","SINAPI",91933,"13,2000000",null,""]
["101514","SINAPI-I",39808,"1,0000000",null,""]
["101515","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101518","SINAPI",91935,"13,2000000",null,""]
["101520","SINAPI",87367,"0,0080000",null,""]
["101521","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101524","SINAPI",92986,"19,8000000",null,""]
["101526","SINAPI",87367,"0,0166000",null,""]
["101527","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101528","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101530","SINAPI",91872,"1,3000000",null,""]
["101531","SINAPI",104749,"1,0000000",null,""]
["101534","SINAPI",96977,"1,9500000",null,""]
["101536","SINAPI",88264,"1,3379000",null,""]
["101537","SINAPI",88264,"1,3321000",null,""]
["101541",null,null,"",null,"24,3167527"]
["101545","SINAPI",88264,"1,2461000",null,""]
["101554","SINAPI-I",11272,"1,0000000",null,""]
["101563","SINAPI",88264,"0,0030000",null,""]
["101637",null,null,"",null,"23,6602428"]
["101654","SINAPI",88247,"0,2381000",null,""]
["101656","SINAPI-I",21127,"0,0140000",null,""]
["101660",null,null,"",null,"1,9240494"]
["100578",null,null,"",null,"25,1338439"]
["100584","SINAPI",88264,"6,0790000",null,""]
["100589","SINAPI-I",863,"13,5000000",null,""]
["100593","SINAPI",88247,"2,0600000",null,""]
["100595","SINAPI",88264,"8,1160000",null,""]
["100600",null,null,"",null,"25,1705376"]
["100603","SINAPI",88264,"14,0670000",null,""]
["100609","SINAPI",5928,"0,0820000",null,""]
["100613",null,null,"",null,"36,6046245"]
["100617","SINAPI",88264,"10,0210000",null,""]
["100621","SINAPI-I",39746,"4,0000000",null,""]
["97607",null,null,"",null,"16,2027926"]
["102103","SINAPI",5928,"0,1760400",null,""]
["102107","SINAPI",88247,"9,9850000",null,""]
["96973","SINAPI-I",863,"1,0500000",null,""]
["96977","SINAPI",88264,"0,0331000",null,""]
["96987","SINAPI-I",7568,"4,0000000",null,""]
["96989","SINAPI",88247,"0,1346000",null,""]
["104751",null,null,"",null,"28,1392894"]
["103490","SINAPI",88264,"3,0553000",null,""]
["104762","SINAPI",88247,"0,2201000",null,""]
["104772","SINAPI",88264,"0,0723000",null,""]
["104778",null,null,"",null,"71,4596951"]
["96765","SINAPI",88248,"3,0370000",null,""]
["101912","SINAPI",88248,"1,9053000",null,""]
["101914","SINAPI",88267,"1,1530000",null,""]
["98262","SINAPI",88247,"0,0641000",null,""]
["98271",null,null,"",null,"11,6689546"]
["98276","SINAPI",88247,"0,0316000",null,""]
["98282",null,null,"",null,"66,1324787"]
["98285","SINAPI",88264,"0,1486000",null,""]
["98290",null,null,"",null,"26,9565217"]
["98401","SINAPI",88247,"0,1041000",null,""]
["101795",null,null,"",null,"36,8829530"]
["101798","SINAPI",88316,"0,7927000",null,""]
["98397","SINAPI",88279,"0,1351000",null,""]
["103246","SINAPI-I",11976,"6,0000000",null,""]
["103248","SINAPI",88243,"2,3334000",null,""]
["103252","SINAPI-I",37591,"2,0000000",null,""]
["103255",null,null,"",null,"2,5320162"]
["103257","SINAPI-I",4374,"6,0000000",null,""]
["103259","SINAPI",88243,"3,9728000",null,""]
["103262","SINAPI-I",4374,"6,0000000",null,""]
["103263","SINAPI-I",4374,"6,0000000",null,""]
["103265","SINAPI-I",4374,"6,0000000",null,""]
["103267","SINAPI-I",11976,"10,0000000",null,""]
["103270","SINAPI-I",13246,"4,0000000",null,""]
["103272","SINAPI-I",13246,"4,0000000",null,""]
["103273","SINAPI-I",13348,"4,0000000",null,""]
["103275","SINAPI-I",13348,"4,0000000",null,""]
["103277","SINAPI",88243,"5,3598000",null,""]
["103292","SINAPI",97334,"1,0000000",null,""]
["98295","SINAPI",88264,"0,0028000",null,""]
["98301","SINAPI-I",39594,"1,0000000",null,""]
["100553","SINAPI",88247,"0,0760000",null,""]
["89357","SINAPI-I",38383,"0,1056000",null,""]
["89402","SINAPI",88248,"0,1586000",null,""]
["89449",null,null,"",null,"7,9426365"]
["89508","SINAPI-I",38383,"0,0082000",null,""]
["89633","SINAPI-I",21123,"1,0493000",null,""]
["89712","SINAPI-I",38383,"0,0177000",null,""]
["89714","SINAPI",88248,"0,4444000",null,""]
["89798","SINAPI-I",9838,"1,0549000",null,""]
["89848","SINAPI-I",38383,"0,0133000",null,""]
["92280","SINAPI-I",12748,"1,0225000",null,""]
["92284","SINAPI",88267,"0,1071000",null,""]
["92307","SINAPI",88267,"0,1746000",null,""]
["92324","SINAPI-I",12743,"1,0225000",null,""]
["92338","SINAPI-I",21148,"1,0390000",null,""]
["92341","SINAPI",88248,"0,4780000",null,""]
["92361","SINAPI",88248,"0,1000000",null,""]
["92367","SINAPI",88248,"0,2450000",null,""]
["92652","SINAPI",88267,"0,2750000",null,""]
["92687","SINAPI-I",7691,"1,0390000",null,""]
["94462","SINAPI",88267,"0,3782000",null,""]
["94602","SINAPI-I",38383,"0,0820000",null,""]
["94648","SINAPI",88267,"0,0463000",null,""]
["94655","SINAPI",88248,"0,4528000",null,""]
["94721",null,null,"",null,"6,0535117"]
["96635","SINAPI",104092,"0,1696000",null,""]
["96644","SINAPI",104091,"0,1171000",null,""]
["96671","SINAPI",104091,"0,1175000",null,""]
["96673","SINAPI",104098,"0,0778000",null,""]
["96676","SINAPI-I",38979,"1,0667000",null,""]
["96681","SINAPI",104098,"0,1062000",null,""]
["96722","SINAPI-I",38973,"1,0667000",null,""]
["96726","SINAPI-I",38977,"1,0667000",null,""]
["96729","SINAPI",104092,"0,0400000",null,""]
["96731","SINAPI",104091,"0,1309000",null,""]
["96735","SINAPI",88248,"0,6092000",null,""]
["97329","SINAPI",88267,"0,0610000",null,""]
["97334","SINAPI-I",39665,"1,0211000",null,""]
["97339","SINAPI",88248,"0,1118000",null,""]
["97535","SINAPI-I",40626,"1,0390000",null,""]
["100793","SINAPI-I",38830,"1,0216000",null,""]
["100806","SINAPI",88267,"0,3455000",null,""]
["100809","SINAPI",88248,"0,1748000",null,""]
["101921",null,null,"",null,"16,5707656"]
["101926","SINAPI",88248,"1,6773000",null,""]
["101930","SINAPI",88248,"0,9545000",null,""]
["101934","SINAPI-I",3469,"1,0000000",null,""]
["103802","SINAPI-I",12713,"1,0225000",null,""]
["103837","SINAPI",88267,"0,4706000",null,""]
["103979","SINAPI-I",9875,"1,0493000",null,""]
["104315",null,null,"",null,"61,7876425"]
["105139","SINAPI-I",20083,"0,0205000",null,""]
["105141",null,null,"",null,"19,2696446"]
["105144","SINAPI-I",122,"0,0189000",null,""]
["89358","SINAPI-I",38383,"0,0291000",null,""]
["89363","SINAPI-I",20083,"0,0080000",null,""]
["89366","SINAPI-I",38383,"0,0338000",null,""]
["89371","SINAPI-I",20083,"0,0060000",null,""]
["89374","SINAPI-I",38383,"0,0291000",null,""]
["89377","SINAPI",88248,"0,0874000",null,""]
["89379","SINAPI-I",3873,"1,0000000",null,""]
["89384","SINAPI-I",38383,"0,0338000",null,""]
["89387","SINAPI-I",122,"0,0094000",null,""]
["89391","SINAPI-I",122,"0,0082000",null,""]
["89394","SINAPI-I",20083,"0,0090000",null,""]
["89396",null,null,"",null,"35,6868395"]
["89399","SINAPI-I",122,"0,0106000",null,""]
["89405","SINAPI-I",3499,"1,0000000",null,""]
["89410","SINAPI-I",122,"0,0071000",null,""]
["89413","SINAPI-I",3536,"1,0000000",null,""]
["89418","SINAPI-I",122,"0,0047000",null,""]
["89419","SINAPI-I",38383,"0,0281000",null,""]
["89426","SINAPI-I",3869,"1,0000000",null,""]
["89427","SINAPI",88267,"0,0844000",null,""]
["89431",null,null,"",null,"49,5670995"]
["89434","SINAPI-I",122,"0,0082000",null,""]
["89439",null,null,"",null,"55,3422371"]
["89443","SINAPI-I",122,"0,0141000",null,""]
["89444","SINAPI",88248,"0,1862000",null,""]
["89485","SINAPI",88267,"0,0706000",null,""]
["89493",null,null,"",null,"35,7843137"]
["89498","SINAPI",88267,"0,1047000",null,""]
["89502","SINAPI-I",3503,"1,0000000",null,""]
["89503","SINAPI-I",20083,"0,0220000",null,""]
["89513","SINAPI",88267,"0,1847000",null,""]
["89517",null,null,"",null,"11,4770897"]
["89518","SINAPI",88248,"0,0607000",null,""]
["89522",null,null,"",null,"13,5668140"]
["89525","SINAPI-I",20083,"0,0600000",null,""]
["89530","SINAPI-I",38383,"0,0108000",null,""]
["89536",null,null,"",null,"17,0689655"]
["89540","SINAPI-I",38383,"0,0108000",null,""]
["89544","SINAPI",88248,"0,0316000",null,""]
["89549","SINAPI-I",20078,"0,0625000",null,""]
["89552",null,null,"",null,"13,4732192"]
["89554","SINAPI",88267,"0,0858000",null,""]
["89556","SINAPI-I",20165,"1,0000000",null,""]
["89559","SINAPI",88267,"0,0858000",null,""]
["89566","SINAPI",88248,"0,1254000",null,""]
["89568","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["89571","SINAPI",88248,"0,1717000",null,""]
["89575",null,null,"",null,"30,7955517"]
["89583","SINAPI-I",298,"2,0000000",null,""]
["89585",null,null,"",null,"25,6347979"]
["89591","SINAPI-I",20152,"1,0000000",null,""]
["89594","SINAPI",88267,"0,0847000",null,""]
["89598",null,null,"",null,"8,6938691"]
["89609","SINAPI",88248,"0,1000000",null,""]
["89612","SINAPI",88267,"0,1224000",null,""]
["89616",null,null,"",null,"13,6555142"]
["89617","SINAPI-I",38383,"0,0162000",null,""]
["89623","SINAPI",88248,"0,1400000",null,""]
["89628","SINAPI-I",38383,"0,0333000",null,""]
["89631","SINAPI",88248,"0,2765000",null,""]
["89640","SINAPI-I",21114,"0,0533000",null,""]
["89646","SINAPI-I",21114,"0,1067000",null,""]
["89650","SINAPI",88248,"0,1937000",null,""]
["89652","SINAPI",88267,"0,0735000",null,""]
["89657","SINAPI-I",21114,"0,0533000",null,""]
["89661","SINAPI",88248,"0,0930000",null,""]
["89669","SINAPI-I",122,"0,0245000",null,""]
["89672","SINAPI",88248,"0,1097000",null,""]
["89676","SINAPI-I",38007,"1,0000000",null,""]
["89677","SINAPI",88267,"0,3142000",null,""]
["89681","SINAPI-I",20078,"0,1450000",null,""]
["89687","SINAPI",88248,"0,2316000",null,""]
["89692","SINAPI-I",20143,"1,0000000",null,""]
["89696","SINAPI-I",20078,"0,1525000",null,""]
["89702","SINAPI-I",21114,"0,1200000",null,""]
["89706","SINAPI-I",21114,"0,2000000",null,""]
["89721","SINAPI",88267,"0,1247000",null,""]
["89724","SINAPI",88248,"0,1270000",null,""]
["89728","SINAPI-I",20083,"0,0150000",null,""]
["89734",null,null,"",null,"25,8426966"]
["89738",null,null,"",null,"20,7424867"]
["89740","SINAPI-I",21114,"0,0800000",null,""]
["89743","SINAPI",88267,"0,1652000",null,""]
["89748","SINAPI",88248,"0,1926000",null,""]
["89755","SINAPI-I",21114,"0,1067000",null,""]
["89759","SINAPI",88248,"0,0906000",null,""]
["89764",null,null,"",null,"12,2300215"]
["89774","SINAPI",88248,"0,1102000",null,""]
["89779","SINAPI-I",3893,"1,0000000",null,""]
["89783","SINAPI-I",122,"0,0148000",null,""]
["89784","SINAPI",88267,"0,1839000",null,""]
["89788","SINAPI",88267,"0,1365000",null,""]
["89794","SINAPI",88267,"0,0624000",null,""]
["89802",null,null,"",null,"13,9130434"]
["89805","SINAPI",88248,"0,1257000",null,""]
["89807","SINAPI-I",20078,"0,0750000",null,""]
["89811","SINAPI-I",301,"2,0000000",null,""]
["89817",null,null,"",null,"24,7910863"]
["89821","SINAPI-I",38383,"0,0054000",null,""]
["89825","SINAPI-I",20078,"0,0750000",null,""]
["89827","SINAPI-I",20078,"0,0750000",null,""]
["89835","SINAPI",88248,"0,0906000",null,""]
["89839","SINAPI",88267,"0,1200000",null,""]
["89842",null,null,"",null,"10,5694305"]
["89847","SINAPI-I",38016,"1,0000000",null,""]
["89855","SINAPI-I",305,"2,0000000",null,""]
["89860","SINAPI",88248,"0,3698000",null,""]
["89868",null,null,"",null,"54,1666667"]
["89869","SINAPI-I",38383,"0,0092000",null,""]
["90373","SINAPI",88248,"0,1312000",null,""]
["92288","SINAPI",88267,"0,1148000",null,""]
["92293","SINAPI",88248,"0,0593000",null,""]
["92296","SINAPI",88267,"0,1166000",null,""]
["92299","SINAPI-I",12734,"1,0000000",null,""]
["92301","SINAPI-I",38383,"0,0966000",null,""]
["92313","SINAPI",88267,"0,1921000",null,""]
["92315","SINAPI-I",38383,"0,0575000",null,""]
["92318","SINAPI-I",39897,"0,0018000",null,""]
["92329","SINAPI-I",38383,"0,0515000",null,""]
["92332","SINAPI-I",39897,"0,0011000",null,""]
["92344","SINAPI",88267,"0,6450000",null,""]
["92346","SINAPI",88248,"0,7020000",null,""]
["92350","SINAPI-I",3447,"1,0000000",null,""]
["92355","SINAPI-I",7307,"0,0080000",null,""]
["92369","SINAPI-I",7307,"0,0030000",null,""]
["92373","SINAPI-I",3148,"0,0190000",null,""]
["92375",null,null,"",null,"40,3831982"]
["92378","SINAPI",88248,"0,7360000",null,""]
["92382","SINAPI-I",3472,"1,0000000",null,""]
["92388",null,null,"",null,"41,6000000"]
["92635","SINAPI",88248,"1,2420000",null,""]
["92639","SINAPI-I",6297,"1,0000000",null,""]
["92659",null,null,"",null,"40,6494287"]
["92662","SINAPI",88248,"0,3370000",null,""]
["92663","SINAPI-I",4181,"1,0000000",null,""]
["92668",null,null,"",null,"16,0760812"]
["92671","SINAPI",88248,"0,4770000",null,""]
["92677","SINAPI-I",7307,"0,0070000",null,""]
["92681",null,null,"",null,"48,5665464"]
["92682","SINAPI",88267,"0,6350000",null,""]
["92686","SINAPI-I",7307,"0,0130000",null,""]
["92695","SINAPI-I",3148,"0,0110000",null,""]
["92700","SINAPI",88267,"0,4450000",null,""]
["92704","SINAPI-I",7307,"0,0030000",null,""]
["92889","SINAPI-I",9887,"1,0000000",null,""]
["92895","SINAPI",88248,"0,6440000",null,""]
["92899","SINAPI-I",7307,"0,0040000",null,""]
["92901","SINAPI-I",3148,"0,0240000",null,""]
["92904","SINAPI",88267,"0,1730000",null,""]
["92908","SINAPI-I",7307,"0,0060000",null,""]
["92914","SINAPI-I",3148,"0,0350000",null,""]
["92925","SINAPI",88267,"0,5330000",null,""]
["92927","SINAPI",88248,"0,5330000",null,""]
["92931","SINAPI-I",3926,"1,0000000",null,""]
["92935",null,null,"",null,"30,0412311"]
["92941",null,null,"",null,"37,3790434"]
["92944","SINAPI-I",3148,"0,0190000",null,""]
["92947","SINAPI",88267,"0,3620000",null,""]
["92953","SINAPI-I",12406,"1,0000000",null,""]
["93054","SINAPI-I",39897,"0,0006000",null,""]
["93056","SINAPI-I",12732,"0,0064000",null,""]
["93059","SINAPI-I",12732,"0,0032000",null,""]
["93062","SINAPI-I",38383,"0,0577000",null,""]
["93067","SINAPI-I",12732,"0,0240000",null,""]
["93070","SINAPI-I",38383,"0,1236000",null,""]
["93074","SINAPI-I",39879,"1,0000000",null,""]
["93078",null,null,"",null,"18,7324383"]
["93078","SINAPI-I",39897,"0,0006000",null,""]
["93083","SINAPI-I",38383,"0,0498000",null,""]
["93086","SINAPI-I",39873,"1,0000000",null,""]
["93089","SINAPI-I",12732,"0,0048000",null,""]
["93090","SINAPI",88248,"0,1281000",null,""]
["93098","SINAPI",88267,"0,1133000",null,""]
["93100","SINAPI-I",38383,"0,0390000",null,""]
["93103","SINAPI-I",38383,"0,0515000",null,""]
["93106","SINAPI-I",38383,"0,0515000",null,""]
["93109","SINAPI-I",39897,"0,0012000",null,""]
["93113","SINAPI",88267,"0,2012000",null,""]
["93116","SINAPI",88267,"0,2012000",null,""]
["93118","SINAPI-I",12732,"0,0024000",null,""]
["93121","SINAPI-I",3148,"0,0053000",null,""]
["93125","SINAPI",88267,"0,2265000",null,""]
["94466","SINAPI-I",3148,"0,0240000",null,""]
["94469","SINAPI",88267,"0,4319000",null,""]
["94471","SINAPI",88248,"0,4698000",null,""]
["94475","SINAPI-I",3459,"1,0000000",null,""]
["94606","SINAPI",88267,"0,4075000",null,""]
["94614","SINAPI-I",38383,"0,1019000",null,""]
["94617",null,null,"",null,"8,5998668"]
["94623","SINAPI",88267,"0,8501000",null,""]
["94657",null,null,"",null,"41,1764705"]
["94660",null,null,"",null,"34,1756919"]
["94661","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["94664","SINAPI-I",3148,"0,0120000",null,""]
["94668","SINAPI",88267,"0,2320000",null,""]
["94671","SINAPI",88267,"0,3750000",null,""]
["94675",null,null,"",null,"26,5716680"]
["94676","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["94679","SINAPI-I",38383,"0,0156000",null,""]
["94682","SINAPI",88248,"0,2776000",null,""]
["94687","SINAPI-I",38383,"0,0626000",null,""]
["94690","SINAPI-I",38383,"0,0126000",null,""]
["94695","SINAPI-I",20083,"0,0290000",null,""]
["94698","SINAPI-I",38383,"0,0386000",null,""]
["94701","SINAPI",88248,"0,7500000",null,""]
["94703","SINAPI-I",122,"0,0035000",null,""]
["94706","SINAPI",88248,"0,1472000",null,""]
["94724","SINAPI",88248,"0,0342000",null,""]
["94726","SINAPI",88267,"0,0430000",null,""]
["94732","SINAPI-I",44248,"1,0000000",null,""]
["94734","SINAPI-I",44249,"1,0000000",null,""]
["94739","SINAPI-I",44252,"1,0000000",null,""]
["94743","SINAPI",88267,"0,0646000",null,""]
["94756","SINAPI",88248,"0,0685000",null,""]
["94761",null,null,"",null,"6,9637883"]
["94767","SINAPI",88267,"0,1375000",null,""]
["95237",null,null,"",null,"17,4471612"]
["95695","SINAPI-I",20078,"0,1150000",null,""]
["96637","SINAPI-I",36360,"1,0000000",null,""]
["96642","SINAPI",88248,"0,3471000",null,""]
["96651","SINAPI",88267,"0,1241000",null,""]
["96658","SINAPI",88248,"0,0827000",null,""]
["96662","SINAPI",104091,"0,0581000",null,""]
["96665",null,null,"",null,"59,9317989"]
["96685","SINAPI",88248,"0,1732000",null,""]
["96689","SINAPI",104091,"0,1744000",null,""]
["96695","SINAPI",88267,"0,4445000",null,""]
["96699","SINAPI",88248,"0,1155000",null,""]
["96701","SINAPI",88267,"0,1408000",null,""]
["96709","SINAPI",104098,"0,1333000",null,""]
["96713","SINAPI",104092,"0,1298000",null,""]
["96715","SINAPI",104097,"0,4059000",null,""]
["96737","SINAPI",88248,"0,0738000",null,""]
["96740","SINAPI",104091,"0,0293000",null,""]
["96746","SINAPI",104098,"0,1294000",null,""]
["96751",null,null,"",null,"34,1362126"]
["96753","SINAPI-I",38438,"1,0000000",null,""]
["96759",null,null,"",null,"35,6996306"]
["96763",null,null,"",null,"16,6945466"]
["96807","SINAPI",88248,"0,7021000",null,""]
["96810","SINAPI-I",3148,"0,0027000",null,""]
["96814",null,null,"",null,"27,9759147"]
["96818","SINAPI",88267,"0,1839000",null,""]
["96829","SINAPI",88267,"0,1161000",null,""]
["96833","SINAPI-I",39313,"1,0000000",null,""]
["96839","SINAPI-I",38917,"1,0000000",null,""]
["96844",null,null,"",null,"29,4696800"]
["96852","SINAPI",88248,"0,1259000",null,""]
["96860","SINAPI-I",38873,"1,0000000",null,""]
["96862","SINAPI",88267,"0,3608000",null,""]
["96871",null,null,"",null,"18,1609505"]
["96873","SINAPI-I",38837,"1,0000000",null,""]
["96881",null,null,"",null,"6,5514156"]
["97433","SINAPI-I",20078,"0,0135000",null,""]
["97436","SINAPI",88267,"0,6190000",null,""]
["97438","SINAPI",88248,"0,7010000",null,""]
["97443","SINAPI-I",40369,"1,0000000",null,""]
["97452",null,null,"",null,"21,0761817"]
["97455","SINAPI",88267,"0,8480000",null,""]
["97459","SINAPI-I",40398,"1,0000000",null,""]
["97467",null,null,"",null,"18,6446173"]
["97471","SINAPI",88267,"0,3000000",null,""]
["97475","SINAPI-I",40370,"1,0000000",null,""]
["97480",null,null,"",null,"19,9211045"]
["97483","SINAPI",88267,"0,3600000",null,""]
["97489","SINAPI-I",40391,"1,0000000",null,""]
["97493",null,null,"",null,"14,1894113"]
["97496","SINAPI",88267,"0,9620000",null,""]
["97500","SINAPI",88248,"0,1160000",null,""]
["97506","SINAPI-I",11002,"0,0290000",null,""]
["97514","SINAPI",88317,"0,2430000",null,""]
["97518","SINAPI",88317,"0,1740000",null,""]
["97523",null,null,"",null,"8,6625086"]
["97528","SINAPI",88267,"0,3650000",null,""]
["97532","SINAPI-I",40397,"1,0000000",null,""]
["97540",null,null,"",null,"31,5482859"]
["97541","SINAPI",88317,"0,1960000",null,""]
["97547","SINAPI",88248,"0,1720000",null,""]
["97553","SINAPI-I",11002,"0,0180000",null,""]
["103805","SINAPI-I",38383,"0,0810000",null,""]
["103808","SINAPI-I",38383,"0,1388000",null,""]
["103810",null,null,"",null,"29,6656187"]
["103814","SINAPI-I",12732,"0,0028000",null,""]
["103817","SINAPI-I",39897,"0,0007000",null,""]
["103820","SINAPI-I",39897,"0,0012000",null,""]
["103823","SINAPI",88248,"0,2197000",null,""]
["103828","SINAPI-I",38383,"0,1883000",null,""]
["103831","SINAPI-I",38383,"0,1635500",null,""]
["103834","SINAPI-I",38383,"0,2825000",null,""]
["103839",null,null,"",null,"53,2930846"]
["103842",null,null,"",null,"44,3949262"]
["103846","SINAPI-I",39897,"0,0016000",null,""]
["103849","SINAPI",88248,"0,1524000",null,""]
["103852","SINAPI",88267,"0,2031000",null,""]
["103854","SINAPI-I",12732,"0,0048000",null,""]
["103857","SINAPI-I",12732,"0,0024000",null,""]
["103861","SINAPI",88267,"0,2465000",null,""]
["103864","SINAPI",88267,"0,2248000",null,""]
["103874",null,null,"",null,"54,7844375"]
["103875","SINAPI-I",39897,"0,0007000",null,""]
["103881","SINAPI-I",39897,"0,0016000",null,""]
["103884","SINAPI",88248,"0,1635000",null,""]
["103886","SINAPI-I",38383,"0,0545000",null,""]
["103888","SINAPI",88267,"0,1931000",null,""]
["103893","SINAPI",88267,"0,1325000",null,""]
["103896","SINAPI",88267,"0,2184000",null,""]
["103899","SINAPI",88267,"0,1452000",null,""]
["103901","SINAPI-I",38383,"0,0818000",null,""]
["103947","SINAPI-I",38383,"0,0315000",null,""]
["103950","SINAPI",88248,"0,1416000",null,""]
["103955","SINAPI-I",38383,"0,0281000",null,""]
["103958","SINAPI",88248,"0,0771000",null,""]
["103962","SINAPI-I",832,"1,0000000",null,""]
["103967","SINAPI-I",20083,"0,0165000",null,""]
["103974","SINAPI-I",122,"0,0082000",null,""]
["103980","SINAPI-I",3535,"1,0000000",null,""]
["103983","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["103988","SINAPI-I",3862,"1,0000000",null,""]
["103992","SINAPI-I",20083,"0,0125000",null,""]
["103995","SINAPI-I",38383,"0,0510000",null,""]
["103997","SINAPI-I",122,"0,0165000",null,""]
["104000","SINAPI-I",3871,"1,0000000",null,""]
["104003","SINAPI-I",20083,"0,0165000",null,""]
["104008","SINAPI-I",7130,"1,0000000",null,""]
["104014","SINAPI-I",834,"1,0000000",null,""]
["104014","SINAPI",88267,"0,1093000",null,""]
["104019","SINAPI-I",21114,"0,1800000",null,""]
["104024","SINAPI",88248,"0,1995000",null,""]
["104159","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["104169","SINAPI",88267,"0,2601000",null,""]
["104174","SINAPI",88267,"0,3179000",null,""]
["104178","SINAPI-I",20078,"0,0575000",null,""]
["104193","SINAPI",88248,"0,5259000",null,""]
["104197","SINAPI",88248,"0,2603000",null,""]
["104201","SINAPI",104091,"0,0999000",null,""]
["104319",null,null,"",null,"49,6538081"]
["104324",null,null,"",null,"46,7178770"]
["104343","SINAPI",88267,"0,2082000",null,""]
["104345","SINAPI-I",10908,"1,0000000",null,""]
["104348","SINAPI-I",39319,"1,0000000",null,""]
["104352","SINAPI",88248,"0,2083000",null,""]
["104357","SINAPI",88248,"0,0925000",null,""]
["104582",null,null,"",null,"25,6059421"]
["105148",null,null,"",null,"21,6789667"]
["105155","SINAPI-I",1923,"1,0000000",null,""]
["105158","SINAPI-I",20083,"0,0300000",null,""]
["105160","SINAPI-I",38383,"0,0388000",null,""]
["105163","SINAPI",88248,"0,1283000",null,""]
["105167","SINAPI",88267,"1,3516000",null,""]
["105175","SINAPI-I",3148,"0,0297000",null,""]
["105178","SINAPI",88267,"0,5094000",null,""]
["105180","SINAPI-I",20083,"0,0140000",null,""]
["105183","SINAPI-I",38383,"0,0308000",null,""]
["105190","SINAPI",88248,"0,1579000",null,""]
["105198","SINAPI-I",3148,"0,0354000",null,""]
["105202",null,null,"",null,"9,4834232"]
["105206","SINAPI",88267,"0,4698000",null,""]
["105211","SINAPI-I",3148,"0,0505000",null,""]
["105214","SINAPI",88267,"0,0743000",null,""]
["105217",null,null,"",null,"5,8239749"]
["105221","SINAPI-I",37966,"1,0000000",null,""]
["105225","SINAPI",88267,"0,0802000",null,""]
["105232","SINAPI-I",38993,"1,0000000",null,""]
["97895","SINAPI",101618,"0,0180000",null,""]
["97898","SINAPI",101618,"0,0605000",null,""]
["97900","SINAPI",94970,"0,0291000",null,""]
["97902","SINAPI-I",5069,"0,0125000",null,""]
["97903","SINAPI",97735,"0,0700000",null,""]
["97905","SINAPI",97734,"0,0252000",null,""]
["97907","SINAPI-I",4491,"0,1480000",null,""]
["97907","SINAPI",100475,"0,1039000",null,""]
["98105","SINAPI-I",7258,"165,3577000",null,""]
["98106","SINAPI-I",4491,"0,1184000",null,""]
["98107","SINAPI",87316,"0,0115000",null,""]
["99250",null,null,"",null,"48,4983562"]
["99253","SINAPI",5679,"0,0178000",null,""]
["99255","SINAPI",88628,"0,1585000",null,""]
["99257","SINAPI",88628,"0,2050000",null,""]
["99258","SINAPI",97734,"0,0252000",null,""]
["99262","SINAPI-I",4517,"0,1760000",null,""]
["102589",null,null,"",null,"81,5920399"]
["102596","SINAPI",88248,"0,1406000",null,""]
["102603","SINAPI",88267,"0,2039000",null,""]
["102606","SINAPI",88267,"0,1297000",null,""]
["102612","SINAPI-I",43979,"1,0000000",null,""]
["102619","SINAPI",88267,"1,4821000",null,""]
["102622","SINAPI",94688,"1,0000000",null,""]
["102623","SINAPI",102607,"1,0000000",null,""]
["89708","SINAPI-I",20083,"0,1040000",null,""]
["104326","SINAPI-I",20083,"0,0075000",null,""]
["104329","SINAPI-I",38383,"0,0154000",null,""]
["86874","SINAPI-I",10423,"1,0000000",null,""]
["86878","SINAPI-I",3146,"0,0480000",null,""]
["86885",null,null,"",null,"34,0961098"]
["86889",null,null,"",null,"5,0075521"]
["86894","SINAPI",88267,"0,8254000",null,""]
["86899","SINAPI-I",4823,"0,3844000",null,""]
["86902","SINAPI",88316,"0,4443000",null,""]
["86908","SINAPI",88267,"0,2266000",null,""]
["86915","SINAPI-I",36791,"1,0000000",null,""]
["86921","SINAPI",86916,"1,0000000",null,""]
["86928","SINAPI",86882,"1,0000000",null,""]
["86933","SINAPI",86911,"1,0000000",null,""]
["86939",null,null,"",null,"9,2274678"]
["86940","SINAPI",86905,"1,0000000",null,""]
["86947","SINAPI",86905,"1,0000000",null,""]
["95472",null,null,"",null,"4,9836459"]
["95546","SINAPI",88316,"0,5977000",null,""]
["100852","SINAPI-I",4823,"0,3460000",null,""]
["100858",null,null,"",null,"4,1514177"]
["100859","SINAPI-I",44020,"1,0000000",null,""]
["100863","SINAPI",88316,"0,4483000",null,""]
["100870","SINAPI",88267,"0,9485000",null,""]
["100875",null,null,"",null,"2,3056306"]
["98054","SINAPI",5679,"1,0343000",null,""]
["98056","SINAPI",88309,"3,5763000",null,""]
["98058","SINAPI",88309,"1,2258000",null,""]
["98059","SINAPI-I",12565,"3,0000000",null,""]
["98061","SINAPI",5679,"3,1488000",null,""]
["98064","SINAPI",88316,"1,3726000",null,""]
["98066","SINAPI-I",7258,"1403,8646000",null,""]
["98067","SINAPI-I",7258,"1906,5919000",null,""]
["98067","SINAPI",101624,"0,4050000",null,""]
["98069","SINAPI-I",2692,"0,0347000",null,""]
["98070","SINAPI-I",4517,"0,9504000",null,""]
["98071","SINAPI",96536,"2,6400000",null,""]
["98072","SINAPI",97735,"0,2659000",null,""]
["98073","SINAPI-I",7258,"1512,0465000",null,""]
["98075","SINAPI",88316,"50,2180000",null,""]
["98076","SINAPI",88628,"2,6021000",null,""]
["98077",null,null,"",null,"39,1863694"]
["98078","SINAPI",5679,"0,2432000",null,""]
["98079","SINAPI",100475,"1,7267000",null,""]
["98082","SINAPI",5678,"0,0705000",null,""]
["98083","SINAPI",5678,"0,0923000",null,""]
["98083","SINAPI",89998,"4,9360000",null,""]
["98084","SINAPI",89998,"6,1700000",null,""]
["98085","SINAPI",89998,"7,8976000",null,""]
["98087","SINAPI",5679,"0,4076000",null,""]
["98088","SINAPI",5678,"0,1408000",null,""]
["98088","SINAPI",89998,"5,9232000",null,""]
["98090","SINAPI-I",4720,"2,9229000",null,""]
["98091","SINAPI",89993,"0,1196000",null,""]
["98092","SINAPI-I",4491,"0,7770000",null,""]
["98093","SINAPI-I",2692,"0,0408000",null,""]
["98094","SINAPI-I",660,"27,3000000",null,""]
["98100","SINAPI",5679,"1,0216000",null,""]
["98101","SINAPI",89998,"9,1316000",null,""]
["98109","SINAPI",5679,"0,0162000",null,""]
["98112","SINAPI",88309,"0,4334000",null,""]
["89352",null,null,"",null,"7,1629873"]
["94489",null,null,"",null,"8,0781287"]
["94491","SINAPI-I",11676,"1,0000000",null,""]
["94495","SINAPI-I",6019,"1,0000000",null,""]
["94497","SINAPI",88248,"0,2633000",null,""]
["94792",null,null,"",null,"8,1228367"]
["94798","SINAPI",88267,"0,3490000",null,""]
["95250","SINAPI-I",3148,"0,0132000",null,""]
["99619","SINAPI",88248,"0,1102000",null,""]
["99626","SINAPI-I",10407,"1,0000000",null,""]
["99630","SINAPI",88267,"0,2021000",null,""]
["99633",null,null,"",null,"5,1118749"]
["103009",null,null,"",null,"5,5372634"]
["103013","SINAPI",88248,"0,1316000",null,""]
["103029","SINAPI-I",11756,"1,0000000",null,""]
["103039","SINAPI",88267,"0,2633000",null,""]
["103044","SINAPI-I",3148,"0,0106000",null,""]
["103046","SINAPI-I",11718,"1,0000000",null,""]
["103049","SINAPI",88248,"0,0795000",null,""]
["95636","SINAPI-I",3148,"0,1188000",null,""]
["95638","SINAPI-I",3148,"0,1728000",null,""]
["95641","SINAPI-I",65,"4,0000000",null,""]
["95642","SINAPI",88248,"3,9476000",null,""]
["95644","SINAPI-I",38383,"0,1864000",null,""]
["95645","SINAPI-I",7142,"1,0000000",null,""]
["95647",null,null,"",null,"29,3988269"]
["95648","SINAPI-I",38007,"2,0000000",null,""]
["95651","SINAPI-I",21114,"3,6200000",null,""]
["95653",null,null,"",null,"10,6030874"]
["95654","SINAPI-I",38130,"9,1289000",null,""]
["95655","SINAPI-I",38014,"3,0000000",null,""]
["95658","SINAPI-I",36278,"5,9202000",null,""]
["95660","SINAPI-I",44175,"4,0000000",null,""]
["95662","SINAPI",88267,"4,6390000",null,""]
["95663","SINAPI",88267,"6,8843000",null,""]
["95666","SINAPI-I",38436,"2,0000000",null,""]
["95667","SINAPI",104091,"4,4312000",null,""]
["95669","SINAPI-I",38982,"0,9600000",null,""]
["95670","SINAPI-I",38436,"2,0000000",null,""]
["95671","SINAPI",104091,"5,0342000",null,""]
["95676","SINAPI",88267,"0,2632000",null,""]
["104997","SINAPI-I",12775,"1,0000000",null,""]
["90439",null,null,"",null,"82,1252061"]
["90441","SINAPI",102275,"0,3320000",null,""]
["90447","SINAPI",88264,"0,2348000",null,""]
["90457",null,null,"",null,"80,0769231"]
["90461","SINAPI-I",39997,"2,8125000",null,""]
["90467","SINAPI",88267,"0,5439000",null,""]
["90470","SINAPI",88248,"0,0538000",null,""]
["91179","SINAPI",88267,"0,2780000",null,""]
["91186","SINAPI-I",4350,"3,5000000",null,""]
["91188","SINAPI",88267,"0,2555000",null,""]
["91222","SINAPI",88267,"0,2609000",null,""]
["94481","SINAPI-I",9884,"1,0000000",null,""]
["94482","SINAPI-I",6010,"1,0000000",null,""]
["94483","SINAPI-I",10418,"1,0000000",null,""]
["96559","SINAPI-I",39996,"1,1111000",null,""]
["96563","SINAPI-I",11976,"2,2222000",null,""]
["101802","SINAPI",88309,"12,6595000",null,""]
["101804","SINAPI",5678,"0,0550000",null,""]
["101805","SINAPI-I",6193,"0,7728000",null,""]
["101805","SINAPI",101616,"1,6900000",null,""]
["102113","SINAPI-I",39997,"4,0000000",null,""]
["102118","SINAPI",88248,"2,2774000",null,""]
["102121",null,null,"",null,"77,2073219"]
["102137","SINAPI-I",7588,"1,0000000",null,""]
["103521","SINAPI",88248,"0,8919000",null,""]
["104771","SINAPI",88267,"0,0723000",null,""]
["104781","SINAPI",91692,"0,0567000",null,""]
["104783","SINAPI-I",43132,"0,0090000",null,""]
["104031","SINAPI-I",1414,"1,0000000",null,""]
["104036","SINAPI",88316,"0,2236000",null,""]
["104048","SINAPI",88316,"0,0577000",null,""]
["104052","SINAPI-I",37417,"1,0000000",null,""]
["104055",null,null,"",null,"13,1288931"]
["104062","SINAPI-I",303,"1,0000000",null,""]
["104065",null,null,"",null,"3,9267548"]
["104084","SINAPI",88316,"0,0421000",null,""]
["104949","SINAPI",104717,"0,0309000",null,""]
["96528","SINAPI-I",2692,"0,0167000",null,""]
["101117",null,null,"",null,"11,6071428"]
["101122","SINAPI",5857,"0,0094000",null,""]
["101125",null,null,"",null,"19,8100407"]
["101129","SINAPI",89031,"0,0372000",null,""]
["101133","SINAPI",100974,"1,3000000",null,""]
["101139","SINAPI",89032,"0,0219000",null,""]
["101142","SINAPI",5857,"0,0094000",null,""]
["101144","SINAPI",100975,"1,2500000",null,""]
["101148","SINAPI",88844,"0,0158000",null,""]
["101152","SINAPI",5855,"0,0055000",null,""]
["101209","SINAPI",89884,"0,0112000",null,""]
["101213","SINAPI",88316,"0,0143000",null,""]
["101217","SINAPI",5631,"0,0107000",null,""]
["101222","SINAPI",89877,"0,0138000",null,""]
["101226","SINAPI",88908,"0,0020000",null,""]
["101228","SINAPI",88907,"0,0078000",null,""]
["101232",null,null,"",null,"10,7814045"]
["101237","SINAPI",5631,"0,0096000",null,""]
["101241","SINAPI",5631,"0,0089000",null,""]
["101244","SINAPI",89877,"0,0172000",null,""]
["101246","SINAPI",89876,"0,0494000",null,""]
["101250","SINAPI",88907,"0,0066000",null,""]
["101254",null,null,"",null,"14,2857142"]
["101259","SINAPI",91386,"0,0796000",null,""]
["101263","SINAPI",88907,"0,0101000",null,""]
["101267",null,null,"",null,"13,5726795"]
["101272","SINAPI",91386,"0,1004000",null,""]
["101273","SINAPI",88907,"0,0086000",null,""]
["102354",null,null,"",null,"39,6077572"]
["90084","SINAPI",5632,"0,0225269",null,""]
["90094",null,null,"",null,"24,9163879"]
["90106","SINAPI",5679,"0,0346202",null,""]
["102278","SINAPI",88907,"0,0241978",null,""]
["102281","SINAPI",88316,"0,0272651",null,""]
["102286","SINAPI",88316,"0,0614531",null,""]
["102292","SINAPI",5631,"0,0235802",null,""]
["102300","SINAPI",88316,"0,1339464",null,""]
["102306","SINAPI",5631,"0,0415509",null,""]
["102310","SINAPI",88316,"0,0587187",null,""]
["102314","SINAPI",5631,"0,0261887",null,""]
["102325","SINAPI",5679,"0,0621141",null,""]
["102328","SINAPI",5678,"0,0379077",null,""]
["94306","SINAPI",91533,"0,1252000",null,""]
["94318","SINAPI-I",6079,"1,3889000",null,""]
["94339","SINAPI-I",368,"1,3889000",null,""]
["96385","SINAPI",5901,"0,0042570",null,""]
["105556","SINAPI",93244,"0,0283925",null,""]
["105558","SINAPI",5903,"0,0358705",null,""]
["105562","SINAPI",96463,"0,0047226",null,""]
["105565","SINAPI",5901,"0,0042570",null,""]
["93369","SINAPI",5631,"0,0278000",null,""]
["93378","SINAPI",5679,"0,0777000",null,""]
["93379","SINAPI",91533,"0,1634000",null,""]
["104728","SINAPI",5632,"0,0641000",null,""]
["104733","SINAPI",5678,"0,0538000",null,""]
["104736","SINAPI",5679,"0,0321000",null,""]
["104739","SINAPI",88316,"0,1012000",null,""]
["101616","SINAPI",88309,"0,1020000",null,""]
["101620","SINAPI-I",370,"1,1000000",null,""]
["101621",null,null,"",null,"42,1733821"]
["101624","SINAPI",88316,"0,8579000",null,""]
["103322","SINAPI",88316,"0,2950000",null,""]
["103327","SINAPI",88309,"0,9900000",null,""]
["103330","SINAPI",88316,"0,6000000",null,""]
["103334",null,null,"",null,"52,4307037"]
["103335","SINAPI",87369,"0,0183000",null,""]
["103346","SINAPI",88309,"1,1300000",null,""]
["103349","SINAPI",88316,"0,3700000",null,""]
["103354","SINAPI",88309,"1,3800000",null,""]
["103358",null,null,"",null,"45,3534904"]
["103362","SINAPI",87292,"0,0118000",null,""]
["103365","SINAPI",88309,"0,5900000",null,""]
["103368","SINAPI",88316,"0,4300000",null,""]
["103370","SINAPI-I",44465,"14,1500000",null,""]
["89283","SINAPI-I",34781,"1,4400000",null,""]
["89299","SINAPI",88316,"0,4400000",null,""]
["101158","SINAPI-I",44324,"0,0100000",null,""]
["103318",null,null,"",null,"29,5427362"]
["103319","SINAPI",87369,"0,0102000",null,""]
["103336","SINAPI",88309,"0,9500000",null,""]
["103342",null,null,"",null,"28,4928060"]
["89453","SINAPI-I",38597,"0,9700000",null,""]
["89464","SINAPI-I",38599,"1,2700000",null,""]
["101161",null,null,"",null,"25,2963489"]
["96358","SINAPI-I",39431,"2,5027000",null,""]
["96360","SINAPI-I",39419,"1,5248000",null,""]
["96361","SINAPI-I",39413,"2,1060000",null,""]
["96362","SINAPI",88316,"0,2010000",null,""]
["96365","SINAPI-I",39434,"1,0978000",null,""]
["96367","SINAPI-I",39419,"0,9117000",null,""]
["96368","SINAPI",88316,"0,2620000",null,""]
["96369","SINAPI-I",39437,"20,1868000",null,""]
["96371","SINAPI-I",39432,"0,7925000",null,""]
["102235","SINAPI",88316,"0,5440000",null,""]
["102257",null,null,"",null,"23,9190007"]
["104718","SINAPI-I",39434,"1,0978000",null,""]
["104719","SINAPI-I",39432,"1,6940000",null,""]
["104723",null,null,"",null,"15,2016469"]
["104724","SINAPI-I",39443,"1,2755000",null,""]
["101155","SINAPI-I",34600,"1,0270000",null,""]
["101817",null,null,"",null,"56,2022901"]
["101823","SINAPI-I",1379,"48,1740000",null,""]
["101829","SINAPI-I",4721,"0,7922000",null,""]
["101833",null,null,"",null,"34,9330783"]
["101834","SINAPI",91534,"0,8450000",null,""]
["101838","SINAPI",5679,"0,0853000",null,""]
["101841","SINAPI",5867,"0,0154000",null,""]
["101846",null,null,"",null,"6,3807848"]
["101848","SINAPI",5869,"0,1179000",null,""]
["101850","SINAPI-I",4741,"0,0203000",null,""]
["101855","SINAPI",5685,"0,2041000",null,""]
["101861","SINAPI-I",370,"0,0568000",null,""]
["101863","SINAPI",88316,"0,1105000",null,""]
["101865","SINAPI-I",370,"0,0568000",null,""]
["101867","SINAPI",97635,"1,0000000",null,""]
["102988","SINAPI",88316,"1,5437000",null,""]
["105597","SINAPI",88316,"0,0124932",null,""]
["96388","SINAPI",5684,"0,0030539",null,""]
["96389","SINAPI",96463,"0,0055080",null,""]
["96391","SINAPI",5903,"0,0170701",null,""]
["96396","SINAPI",96463,"0,0040058",null,""]
["96398","SINAPI",96463,"0,0040058",null,""]
["96400",null,null,"",null,"6,6652751"]
["100564","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["100566","SINAPI",5684,"0,0122156",null,""]
["100568","SINAPI",5901,"0,0038153",null,""]
["100569","SINAPI",88316,"0,1670827",null,""]
["100571","SINAPI-I",1379,"179,7298777",null,""]
["100573","SINAPI",5921,"0,0058275",null,""]
["100575","SINAPI",93244,"0,0060957",null,""]
["101767","SINAPI",89036,"0,0463859",null,""]
["105566","SINAPI",5903,"0,0183579",null,""]
["105568","SINAPI",5934,"0,0204307",null,""]
["105571","SINAPI",5903,"0,0275128",null,""]
["105573","SINAPI-I",1379,"93,0233318",null,""]
["105574","SINAPI",5932,"0,0051610",null,""]
["105575","SINAPI",5901,"0,0038153",null,""]
["105576","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105579",null,null,"",null,"17,6744186"]
["105580","SINAPI",5923,"0,0547457",null,""]
["105581","SINAPI",96464,"0,0303619",null,""]
["105586","SINAPI",5903,"0,0980206",null,""]
["105587","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105588","SINAPI",5932,"0,0037260",null,""]
["105592","SINAPI",5934,"0,0638920",null,""]
["105593","SINAPI",5921,"0,0058275",null,""]
["105595","SINAPI",73436,"0,0148878",null,""]
["105623",null,null,"",null,"7,3800364"]
["105624","SINAPI",5923,"0,0255005",null,""]
["105625","SINAPI",5685,"0,0221663",null,""]
["105626","SINAPI",88316,"0,1817198",null,""]
["105628","SINAPI",96464,"0,0247786",null,""]
["105630","SINAPI",5921,"0,0058275",null,""]
["105631","SINAPI",96463,"0,0048821",null,""]
["105632","SINAPI",96464,"0,0150448",null,""]
["105635","SINAPI",5932,"0,0037260",null,""]
["105657",null,null,"",null,"7,0800376"]
["105657","SINAPI",88316,"0,2192961",null,""]
["105659","SINAPI-I",1379,"179,7298777",null,""]
["105661","SINAPI",5684,"0,0160330",null,""]
["105662","SINAPI",5932,"0,0065960",null,""]
["105663","SINAPI",96464,"0,0555660",null,""]
["105664","SINAPI",5934,"0,0554123",null,""]
["105666",null,null,"",null,"4,8301486"]
["105668","SINAPI-I",4721,"0,7591840",null,""]
["105669","SINAPI",5685,"0,0408018",null,""]
["105670","SINAPI",89036,"0,0452812",null,""]
["105671","SINAPI",5923,"0,0452812",null,""]
["105692","SINAPI",5901,"0,0038153",null,""]
["105693","SINAPI",88316,"0,3180096",null,""]
["105694","SINAPI",5903,"0,0756871",null,""]
["105695","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105697","SINAPI",96463,"0,0050073",null,""]
["105699","SINAPI",5685,"0,0249371",null,""]
["105700","SINAPI",5934,"0,0315180",null,""]
["105702","SINAPI",5684,"0,0103069",null,""]
["105702","SINAPI",5934,"0,0473827",null,""]
["105704","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105711","SINAPI",5685,"0,0249371",null,""]
["105712","SINAPI",88316,"0,2044347",null,""]
["105718","SINAPI",5921,"0,0058275",null,""]
["105728","SINAPI",5685,"0,0453353",null,""]
["105732","SINAPI",5901,"0,0022892",null,""]
["105733","SINAPI",5901,"0,0022892",null,""]
["105735","SINAPI",5901,"0,0022892",null,""]
["105738","SINAPI",5903,"0,0544983",null,""]
["105738","SINAPI",96463,"0,0045065",null,""]
["105742","SINAPI",5632,"0,0441273",null,""]
["105743","SINAPI",5685,"0,0873851",null,""]
["105746",null,null,"",null,"7,0332594"]
["105748","SINAPI",5684,"0,0038174",null,""]
["105751","SINAPI",88316,"0,1092987",null,""]
["105754","SINAPI-I",4730,"1,1000000",null,""]
["105755","SINAPI-I",4741,"0,3000000",null,""]
["92392","SINAPI",88260,"0,1081000",null,""]
["92394","SINAPI",91277,"0,0055000",null,""]
["92398","SINAPI-I",370,"0,0568000",null,""]
["92402","SINAPI-I",370,"0,0568000",null,""]
["92406","SINAPI",88316,"0,2746000",null,""]
["93680","SINAPI",91278,"0,0967000",null,""]
["97104","SINAPI",88316,"0,2545700",null,""]
["97105","SINAPI-I",4517,"0,1554670",null,""]
["97106","SINAPI-I",6193,"0,1943300",null,""]
["97107","SINAPI-I",42409,"0,4000000",null,""]
["97109",null,null,"",null,"7,2036234"]
["97111","SINAPI-I",4517,"0,1566700",null,""]
["97111","SINAPI",97089,"1,8000000",null,""]
["97115",null,null,"",null,"18,6666666"]
["97116","SINAPI",88245,"0,3379100",null,""]
["101169","SINAPI",88260,"0,4021000",null,""]
["103904","SINAPI-I",5069,"0,0053610",null,""]
["103905","SINAPI",88262,"0,0969330",null,""]
["103907","SINAPI-I",34495,"0,1854370",null,""]
["103908","SINAPI",88262,"0,0969330",null,""]
["103908","SINAPI",97117,"0,7438430",null,""]
["103911",null,null,"",null,"7,5418367"]
["103912","SINAPI-I",4517,"0,1554670",null,""]
["103914","SINAPI-I",5069,"0,0017700",null,""]
["103914","SINAPI",88316,"0,1127470",null,""]
["103916","SINAPI-I",42409,"0,4000000",null,""]
["103917","SINAPI",90587,"0,0256610",null,""]
["103918","SINAPI",97115,"0,0365210",null,""]
["103694","SINAPI",102197,"0,9900000",null,""]
["103697","SINAPI",102218,"0,8400000",null,""]
["95996","SINAPI",96155,"0,0668000",null,""]
["96394","SINAPI",5940,"0,0115000",null,""]
["88411","SINAPI-I",6085,"0,3049400",null,""]
["88414",null,null,"",null,"41,8032786"]
["88423",null,null,"",null,"16,0683760"]
["88429","SINAPI",88316,"0,0881000",null,""]
["88495","SINAPI",88316,"0,0820000",null,""]
["95622","SINAPI",88316,"0,0416000",null,""]
["95625","SINAPI",88310,"0,5739000",null,""]
["96129","SINAPI-I",3767,"0,0492000",null,""]
["96133","SINAPI",88310,"1,0904000",null,""]
["102197",null,null,"",null,"19,1336865"]
["102204","SINAPI-I",5318,"0,0152000",null,""]
["102210","SINAPI",88310,"0,1903000",null,""]
["102215","SINAPI-I",10478,"0,1328000",null,""]
["102229",null,null,"",null,"47,5465956"]
["100716","SINAPI",88316,"0,0535000",null,""]
["100722","SINAPI-I",5318,"0,0110000",null,""]
["100727","SINAPI",88312,"0,0635000",null,""]
["100741","SINAPI-I",5318,"0,0620000",null,""]
["100746","SINAPI",88310,"0,6779000",null,""]
["100752","SINAPI-I",5330,"0,0606000",null,""]
["100757","SINAPI-I",7311,"0,4134000",null,""]
["102488",null,null,"",null,"77,8711487"]
["102496","SINAPI",88310,"0,1300000",null,""]
["102499",null,null,"",null,"33,5195530"]
["102507","SINAPI-I",12815,"0,0400000",null,""]
["102509","SINAPI-I",7343,"0,4270000",null,""]
["102520","SINAPI-I",6085,"0,1600000",null,""]
["87246","SINAPI-I",1381,"9,1325000",null,""]
["87250",null,null,"",null,"19,9576570"]
["87256","SINAPI",88256,"0,5726000",null,""]
["104594","SINAPI-I",1381,"9,1300000",null,""]
["104598",null,null,"",null,"10,9400687"]
["104603","SINAPI",88256,"0,3037000",null,""]
["104606","SINAPI-I",34357,"0,1880000",null,""]
["98679",null,null,"",null,"37,2226377"]
["98686","SINAPI-I",7353,"0,0084000",null,""]
["101091",null,null,"",null,"21,6934557"]
["101731","SINAPI",87298,"0,0307000",null,""]
["101094","SINAPI-I",38186,"0,2500000",null,""]
["101735",null,null,"",null,"5,4792479"]
["101092",null,null,"",null,"8,0310049"]
["98697","SINAPI",88316,"0,1500000",null,""]
["88649","SINAPI",88256,"0,0764000",null,""]
["94991","SINAPI",88309,"0,1560000",null,""]
["94994","SINAPI-I",5068,"0,0240000",null,""]
["101747",null,null,"",null,"3,7633163"]
["104658","SINAPI-I",34353,"8,6200000",null,""]
["87623","SINAPI",88316,"0,1070000",null,""]
["87640","SINAPI",87301,"0,0530000",null,""]
["87680","SINAPI",87301,"0,0530000",null,""]
["87692","SINAPI",88316,"0,1420000",null,""]
["87700","SINAPI",88309,"0,2990000",null,""]
["87737","SINAPI-I",7334,"0,2100000",null,""]
["87747",null,null,"",null,"42,9414741"]
["87759","SINAPI-I",1379,"0,5000000",null,""]
["87767","SINAPI",88309,"0,6160000",null,""]
["90930","SINAPI",88309,"0,4540000",null,""]
["90940","SINAPI-I",38545,"1,4350000",null,""]
["90950",null,null,"",null,"29,8530469"]
["90952","SINAPI",88316,"0,2950000",null,""]
["87878",null,null,"",null,"52,7054109"]
["87888","SINAPI",88309,"0,0868000",null,""]
["87896",null,null,"",null,"46,6431096"]
["87902","SINAPI",88309,"0,1074000",null,""]
["87905","SINAPI",87313,"0,0037000",null,""]
["87911","SINAPI",88316,"0,0964000",null,""]
["87414","SINAPI-I",3315,"17,0737900",null,""]
["87430","SINAPI",88269,"0,3093500",null,""]
["87529",null,null,"",null,"50,0134736"]
["87531","SINAPI",88316,"0,2201000",null,""]
["87553",null,null,"",null,"49,0574309"]
["87777","SINAPI-I",37411,"0,1388000",null,""]
["87779","SINAPI",87292,"0,0421000",null,""]
["87786","SINAPI",88316,"0,8690000",null,""]
["87794","SINAPI-I",37411,"0,1581000",null,""]
["87804",null,null,"",null,"23,2448773"]
["87809","SINAPI",87292,"0,0293000",null,""]
["87813",null,null,"",null,"63,4340058"]
["87820","SINAPI",88309,"1,2790000",null,""]
["87828",null,null,"",null,"37,1197295"]
["87850",null,null,"",null,"11,6513461"]
["87853","SINAPI",87404,"0,0263000",null,""]
["90408","SINAPI",88316,"0,2662000",null,""]
["104206",null,null,"",null,"45,0100752"]
["104212","SINAPI",90668,"0,1009000",null,""]
["104214","SINAPI",88316,"1,5770000",null,""]
["104218","SINAPI",87369,"0,0314000",null,""]
["104224","SINAPI",90668,"0,1009000",null,""]
["104228","SINAPI",88309,"0,7000000",null,""]
["104232","SINAPI",88309,"0,7800000",null,""]
["104234","SINAPI",87369,"0,0293000",null,""]
["104238","SINAPI",87369,"0,0393000",null,""]
["104242","SINAPI",87369,"0,0493000",null,""]
["104248","SINAPI",88316,"0,4710000",null,""]
["104253","SINAPI",87292,"0,0393000",null,""]
["104256",null,null,"",null,"52,8944022"]
["104260","SINAPI",90668,"0,1297000",null,""]
["104629","SINAPI",88316,"0,2593400",null,""]
["104635","SINAPI",88316,"0,3678000",null,""]
["104955","SINAPI",87292,"0,0304000",null,""]
["104960","SINAPI",88316,"0,0309000",null,""]
["104969","SINAPI",87292,"0,0194000",null,""]
["104974","SINAPI",88316,"0,2301000",null,""]
["104977","SINAPI",88309,"0,7902000",null,""]
["105187","SINAPI",87404,"0,0365000",null,""]
["87265","SINAPI-I",1381,"4,9100000",null,""]
["88788",null,null,"",null,"8,2207789"]
["104590",null,null,"",null,"14,9261638"]
["104612","SINAPI",88256,"0,7762000",null,""]
["104614","SINAPI-I",1381,"4,9100000",null,""]
["104618",null,null,"",null,"8,2597661"]
["96112","SINAPI-I",4512,"3,2458000",null,""]
["96109","SINAPI-I",4812,"1,0414000",null,""]
["96113","SINAPI-I",40547,"0,0293000",null,""]
["96123","SINAPI",88278,"0,2180000",null,""]
["96116","SINAPI-I",39443,"2,2134000",null,""]
["96485","SINAPI-I",36225,"1,0363000",null,""]
["91519","SINAPI",88309,"0,2470000",null,""]
["104414",null,null,"",null,"49,4890510"]
["104418","SINAPI",88309,"0,0760000",null,""]
["87281",null,null,"",null,"24,2024520"]
["87284","SINAPI",89226,"2,3800000",null,""]
["87287","SINAPI-I",1379,"266,8500000",null,""]
["87292","SINAPI-I",1106,"174,1000000",null,""]
["87299",null,null,"",null,"22,5665771"]
["87304","SINAPI-I",1379,"387,2000000",null,""]
["87308","SINAPI",89225,"0,8100000",null,""]
["87317",null,null,"",null,"19,5340260"]
["87322",null,null,"",null,"3,5737078"]
["87323","SINAPI-I",1379,"332,5900000",null,""]
["87327","SINAPI-I",1379,"242,8800000",null,""]
["87330","SINAPI-I",1379,"279,1600000",null,""]
["87334","SINAPI",88393,"0,7100000",null,""]
["87337","SINAPI",88386,"1,1400000",null,""]
["87341",null,null,"",null,"13,0504976"]
["87342","SINAPI",88399,"1,9500000",null,""]
["87346","SINAPI-I",370,"1,3900000",null,""]
["87351","SINAPI",88316,"0,5500000",null,""]
["87354","SINAPI",88398,"1,9800000",null,""]
["87358","SINAPI-I",1379,"217,9100000",null,""]
["87362",null,null,"",null,"2,2690763"]
["87366",null,null,"",null,"31,2942243"]
["87370","SINAPI-I",1106,"155,8600000",null,""]
["87372","SINAPI",88316,"11,6500000",null,""]
["87378","SINAPI-I",367,"1,0100000",null,""]
["87385",null,null,"",null,"7,6697310"]
["87389","SINAPI-I",36880,"1752,1200000",null,""]
["87394","SINAPI",88316,"0,8600000",null,""]
["87396","SINAPI",88377,"4,7200000",null,""]
["87404","SINAPI-I",36880,"1779,9600000",null,""]
["87410","SINAPI",88430,"5,2400000",null,""]
["88631","SINAPI",88316,"8,2900000",null,""]
["100466",null,null,"",null,"12,6921695"]
["100468","SINAPI",88377,"6,7900000",null,""]
["100473","SINAPI-I",370,"1,1300000",null,""]
["100480","SINAPI",88316,"8,9000000",null,""]
["100483","SINAPI-I",1379,"379,3400000",null,""]
["100486","SINAPI-I",1379,"394,7500000",null,""]
["100491","SINAPI-I",370,"1,0800000",null,""]
["92121","SINAPI",88316,"1,3190000",null,""]
["100201",null,null,"",null,"78,0487805"]
["100207",null,null,"",null,"41,5720747"]
["100215",null,null,"",null,"75,7180157"]
["100223",null,null,"",null,"75,5443887"]
["100238",null,null,"",null,"75,4385965"]
["100249",null,null,"",null,"75,9717315"]
["100254","SINAPI",88316,"1,8354000",null,""]
["100265","SINAPI",88316,"0,0385000",null,""]
["100276","SINAPI",88316,"1,5325000",null,""]
["99804","SINAPI-I",44329,"0,0060000",null,""]
["99813",null,null,"",null,"71,2871288"]
["99821","SINAPI",88316,"0,0920000",null,""]
["99826",null,null,"",null,"75,9259260"]
["97015","SINAPI",91692,"0,0024000",null,""]
["97017",null,null,"",null,"30,9117647"]
["97031","SINAPI-I",37525,"1,1000000",null,""]
["97034","SINAPI-I",3993,"0,2330000",null,""]
["97047","SINAPI",88239,"0,0014662",null,""]
["97065","SINAPI",88278,"0,3165000",null,""]
["97067","SINAPI-I",3992,"14,4550000",null,""]
["105104","SINAPI",5930,"13,1700000",null,""]
["105112","SINAPI",88316,"3,5700000",null,""]
["97628",null,null,"",null,"75,8239820"]
["97637",null,null,"",null,"80,0000000"]
["97649","SINAPI",88316,"0,1222000",null,""]
["97654","SINAPI",93288,"0,4760000",null,""]
["97658","SINAPI",93288,"0,4789000",null,""]
["97661",null,null,"",null,"80,0000000"]
["104790","SINAPI",5795,"1,1370000",null,""]
["104795","SINAPI",88316,"0,0435000",null,""]
["95967","SINAPI",90776,"1,0000000",null,""]
["99060","SINAPI",91693,"0,0873000",null,""]
["99062",null,null,"",null,"78,5000000"]
["105009","SINAPI-I",10567,"0,5500000",null,""]
["93590","SINAPI",91386,"0,0033000",null,""]
["95426","SINAPI",89884,"0,0022000",null,""]
["95878",null,null,"",null,"10,9756097"]
["100937","SINAPI",67826,"0,0417000",null,""]
["100948","SINAPI",5826,"0,0016000",null,""]
["100956",null,null,"",null,"11,7924528"]
["100959","SINAPI",6260,"0,0179000",null,""]
["100974","SINAPI",5940,"0,0083000",null,""]
["102330","SINAPI",91645,"0,0028000",null,""]
["100978",null,null,"",null,"14,7382920"]
["100982","SINAPI",5632,"0,0105000",null,""]
["100984","SINAPI",89883,"0,0153000",null,""]
["100990","SINAPI",91386,"0,0132000",null,""]
["100995",null,null,"",null,"12,3667377"]
["101002","SINAPI",91386,"0,0193000",null,""]
["101009","SINAPI",5930,"0,0603000",null,""]
["101017","SINAPI",5930,"0,0348000",null,""]
["101464","SINAPI",5928,"0,0947000",null,""]
["101475","SINAPI",5930,"0,0209000",null,""]
["101478","SINAPI",5928,"0,0304000",null,""]
["101482","SINAPI",5930,"0,0418000",null,""]
["101188","SINAPI",88316,"0,0926000",null,""]
["101193","SINAPI",88309,"0,5280000",null,""]
["101198","SINAPI",88309,"0,8519000",null,""]
["101201","SINAPI",88262,"0,6410000",null,""]
["101203","SINAPI",88239,"0,5307000",null,""]
["102363","SINAPI-I",7696,"0,6105000",null,""]
["98519",null,null,"",null,"76,4397906"]
["98524","SINAPI",88316,"0,2132000",null,""]
["105000",null,null,"",null,"33,0915002"]
["105003","SINAPI-I",4718,"0,1998000",null,""]
["105004","SINAPI-I",4718,"0,0050000",null,""]
["103189",null,null,"",null,"1,4429037"]
["103192","SINAPI-I",4721,"0,0012000",null,""]
["103195",null,null,"",null,"2,7605323"]
["103208","SINAPI-I",4721,"0,0012000",null,""]
["103210","SINAPI",87298,"0,0032000",null,""]
["103310","SINAPI",102486,"0,0222000",null,""]
["103314","SINAPI",88262,"0,5342000",null,""]
["98526","SINAPI",5678,"0,1622000",null,""]
["98533","SINAPI",88441,"1,1174000",null,""]
["88239","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88241","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88242","SINAPI-I",43489,"1,0000000",null,""]
["88246","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88250","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88252","SINAPI-I",43467,"1,0000000",null,""]
["88256","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88262","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88264","SINAPI-I",43484,"1,0000000",null,""]
["88269","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88270","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88275","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88278","SINAPI-I",43464,"1,0000000",null,""]
["88282",null,null,"",null,"83,5393854"]
["88284","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88286","SINAPI-I",43464,"1,0000000",null,""]
["88292","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88294","SINAPI-I",43488,"1,0000000",null,""]
["88298","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88301",null,null,"",null,"88,5193398"]
["88304","SINAPI-I",43488,"1,0000000",null,""]
["88306","SINAPI-I",43488,"1,0000000",null,""]
["88310","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88311","SINAPI-I",43490,"1,0000000",null,""]
["88314","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88318",null,null,"",null,"82,6761639"]
["88322","SINAPI",95384,"1,0000000",null,""]
["88325","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88377","SINAPI-I",37666,"1,0000000",null,""]
["90767","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["90770","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["90778","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["90781","SINAPI-I",43469,"1,0000000",null,""]
["93558","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["93568",null,null,"",null,"98,3488075"]
["93571","SINAPI-I",40817,"1,0000000",null,""]
["93572","SINAPI-I",43499,"1,0000000",null,""]
["95311",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95330",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95343",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95356",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95361","SINAPI-I",4257,"0,0095700",null,""]
["95371",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95385",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95406",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95421",null,null,"",null,"100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",34345,"1,0000000",null,""]
["100301","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["100321","SINAPI-I",43470,"1,0000000",null,""]
["100534","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101292",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101303",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101326",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101332",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101344",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101356",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101369",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101376","SINAPI",101288,"1,0000000",null,""]
["101379","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101380","SINAPI-I",41085,"1,0000000",null,""]
["101383",null,null,"",null,"73,2243013"]
["101385","SINAPI-I",43470,"1,0000000",null,""]
["101389","SINAPI-I",43481,"1,0000000",null,""]
["101392","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000",null,""]
["101395",null,null,"",null,"75,0680082"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000",null,""]
["101396",null,null,"",null,"77,0305696"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000",null,""]
["101397",null,null,"",null,"78,0301051"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000",null,""]
["101398",null,null,"",null,"79,4211261"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000",null,""]
["101399",null,null,"",null,"79,1654749"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000",null,""]
["101401",null,null,"",null,"82,7046365"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000",null,""]
["101402",null,null,"",null,"81,1720165"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000",null,""]
["101407",null,null,"",null,"77,6128437"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000",null,""]
["101408",null,null,"",null,"78,8825457"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000",null,""]
["101409",null,null,"",null,"88,7681517"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000",null,""]
["101410",null,null,"",null,"74,3880536"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000",null,""]
["101412",null,null,"",null,"77,6418142"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000",null,""]
["101413",null,null,"",null,"76,7479352"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000",null,""]
["101414",null,null,"",null,"77,6371873"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000",null,""]
["101415",null,null,"",null,"89,8769504"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000",null,""]
["101416",null,null,"",null,"79,8196800"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000",null,""]
["101417",null,null,"",null,"76,1944030"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000",null,""]
["101418",null,null,"",null,"84,5370626"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000",null,""]
["101419",null,null,"",null,"85,6889694"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000",null,""]
["101420",null,null,"",null,"83,0907384"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000",null,""]
["101421",null,null,"",null,"85,4682424"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000",null,""]
["101422",null,null,"",null,"80,7687415"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000",null,""]
["101424",null,null,"",null,"85,2101331"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000",null,""]
["101425",null,null,"",null,"88,8310822"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000",null,""]
["101426",null,null,"",null,"87,1551744"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000",null,""]
["101427",null,null,"",null,"87,7694992"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000",null,""]
["101428",null,null,"",null,"85,5838687"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000",null,""]
["101429",null,null,"",null,"81,6522267"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000",null,""]
["101430",null,null,"",null,"87,7694992"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000",null,""]
["101431",null,null,"",null,"86,6697178"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000",null,""]
["101432",null,null,"",null,"85,6683749"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000",null,""]
["101433",null,null,"",null,"90,5521222"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000",null,""]
["101434",null,null,"",null,"85,3885153"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000",null,""]
["101435",null,null,"",null,"87,4820276"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000",null,""]
["101436",null,null,"",null,"85,1881949"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000",null,""]
["101437",null,null,"",null,"90,6871634"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000",null,""]
["101438",null,null,"",null,"90,6871634"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000",null,""]
["101439",null,null,"",null,"87,7694992"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000",null,""]
["101440",null,null,"",null,"87,7694992"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000",null,""]
["101441",null,null,"",null,"85,4203703"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000",null,""]
["101443",null,null,"",null,"90,6871634"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000",null,""]
["101444",null,null,"",null,"77,6603916"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000",null,""]
["101445",null,null,"",null,"77,7550638"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000",null,""]
["101446",null,null,"",null,"73,0954184"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000",null,""]
["101447",null,null,"",null,"72,5141379"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000",null,""]
["101448",null,null,"",null,"73,0954184"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000",null,""]
["101449",null,null,"",null,"83,0098988"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000",null,""]
["101451",null,null,"",null,"77,6128437"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000",null,""]
["101452",null,null,"",null,"73,7307494"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000",null,""]
["101453",null,null,"",null,"80,0192971"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000",null,""]
["101454",null,null,"",null,"81,5856165"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000",null,""]
["101456",null,null,"",null,"93,2246764"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000",null,""]
["101457",null,null,"",null,"90,3598839"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000",null,""]
["101458",null,null,"",null,"77,8244472"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000",null,""]
["101459",null,null,"",null,"75,3234252"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000",null,""]
["101460",null,null,"",null,"75,6029656"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000",null,""]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":12692,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"11/2024",null,"PORTO ALEGRE",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"12/12/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["SINAPI FNDE450",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"SINAPI"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"FNDE450"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTACAS ESCAVADAS MANUALMENTE d= 32cm"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":112.78999999999999},"Composições"]
["composição 460",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"460"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINÁRIA PAINEL LED FRAMELESS SOBREPOR 24W - 6500K"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.9},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":70.08},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 001"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PAINEL LED FRAMELESS SOBREPOR 24W - 6500K"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"un"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.9},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97141"},"SINAPI","97141","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"4,95","SINAPI - CAIXA REFERENCIAL 12/12/2024","CR",{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9668738%"}]
["SINAPI 97142","SINAPI","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"5,71",null,"CR",{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2374102%"}]
["SINAPI 97143","SINAPI","97143","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"7,54",null,"CR",{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2702704%"}]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"9,37",null,"CR",{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5547129%"}]
["SINAPI 97145","SINAPI","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"11,24",null,"CR",{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2719062%"}]
["SINAPI 97146","SINAPI","97146","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"13,09",null,"CR",{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7606179%"}]
["SINAPI 97147","SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"14,95",null,"CR",{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1473970%"}]
["SINAPI 97148","SINAPI","97148","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"16,80",null,"CR",{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4384385%"}]
["SINAPI 97149","SINAPI","97149","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"18,69",null,"CR",{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6299893%"}]
["SINAPI 97150","SINAPI","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"24,76",null,"CR",{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7398375%"}]
["SINAPI 97151","SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"29,15",null,"CR",{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1548811%"}]
["SINAPI 97152","SINAPI","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"33,26",null,"CR",{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8337868%"}]
["SINAPI 97153","SINAPI","97153","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"37,54",null,"CR",{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1470196%"}]
["SINAPI 97154","SINAPI","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"41,87",null,"CR",{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4197650%"}]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"46,23",null,"CR",{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5317995%"}]
["SINAPI 97156","SINAPI","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"55,31",null,"CR",{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4169690%"}]
["SINAPI 97157","SINAPI","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,72",null,"CR",{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5000001%"}]
["SINAPI 97158","SINAPI","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"4,36",null,"CR",{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9379476%"}]
["SINAPI 97159","SINAPI","97159","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"5,86",null,"CR",{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1188812%"}]
["SINAPI 97160","SINAPI","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"7,37",null,"CR",{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6177287%"}]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"8,90",null,"CR",{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1714287%"}]
["SINAPI 97162","SINAPI","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"10,44",null,"CR",{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6575876%"}]
["SINAPI 97163","SINAPI","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"11,95",null,"CR",{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0524536%"}]
["SINAPI 97164","SINAPI","97164","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"13,49",null,"CR",{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4007491%"}]
["SINAPI 97165","SINAPI","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"15,04",null,"CR",{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5430108%"}]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"19,39",null,"CR",{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9355510%"}]
["SINAPI 97167","SINAPI","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"22,91",null,"CR",{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4072120%"}]
["SINAPI 97168","SINAPI","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"26,17",null,"CR",{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1321553%"}]
["SINAPI 97169","SINAPI","97169","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"29,59",null,"CR",{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5118806%"}]
["SINAPI 97170","SINAPI","97170","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"33,06",null,"CR",{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7355625%"}]
["SINAPI 97171","SINAPI","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"36,54",null,"CR",{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8426258%"}]
["SINAPI 97172","SINAPI","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"43,90",null,"CR",{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6063101%"}]
["SINAPI 105249","SINAPI","105249","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"122,57",null,"CR",{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6225599%"}]
["SINAPI 105250","SINAPI","105250","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"15,70",null,"CR",{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1611864%"}]
["SINAPI 105251","SINAPI","105251","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"18,03",null,"CR",{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3135831%"}]
["SINAPI 105252","SINAPI","105252","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"23,82",null,"CR",{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4402703%"}]
["SINAPI 105253","SINAPI","105253","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"29,59",null,"CR",{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8233696%"}]
["SINAPI 105254","SINAPI","105254","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"35,53",null,"CR",{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4111332%"}]
["SINAPI 105255","SINAPI","105255","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"41,44",null,"CR",{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9137180%"}]
["SINAPI 105256","SINAPI","105256","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"47,36",null,"CR",{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2923730%"}]
["SINAPI 105257","SINAPI","105257","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"53,27",null,"CR",{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5348400%"}]
["SINAPI 105258","SINAPI","105258","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"29,78",null,"CR",{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9932525%"}]
["SINAPI 105259","SINAPI","105259","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"19,12",null,"CR",{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6046390%"}]
["SINAPI 105261","SINAPI","105261","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"33,32",null,"CR",{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9427367%"}]
["SINAPI 105262","SINAPI","105262","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"42,56",null,"CR",{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5235850%"}]
["SINAPI 105263","SINAPI","105263","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"50,51",null,"CR",{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7259186%"}]
["SINAPI 105264","SINAPI","105264","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"57,69",null,"CR",{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4964367%"}]
["SINAPI 105265","SINAPI","105265","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"65,16",null,"CR",{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8998308%"}]
["SINAPI 105266","SINAPI","105266","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"72,83",null,"CR",{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0501102%"}]
["SINAPI 105267","SINAPI","105267","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"80,62",null,"CR",{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0990432%"}]
["SINAPI 105268","SINAPI","105268","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"99,17",null,"CR",{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7277318%"}]
["SINAPI 105269","SINAPI","105269","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"11,93",null,"CR",{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9573744%"}]
["SINAPI 105270","SINAPI","105270","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"59,33",null,"CR",{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6260988%"}]
["SINAPI 105271","SINAPI","105271","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"78,24",null,"CR",{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3549380%"}]
["SINAPI 105272","SINAPI","105272","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"92,28",null,"CR",{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6774475%"}]
["SINAPI 105273","SINAPI","105273","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"105,53",null,"CR",{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2817544%"}]
["SINAPI 105274","SINAPI","105274","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"119,09",null,"CR",{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6291002%"}]
["SINAPI 105275","SINAPI","105275","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"132,84",null,"CR",{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8167019%"}]
["SINAPI 105276","SINAPI","105276","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"146,73",null,"CR",{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9287665%"}]
["SINAPI 105277","SINAPI","105277","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"177,44",null,"CR",{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2908395%"}]
["SINAPI 105278","SINAPI","105278","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"21,47",null,"CR",{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8732395%"}]
["SINAPI 105279","SINAPI","105279","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"24,68",null,"CR",{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9592170%"}]
["SINAPI 105280","SINAPI","105280","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"32,57",null,"CR",{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1135453%"}]
["SINAPI 105281","SINAPI","105281","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"40,44",null,"CR",{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4011917%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105282"},"SINAPI","105282","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"13,88",null,"CR",{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3119534%"}]
["SINAPI 105283","SINAPI","105283","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"25,68",null,"CR",{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0580165%"}]
["SINAPI 105284","SINAPI","105284","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"48,68",null,"CR",{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9159111%"}]
["SINAPI 105297","SINAPI","105297","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"10,72",null,"CR",{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0047394%"}]
["SINAPI 105298","SINAPI","105298","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"18,64",null,"CR",{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7047054%"}]
["SINAPI 105299","SINAPI","105299","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"23,41",null,"CR",{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2020637%"}]
["SINAPI 105300","SINAPI","105300","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"28,35",null,"CR",{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8354027%"}]
["SINAPI 105301","SINAPI","105301","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"33,25",null,"CR",{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3312180%"}]
["SINAPI 105302","SINAPI","105302","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"38,17",null,"CR",{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6806945%"}]
["SINAPI 105303","SINAPI","105303","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"43,06",null,"CR",{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9696971%"}]
["SINAPI 105304","SINAPI","105304","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"48,12",null,"CR",{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0594370%"}]
["SINAPI 105305","SINAPI","105305","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"61,75",null,"CR",{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1393311%"}]
["SINAPI 105306","SINAPI","105306","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"73,12",null,"CR",{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4245000%"}]
["SINAPI 105307","SINAPI","105307","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"83,72",null,"CR",{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1017356%"}]
["SINAPI 105317","SINAPI","105317","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"22,94",null,"CR",{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5175440%"}]
["SINAPI 105318","SINAPI","105318","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"26,36",null,"CR",{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8091604%"}]
["SINAPI 105319","SINAPI","105319","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"32,21",null,"CR",{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4310669%"}]
["SINAPI 105320","SINAPI","105320","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"39,09",null,"CR",{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9707018%"}]
["SINAPI 105321","SINAPI","105321","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"45,92",null,"CR",{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3944033%"}]
["SINAPI 105322","SINAPI","105322","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"52,75",null,"CR",{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6577948%"}]
["SINAPI 105323","SINAPI","105323","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"59,58",null,"CR",{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8881038%"}]
["SINAPI 105324","SINAPI","105324","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"66,68",null,"CR",{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8241660%"}]
["SINAPI 105325","SINAPI","105325","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"85,13",null,"CR",{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4873485%"}]
["SINAPI 105326","SINAPI","105326","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"101,05",null,"CR",{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6756865%"}]
["SINAPI 105340","SINAPI","105340","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"94,61",null,"CR",{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4658058%"}]
["SINAPI 105341","SINAPI","105341","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"116,94",null,"CR",{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7622475%"}]
["SINAPI 105342","SINAPI","105342","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"142,34",null,"CR",{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8593334%"}]
["SINAPI 105343","SINAPI","105343","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"16,43",null,"CR",{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2758622%"}]
["SINAPI 105344","SINAPI","105344","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"115,39",null,"CR",{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4422461%"}]
["SINAPI 105345","SINAPI","105345","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"145,66",null,"CR",{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0205513%"}]
["SINAPI 105346","SINAPI","105346","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"161,25",null,"CR",{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0719474%"}]
["SINAPI 105347","SINAPI","105347","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"198,34",null,"CR",{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7038757%"}]
["SINAPI 105348","SINAPI","105348","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"56,85",null,"CR",{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3240382%"}]
["SINAPI 105349","SINAPI","105349","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"65,03",null,"CR",{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6169263%"}]
["SINAPI 105350","SINAPI","105350","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"73,20",null,"CR",{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8179580%"}]
["SINAPI 105351","SINAPI","105351","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"81,63",null,"CR",{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8410849%"}]
["SINAPI 105352","SINAPI","105352","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"107,13",null,"CR",{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0934581%"}]
["SINAPI 105353","SINAPI","105353","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"126,62",null,"CR",{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3308557%"}]
["SINAPI 105354","SINAPI","105354","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"144,49",null,"CR",{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0131671%"}]
["SINAPI 105355","SINAPI","105355","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"162,94",null,"CR",{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3768277%"}]
["SINAPI 105356","SINAPI","105356","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"181,84",null,"CR",{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5451344%"}]
["SINAPI 105357","SINAPI","105357","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"200,98",null,"CR",{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6297183%"}]
["SINAPI 105358","SINAPI","105358","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"245,15",null,"CR",{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6097890%"}]
["SINAPI 105369","SINAPI","105369","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"75,35",null,"AS",{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8467677%"}]
["SINAPI 105377","SINAPI","105377","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"47,84",null,"AS",{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3273871%"}]
["SINAPI 105378","SINAPI","105378","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"12,33",null,"CR",{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1230518%"}]
["SINAPI 105379","SINAPI","105379","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"16,26",null,"CR",{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2952854%"}]
["SINAPI 105380","SINAPI","105380","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"100,48",null,"CR",{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6375599%"}]
["SINAPI 105388","SINAPI","105388","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"12,82",null,"CR",{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2116905%"}]
["SINAPI 105389","SINAPI","105389","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"16,09",null,"CR",{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5759098%"}]
["SINAPI 105390","SINAPI","105390","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"105,71",null,"CR",{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6680566%"}]
["SINAPI 105391","SINAPI","105391","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"130,31",null,"CR",{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8509723%"}]
["SINAPI 105392","SINAPI","105392","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"20,21",null,"CR",{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4895315%"}]
["SINAPI 105393","SINAPI","105393","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"24,34",null,"CR",{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9892519%"}]
["SINAPI 105394","SINAPI","105394","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"28,40",null,"CR",{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4649186%"}]
["SINAPI 105395","SINAPI","105395","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"32,50",null,"CR",{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7479123%"}]
["SINAPI 105396","SINAPI","105396","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"36,59",null,"CR",{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9148820%"}]
["SINAPI 105397","SINAPI","105397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"40,79",null,"CR",{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9212599%"}]
["SINAPI 105398","SINAPI","105398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"53,56",null,"CR",{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1423222%"}]
["SINAPI 105399","SINAPI","105399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"63,28",null,"CR",{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3719899%"}]
["SINAPI 105400","SINAPI","105400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"72,24",null,"CR",{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0580073%"}]
["SINAPI 105401","SINAPI","105401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"81,47",null,"CR",{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4053125%"}]
["SINAPI 105402","SINAPI","105402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"90,92",null,"CR",{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5597666%"}]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"50,47",null,"CR",{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7567139%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97174"},"SINAPI","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"59,85",null,"CR",{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4888555%"}]
["SINAPI 97175","SINAPI","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"69,25",null,"CR",{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9855200%"}]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"78,66",null,"CR",{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4396586%"}]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"88,06",null,"CR",{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7627505%"}]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"106,84",null,"CR",{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2190548%"}]
["SINAPI 97179","SINAPI","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"125,65",null,"CR",{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5586384%"}]
["SINAPI 97180","SINAPI","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"144,43",null,"CR",{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7922763%"}]
["SINAPI 97181","SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"163,24",null,"CR",{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9845410%"}]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"186,70",null,"CR",{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8201995%"}]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"45,36",null,"CR",{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1439646%"}]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"53,89",null,"CR",{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8099052%"}]
["SINAPI 97185","SINAPI","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"62,42",null,"CR",{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2931728%"}]
["SINAPI 97186","SINAPI","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"70,95",null,"CR",{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7022180%"}]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"79,49",null,"CR",{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9989911%"}]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"96,56",null,"CR",{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4437067%"}]
["SINAPI 97189","SINAPI","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"113,62",null,"CR",{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7461872%"}]
["SINAPI 97190","SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"130,69",null,"CR",{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9731802%"}]
["SINAPI 97191","SINAPI","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"147,76",null,"CR",{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1508335%"}]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"168,36",null,"CR",{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1615033%"}]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"46,16",null,"CR",{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5073720%"}]
["SINAPI 90695","SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"87,80",null,"CR",{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4191930%"}]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"146,77",null,"CR",{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3653715%"}]
["SINAPI 90697","SINAPI","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"227,75",null,"CR",{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7304229%"}]
["SINAPI 90698","SINAPI","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"348,19",null,"CR",{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2667317%"}]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"490,14",null,"CR",{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9937355%"}]
["SINAPI 90700","SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"572,80",null,"CR",{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7701039%"}]
["SINAPI 90701","SINAPI","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"68,98",null,"CR",{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8600029%"}]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"114,25",null,"CR",{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3368365%"}]
["SINAPI 90703","SINAPI","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"179,08",null,"CR",{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3966480%"}]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"266,31",null,"CR",{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7804823%"}]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"347,93",null,"CR",{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5034784%"}]
["SINAPI 90706","SINAPI","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"461,64",null,"CR",{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0683019%"}]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"1.059,80",null,"CR",{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6228412%"}]
["SINAPI 90724","SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"23,77",null,"CR",{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6908784%"}]
["SINAPI 90725","SINAPI","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"29,28",null,"CR",{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3790738%"}]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"34,84",null,"CR",{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0048978%"}]
["SINAPI 90727","SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"40,35",null,"CR",{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7747390%"}]
["SINAPI 90728","SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"45,85",null,"CR",{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6159231%"}]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"51,36",null,"CR",{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4736637%"}]
["SINAPI 90730","SINAPI","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"56,87",null,"CR",{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3670307%"}]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"62,37",null,"CR",{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2819978%"}]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"78,88",null,"CR",{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1249048%"}]
["SINAPI 90733","SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"3,32",null,"CR",{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4390244%"}]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"3,93",null,"CR",{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5193799%"}]
["SINAPI 90735","SINAPI","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"4,55",null,"CR",{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4553572%"}]
["SINAPI 90736","SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"5,16",null,"CR",{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2549020%"}]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"5,77",null,"CR",{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0979021%"}]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"6,39",null,"CR",{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0569621%"}]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"9,43",null,"CR",{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5215518%"}]
["SINAPI 90740","SINAPI","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"4,39",null,"CR",{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1889401%"}]
["SINAPI 90741","SINAPI","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"5,00",null,"CR",{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2819473%"}]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"5,62",null,"CR",{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4368232%"}]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"6,23",null,"CR",{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1986971%"}]
["SINAPI 90744","SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"6,84",null,"CR",{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2525850%"}]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"10,53",null,"CR",{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5409837%"}]
["SINAPI 90746","SINAPI","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"3,59",null,"CR",{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6203967%"}]
["SINAPI 90747","SINAPI","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"18,37",null,"CR",{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2040592%"}]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"187,17",null,"CR",{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3474078%"}]
["SINAPI 94870","SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"1,95",null,"CR",{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5744680%"}]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"292,88",null,"CR",{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3961478%"}]
["SINAPI 94872","SINAPI","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"2,71",null,"CR",{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7735849%"}]
["SINAPI 94875","SINAPI","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"1.721,50",null,"CR",{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5809495%"}]
["SINAPI 94876","SINAPI","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"30,76",null,"CR",{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7011118%"}]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"35,59",null,"CR",{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1451157%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94879"},"SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"2.650,40",null,"CR",{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5425964%"}]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"45,85",null,"CR",{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4867527%"}]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"3.652,94",null,"CR",{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4670466%"}]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"53,29",null,"CR",{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1341118%"}]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"68,37",null,"CR",{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0253702%"}]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"2,93",null,"CR",{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0877193%"}]
["SINAPI 97122","SINAPI","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0659026%"}]
["SINAPI 97123","SINAPI","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"4,11",null,"CR",{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5247525%"}]
["SINAPI 97124","SINAPI","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"2,39",null,"CR",{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3589744%"}]
["SINAPI 97125","SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"2,90",null,"CR",{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9298246%"}]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,38",null,"CR",{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2990937%"}]
["SINAPI 102264","SINAPI","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"19,96",null,"CR",{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7510040%"}]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"100,89",null,"CR",{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9714258%"}]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"111,89",null,"CR",{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9384561%"}]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"128,47",null,"CR",{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8392148%"}]
["SINAPI 102268","SINAPI","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"144,99",null,"CR",{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8221363%"}]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"178,00",null,"CR",{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7506184%"}]
["SINAPI 105260","SINAPI","105260","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"23,14",null,"AS",{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2801387%"}]
["SINAPI 105285","SINAPI","105285","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"22,60",null,"AS",{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7161862%"}]
["SINAPI 105286","SINAPI","105286","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"27,99",null,"AS",{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2209094%"}]
["SINAPI 105287","SINAPI","105287","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"25,82",null,"AS",{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4738067%"}]
["SINAPI 105288","SINAPI","105288","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"45,33",null,"AS",{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8066298%"}]
["SINAPI 105289","SINAPI","105289","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"42,78",null,"AS",{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5926966%"}]
["SINAPI 105290","SINAPI","105290","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"60,58",null,"AS",{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6794448%"}]
["SINAPI 105291","SINAPI","105291","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"57,64",null,"AS",{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7737454%"}]
["SINAPI 105292","SINAPI","105292","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"46,29",null,"AS",{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3427087%"}]
["SINAPI 105293","SINAPI","105293","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"43,07",null,"AS",{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6976744%"}]
["SINAPI 105294","SINAPI","105294","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"91,72",null,"AS",{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8921868%"}]
["SINAPI 105295","SINAPI","105295","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"87,89",null,"AS",{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3117385%"}]
["SINAPI 105296","SINAPI","105296","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"155,30",null,"AS",{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5176500%"}]
["SINAPI 105308","SINAPI","105308","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"4,75",null,"CR",{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1538462%"}]
["SINAPI 105309","SINAPI","105309","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"5,10",null,"CR",{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6349207%"}]
["SINAPI 105310","SINAPI","105310","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"6,02",null,"CR",{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4201681%"}]
["SINAPI 105311","SINAPI","105311","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,82",null,"CR",{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2666667%"}]
["SINAPI 105312","SINAPI","105312","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,92",null,"CR",{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9481866%"}]
["SINAPI 105313","SINAPI","105313","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"4,22",null,"CR",{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3045564%"}]
["SINAPI 105314","SINAPI","105314","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"4,98",null,"CR",{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7626775%"}]
["SINAPI 105315","SINAPI","105315","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"9,96",null,"CR",{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4429869%"}]
["SINAPI 105316","SINAPI","105316","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"19,54",null,"CR",{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0484787%"}]
["SINAPI 105327","SINAPI","105327","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"43,22",null,"AS",{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9068797%"}]
["SINAPI 105328","SINAPI","105328","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"42,58",null,"AS",{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8201269%"}]
["SINAPI 105329","SINAPI","105329","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"70,42",null,"AS",{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1648898%"}]
["SINAPI 105330","SINAPI","105330","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"69,69",null,"AS",{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3898305%"}]
["SINAPI 105331","SINAPI","105331","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"49,95",null,"AS",{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4330392%"}]
["SINAPI 105332","SINAPI","105332","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"49,27",null,"AS",{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4512195%"}]
["SINAPI 105333","SINAPI","105333","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"220,47",null,"AS",{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6325344%"}]
["SINAPI 105334","SINAPI","105334","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"218,07",null,"AS",{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9962369%"}]
["SINAPI 105335","SINAPI","105335","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"332,22",null,"AS",{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0626938%"}]
["SINAPI 105336","SINAPI","105336","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"329,39",null,"AS",{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5611711%"}]
["SINAPI 105337","SINAPI","105337","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"468,63",null,"AS",{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6905376%"}]
["SINAPI 105338","SINAPI","105338","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"465,34",null,"AS",{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2790747%"}]
["SINAPI 105339","SINAPI","105339","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,14",null,"CR",{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3355049%"}]
["SINAPI 105359","SINAPI","105359","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"12,13",null,"CR",{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2452362%"}]
["SINAPI 105360","SINAPI","105360","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"14,74",null,"CR",{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,3956344%"}]
["SINAPI 105361","SINAPI","105361","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"17,17",null,"CR",{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6084162%"}]
["SINAPI 105362","SINAPI","105362","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"17,84",null,"CR",{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7197524%"}]
["SINAPI 105363","SINAPI","105363","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"21,50",null,"CR",{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2689076%"}]
["SINAPI 105364","SINAPI","105364","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"24,96",null,"CR",{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8072290%"}]
["SINAPI 105365","SINAPI","105365","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"24,28",null,"CR",{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1717589%"}]
["SINAPI 105366","SINAPI","105366","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"29,48",null,"CR",{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2482149%"}]
["SINAPI 105367","SINAPI","105367","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"34,34",null,"CR",{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5652174%"}]
["SINAPI 105368","SINAPI","105368","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"44,07",null,"AS",{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3576475%"}]
["SINAPI 105370","SINAPI","105370","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"70,31",null,"AS",{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1808328%"}]
["SINAPI 105371","SINAPI","105371","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"28,47",null,"CR",{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,0746217%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105372"},"SINAPI","105372","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"8,21",null,"CR",{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6318409%"}]
["SINAPI 105373","SINAPI","105373","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"9,54",null,"CR",{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8936171%"}]
["SINAPI 105374","SINAPI","105374","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"150,89",null,"AS",{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6128347%"}]
["SINAPI 105375","SINAPI","105375","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"122,59",null,"AS",{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4580476%"}]
["SINAPI 105376","SINAPI","105376","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"116,72",null,"AS",{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5780901%"}]
["SINAPI 105381","SINAPI","105381","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"12,19",null,"CR",{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,0024733%"}]
["SINAPI 105382","SINAPI","105382","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"14,23",null,"CR",{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,1241185%"}]
["SINAPI 105383","SINAPI","105383","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"14,62",null,"CR",{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9896908%"}]
["SINAPI 105384","SINAPI","105384","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"17,67",null,"CR",{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3798978%"}]
["SINAPI 105385","SINAPI","105385","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"20,55",null,"CR",{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7317074%"}]
["SINAPI 105386","SINAPI","105386","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"19,95",null,"CR",{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3065327%"}]
["SINAPI 105387","SINAPI","105387","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"24,38",null,"CR",{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9144737%"}]
["SINAPI 92833","SINAPI","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"214,69",null,"CR",{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4045854%"}]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"20,60",null,"CR",{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1707317%"}]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"226,40",null,"CR",{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2531824%"}]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"27,34",null,"CR",{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0787343%"}]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"402,69",null,"CR",{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3847376%"}]
["SINAPI 92838","SINAPI","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"34,41",null,"CR",{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0046674%"}]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"493,67",null,"CR",{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3910356%"}]
["SINAPI 92840","SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"41,78",null,"CR",{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3517539%"}]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"642,46",null,"CR",{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1827806%"}]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"52,21",null,"CR",{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9356388%"}]
["SINAPI 92843","SINAPI","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"665,25",null,"CR",{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4431681%"}]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"61,96",null,"CR",{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2817402%"}]
["SINAPI 92845","SINAPI","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"985,76",null,"CR",{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8719371%"}]
["SINAPI 92846","SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"71,02",null,"CR",{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0335826%"}]
["SINAPI 92847","SINAPI","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"1.011,18",null,"CR",{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0464481%"}]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"83,49",null,"CR",{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8289931%"}]
["SINAPI 92849","SINAPI","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"217,33",null,"CR",{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9146330%"}]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"23,24",null,"CR",{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4144651%"}]
["SINAPI 92851","SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"230,16",null,"CR",{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9262576%"}]
["SINAPI 92852","SINAPI","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"31,10",null,"CR",{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1949563%"}]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"407,57",null,"CR",{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8816180%"}]
["SINAPI 92854","SINAPI","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"39,29",null,"CR",{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0025555%"}]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"499,66",null,"CR",{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8908908%"}]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"47,77",null,"CR",{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3297626%"}]
["SINAPI 92857","SINAPI","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"649,61",null,"CR",{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6438569%"}]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"59,36",null,"CR",{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0131801%"}]
["SINAPI 92859","SINAPI","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"673,52",null,"CR",{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9537556%"}]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"70,23",null,"CR",{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3777999%"}]
["SINAPI 92861","SINAPI","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"995,14",null,"CR",{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2704430%"}]
["SINAPI 92862","SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"80,40",null,"CR",{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1600598%"}]
["SINAPI 92863","SINAPI","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"1.021,68",null,"CR",{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4767256%"}]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"93,99",null,"CR",{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9665316%"}]
["SINAPI 92210","SINAPI","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"159,00",null,"CR",{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9565463%"}]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"193,54",null,"CR",{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4824946%"}]
["SINAPI 92212","SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"294,98",null,"CR",{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4025916%"}]
["SINAPI 92213","SINAPI","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"392,13",null,"CR",{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4885821%"}]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"474,83",null,"CR",{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1589592%"}]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"545,25",null,"CR",{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0895180%"}]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"566,14",null,"CR",{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6633565%"}]
["SINAPI 92219","SINAPI","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"162,76",null,"CR",{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7516299%"}]
["SINAPI 92220","SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"198,42",null,"CR",{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3139974%"}]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"300,98",null,"CR",{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1129729%"}]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"399,25",null,"CR",{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1347267%"}]
["SINAPI 92223","SINAPI","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"483,06",null,"CR",{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7836001%"}]
["SINAPI 92224","SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"554,64",null,"CR",{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7160326%"}]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"576,65",null,"CR",{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3216237%"}]
["SINAPI 92808","SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"26,28",null,"CR",{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8434984%"}]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"36,58",null,"CR",{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4698929%"}]
["SINAPI 92810","SINAPI","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"47,23",null,"CR",{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0726733%"}]
["SINAPI 92811","SINAPI","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"58,08",null,"CR",{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7880464%"}]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"69,24",null,"CR",{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5115876%"}]
["SINAPI 92813","SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"80,67",null,"CR",{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2164245%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92814"},"SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"92,36",null,"CR",{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9361841%"}]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"104,29",null,"CR",{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6658662%"}]
["SINAPI 92816","SINAPI","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"818,78",null,"CR",{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4711200%"}]
["SINAPI 92817","SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"128,99",null,"CR",{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1353577%"}]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"1.167,38",null,"CR",{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8123495%"}]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"168,03",null,"CR",{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4242642%"}]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"28,94",null,"CR",{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8456190%"}]
["SINAPI 92821","SINAPI","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"40,34",null,"CR",{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5258965%"}]
["SINAPI 92822","SINAPI","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"52,11",null,"CR",{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1844437%"}]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"64,08",null,"CR",{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9085787%"}]
["SINAPI 92825","SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"76,36",null,"CR",{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6319938%"}]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"88,90",null,"CR",{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3914270%"}]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"101,75",null,"CR",{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1311800%"}]
["SINAPI 92828","SINAPI","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"114,80",null,"CR",{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8586388%"}]
["SINAPI 92829","SINAPI","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"831,53",null,"CR",{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0488608%"}]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"141,74",null,"CR",{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3987991%"}]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"1.183,50",null,"CR",{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3323980%"}]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"184,15",null,"CR",{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7383244%"}]
["SINAPI 95565","SINAPI","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"134,76",null,"CR",{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4949832%"}]
["SINAPI 95566","SINAPI","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"137,42",null,"CR",{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1882832%"}]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"86,14",null,"CR",{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3015244%"}]
["SINAPI 95568","SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"107,32",null,"CR",{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7605265%"}]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"152,51",null,"CR",{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3057634%"}]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"88,80",null,"CR",{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2292936%"}]
["SINAPI 95571","SINAPI","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"111,08",null,"CR",{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7619477%"}]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"157,39",null,"CR",{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2666327%"}]
["SINAPI 97127","SINAPI","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"4,99",null,"CR",{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0794298%"}]
["SINAPI 97128","SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"10,08",null,"CR",{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4088622%"}]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"11,93",null,"CR",{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0508475%"}]
["SINAPI 97130","SINAPI","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"13,81",null,"CR",{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9370886%"}]
["SINAPI 97131","SINAPI","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"15,67",null,"CR",{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8879589%"}]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"17,55",null,"CR",{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7918345%"}]
["SINAPI 97133","SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"21,28",null,"CR",{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6431615%"}]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"4,13",null,"CR",{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5331696%"}]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"7,68",null,"CR",{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8457448%"}]
["SINAPI 97136","SINAPI","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"9,10",null,"CR",{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4301677%"}]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"10,52",null,"CR",{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4324325%"}]
["SINAPI 97138","SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"11,96",null,"CR",{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1308018%"}]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"13,39",null,"CR",{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1428573%"}]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"16,24",null,"CR",{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9470406%"}]
["SINAPI 103089","SINAPI","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"12,23",null,"CR",{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5602661%"}]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"14,61",null,"CR",{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2432433%"}]
["SINAPI 103091","SINAPI","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"20,55",null,"CR",{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2089700%"}]
["SINAPI 103092","SINAPI","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"26,51",null,"CR",{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5288755%"}]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"40,53",null,"CR",{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5905708%"}]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"46,50",null,"CR",{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7754750%"}]
["SINAPI 103095","SINAPI","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"60,50",null,"CR",{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7652233%"}]
["SINAPI 103096","SINAPI","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"66,47",null,"CR",{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8702475%"}]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"80,47",null,"CR",{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8486360%"}]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"86,44",null,"CR",{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9559371%"}]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"98,34",null,"CR",{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0784595%"}]
["SINAPI 103100","SINAPI","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"104,94",null,"CR",{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2922079%"}]
["SINAPI 103101","SINAPI","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"115,59",null,"CR",{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3852155%"}]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"133,12",null,"CR",{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3799850%"}]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"143,76",null,"CR",{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4659425%"}]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"171,94",null,"CR",{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5191290%"}]
["SINAPI 103105","SINAPI","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"51,27",null,"CR",{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7638645%"}]
["SINAPI 103106","SINAPI","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"61,23",null,"CR",{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1520814%"}]
["SINAPI 103107","SINAPI","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"86,11",null,"CR",{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3191713%"}]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"111,00",null,"CR",{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4945849%"}]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"182,64",null,"CR",{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0755400%"}]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"207,52",null,"CR",{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3728234%"}]
["SINAPI 103111","SINAPI","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"279,17",null,"CR",{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9292398%"}]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"304,06",null,"CR",{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0607497%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103113"},"SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"375,70",null,"CR",{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3450775%"}]
["SINAPI 103114","SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"400,59",null,"CR",{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4150850%"}]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"450,34",null,"CR",{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5448730%"}]
["SINAPI 103116","SINAPI","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"546,88",null,"CR",{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7194236%"}]
["SINAPI 103117","SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"596,66",null,"CR",{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7915089%"}]
["SINAPI 103118","SINAPI","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"693,18",null,"CR",{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8967270%"}]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"742,95",null,"CR",{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9340730%"}]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"889,25",null,"CR",{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0364656%"}]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"67,38",null,"CR",{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8546348%"}]
["SINAPI 103122","SINAPI","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"82,32",null,"CR",{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0418900%"}]
["SINAPI 103123","SINAPI","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"119,65",null,"CR",{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7739641%"}]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"156,97",null,"CR",{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6840225%"}]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"264,45",null,"CR",{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8439180%"}]
["SINAPI 103126","SINAPI","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"301,76",null,"CR",{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0546493%"}]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"409,24",null,"CR",{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4429124%"}]
["SINAPI 103128","SINAPI","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"446,57",null,"CR",{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5341700%"}]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"554,03",null,"CR",{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7320333%"}]
["SINAPI 103130","SINAPI","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"591,35",null,"CR",{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7843948%"}]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"666,01",null,"CR",{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8700173%"}]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"810,80",null,"CR",{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9873912%"}]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"885,46",null,"CR",{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0348148%"}]
["SINAPI 103134","SINAPI","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"1.030,25",null,"CR",{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1095750%"}]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"1.104,91",null,"CR",{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1364740%"}]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"1.324,34",null,"CR",{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2027067%"}]
["SINAPI 103137","SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"35,18",null,"CR",{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6659045%"}]
["SINAPI 103138","SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"40,14",null,"CR",{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2903629%"}]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"52,61",null,"CR",{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9427482%"}]
["SINAPI 103140","SINAPI","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"65,03",null,"CR",{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5977792%"}]
["SINAPI 103141","SINAPI","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"100,87",null,"CR",{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0699524%"}]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"113,30",null,"CR",{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5807536%"}]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"149,13",null,"CR",{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5280130%"}]
["SINAPI 103144","SINAPI","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"161,56",null,"CR",{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7636996%"}]
["SINAPI 103145","SINAPI","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"197,40",null,"CR",{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2525356%"}]
["SINAPI 103146","SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"209,82",null,"CR",{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3970800%"}]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"234,71",null,"CR",{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6240192%"}]
["SINAPI 103148","SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"282,98",null,"CR",{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9472345%"}]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"307,86",null,"CR",{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0857580%"}]
["SINAPI 103150","SINAPI","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"356,08",null,"CR",{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2867260%"}]
["SINAPI 103151","SINAPI","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"381,01",null,"CR",{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3623331%"}]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"454,15",null,"CR",{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5509418%"}]
["SINAPI 103372","SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"5,41",null,"CR",{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9906542%"}]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"10,60",null,"CR",{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4644549%"}]
["SINAPI 103376","SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"126,23",null,"CR",{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7371591%"}]
["SINAPI 103377","SINAPI","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"270,11",null,"CR",{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5036104%"}]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"420,51",null,"CR",{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4043383%"}]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"1.031,21",null,"CR",{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1784605%"}]
["SINAPI 103385","SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"1.662,87",null,"CR",{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2123065%"}]
["SINAPI 103387","SINAPI","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"2.917,02",null,"CR",{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1899322%"}]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"4.338,06",null,"CR",{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1881111%"}]
["SINAPI 103391","SINAPI","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"2.859,65",null,"CR",{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4046260%"}]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"4.672,42",null,"CR",{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2906528%"}]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"5.153,65",null,"CR",{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3021265%"}]
["SINAPI 103397","SINAPI","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"3,88",null,"CR",{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9028872%"}]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"6,21",null,"CR",{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8729642%"}]
["SINAPI 103399","SINAPI","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"12,24",null,"CR",{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3980264%"}]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"17,48",null,"CR",{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2478486%"}]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"21,37",null,"CR",{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2083529%"}]
["SINAPI 103402","SINAPI","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"31,09",null,"CR",{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2258065%"}]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"34,97",null,"CR",{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1672874%"}]
["SINAPI 103404","SINAPI","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"38,87",null,"CR",{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1794277%"}]
["SINAPI 103405","SINAPI","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"43,72",null,"CR",{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1512028%"}]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"48,58",null,"CR",{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1541633%"}]
["SINAPI 103407","SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"54,42",null,"CR",{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1177553%"}]
["SINAPI 103408","SINAPI","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"61,22",null,"CR",{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1452880%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103409"},"SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"68,99",null,"CR",{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0986222%"}]
["SINAPI 103410","SINAPI","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"77,74",null,"CR",{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1071061%"}]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"7,76",null,"CR",{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6233767%"}]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"12,43",null,"CR",{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4372470%"}]
["SINAPI 103413","SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"24,48",null,"CR",{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2607627%"}]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"34,97",null,"CR",{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1672874%"}]
["SINAPI 103415","SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"42,75",null,"CR",{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1536660%"}]
["SINAPI 103416","SINAPI","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"62,19",null,"CR",{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1352658%"}]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"69,97",null,"CR",{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1196166%"}]
["SINAPI 103418","SINAPI","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"77,74",null,"CR",{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1071061%"}]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"87,46",null,"CR",{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0983982%"}]
["SINAPI 103420","SINAPI","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"97,17",null,"CR",{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0992689%"}]
["SINAPI 103421","SINAPI","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"108,84",null,"CR",{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0893547%"}]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"122,45",null,"CR",{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0970827%"}]
["SINAPI 103423","SINAPI","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"138,00",null,"CR",{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0782893%"}]
["SINAPI 103424","SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"155,49",null,"CR",{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0841591%"}]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"15,64",null,"CR",{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8182402%"}]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"18,89",null,"CR",{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0797024%"}]
["SINAPI 103427","SINAPI","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"37,83",null,"CR",{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6092715%"}]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"249,28",null,"CR",{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8579454%"}]
["SINAPI 103429","SINAPI","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"2.738,57",null,"CR",{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1588382%"}]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"33,45",null,"CR",{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1402037%"}]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"58,73",null,"CR",{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8397271%"}]
["SINAPI 103432","SINAPI","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"1.554,27",null,"CR",{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9013119%"}]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"32,92",null,"CR",{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9193302%"}]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"45,61",null,"CR",{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3645147%"}]
["SINAPI 103435","SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"84,92",null,"CR",{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9500235%"}]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"2.200,04",null,"CR",{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3432062%"}]
["SINAPI 103437","SINAPI","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"176,11",null,"CR",{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5669810%"}]
["SINAPI 103438","SINAPI","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"176,11",null,"CR",{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5669810%"}]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"207,11",null,"CR",{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9846391%"}]
["SINAPI 103440","SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"398,76",null,"CR",{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8281916%"}]
["SINAPI 103441","SINAPI","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"403,79",null,"CR",{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6434498%"}]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"524,97",null,"CR",{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2628831%"}]
["SINAPI 98441","SINAPI","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"99,99",null,"CR",{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6132264%"}]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"79,51",null,"CR",{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7057193%"}]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"115,71",null,"CR",{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5564690%"}]
["SINAPI 98446","SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"145,12",null,"CR",{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5762887%"}]
["SINAPI 98447","SINAPI","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"91,79",null,"CR",{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2101757%"}]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"114,98",null,"CR",{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9158976%"}]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"146,62",null,"CR",{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9789646%"}]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"123,35",null,"CR",{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1192988%"}]
["SINAPI 98453","SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"166,33",null,"CR",{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9670197%"}]
["SINAPI 98454","SINAPI","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"203,37",null,"CR",{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2931679%"}]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"138,80",null,"CR",{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3262155%"}]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"170,04",null,"CR",{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6258607%"}]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2",null,"99,51",null,"CR",{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0231621%"}]
["SINAPI 98459","SINAPI","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2",null,"80,67",null,"CR",{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4700472%"}]
["SINAPI 98460","SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2",null,"63,87",null,"CR",{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5360226%"}]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024","UN",null,"6.548,12",null,"CR",{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3184768%"}]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024","UN",null,"11.305,20",null,"CR",{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3747042%"}]
["SINAPI 105113","SINAPI","105113","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024","UN",null,"8.690,77",null,"CR",{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3600649%"}]
["SINAPI 105114","SINAPI","105114","EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024","M3",null,"1.781,37",null,"AS",{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5914581%"}]
["SINAPI 105115","SINAPI","105115","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024","UN",null,"130,62",null,"CR",{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4463191%"}]
["SINAPI 105116","SINAPI","105116","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024","UN",null,"11,77",null,"CR",{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4615385%"}]
["SINAPI 105126","SINAPI","105126","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",null,"30,39",null,"CR",{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2585751%"}]
["SINAPI 105127","SINAPI","105127","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",null,"28,65",null,"CR",{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5815255%"}]
["SINAPI 105128","SINAPI","105128","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",null,"90,12",null,"CR",{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7329261%"}]
["SINAPI 105130","SINAPI","105130","EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M",null,"26,97",null,"CR",{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2438479%"}]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"234,85",null,"C",{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8726846%"}]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"153,86",null,"CR",{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1750942%"}]
["SINAPI 5680","SINAPI","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"141,40",null,"CR",{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0410183%"}]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"164,45",null,"CR",{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8291273%"}]
["SINAPI 5689","SINAPI","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"6,32",null,"AS",{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5795"},"SINAPI","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",null,"37,99",null,"CR",{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7831010%"}]
["SINAPI 5811","SINAPI","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"212,50",null,"CR",{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5623529%"}]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",null,"245,13",null,"AS",{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2029944%"}]
["SINAPI 5824","SINAPI","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"223,26",null,"CR",{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5930305%"}]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",null,"398,57",null,"AS",{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0147276%"}]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"9,31",null,"AS",{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5843","SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"188,81",null,"CR",{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5477464%"}]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"286,99",null,"AS",{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2025157%"}]
["SINAPI 5851","SINAPI","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"275,20",null,"AS",{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7252906%"}]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"719,68",null,"AS",{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8660515%"}]
["SINAPI 5863","SINAPI","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",null,"21,90",null,"CR",{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"164,51",null,"CR",{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8226247%"}]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"142,18",null,"C",{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9146152%"}]
["SINAPI 5879","SINAPI","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",null,"145,30",null,"CR",{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1789401%"}]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",null,"125,99",null,"AS",{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7709342%"}]
["SINAPI 5890","SINAPI","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"208,86",null,"CR",{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3233745%"}]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"217,71",null,"CR",{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8630747%"}]
["SINAPI 5901","SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"325,59",null,"AS",{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2637366%"}]
["SINAPI 5909","SINAPI","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP",null,"35,60",null,"AS",{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7359552%"}]
["SINAPI 5921","SINAPI","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"4,94",null,"AS",{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"286,24",null,"CR",{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0964225%"}]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"276,71",null,"AS",{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6213364%"}]
["SINAPI 5940","SINAPI","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"178,04",null,"CR",{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1808582%"}]
["SINAPI 5944","SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"238,26",null,"CR",{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0801645%"}]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"61,12",null,"AS",{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"261,73",null,"AS",{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0360294%"}]
["SINAPI 6879","SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP",null,"212,71",null,"CR",{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7840251%"}]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"271,95",null,"AS",{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7042","SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",null,"25,32",null,"CR",{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7049","SINAPI","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"225,11",null,"CR",{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0247434%"}]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"195,20",null,"CR",{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5870901%"}]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",null,"193,93",null,"AS",{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",null,"167,39",null,"CR",{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5159806%"}]
["SINAPI 73467","SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"255,30",null,"CR",{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2636114%"}]
["SINAPI 73536","SINAPI","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"21,41",null,"CR",{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"271,62",null,"AS",{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7070171%"}]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",null,"108,41",null,"AS",{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1100451%"}]
["SINAPI 87445","SINAPI","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"5,31",null,"CR",{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"4,73",null,"CR",{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88393","SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"6,50",null,"CR",{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88399","SINAPI","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"3,52",null,"CR",{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"13,86",null,"CR",{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88433","SINAPI","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"18,08",null,"CR",{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"1,83",null,"CR",{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88843","SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",null,"232,29",null,"AS",{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0759826%"}]
["SINAPI 88907","SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"278,07",null,"CR",{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7164742%"}]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"2,85",null,"CR",{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"183,08",null,"AS",{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"211,35",null,"AS",{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5696711%"}]
["SINAPI 89035","SINAPI","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"145,42",null,"CR",{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0819694%"}]
["SINAPI 89225","SINAPI","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"5,24",null,"CR",{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",null,"599,81",null,"AS",{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9902302%"}]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",null,"1.399,15",null,"AS",{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5679877%"}]
["SINAPI 89250","SINAPI","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",null,"1.213,70",null,"AS",{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9603691%"}]
["SINAPI 89257","SINAPI","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",null,"345,92",null,"AS",{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3867946%"}]
["SINAPI 89272","SINAPI","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",null,"245,97",null,"CR",{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5511647%"}]
["SINAPI 89278","SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"12,39",null,"CR",{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",null,"239,49",null,"CR",{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3686166%"}]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",null,"353,68",null,"CR",{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9469577%"}]
["SINAPI 89883","SINAPI","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",null,"390,60",null,"CR",{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2903225%"}]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"1,32",null,"AS",{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90625","SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"8,84",null,"CR",{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90631","SINAPI","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"192,25",null,"CR",{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2158647%"}]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"14,88",null,"CR",{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90643"},"SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"26,63",null,"CR",{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"10,92",null,"CR",{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"14,74",null,"CR",{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90662","SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"15,38",null,"CR",{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90668","SINAPI","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"33,10",null,"AS",{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"843,18",null,"CR",{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1533243%"}]
["SINAPI 90680","SINAPI","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"440,04",null,"CR",{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9583674%"}]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"185,59",null,"AS",{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3598793%"}]
["SINAPI 90692","SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"139,68",null,"CR",{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7230813%"}]
["SINAPI 90964","SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"33,01",null,"AS",{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"79,29",null,"AS",{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90979","SINAPI","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"204,75",null,"AS",{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90999","SINAPI","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"104,62",null,"AS",{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"267,44",null,"CR",{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8431049%"}]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",null,"10,13",null,"CR",{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",null,"10,99",null,"CR",{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91386","SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"278,90",null,"CR",{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8096091%"}]
["SINAPI 91533","SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",null,"48,02",null,"CR",{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9279468%"}]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",null,"243,06",null,"CR",{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8900682%"}]
["SINAPI 91645","SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",null,"491,49",null,"AS",{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9838450%"}]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",null,"41,08",null,"CR",{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,2482962%"}]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",null,"13,19",null,"AS",{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92106","SINAPI","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"364,20",null,"AS",{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4936847%"}]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"3,42",null,"CR",{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92118","SINAPI","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",null,"96,03",null,"CR",{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8681661%"}]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",null,"78,76",null,"CR",{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6632808%"}]
["SINAPI 92242","SINAPI","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",null,"424,24",null,"AS",{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9323967%"}]
["SINAPI 92716","SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"96,87",null,"CR",{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",null,"19,25",null,"AS",{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92966","SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",null,"38,13",null,"CR",{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5048519%"}]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP",null,"1.244,21",null,"CR",{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8146374%"}]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",null,"5,64",null,"CR",{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93272","SINAPI","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"124,86",null,"CR",{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5151369%"}]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",null,"35,90",null,"CR",{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5376047%"}]
["SINAPI 93287","SINAPI","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",null,"379,40",null,"CR",{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6752767%"}]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",null,"280,13",null,"CR",{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3166387%"}]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"100,90",null,"AS",{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0188305%"}]
["SINAPI 93415","SINAPI","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",null,"11,75",null,"AS",{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93421","SINAPI","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",null,"78,01",null,"AS",{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93427","SINAPI","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",null,"176,62",null,"AS",{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"2.749,75",null,"AS",{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2971179%"}]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"281,75",null,"AS",{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9378881%"}]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",null,"384,40",null,"AS",{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7388137%"}]
["SINAPI 95127","SINAPI","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",null,"231,75",null,"AS",{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1111111%"}]
["SINAPI 95133","SINAPI","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",null,"194,89",null,"AS",{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4360408%"}]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",null,"0,06",null,"C",{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"188,34",null,"CR",{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5336094%"}]
["SINAPI 95258","SINAPI","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",null,"37,49",null,"CR",{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7938118%"}]
["SINAPI 95264","SINAPI","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",null,"6,42",null,"C",{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",null,"9,80",null,"AS",{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"3,26",null,"AS",{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"10,02",null,"AS",{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95620","SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",null,"36,75",null,"CR",{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3401361%"}]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",null,"232,99",null,"CR",{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5842310%"}]
["SINAPI 95702","SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",null,"55,92",null,"CR",{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6251790%"}]
["SINAPI 95708","SINAPI","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",null,"196,04",null,"CR",{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8637012%"}]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",null,"311,58",null,"CR",{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4563835%"}]
["SINAPI 95872","SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP",null,"299,40",null,"AS",{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96013","SINAPI","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",null,"197,10",null,"AS",{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7676306%"}]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",null,"196,63",null,"AS",{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8101001%"}]
["SINAPI 96028","SINAPI","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",null,"153,28",null,"AS",{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8470772%"}]
["SINAPI 96035","SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",null,"292,60",null,"AS",{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3971291%"}]
["SINAPI 96157","SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",null,"153,75",null,"AS",{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7772357%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96158"},"SINAPI","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",null,"148,99",null,"AS",{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1157124%"}]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP",null,"118,97",null,"CR",{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3850550%"}]
["SINAPI 96463","SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP",null,"219,08",null,"CR",{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3832389%"}]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP",null,"4,22",null,"CR",{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"4,31",null,"CR",{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100641","SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP",null,"4.935,48",null,"AS",{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9879484%"}]
["SINAPI 100647","SINAPI","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP",null,"6.737,49",null,"AS",{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7237116%"}]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP",null,"36,94",null,"CR",{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9371956%"}]
["SINAPI 102874","SINAPI","102874","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP",null,"1.156,72",null,"CR",{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0275261%"}]
["SINAPI 102880","SINAPI","102880","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP",null,"1.605,47",null,"CR",{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1812927%"}]
["SINAPI 102964","SINAPI","102964","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021","CHP",null,"548,82",null,"CR",{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3809627%"}]
["SINAPI 102976","SINAPI","102976","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017","CHP",null,"316,11",null,"CR",{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0784220%"}]
["SINAPI 103224","SINAPI","103224","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"498,43",null,"CR",{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0260618%"}]
["SINAPI 103230","SINAPI","103230","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"1.098,87",null,"CR",{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1869101%"}]
["SINAPI 103236","SINAPI","103236","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"1.504,17",null,"CR",{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3281942%"}]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP",null,"0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP",null,"1,07",null,"CR",{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104695","SINAPI","104695","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"44,22",null,"CR",{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1949345%"}]
["SINAPI 104716","SINAPI","104716","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",null,"300,56",null,"CR",{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8397657%"}]
["SINAPI 5632","SINAPI","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"103,79",null,"C",{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3903073%"}]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"69,89",null,"CR",{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6161110%"}]
["SINAPI 5681","SINAPI","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"66,28",null,"CR",{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1550996%"}]
["SINAPI 5685","SINAPI","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"70,52",null,"CR",{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5768576%"}]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"4,09",null,"AS",{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5806","SINAPI","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5826","SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"63,82",null,"CR",{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0573487%"}]
["SINAPI 5829","SINAPI","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",null,"188,33",null,"AS",{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7409336%"}]
["SINAPI 5837","SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",null,"162,96",null,"AS",{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0483554%"}]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"4,68",null,"AS",{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"67,19",null,"CR",{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1208515%"}]
["SINAPI 5849","SINAPI","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"102,01",null,"AS",{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3299676%"}]
["SINAPI 5853","SINAPI","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"102,40",null,"AS",{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1992187%"}]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"245,11",null,"AS",{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2874627%"}]
["SINAPI 5865","SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",null,"11,02",null,"CR",{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"78,85",null,"CR",{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1845275%"}]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"68,74",null,"C",{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3959850%"}]
["SINAPI 5881","SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",null,"83,91",null,"CR",{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9421999%"}]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",null,"55,28",null,"AS",{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3856729%"}]
["SINAPI 5892","SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"58,03",null,"CR",{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7547820%"}]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"60,93",null,"CR",{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8150336%"}]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"75,89",null,"AS",{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1635261%"}]
["SINAPI 5911","SINAPI","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",null,"28,07",null,"AS",{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8097614%"}]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"3,20",null,"AS",{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5930","SINAPI","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"77,19",null,"CR",{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4400829%"}]
["SINAPI 5934","SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"116,71",null,"AS",{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7787678%"}]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"86,43",null,"CR",{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5712136%"}]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"104,15",null,"CR",{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4983197%"}]
["SINAPI 5952","SINAPI","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",null,"35,70",null,"CR",{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6442578%"}]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"6,73",null,"AS",{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5961","SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"66,43",null,"CR",{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9863013%"}]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"62,45",null,"AS",{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8702962%"}]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",null,"91,09",null,"CR",{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1879459%"}]
["SINAPI 7031","SINAPI","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"6,33",null,"AS",{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",null,"0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7050","SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"84,71",null,"CR",{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6122063%"}]
["SINAPI 67827","SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"67,71",null,"CR",{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2871067%"}]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",null,"9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83766","SINAPI","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",null,"49,07",null,"AS",{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8940291%"}]
["SINAPI 87446","SINAPI","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"1,03",null,"CR",{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"1,23",null,"CR",{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88404","SINAPI","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,98",null,"CR",{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"6,41",null,"CR",{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88438","SINAPI","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"8,50",null,"CR",{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88831"},"SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,38",null,"C",{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",null,"90,31",null,"AS",{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7775440%"}]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"112,54",null,"CR",{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9497067%"}]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"0,60",null,"CR",{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89027","SINAPI","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"5,14",null,"AS",{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"88,05",null,"AS",{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7728563%"}]
["SINAPI 89036","SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"59,82",null,"CR",{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,5422937%"}]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",null,"116,96",null,"CR",{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0882354%"}]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"1,60",null,"CR",{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89235","SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",null,"205,44",null,"AS",{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4892912%"}]
["SINAPI 89243","SINAPI","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",null,"425,68",null,"AS",{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4406126%"}]
["SINAPI 89251","SINAPI","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",null,"375,21",null,"AS",{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5759707%"}]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",null,"140,86",null,"AS",{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5075961%"}]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",null,"131,69",null,"CR",{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5175791%"}]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"1,94",null,"CR",{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89877","SINAPI","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI",null,"97,32",null,"CR",{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2466091%"}]
["SINAPI 89884","SINAPI","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI",null,"101,88",null,"CR",{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1166077%"}]
["SINAPI 90587","SINAPI","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"3,00",null,"CR",{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90632","SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"115,81",null,"CR",{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2391848%"}]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"4,93",null,"CR",{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90644","SINAPI","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"7,36",null,"CR",{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90651","SINAPI","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"1,20",null,"CR",{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"4,79",null,"CR",{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90663","SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"5,13",null,"CR",{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90669","SINAPI","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"9,03",null,"AS",{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"383,15",null,"CR",{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1400234%"}]
["SINAPI 90681","SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"195,04",null,"CR",{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9552912%"}]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"86,86",null,"AS",{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3654156%"}]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"69,33",null,"CR",{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8246071%"}]
["SINAPI 90965","SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"8,99",null,"AS",{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"9,01",null,"AS",{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90982","SINAPI","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"22,90",null,"AS",{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91001","SINAPI","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"10,69",null,"AS",{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"70,00",null,"CR",{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7857142%"}]
["SINAPI 91278","SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",null,"0,72",null,"CR",{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",null,"1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"78,16",null,"CR",{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4355168%"}]
["SINAPI 91395","SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"60,72",null,"CR",{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9492753%"}]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"69,73",null,"AS",{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9165352%"}]
["SINAPI 91534","SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",null,"40,74",null,"CR",{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,9597449%"}]
["SINAPI 91635","SINAPI","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",null,"68,31",null,"CR",{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3071292%"}]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",null,"104,79",null,"AS",{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0656551%"}]
["SINAPI 91693","SINAPI","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",null,"39,80",null,"CR",{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9899498%"}]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",null,"7,80",null,"AS",{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"95,47",null,"AS",{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7721797%"}]
["SINAPI 92113","SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"1,14",null,"CR",{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92119","SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",null,"44,18",null,"CR",{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5328204%"}]
["SINAPI 92146","SINAPI","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",null,"32,44",null,"CR",{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7348952%"}]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",null,"85,45",null,"AS",{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4177881%"}]
["SINAPI 92717","SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92961","SINAPI","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",null,"5,22",null,"AS",{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",null,"35,77",null,"CR",{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4864412%"}]
["SINAPI 93225","SINAPI","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI",null,"566,34",null,"CR",{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1835646%"}]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",null,"0,49",null,"CR",{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",null,"72,03",null,"CR",{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7052616%"}]
["SINAPI 93274","SINAPI","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"90,12",null,"CR",{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3621839%"}]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",null,"34,97",null,"CR",{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,7592223%"}]
["SINAPI 93288","SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",null,"204,58",null,"CR",{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5066966%"}]
["SINAPI 93403","SINAPI","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",null,"74,00",null,"CR",{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0540540%"}]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"43,76",null,"AS",{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,9104205%"}]
["SINAPI 93416","SINAPI","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",null,"0,46",null,"AS",{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",null,"6,07",null,"AS",{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93428"},"SINAPI","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",null,"8,60",null,"AS",{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93434","SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"361,60",null,"AS",{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6769911%"}]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"157,87",null,"AS",{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8463927%"}]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",null,"244,82",null,"AS",{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2640309%"}]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",null,"63,06",null,"AS",{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5344117%"}]
["SINAPI 95140","SINAPI","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",null,"0,04",null,"C",{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95213","SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"120,15",null,"CR",{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0249687%"}]
["SINAPI 95259","SINAPI","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",null,"35,45",null,"CR",{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2129761%"}]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",null,"0,86",null,"C",{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",null,"0,61",null,"AS",{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95277","SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,61",null,"AS",{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,73",null,"AS",{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95621","SINAPI","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",null,"35,08",null,"CR",{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,0695554%"}]
["SINAPI 95632","SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",null,"88,64",null,"CR",{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0776173%"}]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",null,"46,36",null,"CR",{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5392581%"}]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",null,"116,55",null,"CR",{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0471900%"}]
["SINAPI 95721","SINAPI","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",null,"129,39",null,"CR",{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1796893%"}]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI",null,"13,75",null,"AS",{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96014","SINAPI","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",null,"71,62",null,"AS",{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8969562%"}]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",null,"71,37",null,"AS",{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0682361%"}]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",null,"64,04",null,"AS",{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6845723%"}]
["SINAPI 96036","SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",null,"86,47",null,"AS",{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4144790%"}]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",null,"64,29",null,"AS",{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4719242%"}]
["SINAPI 96156","SINAPI","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI",null,"74,01",null,"AS",{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5474937%"}]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",null,"105,85",null,"AS",{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9442607%"}]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI",null,"69,47",null,"CR",{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8979417%"}]
["SINAPI 96464","SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI",null,"94,60",null,"CR",{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9936575%"}]
["SINAPI 98765","SINAPI","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI",null,"0,07",null,"C",{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,24",null,"C",{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100642","SINAPI","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI",null,"318,57",null,"AS",{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3058982%"}]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI",null,"615,47",null,"AS",{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9224007%"}]
["SINAPI 102274","SINAPI","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI",null,"34,43",null,"CR",{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6189370%"}]
["SINAPI 102875","SINAPI","102875","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",null,"541,34",null,"CR",{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4691321%"}]
["SINAPI 102881","SINAPI","102881","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",null,"736,82",null,"CR",{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7528568%"}]
["SINAPI 102965","SINAPI","102965","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021","CHI",null,"283,14",null,"CR",{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3684396%"}]
["SINAPI 102975","SINAPI","102975","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017","CHI",null,"170,39",null,"CR",{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5528493%"}]
["SINAPI 103225","SINAPI","103225","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"252,87",null,"CR",{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8490133%"}]
["SINAPI 103231","SINAPI","103231","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"528,80",null,"CR",{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6225416%"}]
["SINAPI 103237","SINAPI","103237","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"708,57",null,"CR",{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9423486%"}]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",null,"0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104098","SINAPI","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",null,"0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104696","SINAPI","104696","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"40,99",null,"CR",{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,4354721%"}]
["SINAPI 104717","SINAPI","104717","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023","CHI",null,"123,85",null,"CR",{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3060153%"}]
["SINAPI 5089","SINAPI","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",null,"37,49",null,"CR",{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"52,64",null,"C",{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5628","SINAPI","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H",null,"13,91",null,"C",{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"65,80",null,"C",{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5630","SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"65,26",null,"C",{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5658","SINAPI","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"2,23",null,"AS",{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"32,28",null,"CR",{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5667","SINAPI","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"28,71",null,"CR",{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"46,41",null,"C",{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5674","SINAPI","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"36,06",null,"CR",{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5692","SINAPI","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"20,77",null,"C",{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"43,48",null,"CR",{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"21,18",null,"CR",{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5705","SINAPI","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"41,46",null,"CR",{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",null,"82,85",null,"AS",{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5710","SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,"145,44",null,"AS",{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"90,17",null,"C",{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"17,37",null,"C",{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5715","SINAPI","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"68,23",null,"C",{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5718","SINAPI","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"107,62",null,"C",{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5721"},"SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"94,96",null,"C",{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5722","SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"219,61",null,"C",{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"60,04",null,"AS",{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",null,"10,88",null,"CR",{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5729","SINAPI","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"44,28",null,"CR",{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"41,38",null,"C",{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5735","SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"31,15",null,"C",{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"42,29",null,"C",{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"39,37",null,"CR",{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5739","SINAPI","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",null,"49,27",null,"CR",{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",null,"42,78",null,"AS",{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",null,"27,93",null,"C",{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"160,16",null,"C",{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"35,33",null,"CR",{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5754","SINAPI","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"38,80",null,"CR",{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5763","SINAPI","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"54,82",null,"AS",{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",null,"4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5766","SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",null,"2,89",null,"C",{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"75,23",null,"AS",{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"71,26",null,"C",{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5797","SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"6,64",null,"AS",{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7032","SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"4,70",null,"AS",{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H",null,"1,63",null,"AS",{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"5,88",null,"AS",{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7035","SINAPI","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"259,74",null,"C",{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7038","SINAPI","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H",null,"45,03",null,"C",{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H",null,"12,08",null,"C",{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7040","SINAPI","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",null,"56,36",null,"C",{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",null,"0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7045","SINAPI","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H",null,"0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7046","SINAPI","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",null,"0,38",null,"CR",{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",null,"24,52",null,"C",{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7051","SINAPI","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"39,94",null,"CR",{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"10,79",null,"CR",{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7053","SINAPI","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"49,99",null,"CR",{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"90,41",null,"C",{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7058","SINAPI","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"25,05",null,"CR",{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7059","SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",null,"9,57",null,"CR",{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"44,96",null,"CR",{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"82,53",null,"C",{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"21,66",null,"CR",{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H",null,"5,85",null,"CR",{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7065","SINAPI","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"23,70",null,"CR",{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"97,92",null,"C",{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"51,69",null,"C",{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53788","SINAPI","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"57,87",null,"C",{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"102,59",null,"C",{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53794","SINAPI","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",null,"35,62",null,"AS",{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"117,98",null,"C",{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"4,63",null,"AS",{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53806","SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"77,36",null,"AS",{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"77,84",null,"AS",{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53814","SINAPI","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"254,96",null,"AS",{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53817","SINAPI","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"63,26",null,"C",{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"8,69",null,"CR",{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"115,50",null,"C",{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53829","SINAPI","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"117,98",null,"C",{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"194,88",null,"C",{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53840","SINAPI","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"2,51",null,"AS",{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"1,74",null,"AS",{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"84,77",null,"C",{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53857","SINAPI","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"45,32",null,"C",{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"46,29",null,"C",{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53861"},"SINAPI","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"62,85",null,"CR",{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53863","SINAPI","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",null,"2,29",null,"CR",{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"47,75",null,"C",{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"1,71",null,"C",{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53882","SINAPI","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"39,12",null,"AS",{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",null,"65,26",null,"C",{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73303","SINAPI","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"7,15",null,"AS",{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",null,"6,38",null,"AS",{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"29,96",null,"CR",{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73311","SINAPI","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"180,40",null,"C",{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H",null,"8,09",null,"CR",{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73315","SINAPI","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"57,87",null,"C",{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"37,81",null,"CR",{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"156,77",null,"C",{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83361","SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"45,12",null,"AS",{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83761","SINAPI","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"9,52",null,"AS",{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",null,"8,50",null,"AS",{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83763","SINAPI","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"50,84",null,"C",{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H",null,"3,35",null,"AS",{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H",null,"0,69",null,"AS",{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87441","SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87442","SINAPI","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87444","SINAPI","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"4,24",null,"C",{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,84",null,"CR",{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88389","SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"2,78",null,"CR",{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88394","SINAPI","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,00",null,"CR",{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88395","SINAPI","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88397","SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"4,17",null,"CR",{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88400","SINAPI","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,80",null,"CR",{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88402","SINAPI","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,87",null,"CR",{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,67",null,"CR",{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88419","SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"5,21",null,"CR",{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88422","SINAPI","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H",null,"1,20",null,"CR",{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"6,51",null,"CR",{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88427","SINAPI","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"0,94",null,"CR",{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88434","SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"6,91",null,"CR",{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H",null,"1,59",null,"CR",{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88436","SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"8,64",null,"CR",{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"0,94",null,"CR",{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H",null,"3,71",null,"AS",{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88570","SINAPI","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H",null,"1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,31",null,"C",{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88827","SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,07",null,"C",{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88828","SINAPI","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,34",null,"C",{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88839","SINAPI","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",null,"35,15",null,"AS",{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H",null,"15,48",null,"AS",{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88841","SINAPI","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",null,"62,84",null,"AS",{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",null,"79,14",null,"C",{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",null,"22,82",null,"AS",{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88848","SINAPI","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H",null,"9,38",null,"AS",{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88853","SINAPI","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H",null,"0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"3,21",null,"AS",{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88856","SINAPI","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H",null,"0,88",null,"AS",{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88857","SINAPI","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"25,83",null,"CR",{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88858","SINAPI","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"6,82",null,"CR",{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"22,97",null,"CR",{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"6,07",null,"CR",{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88900"},"SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"59,56",null,"CR",{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88902","SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H",null,"15,74",null,"CR",{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"74,45",null,"CR",{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88904","SINAPI","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"91,08",null,"C",{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"43,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",null,"19,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89011","SINAPI","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"24,92",null,"C",{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89012","SINAPI","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"6,58",null,"C",{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"142,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",null,"62,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89015","SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"3,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"0,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89017","SINAPI","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"43,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",null,"19,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89019","SINAPI","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"0,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89020","SINAPI","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H",null,"0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"3,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89024","SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023","H",null,"1,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"4,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89026","SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"173,16",null,"C",{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89029","SINAPI","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"33,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",null,"14,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89033","SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"15,88",null,"C",{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89034","SINAPI","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H",null,"4,26",null,"C",{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"36,26",null,"C",{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89129","SINAPI","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H",null,"9,58",null,"C",{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"50,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H",null,"13,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89210","SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"28,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"7,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89212","SINAPI","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"30,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89213","SINAPI","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H",null,"9,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,"28,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89215","SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"94,05",null,"C",{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89221","SINAPI","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89223","SINAPI","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"2,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"46,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89229","SINAPI","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"16,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"126,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89231","SINAPI","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H",null,"38,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89232","SINAPI","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,"225,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"169,25",null,"C",{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89236","SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"294,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H",null,"90,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89238","SINAPI","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,"525,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89239","SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"447,59",null,"C",{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"90,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89241","SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H",null,"31,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89246","SINAPI","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"256,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89247","SINAPI","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H",null,"78,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,"456,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"381,53",null,"C",{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"74,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89254","SINAPI","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H",null,"26,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89255","SINAPI","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,"119,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"85,87",null,"C",{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89259","SINAPI","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"28,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H",null,"10,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89262","SINAPI","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"48,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89264","SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"22,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89265","SINAPI","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"9,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"3,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89267"},"SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"52,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89268","SINAPI","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H",null,"18,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H",null,"7,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89270","SINAPI","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,"84,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"29,39",null,"C",{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89274","SINAPI","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89277","SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"8,48",null,"C",{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89280","SINAPI","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"35,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89281","SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"9,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89870","SINAPI","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",null,"45,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H",null,"15,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89872","SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",null,"6,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89873","SINAPI","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",null,"77,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H",null,"178,58",null,"C",{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89878","SINAPI","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",null,"49,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H",null,"16,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",null,"6,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89881","SINAPI","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",null,"82,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H",null,"206,04",null,"C",{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90582","SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"0,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90583","SINAPI","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,"0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90585","SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90621","SINAPI","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"2,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H",null,"0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90623","SINAPI","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"3,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"2,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"60,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90628","SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H",null,"16,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90629","SINAPI","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"75,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90630","SINAPI","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"1,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"4,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H",null,"0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90635","SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"4,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90636","SINAPI","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"5,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"5,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90640","SINAPI","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H",null,"1,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"6,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"12,72",null,"C",{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90646","SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"0,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90647","SINAPI","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",null,"0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"1,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90649","SINAPI","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"8,65",null,"C",{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"3,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90653","SINAPI","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",null,"0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90654","SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"4,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"5,69",null,"C",{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"4,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",null,"0,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"4,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90661","SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"5,69",null,"C",{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90664","SINAPI","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"7,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023","H",null,"1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90666","SINAPI","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"8,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"15,15",null,"C",{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90670","SINAPI","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"270,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90671","SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H",null,"72,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"338,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90673","SINAPI","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"121,13",null,"C",{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"109,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H",null,"32,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90678","SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"152,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90679"},"SINAPI","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"92,89",null,"C",{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"37,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H",null,"8,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"41,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90685","SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"57,63",null,"C",{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90688","SINAPI","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"24,00",null,"C",{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H",null,"4,74",null,"C",{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90690","SINAPI","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"30,00",null,"C",{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"40,35",null,"C",{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90957","SINAPI","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"5,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90958","SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,"1,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90960","SINAPI","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"7,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90961","SINAPI","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,"1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90962","SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"8,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"15,15",null,"C",{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90968","SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"7,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90969","SINAPI","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,"1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90970","SINAPI","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"8,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"61,38",null,"C",{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"18,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,"4,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90977","SINAPI","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"22,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90978","SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"159,25",null,"C",{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"8,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,"2,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"10,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90995","SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"83,38",null,"C",{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91021","SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",null,"13,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91026","SINAPI","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"26,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H",null,"10,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",null,"4,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91029","SINAPI","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"48,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91030","SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"148,59",null,"C",{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91273","SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"0,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H",null,"0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"0,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"8,69",null,"C",{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91279","SINAPI","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"0,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91280","SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H",null,"0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"1,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"8,75",null,"C",{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91354","SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"18,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H",null,"7,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91356","SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"3,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91359","SINAPI","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"22,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",null,"8,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"3,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"24,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91368","SINAPI","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",null,"9,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91369","SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"3,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"20,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H",null,"8,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91377","SINAPI","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"3,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"31,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91381","SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",null,"12,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91382","SINAPI","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"4,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"57,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"143,62",null,"C",{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"20,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91391","SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"8,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91392","SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"3,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"30,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H",null,"11,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91398","SINAPI","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"4,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91402"},"SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"3,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91466","SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",null,"4,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91467","SINAPI","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"160,16",null,"C",{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"26,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023","H",null,"10,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H",null,"4,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91485","SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"156,77",null,"C",{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91529","SINAPI","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"0,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91530","SINAPI","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H",null,"0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"1,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91532","SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"6,22",null,"C",{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91629","SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"22,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91630","SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H",null,"8,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91631","SINAPI","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",null,"3,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"39,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"135,56",null,"C",{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"45,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91641","SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H",null,"18,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91642","SINAPI","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",null,"7,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91643","SINAPI","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"81,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"305,06",null,"C",{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91689","SINAPI","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H",null,"0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91690","SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91691","SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"1,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",null,"6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92041","SINAPI","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H",null,"1,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",null,"5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"46,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92102","SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023","H",null,"14,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92103","SINAPI","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H",null,"5,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"73,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92105","SINAPI","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"194,88",null,"C",{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92109","SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92110","SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92114","SINAPI","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92115","SINAPI","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92133","SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",null,"12,93",null,"C",{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H",null,"3,98",null,"C",{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92135","SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",null,"1,61",null,"C",{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92136","SINAPI","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",null,"16,16",null,"C",{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",null,"35,69",null,"C",{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92140","SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",null,"4,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92141","SINAPI","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H",null,"1,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",null,"0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92143","SINAPI","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",null,"5,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",null,"40,40",null,"C",{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92237","SINAPI","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",null,"32,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92238","SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H",null,"13,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H",null,"5,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",null,"59,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",null,"279,66",null,"C",{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92713","SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92714","SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"96,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",null,"4,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H",null,"0,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92958","SINAPI","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",null,"4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92959","SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",null,"9,39",null,"C",{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",null,"1,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92964"},"SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H",null,"0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92965","SINAPI","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",null,"2,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H",null,"415,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93221","SINAPI","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H",null,"111,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H",null,"519,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93223","SINAPI","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H",null,"158,22",null,"C",{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93230","SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H",null,"0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93231","SINAPI","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",null,"0,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93232","SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"4,65",null,"C",{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93235","SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H",null,"2,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H",null,"2,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93239","SINAPI","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H",null,"10,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"12,12",null,"C",{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93267","SINAPI","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"27,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023","H",null,"10,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"26,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93271","SINAPI","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"8,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93277","SINAPI","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H",null,"0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93279","SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",null,"0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"0,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"101,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93284","SINAPI","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H",null,"35,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93285","SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",null,"163,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"11,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H",null,"14,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93397","SINAPI","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"26,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93398","SINAPI","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H",null,"9,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H",null,"4,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",null,"45,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93401","SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"160,16",null,"C",{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"7,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93405","SINAPI","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023","H",null,"2,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"9,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"47,75",null,"C",{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93411","SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"0,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H",null,"0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93413","SINAPI","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",null,"0,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"10,99",null,"C",{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93417","SINAPI","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"4,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H",null,"1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",null,"4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93420","SINAPI","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"67,93",null,"C",{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"6,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93424","SINAPI","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H",null,"2,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",null,"5,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93426","SINAPI","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"162,34",null,"C",{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"165,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93430","SINAPI","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023","H",null,"50,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"206,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"2.181,60",null,"C",{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93435","SINAPI","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"9,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H",null,"2,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93437","SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"10,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"113,74",null,"C",{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"1,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95115","SINAPI","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H",null,"0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95116","SINAPI","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"32,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H",null,"10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95118","SINAPI","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"75,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H",null,"23,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95120","SINAPI","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"56,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"17,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95124"},"SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H",null,"5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95125","SINAPI","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",null,"19,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"149,13",null,"C",{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95129","SINAPI","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"47,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95130","SINAPI","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H",null,"17,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",null,"56,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95132","SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"32,66",null,"C",{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95136","SINAPI","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"0,03",null,"C",{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H",null,"0,01",null,"C",{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95138","SINAPI","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",null,"0,02",null,"C",{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95208","SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"54,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95209","SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   JUROS. AF_05/2023","H",null,"12,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"59,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95211","SINAPI","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"8,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",null,"1,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95256","SINAPI","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H",null,"0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",null,"2,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95260","SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",null,"0,68",null,"C",{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H",null,"0,18",null,"C",{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95262","SINAPI","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",null,"0,85",null,"C",{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",null,"4,71",null,"C",{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",null,"0,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H",null,"0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95268","SINAPI","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",null,"0,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95269","SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",null,"8,69",null,"C",{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95273","SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95275","SINAPI","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"2,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95281","SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"8,69",null,"C",{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95618","SINAPI","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H",null,"0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",null,"1,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"43,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95628","SINAPI","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H",null,"11,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",null,"53,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95630","SINAPI","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"90,41",null,"C",{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"5,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95699","SINAPI","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H",null,"1,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95700","SINAPI","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",null,"6,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"2,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95704","SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"60,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H",null,"16,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95706","SINAPI","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",null,"75,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95707","SINAPI","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"3,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"72,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95717","SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H",null,"19,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",null,"91,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"91,08",null,"C",{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95869","SINAPI","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H",null,"3,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H",null,"9,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95871","SINAPI","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H",null,"276,57",null,"C",{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95874","SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H",null,"10,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"25,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96009","SINAPI","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",null,"6,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96011","SINAPI","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",null,"27,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"97,92",null,"C",{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96015","SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"24,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",null,"6,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",null,"27,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96019"},"SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"97,92",null,"C",{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"19,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96024","SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",null,"5,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",null,"21,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96027","SINAPI","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"68,23",null,"C",{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"38,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96031","SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H",null,"13,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H",null,"5,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96033","SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",null,"62,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96034","SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"143,62",null,"C",{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96053","SINAPI","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",null,"19,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",null,"27,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H",null,"5,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96056","SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",null,"21,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",null,"68,23",null,"C",{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96060","SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H",null,"5,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",null,"34,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",null,"40,35",null,"C",{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96241","SINAPI","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017","H",null,"25,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H",null,"6,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017","H",null,"31,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017","H",null,"17,63",null,"C",{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96301","SINAPI","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H",null,"49,75",null,"C",{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017","H",null,"64,66",null,"C",{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96458","SINAPI","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017","H",null,"59,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H",null,"12,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96460","SINAPI","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H",null,"47,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H",null,"0,06",null,"C",{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H",null,"0,01",null,"C",{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98762","SINAPI","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H",null,"0,07",null,"C",{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98763","SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H",null,"4,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,20",null,"C",{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,04",null,"C",{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,14",null,"C",{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99832","SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"3,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",null,"202,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H",null,"62,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100639","SINAPI","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H",null,"253,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H",null,"4.363,20",null,"C",{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100643","SINAPI","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",null,"415,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H",null,"146,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H",null,"668,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100646","SINAPI","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H",null,"5.454,00",null,"C",{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102270","SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H",null,"0,80",null,"C",{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102271","SINAPI","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H",null,"0,18",null,"C",{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102272","SINAPI","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H",null,"1,00",null,"C",{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H",null,"1,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"17,78",null,"C",{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102815","SINAPI","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"3,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"5,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102832","SINAPI","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"7,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"136,35",null,"C",{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"66,66",null,"C",{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102855","SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"66,66",null,"C",{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102861","SINAPI","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102870","SINAPI","102870","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"394,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102871","SINAPI","102871","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019","H",null,"106,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102872","SINAPI","102872","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",null,"494,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102873","SINAPI","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"121,13",null,"C",{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102876","SINAPI","102876","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"548,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102877","SINAPI","102877","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019","H",null,"148,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102878","SINAPI","102878","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",null,"686,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"181,80",null,"C",{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102885"},"SINAPI","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"1,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"1,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"91,08",null,"C",{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"11,81",null,"C",{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102909","SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"3,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102927","SINAPI","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H",null,"0,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"8,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102945","SINAPI","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102957","SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H",null,"39,81",null,"C",{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102960","SINAPI","102960","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021","H",null,"191,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102961","SINAPI","102961","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021","H",null,"51,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102962","SINAPI","102962","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021","H",null,"179,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102963","SINAPI","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H",null,"85,87",null,"C",{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102969","SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102972","SINAPI","102972","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017","H",null,"102,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102973","SINAPI","102973","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017","H",null,"28,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102974","SINAPI","102974","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017","H",null,"95,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102985","SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H",null,"15,15",null,"C",{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103156","SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"2,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103174","SINAPI","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103180","SINAPI","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"3,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103220","SINAPI","103220","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"167,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103221","SINAPI","103221","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H",null,"45,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103222","SINAPI","103222","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"210,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103223","SINAPI","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"35,51",null,"C",{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103226","SINAPI","103226","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"385,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103227","SINAPI","103227","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H",null,"104,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103228","SINAPI","103228","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"481,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"88,17",null,"C",{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103232","SINAPI","103232","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"526,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103233","SINAPI","103233","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H",null,"142,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103234","SINAPI","103234","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"691,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"103,98",null,"C",{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103241","SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"10,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103660","SINAPI","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"11,71",null,"C",{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"137,44",null,"C",{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H",null,"4,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",null,"1,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103943","SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",null,"1,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104087","SINAPI","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",null,"0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104088","SINAPI","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H",null,"0,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H",null,"0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",null,"0,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",null,"0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104094","SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H",null,"0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104095","SINAPI","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H",null,"0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",null,"0,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104519","SINAPI","104519","LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H",null,"0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104655","SINAPI","104655","MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104687","SINAPI","104687","GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"455,22",null,"C",{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104691","SINAPI","104691","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104692","SINAPI","104692","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104693","SINAPI","104693","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104694","SINAPI","104694","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104703","SINAPI","104703","CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H",null,"93,68",null,"C",{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104709","SINAPI","104709","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H",null,"1.184,73",null,"C",{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104712","SINAPI","104712","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",null,"68,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104713","SINAPI","104713","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023","H",null,"18,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104714","SINAPI","104714","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023","H",null,"85,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104715"},"SINAPI","104715","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H",null,"91,08",null,"C",{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104906","SINAPI","104906","GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H",null,"99,99",null,"C",{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104912","SINAPI","104912","GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H",null,"34,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"375,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6869294%"}]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"442,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8976424%"}]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"506,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0854636%"}]
["SINAPI 92262","SINAPI","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"609,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1437009%"}]
["SINAPI 92539","SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"57,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3933855%"}]
["SINAPI 92540","SINAPI","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"67,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7779433%"}]
["SINAPI 92541","SINAPI","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"61,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1898155%"}]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"76,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3874393%"}]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"16,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1856435%"}]
["SINAPI 92544","SINAPI","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"12,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1950078%"}]
["SINAPI 92545","SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"828,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5286621%"}]
["SINAPI 92546","SINAPI","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.022,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9929565%"}]
["SINAPI 92547","SINAPI","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.066,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3375376%"}]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.185,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8993891%"}]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.513,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3910153%"}]
["SINAPI 92550","SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.869,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8453866%"}]
["SINAPI 92551","SINAPI","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.925,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7342699%"}]
["SINAPI 92552","SINAPI","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.094,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6724726%"}]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.429,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5300815%"}]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.494,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4780635%"}]
["SINAPI 92555","SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"820,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9129989%"}]
["SINAPI 92556","SINAPI","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.007,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5772647%"}]
["SINAPI 92557","SINAPI","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.051,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8745197%"}]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.176,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1773953%"}]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.498,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8443871%"}]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.847,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2818884%"}]
["SINAPI 92561","SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.904,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1342619%"}]
["SINAPI 92562","SINAPI","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.058,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3214710%"}]
["SINAPI 92563","SINAPI","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.387,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2338750%"}]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.443,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2986479%"}]
["SINAPI 100379","SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"29,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6008064%"}]
["SINAPI 100380","SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"40,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2857845%"}]
["SINAPI 100381","SINAPI","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"46,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2645355%"}]
["SINAPI 100383","SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"18,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5151515%"}]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"20,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2688821%"}]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"26,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3949093%"}]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2",null,"34,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7772233%"}]
["SINAPI 100387","SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"41,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5721130%"}]
["SINAPI 100388","SINAPI","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"17,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9186801%"}]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"15,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0000001%"}]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"21,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4490188%"}]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"18,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8890720%"}]
["SINAPI 100392","SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"13,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6329589%"}]
["SINAPI 100393","SINAPI","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"17,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0347924%"}]
["SINAPI 100394","SINAPI","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"16,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1352835%"}]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"21,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3735051%"}]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"48,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5749071%"}]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"51,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1625268%"}]
["SINAPI 94195","SINAPI","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"67,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6857952%"}]
["SINAPI 94198","SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"70,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0254668%"}]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"94,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1782945%"}]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"100,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0904377%"}]
["SINAPI 94224","SINAPI","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M",null,"27,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7400075%"}]
["SINAPI 94226","SINAPI","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"20,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0738916%"}]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN",null,"2,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4705883%"}]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"67,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6857952%"}]
["SINAPI 94441","SINAPI","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"70,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0254668%"}]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"67,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6857952%"}]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"70,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0254668%"}]
["SINAPI 94445","SINAPI","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"94,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1782945%"}]
["SINAPI 94446","SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"100,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0904377%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94447"},"SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"94,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1782945%"}]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"100,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0904377%"}]
["SINAPI 94207","SINAPI","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"47,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4062829%"}]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"50,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8674340%"}]
["SINAPI 94218","SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2",null,"122,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8080078%"}]
["SINAPI 94213","SINAPI","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"62,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9136319%"}]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"173,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3391053%"}]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"45,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2404371%"}]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"64,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1263719%"}]
["SINAPI 94221","SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"38,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9586028%"}]
["SINAPI 94222","SINAPI","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"56,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3373323%"}]
["SINAPI 94223","SINAPI","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M",null,"81,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2687800%"}]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M",null,"90,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0071862%"}]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M",null,"87,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2201981%"}]
["SINAPI 100327","SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M",null,"67,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1631680%"}]
["SINAPI 100328","SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"20,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2182890%"}]
["SINAPI 100329","SINAPI","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"24,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6850459%"}]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"27,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8628158%"}]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"33,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7553191%"}]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"163,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2660584%"}]
["SINAPI 100435","SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M",null,"62,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3585026%"}]
["SINAPI 94227","SINAPI","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"72,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5339378%"}]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"99,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3580891%"}]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"193,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1723816%"}]
["SINAPI 94231","SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"59,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7317487%"}]
["SINAPI 94449","SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"72,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4435883%"}]
["SINAPI 92255","SINAPI","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"219,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2757598%"}]
["SINAPI 92256","SINAPI","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"275,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3832111%"}]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"330,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,0064799%"}]
["SINAPI 92258","SINAPI","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"419,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,8874047%"}]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"179,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6066377%"}]
["SINAPI 92569","SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"100,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8747643%"}]
["SINAPI 92570","SINAPI","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"64,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3464762%"}]
["SINAPI 92571","SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"190,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3729400%"}]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"115,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5601630%"}]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"69,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2396813%"}]
["SINAPI 92574","SINAPI","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"182,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1323980%"}]
["SINAPI 92575","SINAPI","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"92,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3152173%"}]
["SINAPI 92576","SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"50,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3178233%"}]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"194,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7195549%"}]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"98,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5231081%"}]
["SINAPI 92579","SINAPI","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"54,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3330883%"}]
["SINAPI 92580","SINAPI","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"68,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9324026%"}]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"71,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4286718%"}]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"970,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7057490%"}]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.147,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2904384%"}]
["SINAPI 92586","SINAPI","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.323,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5189022%"}]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.680,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2109501%"}]
["SINAPI 92590","SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.856,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9556551%"}]
["SINAPI 92592","SINAPI","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.088,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8539136%"}]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.433,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9473954%"}]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.706,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5036860%"}]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.882,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6773609%"}]
["SINAPI 92600","SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"3.103,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7744669%"}]
["SINAPI 92602","SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"970,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7057490%"}]
["SINAPI 92604","SINAPI","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.102,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8287642%"}]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.278,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9212030%"}]
["SINAPI 92608","SINAPI","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.590,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9526111%"}]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.767,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5598451%"}]
["SINAPI 92612","SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.999,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4282583%"}]
["SINAPI 92614","SINAPI","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.254,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8937972%"}]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.572,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2069598%"}]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.748,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2951804%"}]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.925,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4934614%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100357"},"SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"851,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5146836%"}]
["SINAPI 100358","SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.183,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8384216%"}]
["SINAPI 100359","SINAPI","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.227,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2726858%"}]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.355,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2460608%"}]
["SINAPI 100361","SINAPI","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.704,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2630547%"}]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.290,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1509224%"}]
["SINAPI 100363","SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.346,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3144023%"}]
["SINAPI 100364","SINAPI","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.538,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9274191%"}]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.922,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0378228%"}]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"3.069,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2695824%"}]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"835,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2499460%"}]
["SINAPI 100368","SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.162,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6030050%"}]
["SINAPI 100369","SINAPI","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.207,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9815893%"}]
["SINAPI 100370","SINAPI","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.398,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9625315%"}]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.649,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7464867%"}]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.196,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6675167%"}]
["SINAPI 100373","SINAPI","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.250,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7831394%"}]
["SINAPI 100374","SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.411,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7782478%"}]
["SINAPI 100375","SINAPI","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.733,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6038009%"}]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.693,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1847437%"}]
["SINAPI 100377","SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG",null,"16,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7647058%"}]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG",null,"15,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5409836%"}]
["SINAPI 100382","SINAPI","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"17,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5772646%"}]
["SINAPI 104314","SINAPI","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG",null,"15,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8286445%"}]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"593,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3209327%"}]
["SINAPI 104482","SINAPI","104482","ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H",null,"31,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5378668%"}]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN",null,"38,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2460503%"}]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN",null,"26,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,0383142%"}]
["SINAPI 104186","SINAPI","104186","PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",null,"309,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2662695%"}]
["SINAPI 104187","SINAPI","104187","INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",null,"1.217,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4620691%"}]
["SINAPI 104189","SINAPI","104189","INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3",null,"148,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7028155%"}]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN",null,"704,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3909679%"}]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,"35,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8739495%"}]
["SINAPI 102662","SINAPI","102662","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,"89,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2329317%"}]
["SINAPI 102663","SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,"62,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9768555%"}]
["SINAPI 102664","SINAPI","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"50,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3749256%"}]
["SINAPI 102665","SINAPI","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M",null,"22,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7954443%"}]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"62,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1481122%"}]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"116,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6931171%"}]
["SINAPI 102669","SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"89,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5280798%"}]
["SINAPI 102670","SINAPI","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",null,"105,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1936743%"}]
["SINAPI 102672","SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",null,"173,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9909894%"}]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",null,"161,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7947666%"}]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,"115,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2822966%"}]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,"173,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4307371%"}]
["SINAPI 102677","SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,"149,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3488059%"}]
["SINAPI 102678","SINAPI","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",null,"139,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3327331%"}]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"150,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8054443%"}]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",null,"152,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3695795%"}]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",null,"210,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9330248%"}]
["SINAPI 102683","SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",null,"191,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4819277%"}]
["SINAPI 102684","SINAPI","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"163,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9770298%"}]
["SINAPI 102685","SINAPI","102685","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"221,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9113981%"}]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"197,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9250317%"}]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"42,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2408689%"}]
["SINAPI 102689","SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"93,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3689632%"}]
["SINAPI 102690","SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"68,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3607038%"}]
["SINAPI 102693","SINAPI","102693","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"119,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6157000%"}]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"78,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4658092%"}]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"130,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7367610%"}]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"112,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7190471%"}]
["SINAPI 102703","SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"164,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1330079%"}]
["SINAPI 102704","SINAPI","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",null,"12,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8806584%"}]
["SINAPI 102705","SINAPI","102705","TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",null,"62,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5621586%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102707"},"SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",null,"43,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5615671%"}]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",null,"25,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3745020%"}]
["SINAPI 102710","SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",null,"61,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1839530%"}]
["SINAPI 102711","SINAPI","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",null,"79,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6899810%"}]
["SINAPI 102712","SINAPI","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",null,"10,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2437442%"}]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",null,"14,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3521505%"}]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",null,"29,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1832319%"}]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3",null,"134,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4084423%"}]
["SINAPI 102717","SINAPI","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3",null,"123,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2693056%"}]
["SINAPI 102718","SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3",null,"144,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0879433%"}]
["SINAPI 102719","SINAPI","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3",null,"132,85",null,"C",{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7093907%"}]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"58,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6303382%"}]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"108,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4215370%"}]
["SINAPI 102724","SINAPI","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",null,"31,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1627463%"}]
["SINAPI 102725","SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",null,"30,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7755764%"}]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",null,"28,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7425399%"}]
["SINAPI 103653","SINAPI","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",null,"35,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9900990%"}]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"649,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3261620%"}]
["SINAPI 92744","SINAPI","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"595,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5404060%"}]
["SINAPI 92745","SINAPI","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"789,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3770732%"}]
["SINAPI 92746","SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"710,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3097444%"}]
["SINAPI 92747","SINAPI","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"877,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3092334%"}]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"780,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3185763%"}]
["SINAPI 92749","SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"922,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0706698%"}]
["SINAPI 92750","SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"1.538,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1105794%"}]
["SINAPI 92751","SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"1.898,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2897018%"}]
["SINAPI 92752","SINAPI","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"2.256,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6856939%"}]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"628,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7440305%"}]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"617,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9634298%"}]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2",null,"242,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2873942%"}]
["SINAPI 92756","SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2",null,"278,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1514431%"}]
["SINAPI 92757","SINAPI","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2",null,"320,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8454599%"}]
["SINAPI 92758","SINAPI","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"654,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8419926%"}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"220,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7605929%"}]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"232,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9281441%"}]
["SINAPI 91071","SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"364,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,9806520%"}]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"373,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3420524%"}]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"289,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3047864%"}]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"273,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0696125%"}]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"465,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9302347%"}]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"425,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1094909%"}]
["SINAPI 91077","SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"182,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3169579%"}]
["SINAPI 91078","SINAPI","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"196,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5050371%"}]
["SINAPI 91079","SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"199,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5626378%"}]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"210,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0897173%"}]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"280,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0108667%"}]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"247,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9156772%"}]
["SINAPI 91083","SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"355,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0658070%"}]
["SINAPI 91084","SINAPI","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"276,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3393083%"}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"245,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3673055%"}]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"259,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6175165%"}]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"388,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9752427%"}]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"400,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,4149097%"}]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"297,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9192600%"}]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"292,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5317638%"}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"461,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,3594771%"}]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"443,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,8254700%"}]
["SINAPI 91094","SINAPI","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"172,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4833381%"}]
["SINAPI 91095","SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"190,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2354986%"}]
["SINAPI 91096","SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"187,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4978586%"}]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"201,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6563043%"}]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"242,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6850897%"}]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"231,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9471997%"}]
["SINAPI 91100","SINAPI","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"290,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1815925%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91101"},"SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"254,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1889763%"}]
["SINAPI 93957","SINAPI","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",null,"387,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,0362867%"}]
["SINAPI 93959","SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",null,"312,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,2331377%"}]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",null,"280,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7649162%"}]
["SINAPI 93967","SINAPI","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",null,"321,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,4470979%"}]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",null,"258,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1597644%"}]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",null,"232,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4715554%"}]
["SINAPI 95108","SINAPI","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023","UN",null,"39,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2200565%"}]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024","M2",null,"41,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3620689%"}]
["SINAPI 100342","SINAPI","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",null,"17,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5567850%"}]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",null,"15,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9347258%"}]
["SINAPI 100344","SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",null,"12,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4665617%"}]
["SINAPI 100345","SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",null,"10,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7321965%"}]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",null,"9,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0291970%"}]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",null,"10,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3505535%"}]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",null,"10,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3111527%"}]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024","M3",null,"713,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2857403%"}]
["SINAPI 104841","SINAPI","104841","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"92,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6946081%"}]
["SINAPI 104842","SINAPI","104842","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"78,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3861589%"}]
["SINAPI 104843","SINAPI","104843","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"127,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6894112%"}]
["SINAPI 104844","SINAPI","104844","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"101,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3961186%"}]
["SINAPI 104845","SINAPI","104845","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"146,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3517971%"}]
["SINAPI 104846","SINAPI","104846","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"116,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1711533%"}]
["SINAPI 104847","SINAPI","104847","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"98,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1238424%"}]
["SINAPI 104848","SINAPI","104848","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"71,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5391743%"}]
["SINAPI 104849","SINAPI","104849","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"61,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7030941%"}]
["SINAPI 104850","SINAPI","104850","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"54,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0918557%"}]
["SINAPI 104851","SINAPI","104851","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"79,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5928868%"}]
["SINAPI 104852","SINAPI","104852","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"67,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8660714%"}]
["SINAPI 104853","SINAPI","104853","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"59,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3564423%"}]
["SINAPI 104854","SINAPI","104854","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"77,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2296681%"}]
["SINAPI 104855","SINAPI","104855","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"67,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7945205%"}]
["SINAPI 104875","SINAPI","104875","PERFURAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM COROA DIAMANTADA DE DIÂMETRO DE 102 MM. AF_11/2023","M",null,"142,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1578948%"}]
["SINAPI 104876","SINAPI","104876","PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023","UN",null,"28,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,0259510%"}]
["SINAPI 104877","SINAPI","104877","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN",null,"874,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2127518%"}]
["SINAPI 104878","SINAPI","104878","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN",null,"3.462,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8323113%"}]
["SINAPI 104879","SINAPI","104879","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"86,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2060225%"}]
["SINAPI 104880","SINAPI","104880","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"91,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8001752%"}]
["SINAPI 104886","SINAPI","104886","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"54,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7272389%"}]
["SINAPI 104887","SINAPI","104887","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"47,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9029374%"}]
["SINAPI 104888","SINAPI","104888","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"42,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3694931%"}]
["SINAPI 104889","SINAPI","104889","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"63,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4479150%"}]
["SINAPI 104890","SINAPI","104890","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"54,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7849779%"}]
["SINAPI 104891","SINAPI","104891","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"48,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2818238%"}]
["SINAPI 104892","SINAPI","104892","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"115,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1384173%"}]
["SINAPI 102989","SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",null,"37,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7380568%"}]
["SINAPI 102990","SINAPI","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",null,"45,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0661959%"}]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",null,"58,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4630071%"}]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",null,"85,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8930406%"}]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",null,"111,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3655345%"}]
["SINAPI 102994","SINAPI","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",null,"188,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4711181%"}]
["SINAPI 102995","SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M",null,"55,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4767796%"}]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M",null,"79,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0207805%"}]
["SINAPI 102997","SINAPI","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M",null,"105,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5136238%"}]
["SINAPI 102998","SINAPI","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M",null,"100,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3643595%"}]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M",null,"127,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2009419%"}]
["SINAPI 103000","SINAPI","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M",null,"128,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1913696%"}]
["SINAPI 103001","SINAPI","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"228,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1735620%"}]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"283,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8531320%"}]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"394,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3240799%"}]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN",null,"584,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0405539%"}]
["SINAPI 103006","SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN",null,"799,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2332109%"}]
["SINAPI 103007","SINAPI","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN",null,"1.057,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1904536%"}]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN",null,"1.088,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1229608%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97934"},"SINAPI","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN",null,"2.465,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1145687%"}]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"890,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9640892%"}]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"2.101,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3707146%"}]
["SINAPI 97947","SINAPI","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN",null,"1.780,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7489531%"}]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN",null,"3.293,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2276934%"}]
["SINAPI 97949","SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"1.784,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8868626%"}]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"3.151,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1621563%"}]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"2.876,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8233493%"}]
["SINAPI 97952","SINAPI","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"5.000,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1767394%"}]
["SINAPI 97953","SINAPI","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN",null,"1.463,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5534563%"}]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN",null,"3.173,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0755403%"}]
["SINAPI 97956","SINAPI","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"1.597,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3308263%"}]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"2.841,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4254495%"}]
["SINAPI 97961","SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"2.569,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9996571%"}]
["SINAPI 97973","SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"4.785,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6216770%"}]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"484,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1122607%"}]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"633,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2848023%"}]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"1.133,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3352498%"}]
["SINAPI 97977","SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"1.628,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1855081%"}]
["SINAPI 97978","SINAPI","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"974,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8799987%"}]
["SINAPI 97980","SINAPI","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.112,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5517403%"}]
["SINAPI 97981","SINAPI","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",null,"1.216,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2964948%"}]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",null,"527,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0018600%"}]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",null,"1.461,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9059583%"}]
["SINAPI 97987","SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",null,"700,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1994031%"}]
["SINAPI 97988","SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"3.098,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0047328%"}]
["SINAPI 97989","SINAPI","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",null,"1.705,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3373807%"}]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M",null,"959,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7827382%"}]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"3.971,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7892105%"}]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.072,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7927805%"}]
["SINAPI 97994","SINAPI","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.771,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9592152%"}]
["SINAPI 97995","SINAPI","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M",null,"1.453,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3545794%"}]
["SINAPI 97996","SINAPI","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"3.514,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5762116%"}]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M",null,"1.737,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4250381%"}]
["SINAPI 97999","SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M",null,"2.022,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4755062%"}]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.306,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5147531%"}]
["SINAPI 98002","SINAPI","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"5.784,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7817866%"}]
["SINAPI 98003","SINAPI","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M",null,"2.591,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5449322%"}]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.875,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5674729%"}]
["SINAPI 98006","SINAPI","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"7.279,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6042810%"}]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M",null,"3.160,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5874003%"}]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN",null,"4.362,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4042051%"}]
["SINAPI 98009","SINAPI","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.022,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4755062%"}]
["SINAPI 98010","SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"5.339,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7676832%"}]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M",null,"2.306,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5147531%"}]
["SINAPI 98012","SINAPI","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"6.282,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4976899%"}]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.591,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5449322%"}]
["SINAPI 98014","SINAPI","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"7.226,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2976051%"}]
["SINAPI 98015","SINAPI","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M",null,"2.875,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5674729%"}]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"8.169,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1437563%"}]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.160,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5874003%"}]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"9.112,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0222636%"}]
["SINAPI 98019","SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M",null,"3.470,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5854073%"}]
["SINAPI 98020","SINAPI","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"6.460,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3812740%"}]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M",null,"2.617,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5203477%"}]
["SINAPI 98022","SINAPI","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"7.583,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0347241%"}]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.901,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5460838%"}]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"8.781,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5182028%"}]
["SINAPI 98025","SINAPI","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M",null,"3.186,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5667414%"}]
["SINAPI 98026","SINAPI","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"9.913,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3230258%"}]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.470,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5854073%"}]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"11.045,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1687289%"}]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M",null,"3.760,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5972005%"}]
["SINAPI 98030","SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"9.012,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5121466%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98031"},"SINAPI","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.191,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5628986%"}]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"10.385,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1869309%"}]
["SINAPI 98033","SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M",null,"3.476,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5814966%"}]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"11.758,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9372057%"}]
["SINAPI 98035","SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.760,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5972005%"}]
["SINAPI 98036","SINAPI","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"13.131,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7396611%"}]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M",null,"4.050,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6073182%"}]
["SINAPI 98038","SINAPI","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"12.019,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6838331%"}]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M",null,"3.766,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5935321%"}]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"13.601,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4032931%"}]
["SINAPI 98041","SINAPI","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"4.050,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6073182%"}]
["SINAPI 98042","SINAPI","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"15.183,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1811303%"}]
["SINAPI 98043","SINAPI","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M",null,"4.340,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6150204%"}]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"15.444,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9966617%"}]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"4.340,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6150204%"}]
["SINAPI 98046","SINAPI","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"17.234,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7555448%"}]
["SINAPI 98047","SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M",null,"4.630,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6231567%"}]
["SINAPI 98048","SINAPI","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"19.286,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4201513%"}]
["SINAPI 98049","SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M",null,"4.867,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6574549%"}]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",null,"291,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4281049%"}]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",null,"977,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4688594%"}]
["SINAPI 98405","SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.604,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8264382%"}]
["SINAPI 98406","SINAPI","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"6.532,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6820666%"}]
["SINAPI 98407","SINAPI","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"4.256,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3287051%"}]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"4.999,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1546698%"}]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",null,"399,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7552757%"}]
["SINAPI 98410","SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"1.265,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2035783%"}]
["SINAPI 99240","SINAPI","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",null,"696,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2012833%"}]
["SINAPI 99241","SINAPI","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M",null,"1.943,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7971424%"}]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.991,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0846910%"}]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",null,"1.604,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7068186%"}]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"5.210,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4074714%"}]
["SINAPI 99246","SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M",null,"954,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7812794%"}]
["SINAPI 99247","SINAPI","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M",null,"2.216,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8447974%"}]
["SINAPI 99248","SINAPI","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"3.841,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7631193%"}]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M",null,"1.955,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0672489%"}]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.704,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6570089%"}]
["SINAPI 99254","SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M",null,"1.397,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6466527%"}]
["SINAPI 99256","SINAPI","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"6.130,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1329721%"}]
["SINAPI 99259","SINAPI","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"3.428,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2686910%"}]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M",null,"1.670,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7344963%"}]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.489,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8826390%"}]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"4.152,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0174325%"}]
["SINAPI 99266","SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M",null,"1.943,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7971424%"}]
["SINAPI 99267","SINAPI","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"4.876,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8413469%"}]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"479,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2413000%"}]
["SINAPI 99269","SINAPI","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.216,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8447974%"}]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"628,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3783620%"}]
["SINAPI 99271","SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"7.050,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9293420%"}]
["SINAPI 99272","SINAPI","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"1.084,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7802664%"}]
["SINAPI 99273","SINAPI","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"1.543,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0335628%"}]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"5.642,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4554033%"}]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"965,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0550862%"}]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M",null,"2.762,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9109050%"}]
["SINAPI 99277","SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M",null,"2.489,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8826390%"}]
["SINAPI 99278","SINAPI","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",null,"397,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7645459%"}]
["SINAPI 99279","SINAPI","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"6.372,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3539248%"}]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.028,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8730001%"}]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.762,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9109050%"}]
["SINAPI 99282","SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.062,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9430901%"}]
["SINAPI 99283","SINAPI","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",null,"1.136,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8759049%"}]
["SINAPI 99284","SINAPI","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"7.970,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7728517%"}]
["SINAPI 99285","SINAPI","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN",null,"1.341,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0975755%"}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"7.101,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2753171%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99287"},"SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"10.132,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7679039%"}]
["SINAPI 99288","SINAPI","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",null,"524,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0091049%"}]
["SINAPI 99289","SINAPI","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M",null,"3.035,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9356599%"}]
["SINAPI 99290","SINAPI","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"4.256,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0620563%"}]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.035,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9356599%"}]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.508,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0166312%"}]
["SINAPI 99293","SINAPI","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",null,"1.370,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3647172%"}]
["SINAPI 99294","SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"8.890,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6492516%"}]
["SINAPI 99296","SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M",null,"3.335,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9628057%"}]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M",null,"3.330,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9616126%"}]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"11.472,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5130558%"}]
["SINAPI 99299","SINAPI","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.607,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9797043%"}]
["SINAPI 99300","SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"12.811,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3113058%"}]
["SINAPI 99301","SINAPI","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"6.303,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0160627%"}]
["SINAPI 99302","SINAPI","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M",null,"3.885,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9951600%"}]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"11.726,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2536041%"}]
["SINAPI 99304","SINAPI","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M",null,"3.612,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9809490%"}]
["SINAPI 99305","SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"13.269,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9665041%"}]
["SINAPI 99306","SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.885,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9951600%"}]
["SINAPI 99307","SINAPI","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M",null,"2.511,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8905384%"}]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"14.812,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7391815%"}]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M",null,"4.163,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0076406%"}]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"15.067,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5503189%"}]
["SINAPI 99311","SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"4.163,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0076406%"}]
["SINAPI 99312","SINAPI","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"7.399,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6610465%"}]
["SINAPI 99313","SINAPI","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"16.813,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3032759%"}]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M",null,"4.440,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0194616%"}]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"18.814,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9596982%"}]
["SINAPI 99317","SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.784,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9183755%"}]
["SINAPI 99318","SINAPI","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",null,"290,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4302469%"}]
["SINAPI 99319","SINAPI","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",null,"910,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1007930%"}]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"8.569,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1265972%"}]
["SINAPI 99321","SINAPI","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M",null,"3.057,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9416938%"}]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"9.674,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9268423%"}]
["SINAPI 99323","SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.330,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9616126%"}]
["SINAPI 99324","SINAPI","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"10.779,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7688519%"}]
["SINAPI 99325","SINAPI","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M",null,"3.607,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9797043%"}]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"8.793,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0996784%"}]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M",null,"4.672,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0221772%"}]
["SINAPI 101800","SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN",null,"1.467,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2920890%"}]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN",null,"1.120,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6911918%"}]
["SINAPI 101806","SINAPI","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN",null,"549,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5537303%"}]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN",null,"525,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0054570%"}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN",null,"543,05",null,"AS",{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9436749%"}]
["SINAPI 101809","SINAPI","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.916,30",null,"AS",{"$f":"IF($B2001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4782728%"}]
["SINAPI 94264","SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"41,19",null,"AS",{"$f":"IF($B2007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8292682%"}]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"86,63",null,"AS",{"$f":"IF($B2012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6003700%"}]
["SINAPI 94275","SINAPI","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M",null,"45,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0004403%"}]
["SINAPI 94280","SINAPI","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",null,"51,35",null,"CR",{"$f":"IF($B2023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4146341%"}]
["SINAPI 94285","SINAPI","94285","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"82,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7635658%"}]
["SINAPI 94291","SINAPI","94291","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"56,79",null,"CR",{"$f":"IF($B2034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5246826%"}]
["SINAPI 104492","SINAPI","104492","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",null,"4.946,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4596016%"}]
["SINAPI 102729","SINAPI","102729","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",null,"13,87",null,"CR",{"$f":"IF($B2045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8679245%"}]
["SINAPI 102734","SINAPI","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",null,"13,86",null,"CR",{"$f":"IF($B2050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2181818%"}]
["SINAPI 102736","SINAPI","102736","CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3",null,"690,93",null,"AS",{"$f":"IF($B2052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3358425%"}]
["SINAPI 102741","SINAPI","102741","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"8.122,22",null,"AS",{"$f":"IF($B2057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0305139%"}]
["SINAPI 102746","SINAPI","102746","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"17.100,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4014504%"}]
["SINAPI 102751","SINAPI","102751","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"4.887,25",null,"AS",{"$f":"IF($B2067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2322317%"}]
["SINAPI 102757","SINAPI","102757","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"30.035,96",null,"AS",{"$f":"IF($B2073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8924752%"}]
["SINAPI 102762","SINAPI","102762","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"20.722,81",null,"AS",{"$f":"IF($B2078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6144462%"}]
["SINAPI 102768","SINAPI","102768","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"49.306,54",null,"AS",{"$f":"IF($B2084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3912899%"}]
["SINAPI 102773","SINAPI","102773","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"7.972,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2652466%"}]
["SINAPI 102778","SINAPI","102778","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"26.419,43",null,"CR",{"$f":"IF($B2094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3337781%"}]
["SINAPI 102784","SINAPI","102784","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"30.659,32",null,"CR",{"$f":"IF($B2100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8825256%"}]
["SINAPI 102791","SINAPI","102791","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"28.850,21",null,"CR",{"$f":"IF($B2107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4733039%"}]
["SINAPI 102796","SINAPI","102796","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"49.531,59",null,"CR",{"$f":"IF($B2112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3798238%"}]
["SINAPI 102801","SINAPI","102801","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"76.107,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8410079%"}]
["SINAPI 101573","SINAPI","101573","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",null,"25,90",null,"CR",{"$f":"IF($B2122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,5553835%"}]
["SINAPI 101574","SINAPI","101574","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",null,"12,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0833334%"}]
["SINAPI 101579","SINAPI","101579","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",null,"39,36",null,"CR",{"$f":"IF($B2128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2006110%"}]
["SINAPI 101584","SINAPI","101584","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",null,"44,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8165548%"}]
["SINAPI 101590","SINAPI","101590","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",null,"76,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6758785%"}]
["SINAPI 101601","SINAPI","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",null,"28,55",null,"C",{"$f":"IF($B2144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8810698%"}]
["SINAPI 90789","SINAPI","90789","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.007,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4759598%"}]
["SINAPI 90795","SINAPI","90795","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"868,54",null,"CR",{"$f":"IF($B2155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2963449%"}]
["SINAPI 90798","SINAPI","90798","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.287,58",null,"CR",{"$f":"IF($B2158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0539684%"}]
["SINAPI 90825","SINAPI","90825","PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"844,28",null,"CR",{"$f":"IF($B2167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0762852%"}]
["SINAPI 90843","SINAPI","90843","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.362,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3091753%"}]
["SINAPI 90848","SINAPI","90848","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.133,78",null,"CR",{"$f":"IF($B2177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8379094%"}]
["SINAPI 91010","SINAPI","91010","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"427,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6946421%"}]
["SINAPI 91015","SINAPI","91015","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.221,24",null,"CR",{"$f":"IF($B2188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9099268%"}]
["SINAPI 91016","SINAPI","91016","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.277,92",null,"CR",{"$f":"IF($B2189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4937068%"}]
["SINAPI 91297","SINAPI","91297","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"504,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9719959%"}]
["SINAPI 91306","SINAPI","91306","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"173,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9586891%"}]
["SINAPI 91316","SINAPI","91316","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.410,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9886484%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91324"},"SINAPI","91324","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"946,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9539925%"}]
["SINAPI 91328","SINAPI","91328","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.148,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2355201%"}]
["SINAPI 91333","SINAPI","91333","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.036,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9563521%"}]
["SINAPI 100659","SINAPI","100659","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M",null,"17,47",null,"CR",{"$f":"IF($B2227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3218390%"}]
["SINAPI 100680","SINAPI","100680","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.321,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0029233%"}]
["SINAPI 100685","SINAPI","100685","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.475,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2776971%"}]
["SINAPI 100690","SINAPI","100690","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.155,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4511382%"}]
["SINAPI 100696","SINAPI","100696","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN",null,"69,06",null,"CR",{"$f":"IF($B2249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7650472%"}]
["SINAPI 100712","SINAPI","100712","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.057,68",null,"CR",{"$f":"IF($B2254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2802407%"}]
["SINAPI 100665","SINAPI","100665","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",null,"1.025,44",null,"CR",{"$f":"IF($B2255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2673155%"}]
["SINAPI 100670","SINAPI","100670","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",null,"1.295,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6393247%"}]
["SINAPI 99839","SINAPI","99839","GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M",null,"484,58",null,"AS",{"$f":"IF($B2270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1391979%"}]
["SINAPI 99855","SINAPI","99855","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS","M",null,"106,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9230480%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91338"},"SINAPI","91338","PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",null,"1.112,24",null,"CR",{"$f":"IF($B2277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9836802%"}]
["SINAPI 102188","SINAPI","102188","MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN",null,"1.086,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0404105%"}]
["SINAPI 100706","SINAPI","100706","CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019","UN",null,"73,86",null,"CR",{"$f":"IF($B2288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0388941%"}]
["SINAPI 102151","SINAPI","102151","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",null,"141,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4850714%"}]
["SINAPI 102157","SINAPI","102157","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",null,"247,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7311216%"}]
["SINAPI 102162","SINAPI","102162","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",null,"261,81",null,"AS",{"$f":"IF($B2304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7961491%"}]
["SINAPI 102167","SINAPI","102167","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",null,"315,24",null,"AS",{"$f":"IF($B2309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4855801%"}]
["SINAPI 102176","SINAPI","102176","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",null,"704,04",null,"AS",{"$f":"IF($B2315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5414358%"}]
["SINAPI 102180","SINAPI","102180","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",null,"355,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3499760%"}]
["SINAPI 102183","SINAPI","102183","PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",null,"1.775,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3387306%"}]
["SINAPI 102192","SINAPI","102192","REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2",null,"16,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1846902%"}]
["SINAPI 94589","SINAPI","94589","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",null,"23,25",null,"CR",{"$f":"IF($B2332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9326424%"}]
["SINAPI 101098","SINAPI","101098","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3",null,"1.257,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1083104%"}]
["SINAPI 101103","SINAPI","101103","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3",null,"904,58",null,"CR",{"$f":"IF($B2343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1172665%"}]
["SINAPI 101108","SINAPI","101108","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3",null,"1.032,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7938708%"}]
["SINAPI 95601","SINAPI","95601","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021","UN",null,"21,27",null,"CR",{"$f":"IF($B2354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,0917693%"}]
["SINAPI 95607","SINAPI","95607","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN",null,"24,93",null,"CR",{"$f":"IF($B2359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6302859%"}]
["SINAPI 100654","SINAPI","100654","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M",null,"645,82",null,"CR",{"$f":"IF($B2365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5412936%"}]
["SINAPI 100657","SINAPI","100657","ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",null,"154,26",null,"AS",{"$f":"IF($B2368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0392004%"}]
["SINAPI 100897","SINAPI","100897","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M",null,"130,51",null,"CR",{"$f":"IF($B2376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4242191%"}]
["SINAPI 101175","SINAPI","101175","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M",null,"121,72",null,"CR",{"$f":"IF($B2382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3904848%"}]
["SINAPI 95240","SINAPI","95240","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024","M2",null,"19,54",null,"CR",{"$f":"IF($B2387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6773526%"}]
["SINAPI 95241","SINAPI","95241","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024","M2",null,"37,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1375166%"}]
["SINAPI 96621","SINAPI","96621","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3",null,"208,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3195010%"}]
["SINAPI 97083","SINAPI","97083","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2",null,"3,49",null,"C",{"$f":"IF($B2398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3362833%"}]
["SINAPI 97090","SINAPI","97090","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG",null,"15,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5591467%"}]
["SINAPI 97097","SINAPI","97097","ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021","M2",null,"40,76",null,"AS",{"$f":"IF($B2409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7408499%"}]
["SINAPI 100323","SINAPI","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3",null,"174,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2859108%"}]
["SINAPI 103076","SINAPI","103076","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",null,"157,55",null,"AS",{"$f":"IF($B2420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0711643%"}]
["SINAPI 92263","SINAPI","92263","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2",null,"176,33",null,"CR",{"$f":"IF($B2425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5527809%"}]
["SINAPI 92270","SINAPI","92270","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2",null,"122,51",null,"CR",{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8365478%"}]
["SINAPI 92411","SINAPI","92411","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"148,54",null,"CR",{"$f":"IF($B2437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1891528%"}]
["SINAPI 92421","SINAPI","92421","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"109,71",null,"CR",{"$f":"IF($B2442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7487893%"}]
["SINAPI 92433","SINAPI","92433","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"77,10",null,"CR",{"$f":"IF($B2448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3173654%"}]
["SINAPI 92443","SINAPI","92443","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"52,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1095630%"}]
["SINAPI 92449","SINAPI","92449","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"284,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0941765%"}]
["SINAPI 92450","SINAPI","92450","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"321,59",null,"CR",{"$f":"IF($B2459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0513602%"}]
["SINAPI 92455","SINAPI","92455","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"159,28",null,"CR",{"$f":"IF($B2464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9717599%"}]
["SINAPI 92461","SINAPI","92461","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"193,38",null,"CR",{"$f":"IF($B2470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7896103%"}]
["SINAPI 92465","SINAPI","92465","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"154,77",null,"CR",{"$f":"IF($B2474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7152313%"}]
["SINAPI 92472","SINAPI","92472","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"112,01",null,"CR",{"$f":"IF($B2481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3500939%"}]
["SINAPI 92478","SINAPI","92478","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"221,99",null,"CR",{"$f":"IF($B2487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8511837%"}]
["SINAPI 92486","SINAPI","92486","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"138,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3344192%"}]
["SINAPI 92498","SINAPI","92498","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"64,07",null,"AS",{"$f":"IF($B2498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3085340%"}]
["SINAPI 92508","SINAPI","92508","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"112,43",null,"AS",{"$f":"IF($B2503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2492428%"}]
["SINAPI 92518","SINAPI","92518","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"48,60",null,"AS",{"$f":"IF($B2508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0707654%"}]
["SINAPI 92530","SINAPI","92530","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"41,93",null,"AS",{"$f":"IF($B2514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2400765%"}]
["SINAPI 96252","SINAPI","96252","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024","M2",null,"162,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1006297%"}]
["SINAPI 96532","SINAPI","96532","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",null,"173,79",null,"CR",{"$f":"IF($B2524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8377586%"}]
["SINAPI 96533","SINAPI","96533","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",null,"87,74",null,"CR",{"$f":"IF($B2525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1432484%"}]
["SINAPI 96539","SINAPI","96539","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",null,"133,72",null,"CR",{"$f":"IF($B2531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3551912%"}]
["SINAPI 101792","SINAPI","101792","ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3",null,"15,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8091397%"}]
["SINAPI 101974","SINAPI","101974","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",null,"412,01",null,"CR",{"$f":"IF($B2542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6125635%"}]
["SINAPI 101982","SINAPI","101982","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"230,06",null,"CR",{"$f":"IF($B2547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0489662%"}]
["SINAPI 101989","SINAPI","101989","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",null,"164,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4993924%"}]
["SINAPI 101994","SINAPI","101994","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",null,"230,32",null,"CR",{"$f":"IF($B2558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3110338%"}]
["SINAPI 102000","SINAPI","102000","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",null,"407,71",null,"CR",{"$f":"IF($B2564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7519532%"}]
["SINAPI 102005","SINAPI","102005","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"229,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2651948%"}]
["SINAPI 102010","SINAPI","102010","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"292,10",null,"CR",{"$f":"IF($B2574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8679374%"}]
["SINAPI 102016","SINAPI","102016","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"312,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2510422%"}]
["SINAPI 102040","SINAPI","102040","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"345,23",null,"CR",{"$f":"IF($B2586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6339990%"}]
["SINAPI 102045","SINAPI","102045","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"207,73",null,"CR",{"$f":"IF($B2591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1968762%"}]
["SINAPI 102046","SINAPI","102046","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",null,"437,01",null,"CR",{"$f":"IF($B2592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6674916%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102051"},"SINAPI","102051","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"212,69",null,"CR",{"$f":"IF($B2597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7090395%"}]
["SINAPI 102063","SINAPI","102063","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"240,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6303451%"}]
["SINAPI 102068","SINAPI","102068","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"280,48",null,"CR",{"$f":"IF($B2608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8200642%"}]
["SINAPI 102073","SINAPI","102073","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3",null,"3.829,14",null,"AS",{"$f":"IF($B2613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0454682%"}]
["SINAPI 102079","SINAPI","102079","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3",null,"5.239,42",null,"AS",{"$f":"IF($B2619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0718837%"}]
["SINAPI 102089","SINAPI","102089","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",null,"215,89",null,"CR",{"$f":"IF($B2624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2479721%"}]
["SINAPI 103762","SINAPI","103762","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2",null,"64,45",null,"CR",{"$f":"IF($B2629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7061574%"}]
["SINAPI 104929","SINAPI","104929","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",null,"92,03",null,"CR",{"$f":"IF($B2635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6312582%"}]
["SINAPI 89999","SINAPI","89999","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG",null,"16,80",null,"CR",{"$f":"IF($B2641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4396654%"}]
["SINAPI 91597","SINAPI","91597","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019","KG",null,"7,96",null,"CR",{"$f":"IF($B2647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0253164%"}]
["SINAPI 91602","SINAPI","91602","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG",null,"11,77",null,"CR",{"$f":"IF($B2652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8361774%"}]
["SINAPI 92762","SINAPI","92762","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"11,44",null,"CR",{"$f":"IF($B2657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2383053%"}]
["SINAPI 92763","SINAPI","92763","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"9,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6600209%"}]
["SINAPI 92768","SINAPI","92768","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"13,77",null,"CR",{"$f":"IF($B2663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5865102%"}]
["SINAPI 92774","SINAPI","92774","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"10,48",null,"CR",{"$f":"IF($B2669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6819923%"}]
["SINAPI 92802","SINAPI","92802","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG",null,"10,42",null,"CR",{"$f":"IF($B2674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6608863%"}]
["SINAPI 92875","SINAPI","92875","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG",null,"9,95",null,"CR",{"$f":"IF($B2679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2226720%"}]
["SINAPI 92881","SINAPI","92881","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG",null,"10,34",null,"CR",{"$f":"IF($B2685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1936108%"}]
["SINAPI 92888","SINAPI","92888","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"11,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2461814%"}]
["SINAPI 92919","SINAPI","92919","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"12,45",null,"CR",{"$f":"IF($B2696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7339821%"}]
["SINAPI 95576","SINAPI","95576","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",null,"13,01",null,"CR",{"$f":"IF($B2702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5693261%"}]
["SINAPI 95581","SINAPI","95581","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",null,"10,28",null,"CR",{"$f":"IF($B2707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9550342%"}]
["SINAPI 95943","SINAPI","95943","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",null,"22,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7439785%"}]
["SINAPI 95948","SINAPI","95948","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",null,"8,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3728813%"}]
["SINAPI 100066","SINAPI","100066","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019","KG",null,"10,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7639524%"}]
["SINAPI 100067","SINAPI","100067","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG",null,"12,47",null,"CR",{"$f":"IF($B2724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3709677%"}]
["SINAPI 102923","SINAPI","102923","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG",null,"8,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9306071%"}]
["SINAPI 104108","SINAPI","104108","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"13,22",null,"CR",{"$f":"IF($B2735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5121951%"}]
["SINAPI 104918","SINAPI","104918","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",null,"14,77",null,"CR",{"$f":"IF($B2741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5102319%"}]
["SINAPI 89993","SINAPI","89993","GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3",null,"1.093,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6609574%"}]
["SINAPI 90281","SINAPI","90281","GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",null,"797,40",null,"CR",{"$f":"IF($B2752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2429449%"}]
["SINAPI 94962","SINAPI","94962","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",null,"417,68",null,"CR",{"$f":"IF($B2757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2734739%"}]
["SINAPI 94967","SINAPI","94967","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",null,"639,37",null,"CR",{"$f":"IF($B2762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7826930%"}]
["SINAPI 94973","SINAPI","94973","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",null,"627,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6609801%"}]
["SINAPI 96557","SINAPI","96557","CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",null,"783,61",null,"AS",{"$f":"IF($B2773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0484218%"}]
["SINAPI 99434","SINAPI","99434","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",null,"799,79",null,"AS",{"$f":"IF($B2779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2151164%"}]
["SINAPI 99439","SINAPI","99439","CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",null,"786,17",null,"AS",{"$f":"IF($B2784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0239421%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102477"},"SINAPI","102477","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",null,"708,69",null,"CR",{"$f":"IF($B2789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6462411%"}]
["SINAPI 102478","SINAPI","102478","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",null,"770,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5509112%"}]
["SINAPI 102486","SINAPI","102486","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3",null,"636,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9940798%"}]
["SINAPI 103184","SINAPI","103184","CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",null,"735,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2558689%"}]
["SINAPI 103674","SINAPI","103674","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",null,"727,66",null,"AS",{"$f":"IF($B2807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7944083%"}]
["SINAPI 103679","SINAPI","103679","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",null,"851,25",null,"AS",{"$f":"IF($B2812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1628109%"}]
["SINAPI 103685","SINAPI","103685","CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",null,"711,91",null,"AS",{"$f":"IF($B2818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2529538%"}]
["SINAPI 104923","SINAPI","104923","CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",null,"825,70",null,"AS",{"$f":"IF($B2823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5686904%"}]
["SINAPI 101166","SINAPI","101166","ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3",null,"641,29",null,"CR",{"$f":"IF($B2828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7319233%"}]
["SINAPI 93191","SINAPI","93191","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",null,"73,09",null,"CR",{"$f":"IF($B2834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9931186%"}]
["SINAPI 93202","SINAPI","93202","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M",null,"27,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9034176%"}]
["SINAPI 105024","SINAPI","105024","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",null,"48,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6408642%"}]
["SINAPI 105026","SINAPI","105026","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",null,"42,07",null,"CR",{"$f":"IF($B2847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0782337%"}]
["SINAPI 105035","SINAPI","105035","VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",null,"67,58",null,"AS",{"$f":"IF($B2856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3985638%"}]
["SINAPI 105036","SINAPI","105036","VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",null,"48,71",null,"AS",{"$f":"IF($B2857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6875001%"}]
["SINAPI 97733","SINAPI","97733","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",null,"3.502,13",null,"AS",{"$f":"IF($B2862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6237226%"}]
["SINAPI 97738","SINAPI","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS","M3",null,"4.211,68",null,"AS",{"$f":"IF($B2867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7873815%"}]
["SINAPI 98618","SINAPI","98618","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2",null,"161,45",null,"CR",{"$f":"IF($B2873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6851103%"}]
["SINAPI 98623","SINAPI","98623","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2",null,"164,99",null,"CR",{"$f":"IF($B2878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6046228%"}]
["SINAPI 98629","SINAPI","98629","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2",null,"577,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9511755%"}]
["SINAPI 98657","SINAPI","98657","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",null,"733,88",null,"CR",{"$f":"IF($B2889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6479730%"}]
["SINAPI 98750","SINAPI","98750","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M",null,"136,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9092572%"}]
["SINAPI 100765","SINAPI","100765","PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG",null,"19,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3519553%"}]
["SINAPI 100769","SINAPI","100769","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG",null,"28,43",null,"AS",{"$f":"IF($B2904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8581560%"}]
["SINAPI 100776","SINAPI","100776","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG",null,"24,69",null,"AS",{"$f":"IF($B2911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4039408%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103798"},"SINAPI","103798","CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3",null,"709,39",null,"AS",{"$f":"IF($B2917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1437634%"}]
["SINAPI 103926","SINAPI","103926","ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",null,"1.453,18",null,"AS",{"$f":"IF($B2922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5394335%"}]
["SINAPI 103928","SINAPI","103928","BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",null,"522,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2278602%"}]
["SINAPI 103933","SINAPI","103933","DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",null,"1.566,51",null,"AS",{"$f":"IF($B2928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1860768%"}]
["SINAPI 105050","SINAPI","105050","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",null,"284,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5592797%"}]
["SINAPI 105068","SINAPI","105068","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",null,"112,86",null,"CR",{"$f":"IF($B2939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3191489%"}]
["SINAPI 105081","SINAPI","105081","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024","M",null,"57,35",null,"AS",{"$f":"IF($B2944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0251396%"}]
["SINAPI 105087","SINAPI","105087","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024","M",null,"72,17",null,"AS",{"$f":"IF($B2950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2159311%"}]
["SINAPI 105090","SINAPI","105090","PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024","M2",null,"374,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8930238%"}]
["SINAPI 105101","SINAPI","105101","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024","M",null,"303,76",null,"AS",{"$f":"IF($B2961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6292601%"}]
["SINAPI 98559","SINAPI","98559","TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023","M",null,"5,69",null,"CR",{"$f":"IF($B2967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4849023%"}]
["SINAPI 98557","SINAPI","98557","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2",null,"46,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5744041%"}]
["SINAPI 98567","SINAPI","98567","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023","M2",null,"71,72",null,"CR",{"$f":"IF($B2977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0754189%"}]
["SINAPI 98573","SINAPI","98573","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023","M2",null,"66,38",null,"CR",{"$f":"IF($B2983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3288084%"}]
["SINAPI 91836","SINAPI","91836","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M",null,"23,68",null,"CR",{"$f":"IF($B2988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4161358%"}]
["SINAPI 91837","SINAPI","91837","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M",null,"28,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4239713%"}]
["SINAPI 91845","SINAPI","91845","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"9,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5830653%"}]
["SINAPI 91852","SINAPI","91852","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"9,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B2999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4524054%"}]
["SINAPI 91862","SINAPI","91862","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"10,81",null,"CR",{"$f":"IF($B3008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9534883%"}]
["SINAPI 91865","SINAPI","91865","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"22,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7084282%"}]
["SINAPI 91871","SINAPI","91871","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"16,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7386934%"}]
["SINAPI 93010","SINAPI","93010","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",null,"45,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4889472%"}]
["SINAPI 95728","SINAPI","95728","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA","M",null,"28,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1684688%"}]
["SINAPI 91875","SINAPI","91875","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"8,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3539519%"}]
["SINAPI 91880","SINAPI","91880","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"8,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,9339306%"}]
["SINAPI 91886","SINAPI","91886","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"16,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,0744417%"}]
["SINAPI 91895","SINAPI","91895","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"19,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9657259%"}]
["SINAPI 91902","SINAPI","91902","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"11,89",null,"CR",{"$f":"IF($B3054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,9331076%"}]
["SINAPI 91904","SINAPI","91904","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"14,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8210450%"}]
["SINAPI 91919","SINAPI","91919","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"24,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2008114%"}]
["SINAPI 91920","SINAPI","91920","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"25,15",null,"CR",{"$f":"IF($B3066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6145875%"}]
["SINAPI 93017","SINAPI","93017","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",null,"53,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5914323%"}]
["SINAPI 93026","SINAPI","93026","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",null,"87,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5366972%"}]
["SINAPI 91924","SINAPI","91924","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"2,93",null,"CR",{"$f":"IF($B3082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7979094%"}]
["SINAPI 91930","SINAPI","91930","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"9,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1111111%"}]
["SINAPI 91935","SINAPI","91935","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"24,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1071281%"}]
["SINAPI 92986","SINAPI","92986","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",null,"36,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2225913%"}]
["SINAPI 92996","SINAPI","92996","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",null,"147,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0037392%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101885"},"SINAPI","101885","CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"9,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4659685%"}]
["SINAPI 91936","SINAPI","91936","CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"18,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6907546%"}]
["SINAPI 91944","SINAPI","91944","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"15,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8801054%"}]
["SINAPI 92865","SINAPI","92865","CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"15,70",null,"CR",{"$f":"IF($B3122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,0755442%"}]
["SINAPI 92870","SINAPI","92870","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"35,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5149465%"}]
["SINAPI 95779","SINAPI","95779","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"26,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8932038%"}]
["SINAPI 95789","SINAPI","95789","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"44,01",null,"CR",{"$f":"IF($B3138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1884387%"}]
["SINAPI 95801","SINAPI","95801","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"43,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3158494%"}]
["SINAPI 95806","SINAPI","95806","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"27,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2600732%"}]
["SINAPI 95812","SINAPI","95812","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"28,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6472663%"}]
["SINAPI 95817","SINAPI","95817","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"39,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6282406%"}]
["SINAPI 97885","SINAPI","97885","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN",null,"1.250,88",null,"AS",{"$f":"IF($B3165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1132407%"}]
["SINAPI 97891","SINAPI","97891","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN",null,"214,29",null,"AS",{"$f":"IF($B3171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0331833%"}]
["SINAPI 104397","SINAPI","104397","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"28,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2691481%"}]
["SINAPI 104403","SINAPI","104403","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"34,16",null,"CR",{"$f":"IF($B3182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6438838%"}]
["SINAPI 93655","SINAPI","93655","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"12,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3715415%"}]
["SINAPI 93660","SINAPI","93660","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"49,89",null,"CR",{"$f":"IF($B3192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0417503%"}]
["SINAPI 93661","SINAPI","93661","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"51,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9703067%"}]
["SINAPI 93666","SINAPI","93666","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"68,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8248645%"}]
["SINAPI 93672","SINAPI","93672","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"81,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4110429%"}]
["SINAPI 97362","SINAPI","97362","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"1.929,22",null,"CR",{"$f":"IF($B3209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8925531%"}]
["SINAPI 101879","SINAPI","101879","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"601,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2901106%"}]
["SINAPI 101891","SINAPI","101891","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"25,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4545102%"}]
["SINAPI 101897","SINAPI","101897","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"892,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3826687%"}]
["SINAPI 101903","SINAPI","101903","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"491,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5510062%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91946"},"SINAPI","91946","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"12,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2028985%"}]
["SINAPI 91952","SINAPI","91952","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"21,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0949456%"}]
["SINAPI 91958","SINAPI","91958","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"39,11",null,"CR",{"$f":"IF($B3248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2765685%"}]
["SINAPI 91963","SINAPI","91963","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"83,91",null,"CR",{"$f":"IF($B3253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6434969%"}]
["SINAPI 91968","SINAPI","91968","INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"78,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2220384%"}]
["SINAPI 91969","SINAPI","91969","INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"91,15",null,"CR",{"$f":"IF($B3259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0829579%"}]
["SINAPI 91974","SINAPI","91974","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"75,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8685577%"}]
["SINAPI 91979","SINAPI","91979","INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"58,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2487939%"}]
["SINAPI 91986","SINAPI","91986","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"42,69",null,"CR",{"$f":"IF($B3276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4148287%"}]
["SINAPI 91991","SINAPI","91991","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"40,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4598613%"}]
["SINAPI 91997","SINAPI","91997","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"42,30",null,"CR",{"$f":"IF($B3287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3402893%"}]
["SINAPI 92002","SINAPI","92002","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"50,78",null,"CR",{"$f":"IF($B3292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5308617%"}]
["SINAPI 92008","SINAPI","92008","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"55,01",null,"CR",{"$f":"IF($B3298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0264357%"}]
["SINAPI 92013","SINAPI","92013","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"95,08",null,"CR",{"$f":"IF($B3303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2167684%"}]
["SINAPI 92018","SINAPI","92018","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"82,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4028251%"}]
["SINAPI 92024","SINAPI","92024","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"68,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5615418%"}]
["SINAPI 92029","SINAPI","92029","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"64,69",null,"CR",{"$f":"IF($B3319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6377440%"}]
["SINAPI 92034","SINAPI","92034","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"70,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6223175%"}]
["SINAPI 97595","SINAPI","97595","SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"101,98",null,"AS",{"$f":"IF($B3326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4770876%"}]
["SINAPI 97609","SINAPI","97609","LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"15,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4766839%"}]
["SINAPI 101489","SINAPI","101489","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.453,83",null,"AS",{"$f":"IF($B3337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7586299%"}]
["SINAPI 101494","SINAPI","101494","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.533,21",null,"AS",{"$f":"IF($B3342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5704355%"}]
["SINAPI 101499","SINAPI","101499","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.869,35",null,"AS",{"$f":"IF($B3347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8663842%"}]
["SINAPI 101505","SINAPI","101505","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.800,62",null,"AS",{"$f":"IF($B3353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7310385%"}]
["SINAPI 101510","SINAPI","101510","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN",null,"2.092,64",null,"AS",{"$f":"IF($B3358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5860296%"}]
["SINAPI 101515","SINAPI","101515","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",null,"968,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2471159%"}]
["SINAPI 101521","SINAPI","101521","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.079,07",null,"CR",{"$f":"IF($B3369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1298932%"}]
["SINAPI 101526","SINAPI","101526","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.244,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3247186%"}]
["SINAPI 101533","SINAPI","101533","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",null,"1.301,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4025973%"}]
["SINAPI 101538","SINAPI","101538","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",null,"43,89",null,"AS",{"$f":"IF($B3386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2551928%"}]
["SINAPI 101543","SINAPI","101543","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",null,"60,28",null,"AS",{"$f":"IF($B3391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0553064%"}]
["SINAPI 101544","SINAPI","101544","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",null,"95,90",null,"AS",{"$f":"IF($B3392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5034957%"}]
["SINAPI 101549","SINAPI","101549","GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",null,"24,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0483870%"}]
["SINAPI 101561","SINAPI","101561","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",null,"15,22",null,"CR",{"$f":"IF($B3403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3947368%"}]
["SINAPI 101567","SINAPI","101567","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",null,"89,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0784929%"}]
["SINAPI 101636","SINAPI","101636","BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"156,68",null,"AS",{"$f":"IF($B3413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9044211%"}]
["SINAPI 101656","SINAPI","101656","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"339,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0476162%"}]
["SINAPI 101661","SINAPI","101661","SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN",null,"125,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4270925%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100579"},"SINAPI","100579","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"532,30",null,"CR",{"$f":"IF($B3429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6514075%"}]
["SINAPI 100582","SINAPI","100582","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"649,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9688409%"}]
["SINAPI 100591","SINAPI","100591","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"746,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2925171%"}]
["SINAPI 100597","SINAPI","100597","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"1.108,94",null,"CR",{"$f":"IF($B3447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7473642%"}]
["SINAPI 100602","SINAPI","100602","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"994,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1784718%"}]
["SINAPI 100607","SINAPI","100607","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"661,95",null,"CR",{"$f":"IF($B3457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1147399%"}]
["SINAPI 100608","SINAPI","100608","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"1.062,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8348321%"}]
["SINAPI 100613","SINAPI","100613","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"1.663,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6046245%"}]
["SINAPI 100619","SINAPI","100619","POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",null,"635,11",null,"AS",{"$f":"IF($B3469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1848072%"}]
["SINAPI 97605","SINAPI","97605","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"83,95",null,"AS",{"$f":"IF($B3474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6845869%"}]
["SINAPI 102105","SINAPI","102105","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,"19.565,74",null,"AS",{"$f":"IF($B3479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0914257%"}]
["SINAPI 103656","SINAPI","103656","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN",null,"123.624,68",null,"AS",{"$f":"IF($B3487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4899271%"}]
["SINAPI 96976","SINAPI","96976","CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",null,"141,67",null,"AS",{"$f":"IF($B3491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8275252%"}]
["SINAPI 96985","SINAPI","96985","HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",null,"107,72",null,"CR",{"$f":"IF($B3496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9210404%"}]
["SINAPI 104746","SINAPI","104746","MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",null,"28,72",null,"AS",{"$f":"IF($B3502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5614525%"}]
["SINAPI 104753","SINAPI","104753","CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",null,"26,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2343159%"}]
["SINAPI 104759","SINAPI","104759","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN",null,"42,94",null,"CR",{"$f":"IF($B3513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8227199%"}]
["SINAPI 104764","SINAPI","104764","SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M",null,"21,56",null,"AS",{"$f":"IF($B3518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3720930%"}]
["SINAPI 104772","SINAPI","104772","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",null,"2,66",null,"CR",{"$f":"IF($B3523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0810811%"}]
["SINAPI 104774","SINAPI","104774","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",null,"2,37",null,"CR",{"$f":"IF($B3524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2456142%"}]
["SINAPI 96765","SINAPI","96765","ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"1.436,93",null,"AS",{"$f":"IF($B3529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0008142%"}]
["SINAPI 101909","SINAPI","101909","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",null,"265,47",null,"AS",{"$f":"IF($B3534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3282845%"}]
["SINAPI 98262","SINAPI","98262","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"4,94",null,"CR",{"$f":"IF($B3544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2886598%"}]
["SINAPI 98264","SINAPI","98264","CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"6,07",null,"CR",{"$f":"IF($B3546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9148580%"}]
["SINAPI 98270","SINAPI","98270","CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"36,62",null,"CR",{"$f":"IF($B3552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8644949%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98275"},"SINAPI","98275","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"4,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6796116%"}]
["SINAPI 98280","SINAPI","98280","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"8,34",null,"CR",{"$f":"IF($B3562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0338984%"}]
["SINAPI 98286","SINAPI","98286","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"15,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0417986%"}]
["SINAPI 98291","SINAPI","98291","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"4,13",null,"CR",{"$f":"IF($B3573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5700245%"}]
["SINAPI 100556","SINAPI","100556","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN",null,"42,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7257876%"}]
["SINAPI 100563","SINAPI","100563","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",null,"454,12",null,"CR",{"$f":"IF($B3584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7034826%"}]
["SINAPI 103244","SINAPI","103244","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"2.460,66",null,"AS",{"$f":"IF($B3589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1091770%"}]
["SINAPI 103248","SINAPI","103248","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"2.233,73",null,"AS",{"$f":"IF($B3593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5266513%"}]
["SINAPI 103251","SINAPI","103251","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"3.127,11",null,"AS",{"$f":"IF($B3596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4962664%"}]
["SINAPI 103256","SINAPI","103256","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",null,"9.971,32",null,"AS",{"$f":"IF($B3601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6818386%"}]
["SINAPI 103262","SINAPI","103262","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",null,"7.896,01",null,"AS",{"$f":"IF($B3607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3938915%"}]
["SINAPI 103267","SINAPI","103267","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"6.234,83",null,"AS",{"$f":"IF($B3612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7601659%"}]
["SINAPI 103273","SINAPI","103273","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"11.988,02",null,"AS",{"$f":"IF($B3618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5016933%"}]
["SINAPI 103278","SINAPI","103278","AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"33.843,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2021229%"}]
["SINAPI 103292","SINAPI","103292","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA","M",null,"74,46",null,"AS",{"$f":"IF($B3628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3912809%"}]
["SINAPI 98297","SINAPI","98297","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"8,64",null,"CR",{"$f":"IF($B3634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0979020%"}]
["SINAPI 98302","SINAPI","98302","PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",null,"1.257,79",null,"CR",{"$f":"IF($B3639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2271314%"}]
["SINAPI 98308","SINAPI","98308","TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",null,"36,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3272926%"}]
["SINAPI 89357","SINAPI","89357","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"33,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2659733%"}]
["SINAPI 89447","SINAPI","89447","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"10,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1674462%"}]
["SINAPI 89448","SINAPI","89448","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"16,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2872014%"}]
["SINAPI 89508","SINAPI","89508","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",null,"17,37",null,"CR",{"$f":"IF($B3662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4794441%"}]
["SINAPI 89578","SINAPI","89578","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M",null,"33,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6136567%"}]
["SINAPI 89711","SINAPI","89711","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",null,"22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B3673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5506019%"}]
["SINAPI 89717","SINAPI","89717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"42,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1771913%"}]
["SINAPI 89799","SINAPI","89799","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"23,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0815972%"}]
["SINAPI 92275","SINAPI","92275","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"56,70",null,"AS",{"$f":"IF($B3689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2668197%"}]
["SINAPI 92280","SINAPI","92280","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"283,80",null,"AS",{"$f":"IF($B3694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0547703%"}]
["SINAPI 92285","SINAPI","92285","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"311,82",null,"AS",{"$f":"IF($B3699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8026687%"}]
["SINAPI 92310","SINAPI","92310","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"145,03",null,"AS",{"$f":"IF($B3706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3808374%"}]
["SINAPI 92324","SINAPI","92324","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"145,13",null,"AS",{"$f":"IF($B3711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9309251%"}]
["SINAPI 92339","SINAPI","92339","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"178,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9364811%"}]
["SINAPI 92360","SINAPI","92360","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"70,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4982973%"}]
["SINAPI 92361","SINAPI","92361","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"95,72",null,"CR",{"$f":"IF($B3723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4960794%"}]
["SINAPI 92367","SINAPI","92367","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"101,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2478363%"}]
["SINAPI 92649","SINAPI","92649","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"100,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7603157%"}]
["SINAPI 92656","SINAPI","92656","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"139,41",null,"CR",{"$f":"IF($B3739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4843525%"}]
["SINAPI 92691","SINAPI","92691","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"82,46",null,"CR",{"$f":"IF($B3744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3616607%"}]
["SINAPI 94602","SINAPI","94602","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"222,51",null,"AS",{"$f":"IF($B3748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4141977%"}]
["SINAPI 94652","SINAPI","94652","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"35,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4315970%"}]
["SINAPI 94717","SINAPI","94717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"36,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0664819%"}]
["SINAPI 94723","SINAPI","94723","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"438,88",null,"CR",{"$f":"IF($B3767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6971147%"}]
["SINAPI 96645","SINAPI","96645","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"20,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0000000%"}]
["SINAPI 96668","SINAPI","96668","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"17,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9087232%"}]
["SINAPI 96674","SINAPI","96674","TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"103,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9691863%"}]
["SINAPI 96679","SINAPI","96679","TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"58,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0056400%"}]
["SINAPI 96680","SINAPI","96680","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"96,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6854060%"}]
["SINAPI 96719","SINAPI","96719","TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"18,23",null,"CR",{"$f":"IF($B3794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8264462%"}]
["SINAPI 96724","SINAPI","96724","TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"65,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2692601%"}]
["SINAPI 96730","SINAPI","96730","TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"37,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3340499%"}]
["SINAPI 96798","SINAPI","96798","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M",null,"10,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0910763%"}]
["SINAPI 97328","SINAPI","97328","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",null,"44,74",null,"AS",{"$f":"IF($B3816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3963278%"}]
["SINAPI 97334","SINAPI","97334","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",null,"70,24",null,"AS",{"$f":"IF($B3822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5176001%"}]
["SINAPI 97339","SINAPI","97339","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"202,20",null,"AS",{"$f":"IF($B3827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3452575%"}]
["SINAPI 100791","SINAPI","100791","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",null,"23,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3065852%"}]
["SINAPI 100800","SINAPI","100800","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",null,"34,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4405696%"}]
["SINAPI 100805","SINAPI","100805","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",null,"43,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0771349%"}]
["SINAPI 101918","SINAPI","101918","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"197,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3941236%"}]
["SINAPI 101923","SINAPI","101923","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"215,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5707656%"}]
["SINAPI 101929","SINAPI","101929","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"195,66",null,"CR",{"$f":"IF($B3860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7741077%"}]
["SINAPI 101930","SINAPI","101930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"221,70",null,"CR",{"$f":"IF($B3861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3331829%"}]
["SINAPI 101935","SINAPI","101935","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"396,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4993694%"}]
["SINAPI 103837","SINAPI","103837","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"125,64",null,"AS",{"$f":"IF($B3872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9458383%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103872"},"SINAPI","103872","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"139,35",null,"AS",{"$f":"IF($B3877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2959718%"}]
["SINAPI 104166","SINAPI","104166","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",null,"75,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2989909%"}]
["SINAPI 105139","SINAPI","105139","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"20,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6313686%"}]
["SINAPI 105144","SINAPI","105144","LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"21,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6783216%"}]
["SINAPI 89361","SINAPI","89361","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"9,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0483871%"}]
["SINAPI 89366","SINAPI","89366","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"16,65",null,"CR",{"$f":"IF($B3904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2484921%"}]
["SINAPI 89373","SINAPI","89373","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"7,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3478261%"}]
["SINAPI 89378","SINAPI","89378","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"7,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7671233%"}]
["SINAPI 89383","SINAPI","89383","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"6,91",null,"CR",{"$f":"IF($B3921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4795322%"}]
["SINAPI 89384","SINAPI","89384","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"13,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4263038%"}]
["SINAPI 89390","SINAPI","89390","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"21,58",null,"CR",{"$f":"IF($B3927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8493723%"}]
["SINAPI 89395","SINAPI","89395","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"13,70",null,"CR",{"$f":"IF($B3932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1231672%"}]
["SINAPI 89404","SINAPI","89404","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"7,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,8278146%"}]
["SINAPI 89409","SINAPI","89409","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"9,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7576375%"}]
["SINAPI 89414","SINAPI","89414","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"14,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2130343%"}]
["SINAPI 89421","SINAPI","89421","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"11,66",null,"CR",{"$f":"IF($B3954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4974093%"}]
["SINAPI 89427","SINAPI","89427","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"12,11",null,"CR",{"$f":"IF($B3959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7589359%"}]
["SINAPI 89434","SINAPI","89434","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"11,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8937893%"}]
["SINAPI 89439","SINAPI","89439","TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"12,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3422371%"}]
["SINAPI 89445","SINAPI","89445","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"19,34",null,"CR",{"$f":"IF($B3976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8050803%"}]
["SINAPI 89493","SINAPI","89493","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"10,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7843137%"}]
["SINAPI 89499","SINAPI","89499","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"19,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7109974%"}]
["SINAPI 89504","SINAPI","89504","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"18,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5336156%"}]
["SINAPI 89505","SINAPI","89505","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"41,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6097560%"}]
["SINAPI 89514","SINAPI","89514","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"8,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B3998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0963855%"}]
["SINAPI 89520","SINAPI","89520","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"15,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2436548%"}]
["SINAPI 89525","SINAPI","89525","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"85,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2540200%"}]
["SINAPI 89535","SINAPI","89535","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"42,17",null,"CR",{"$f":"IF($B4017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9660413%"}]
["SINAPI 89542","SINAPI","89542","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"26,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1522880%"}]
["SINAPI 89548","SINAPI","89548","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"22,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7439293%"}]
["SINAPI 89554","SINAPI","89554","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"28,26",null,"CR",{"$f":"IF($B4032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9032258%"}]
["SINAPI 89559","SINAPI","89559","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"65,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5293938%"}]
["SINAPI 89564","SINAPI","89564","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"15,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4335709%"}]
["SINAPI 89570","SINAPI","89570","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"11,49",null,"CR",{"$f":"IF($B4048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4308231%"}]
["SINAPI 89575","SINAPI","89575","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"11,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7955517%"}]
["SINAPI 89583","SINAPI","89583","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"42,66",null,"CR",{"$f":"IF($B4058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3239436%"}]
["SINAPI 89584","SINAPI","89584","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"44,32",null,"CR",{"$f":"IF($B4059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2313601%"}]
["SINAPI 89592","SINAPI","89592","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"156,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8008682%"}]
["SINAPI 89600","SINAPI","89600","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"25,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2851531%"}]
["SINAPI 89611","SINAPI","89611","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"31,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2951334%"}]
["SINAPI 89616","SINAPI","89616","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"40,41",null,"CR",{"$f":"IF($B4081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6555142%"}]
["SINAPI 89625","SINAPI","89625","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3725490%"}]
["SINAPI 89630","SINAPI","89630","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"60,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5953996%"}]
["SINAPI 89639","SINAPI","89639","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"12,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1723590%"}]
["SINAPI 89645","SINAPI","89645","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"32,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5840978%"}]
["SINAPI 89650","SINAPI","89650","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"29,62",null,"CR",{"$f":"IF($B4108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8510998%"}]
["SINAPI 89656","SINAPI","89656","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"22,42",null,"CR",{"$f":"IF($B4114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8764547%"}]
["SINAPI 89661","SINAPI","89661","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6666666%"}]
["SINAPI 89666","SINAPI","89666","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"7,87",null,"CR",{"$f":"IF($B4123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1282051%"}]
["SINAPI 89669","SINAPI","89669","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"33,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1831831%"}]
["SINAPI 89674","SINAPI","89674","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"30,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1397011%"}]
["SINAPI 89680","SINAPI","89680","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,15",null,"CR",{"$f":"IF($B4137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7126784%"}]
["SINAPI 89685","SINAPI","89685","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"60,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1948650%"}]
["SINAPI 89691","SINAPI","89691","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"14,41",null,"CR",{"$f":"IF($B4147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5754189%"}]
["SINAPI 89697","SINAPI","89697","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"18,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1249332%"}]
["SINAPI 89702","SINAPI","89702","TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,00",null,"CR",{"$f":"IF($B4158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4541484%"}]
["SINAPI 89718","SINAPI","89718","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"54,35",null,"CR",{"$f":"IF($B4163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8224350%"}]
["SINAPI 89725","SINAPI","89725","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"19,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5656565%"}]
["SINAPI 89730","SINAPI","89730","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"15,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8641655%"}]
["SINAPI 89734","SINAPI","89734","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"28,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8426966%"}]
["SINAPI 89742","SINAPI","89742","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"40,06",null,"CR",{"$f":"IF($B4186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5250000%"}]
["SINAPI 89748","SINAPI","89748","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"42,98",null,"CR",{"$f":"IF($B4191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0764925%"}]
["SINAPI 89749","SINAPI","89749","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"16,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8284023%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89755"},"SINAPI","89755","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"14,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4535131%"}]
["SINAPI 89761","SINAPI","89761","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"31,23",null,"CR",{"$f":"IF($B4203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7202438%"}]
["SINAPI 89767","SINAPI","89767","TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"21,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2212065%"}]
["SINAPI 89776","SINAPI","89776","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"25,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3673469%"}]
["SINAPI 89782","SINAPI","89782","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"15,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8750000%"}]
["SINAPI 89787","SINAPI","89787","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"36,09",null,"CR",{"$f":"IF($B4224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9023307%"}]
["SINAPI 89792","SINAPI","89792","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"184,24",null,"CR",{"$f":"IF($B4229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0010860%"}]
["SINAPI 89802","SINAPI","89802","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"10,42",null,"CR",{"$f":"IF($B4236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9130434%"}]
["SINAPI 89807","SINAPI","89807","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"37,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0934283%"}]
["SINAPI 89813","SINAPI","89813","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"5,91",null,"CR",{"$f":"IF($B4247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2116040%"}]
["SINAPI 89818","SINAPI","89818","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"52,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8252279%"}]
["SINAPI 89824","SINAPI","89824","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"38,52",null,"CR",{"$f":"IF($B4257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0104031%"}]
["SINAPI 89825","SINAPI","89825","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"17,19",null,"CR",{"$f":"IF($B4258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2667834%"}]
["SINAPI 89830","SINAPI","89830","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"38,37",null,"CR",{"$f":"IF($B4263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6161879%"}]
["SINAPI 89835","SINAPI","89835","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"43,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8100686%"}]
["SINAPI 89841","SINAPI","89841","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"258,60",null,"CR",{"$f":"IF($B4274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3748742%"}]
["SINAPI 89846","SINAPI","89846","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"209,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8701298%"}]
["SINAPI 89856","SINAPI","89856","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"21,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1916508%"}]
["SINAPI 89867","SINAPI","89867","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"8,47",null,"CR",{"$f":"IF($B4291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8858502%"}]
["SINAPI 90373","SINAPI","90373","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"13,37",null,"CR",{"$f":"IF($B4296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8482344%"}]
["SINAPI 92291","SINAPI","92291","COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"116,93",null,"AS",{"$f":"IF($B4302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2320725%"}]
["SINAPI 92296","SINAPI","92296","LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"42,90",null,"AS",{"$f":"IF($B4307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5573196%"}]
["SINAPI 92302","SINAPI","92302","TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"93,61",null,"AS",{"$f":"IF($B4313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5955308%"}]
["SINAPI 92313","SINAPI","92313","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"32,40",null,"AS",{"$f":"IF($B4318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2862890%"}]
["SINAPI 92318","SINAPI","92318","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"29,61",null,"AS",{"$f":"IF($B4323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0737982%"}]
["SINAPI 92319","SINAPI","92319","TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"41,46",null,"AS",{"$f":"IF($B4324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3107030%"}]
["SINAPI 92330","SINAPI","92330","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"15,44",null,"AS",{"$f":"IF($B4329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1551499%"}]
["SINAPI 92345","SINAPI","92345","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"67,93",null,"CR",{"$f":"IF($B4335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4449683%"}]
["SINAPI 92351","SINAPI","92351","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"98,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6472730%"}]
["SINAPI 92356","SINAPI","92356","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"131,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6691957%"}]
["SINAPI 92372","SINAPI","92372","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"46,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0272373%"}]
["SINAPI 92377","SINAPI","92377","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"90,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6264367%"}]
["SINAPI 92382","SINAPI","92382","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"53,93",null,"CR",{"$f":"IF($B4362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1166420%"}]
["SINAPI 92388","SINAPI","92388","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"98,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6000000%"}]
["SINAPI 92637","SINAPI","92637","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"72,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3786275%"}]
["SINAPI 92644","SINAPI","92644","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"248,39",null,"CR",{"$f":"IF($B4378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3959566%"}]
["SINAPI 92662","SINAPI","92662","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"40,01",null,"CR",{"$f":"IF($B4384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8769076%"}]
["SINAPI 92668","SINAPI","92668","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"115,22",null,"CR",{"$f":"IF($B4390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0760812%"}]
["SINAPI 92669","SINAPI","92669","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"41,23",null,"CR",{"$f":"IF($B4391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6326282%"}]
["SINAPI 92674","SINAPI","92674","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"57,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2169403%"}]
["SINAPI 92679","SINAPI","92679","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"174,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9109126%"}]
["SINAPI 92685","SINAPI","92685","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"162,35",null,"CR",{"$f":"IF($B4407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9083066%"}]
["SINAPI 92695","SINAPI","92695","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"23,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2462058%"}]
["SINAPI 92701","SINAPI","92701","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"33,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4064363%"}]
["SINAPI 92706","SINAPI","92706","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"71,99",null,"CR",{"$f":"IF($B4423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1110803%"}]
["SINAPI 92893","SINAPI","92893","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"81,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9551337%"}]
["SINAPI 92899","SINAPI","92899","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"69,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3835125%"}]
["SINAPI 92904","SINAPI","92904","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"32,28",null,"CR",{"$f":"IF($B4439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8048402%"}]
["SINAPI 92906","SINAPI","92906","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"57,24",null,"CR",{"$f":"IF($B4441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8817354%"}]
["SINAPI 92920","SINAPI","92920","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"39,01",null,"CR",{"$f":"IF($B4451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5576677%"}]
["SINAPI 92929","SINAPI","92929","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"54,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6489675%"}]
["SINAPI 92930","SINAPI","92930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"54,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6489675%"}]
["SINAPI 92935","SINAPI","92935","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"104,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0412311%"}]
["SINAPI 92940","SINAPI","92940","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"36,26",null,"CR",{"$f":"IF($B4467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3687119%"}]
["SINAPI 92946","SINAPI","92946","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"56,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2229096%"}]
["SINAPI 92951","SINAPI","92951","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"122,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1349141%"}]
["SINAPI 93055","SINAPI","93055","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"45,51",null,"AS",{"$f":"IF($B4484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5237676%"}]
["SINAPI 93060","SINAPI","93060","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"79,66",null,"AS",{"$f":"IF($B4489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0582987%"}]
["SINAPI 93067","SINAPI","93067","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"74,02",null,"AS",{"$f":"IF($B4496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6780210%"}]
["SINAPI 93072","SINAPI","93072","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"1.516,97",null,"AS",{"$f":"IF($B4501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5188349%"}]
["SINAPI 93078","SINAPI","93078","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"32,12",null,"AS",{"$f":"IF($B4506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7324383%"}]
["SINAPI 93083","SINAPI","93083","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"454,03",null,"AS",{"$f":"IF($B4511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9295768%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93089"},"SINAPI","93089","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"48,50",null,"AS",{"$f":"IF($B4517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0722394%"}]
["SINAPI 93094","SINAPI","93094","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"82,43",null,"AS",{"$f":"IF($B4522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6067524%"}]
["SINAPI 93097","SINAPI","93097","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"14,31",null,"AS",{"$f":"IF($B4523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1646727%"}]
["SINAPI 93102","SINAPI","93102","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"36,51",null,"AS",{"$f":"IF($B4528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2085620%"}]
["SINAPI 93107","SINAPI","93107","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"16,77",null,"AS",{"$f":"IF($B4533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7120575%"}]
["SINAPI 93113","SINAPI","93113","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"23,97",null,"AS",{"$f":"IF($B4539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7590966%"}]
["SINAPI 93119","SINAPI","93119","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"17,69",null,"AS",{"$f":"IF($B4545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4650766%"}]
["SINAPI 93124","SINAPI","93124","CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"91,98",null,"AS",{"$f":"IF($B4550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0848748%"}]
["SINAPI 94467","SINAPI","94467","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"80,69",null,"CR",{"$f":"IF($B4556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3004217%"}]
["SINAPI 94472","SINAPI","94472","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"74,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7613179%"}]
["SINAPI 94478","SINAPI","94478","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"158,91",null,"CR",{"$f":"IF($B4567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6184599%"}]
["SINAPI 94612","SINAPI","94612","LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"412,06",null,"AS",{"$f":"IF($B4572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9663810%"}]
["SINAPI 94618","SINAPI","94618","COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"368,38",null,"AS",{"$f":"IF($B4577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6948140%"}]
["SINAPI 94656","SINAPI","94656","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"3,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0000000%"}]
["SINAPI 94661","SINAPI","94661","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"9,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3388429%"}]
["SINAPI 94662","SINAPI","94662","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"11,01",null,"CR",{"$f":"IF($B4589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1974405%"}]
["SINAPI 94667","SINAPI","94667","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"35,25",null,"CR",{"$f":"IF($B4594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3613086%"}]
["SINAPI 94675","SINAPI","94675","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"12,00",null,"CR",{"$f":"IF($B4602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5716680%"}]
["SINAPI 94679","SINAPI","94679","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"23,46",null,"CR",{"$f":"IF($B4606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4382214%"}]
["SINAPI 94684","SINAPI","94684","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"128,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4987180%"}]
["SINAPI 94689","SINAPI","94689","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"9,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3220338%"}]
["SINAPI 94695","SINAPI","94695","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"31,06",null,"CR",{"$f":"IF($B4622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2010325%"}]
["SINAPI 94700","SINAPI","94700","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"129,42",null,"CR",{"$f":"IF($B4627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9261693%"}]
["SINAPI 94706","SINAPI","94706","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"35,72",null,"CR",{"$f":"IF($B4633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5645342%"}]
["SINAPI 94724","SINAPI","94724","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"25,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7669203%"}]
["SINAPI 94729","SINAPI","94729","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"19,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3437500%"}]
["SINAPI 94736","SINAPI","94736","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"521,94",null,"CR",{"$f":"IF($B4649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0560676%"}]
["SINAPI 94738","SINAPI","94738","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"1.570,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0871157%"}]
["SINAPI 94743","SINAPI","94743","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"20,40",null,"CR",{"$f":"IF($B4656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4218289%"}]
["SINAPI 94752","SINAPI","94752","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"192,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3575430%"}]
["SINAPI 94759","SINAPI","94759","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"62,94",null,"CR",{"$f":"IF($B4666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6851145%"}]
["SINAPI 94765","SINAPI","94765","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"39,35",null,"CR",{"$f":"IF($B4672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1547861%"}]
["SINAPI 94783","SINAPI","94783","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"18,77",null,"CR",{"$f":"IF($B4677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7326203%"}]
["SINAPI 95695","SINAPI","95695","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"60,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1996031%"}]
["SINAPI 96641","SINAPI","96641","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"16,96",null,"CR",{"$f":"IF($B4688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9241706%"}]
["SINAPI 96652","SINAPI","96652","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"10,66",null,"CR",{"$f":"IF($B4693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2190747%"}]
["SINAPI 96658","SINAPI","96658","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"14,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7771739%"}]
["SINAPI 96663","SINAPI","96663","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"15,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2427184%"}]
["SINAPI 96667","SINAPI","96667","TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"23,35",null,"CR",{"$f":"IF($B4708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5913978%"}]
["SINAPI 96691","SINAPI","96691","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"38,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1393655%"}]
["SINAPI 96696","SINAPI","96696","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"111,09",null,"CR",{"$f":"IF($B4721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1603459%"}]
["SINAPI 96701","SINAPI","96701","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"11,25",null,"CR",{"$f":"IF($B4726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6322871%"}]
["SINAPI 96702","SINAPI","96702","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"11,58",null,"CR",{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3867595%"}]
["SINAPI 96707","SINAPI","96707","LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"56,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4941933%"}]
["SINAPI 96713","SINAPI","96713","TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"48,09",null,"CR",{"$f":"IF($B4738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5152146%"}]
["SINAPI 96736","SINAPI","96736","LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"5,86",null,"CR",{"$f":"IF($B4743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9690721%"}]
["SINAPI 96741","SINAPI","96741","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"16,10",null,"CR",{"$f":"IF($B4748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0455965%"}]
["SINAPI 96747","SINAPI","96747","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"7,19",null,"CR",{"$f":"IF($B4754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,9719102%"}]
["SINAPI 96750","SINAPI","96750","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"16,57",null,"CR",{"$f":"IF($B4757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6478445%"}]
["SINAPI 96761","SINAPI","96761","TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"59,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6584584%"}]
["SINAPI 96803","SINAPI","96803","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"114,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0376831%"}]
["SINAPI 96808","SINAPI","96808","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"22,12",null,"CR",{"$f":"IF($B4776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5448776%"}]
["SINAPI 96814","SINAPI","96814","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"21,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9759147%"}]
["SINAPI 96819","SINAPI","96819","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"32,45",null,"CR",{"$f":"IF($B4787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1878862%"}]
["SINAPI 96824","SINAPI","96824","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"23,78",null,"CR",{"$f":"IF($B4792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6676507%"}]
["SINAPI 96826","SINAPI","96826","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"17,96",null,"CR",{"$f":"IF($B4793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5592841%"}]
["SINAPI 96832","SINAPI","96832","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"42,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3639575%"}]
["SINAPI 96839","SINAPI","96839","JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"34,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7053282%"}]
["SINAPI 96844","SINAPI","96844","JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"44,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4696800%"}]
["SINAPI 96849","SINAPI","96849","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"22,89",null,"CR",{"$f":"IF($B4814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2959228%"}]
["SINAPI 96860","SINAPI","96860","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"40,52",null,"CR",{"$f":"IF($B4821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3176761%"}]
["SINAPI 96865","SINAPI","96865","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"61,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1019139%"}]
["SINAPI 96871","SINAPI","96871","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"74,12",null,"CR",{"$f":"IF($B4831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1609505%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96878"},"SINAPI","96878","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"299,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6588824%"}]
["SINAPI 97432","SINAPI","97432","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"52,20",null,"AS",{"$f":"IF($B4842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1162478%"}]
["SINAPI 97438","SINAPI","97438","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"127,62",null,"AS",{"$f":"IF($B4848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3905747%"}]
["SINAPI 97444","SINAPI","97444","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"188,50",null,"CR",{"$f":"IF($B4853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5063694%"}]
["SINAPI 97452","SINAPI","97452","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"261,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0761817%"}]
["SINAPI 97453","SINAPI","97453","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"279,27",null,"CR",{"$f":"IF($B4859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7385386%"}]
["SINAPI 97464","SINAPI","97464","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"72,91",null,"CR",{"$f":"IF($B4869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9501168%"}]
["SINAPI 97467","SINAPI","97467","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"92,62",null,"CR",{"$f":"IF($B4871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6446173%"}]
["SINAPI 97475","SINAPI","97475","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"321,78",null,"CR",{"$f":"IF($B4876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7167371%"}]
["SINAPI 97481","SINAPI","97481","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"119,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3982509%"}]
["SINAPI 97487","SINAPI","97487","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"437,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6290035%"}]
["SINAPI 97492","SINAPI","97492","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"188,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6690043%"}]
["SINAPI 97499","SINAPI","97499","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"47,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7285318%"}]
["SINAPI 97508","SINAPI","97508","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"127,41",null,"CR",{"$f":"IF($B4903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8177819%"}]
["SINAPI 97515","SINAPI","97515","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"409,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2605659%"}]
["SINAPI 97522","SINAPI","97522","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"156,18",null,"CR",{"$f":"IF($B4914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4011791%"}]
["SINAPI 97526","SINAPI","97526","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"441,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0959884%"}]
["SINAPI 97533","SINAPI","97533","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"683,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9568997%"}]
["SINAPI 97534","SINAPI","97534","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"1.091,04",null,"CR",{"$f":"IF($B4926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2109334%"}]
["SINAPI 97544","SINAPI","97544","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"61,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5908573%"}]
["SINAPI 97551","SINAPI","97551","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"112,17",null,"CR",{"$f":"IF($B4937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7148465%"}]
["SINAPI 103805","SINAPI","103805","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"19,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4016869%"}]
["SINAPI 103810","SINAPI","103810","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"35,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6656187%"}]
["SINAPI 103816","SINAPI","103816","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"27,96",null,"AS",{"$f":"IF($B4953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6054519%"}]
["SINAPI 103821","SINAPI","103821","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"535,93",null,"AS",{"$f":"IF($B4958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2020266%"}]
["SINAPI 103826","SINAPI","103826","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"32,99",null,"AS",{"$f":"IF($B4963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6782133%"}]
["SINAPI 103832","SINAPI","103832","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"25,76",null,"AS",{"$f":"IF($B4969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5616972%"}]
["SINAPI 103841","SINAPI","103841","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"29,54",null,"AS",{"$f":"IF($B4975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9579090%"}]
["SINAPI 103847","SINAPI","103847","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"11,97",null,"AS",{"$f":"IF($B4981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3240974%"}]
["SINAPI 103852","SINAPI","103852","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"18,00",null,"AS",{"$f":"IF($B4986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1316229%"}]
["SINAPI 103857","SINAPI","103857","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"22,33",null,"AS",{"$f":"IF($B4991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2236192%"}]
["SINAPI 103858","SINAPI","103858","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"26,78",null,"AS",{"$f":"IF($B4992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9343832%"}]
["SINAPI 103863","SINAPI","103863","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"34,36",null,"AS",{"$f":"IF($B4997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7199533%"}]
["SINAPI 103874","SINAPI","103874","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"19,13",null,"AS",{"$f":"IF($B5002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7844375%"}]
["SINAPI 103880","SINAPI","103880","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"35,22",null,"AS",{"$f":"IF($B5008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1751990%"}]
["SINAPI 103885","SINAPI","103885","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"27,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8834707%"}]
["SINAPI 103891","SINAPI","103891","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"52,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6143020%"}]
["SINAPI 103896","SINAPI","103896","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"24,81",null,"AS",{"$f":"IF($B5024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4949494%"}]
["SINAPI 103902","SINAPI","103902","TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"37,89",null,"AS",{"$f":"IF($B5030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4541126%"}]
["SINAPI 103951","SINAPI","103951","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"15,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0586319%"}]
["SINAPI 103956","SINAPI","103956","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"14,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9583333%"}]
["SINAPI 103966","SINAPI","103966","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"9,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7925696%"}]
["SINAPI 103972","SINAPI","103972","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"28,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2294853%"}]
["SINAPI 103981","SINAPI","103981","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"18,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1577199%"}]
["SINAPI 103982","SINAPI","103982","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"24,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7190082%"}]
["SINAPI 103987","SINAPI","103987","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"24,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9426464%"}]
["SINAPI 103993","SINAPI","103993","BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"10,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7517378%"}]
["SINAPI 103999","SINAPI","103999","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"12,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5979543%"}]
["SINAPI 104006","SINAPI","104006","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"25,60",null,"CR",{"$f":"IF($B5081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4886452%"}]
["SINAPI 104012","SINAPI","104012","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0259522%"}]
["SINAPI 104018","SINAPI","104018","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"22,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0637522%"}]
["SINAPI 104024","SINAPI","104024","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"40,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7894091%"}]
["SINAPI 104030","SINAPI","104030","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"61,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1595710%"}]
["SINAPI 104170","SINAPI","104170","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"69,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6281588%"}]
["SINAPI 104175","SINAPI","104175","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"138,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7518753%"}]
["SINAPI 104192","SINAPI","104192","TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"28,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5538890%"}]
["SINAPI 104199","SINAPI","104199","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"7,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,3456466%"}]
["SINAPI 104200","SINAPI","104200","LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"6,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5747127%"}]
["SINAPI 104320","SINAPI","104320","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"11,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3628691%"}]
["SINAPI 104341","SINAPI","104341","BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"11,09",null,"CR",{"$f":"IF($B5135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9691189%"}]
["SINAPI 104348","SINAPI","104348","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"11,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1366906%"}]
["SINAPI 104354","SINAPI","104354","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"45,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2017543%"}]
["SINAPI 104578","SINAPI","104578","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"32,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1878862%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104584"},"SINAPI","104584","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"51,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6001546%"}]
["SINAPI 105150","SINAPI","105150","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"8,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3981483%"}]
["SINAPI 105157","SINAPI","105157","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"19,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3881511%"}]
["SINAPI 105162","SINAPI","105162","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"157,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9311663%"}]
["SINAPI 105167","SINAPI","105167","UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"209,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4758857%"}]
["SINAPI 105176","SINAPI","105176","NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"150,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2794948%"}]
["SINAPI 105181","SINAPI","105181","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"17,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4833989%"}]
["SINAPI 105182","SINAPI","105182","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"41,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4276012%"}]
["SINAPI 105193","SINAPI","105193","COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"141,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4984115%"}]
["SINAPI 105198","SINAPI","105198","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"310,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8918273%"}]
["SINAPI 105204","SINAPI","105204","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"327,61",null,"CR",{"$f":"IF($B5207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4172925%"}]
["SINAPI 105209","SINAPI","105209","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"146,23",null,"CR",{"$f":"IF($B5212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6727571%"}]
["SINAPI 105215","SINAPI","105215","BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"9,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5135135%"}]
["SINAPI 105220","SINAPI","105220","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"15,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6584734%"}]
["SINAPI 105225","SINAPI","105225","TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"16,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1186943%"}]
["SINAPI 105231","SINAPI","105231","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"9,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7379619%"}]
["SINAPI 105233","SINAPI","105233","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"7,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9949558%"}]
["SINAPI 97903","SINAPI","97903","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",null,"792,59",null,"AS",{"$f":"IF($B5245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2107325%"}]
["SINAPI 98102","SINAPI","98102","CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020","UN",null,"175,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8037916%"}]
["SINAPI 98108","SINAPI","98108","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN",null,"516,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3703883%"}]
["SINAPI 99250","SINAPI","99250","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",null,"180,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4983562%"}]
["SINAPI 99258","SINAPI","99258","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",null,"245,34",null,"AS",{"$f":"IF($B5262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9264717%"}]
["SINAPI 102588","SINAPI","102588","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN",null,"5,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0964084%"}]
["SINAPI 102594","SINAPI","102594","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN",null,"6,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4371258%"}]
["SINAPI 102599","SINAPI","102599","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN",null,"7,44",null,"CR",{"$f":"IF($B5278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2500000%"}]
["SINAPI 102604","SINAPI","102604","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN",null,"12,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0218979%"}]
["SINAPI 102612","SINAPI","102612","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,"742,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7305468%"}]
["SINAPI 102616","SINAPI","102616","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,"2.054,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6730942%"}]
["SINAPI 102622","SINAPI","102622","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,"685,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8104254%"}]
["SINAPI 89707","SINAPI","89707","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"48,66",null,"CR",{"$f":"IF($B5306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8971193%"}]
["SINAPI 104327","SINAPI","104327","RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"19,05",null,"CR",{"$f":"IF($B5311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9141653%"}]
["SINAPI 86876","SINAPI","86876","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"362,05",null,"AS",{"$f":"IF($B5317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2213381%"}]
["SINAPI 86881","SINAPI","86881","SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"293,22",null,"C",{"$f":"IF($B5322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7458471%"}]
["SINAPI 86882","SINAPI","86882","SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"24,14",null,"CR",{"$f":"IF($B5323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5004156%"}]
["SINAPI 86887","SINAPI","86887","ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"76,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8332245%"}]
["SINAPI 86895","SINAPI","86895","BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"466,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6551613%"}]
["SINAPI 86904","SINAPI","86904","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"142,87",null,"AS",{"$f":"IF($B5339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7808976%"}]
["SINAPI 86915","SINAPI","86915","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"227,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2381581%"}]
["SINAPI 86919","SINAPI","86919","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"960,84",null,"AS",{"$f":"IF($B5350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9574722%"}]
["SINAPI 86925","SINAPI","86925","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"749,16",null,"AS",{"$f":"IF($B5356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5644579%"}]
["SINAPI 86930","SINAPI","86930","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"410,25",null,"AS",{"$f":"IF($B5361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0666406%"}]
["SINAPI 86936","SINAPI","86936","CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"643,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0735097%"}]
["SINAPI 86941","SINAPI","86941","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"1.038,51",null,"AS",{"$f":"IF($B5372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4458336%"}]
["SINAPI 93441","SINAPI","93441","BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"1.505,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1968754%"}]
["SINAPI 95542","SINAPI","95542","PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"72,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8240485%"}]
["SINAPI 95547","SINAPI","95547","SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"56,41",null,"C",{"$f":"IF($B5388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5039929%"}]
["SINAPI 100848","SINAPI","100848","VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",null,"530,33",null,"AS",{"$f":"IF($B5389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3889035%"}]
["SINAPI 100858","SINAPI","100858","MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"715,95",null,"AS",{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1514177%"}]
["SINAPI 100861","SINAPI","100861","SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"46,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8929336%"}]
["SINAPI 100867","SINAPI","100867","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"446,47",null,"AS",{"$f":"IF($B5406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2565802%"}]
["SINAPI 100872","SINAPI","100872","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"328,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4973683%"}]
["SINAPI 98052","SINAPI","98052","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN",null,"2.048,61",null,"AS",{"$f":"IF($B5416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7769776%"}]
["SINAPI 98058","SINAPI","98058","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN",null,"1.752,43",null,"AS",{"$f":"IF($B5422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0717039%"}]
["SINAPI 98063","SINAPI","98063","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN",null,"4.664,84",null,"AS",{"$f":"IF($B5427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6716437%"}]
["SINAPI 98069","SINAPI","98069","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"11.605,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5123806%"}]
["SINAPI 98074","SINAPI","98074","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"9.463,25",null,"AS",{"$f":"IF($B5438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2682137%"}]
["SINAPI 98079","SINAPI","98079","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"7.200,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0291782%"}]
["SINAPI 98085","SINAPI","98085","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"9.703,02",null,"AS",{"$f":"IF($B5449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1384468%"}]
["SINAPI 98090","SINAPI","98090","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"8.243,86",null,"AS",{"$f":"IF($B5454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7019655%"}]
["SINAPI 98100","SINAPI","98100","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN",null,"6.314,06",null,"AS",{"$f":"IF($B5460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0728835%"}]
["SINAPI 98101","SINAPI","98101","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN",null,"9.310,68",null,"AS",{"$f":"IF($B5461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3599466%"}]
["SINAPI 98114","SINAPI","98114","TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN",null,"661,82",null,"AS",{"$f":"IF($B5466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5006121%"}]
["SINAPI 89354","SINAPI","89354","MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"852,98",null,"CR",{"$f":"IF($B5472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0871145%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90371"},"SINAPI","90371","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"41,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3757899%"}]
["SINAPI 94493","SINAPI","94493","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"159,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8844636%"}]
["SINAPI 94500","SINAPI","94500","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"418,44",null,"CR",{"$f":"IF($B5488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7937759%"}]
["SINAPI 94795","SINAPI","94795","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"57,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1891891%"}]
["SINAPI 95248","SINAPI","95248","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"61,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9280982%"}]
["SINAPI 95252","SINAPI","95252","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"176,60",null,"CR",{"$f":"IF($B5503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3388659%"}]
["SINAPI 99624","SINAPI","99624","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"548,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5291970%"}]
["SINAPI 99630","SINAPI","99630","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"131,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5248765%"}]
["SINAPI 99635","SINAPI","99635","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"384,24",null,"CR",{"$f":"IF($B5521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2506702%"}]
["SINAPI 103012","SINAPI","103012","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"131,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2517854%"}]
["SINAPI 103013","SINAPI","103013","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"141,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9376190%"}]
["SINAPI 103018","SINAPI","103018","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"314,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8740646%"}]
["SINAPI 103039","SINAPI","103039","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"94,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8150142%"}]
["SINAPI 103044","SINAPI","103044","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"43,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8938547%"}]
["SINAPI 103049","SINAPI","103049","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"26,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4953375%"}]
["SINAPI 95634","SINAPI","95634","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"209,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0987701%"}]
["SINAPI 95643","SINAPI","95643","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"621,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1492633%"}]
["SINAPI 95648","SINAPI","95648","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"591,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8239014%"}]
["SINAPI 95654","SINAPI","95654","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"1.922,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6854587%"}]
["SINAPI 95660","SINAPI","95660","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"1.126,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8433547%"}]
["SINAPI 95666","SINAPI","95666","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"620,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0480536%"}]
["SINAPI 95671","SINAPI","95671","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"1.141,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4226894%"}]
["SINAPI 95676","SINAPI","95676","CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",null,"131,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4940033%"}]
["SINAPI 97741","SINAPI","97741","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"179,23",null,"CR",{"$f":"IF($B5593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2783948%"}]
["SINAPI 90436","SINAPI","90436","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",null,"15,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,7715020%"}]
["SINAPI 90443","SINAPI","90443","RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",null,"8,40",null,"CR",{"$f":"IF($B5604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,2328932%"}]
["SINAPI 90451","SINAPI","90451","PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",null,"7,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0744680%"}]
["SINAPI 90457","SINAPI","90457","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023","UN",null,"13,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,0769231%"}]
["SINAPI 90463","SINAPI","90463","SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M",null,"4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B5621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3248730%"}]
["SINAPI 90470","SINAPI","90470","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","M",null,"16,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8034826%"}]
["SINAPI 91172","SINAPI","91172","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M",null,"22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8414470%"}]
["SINAPI 91180","SINAPI","91180","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",null,"26,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2198635%"}]
["SINAPI 91187","SINAPI","91187","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M",null,"25,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0152523%"}]
["SINAPI 91222","SINAPI","91222","RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M",null,"9,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9848976%"}]
["SINAPI 95541","SINAPI","95541","FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES,  DIÂMETRO 109 MM OU 4\", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023","UN",null,"25,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5533280%"}]
["SINAPI 100128","SINAPI","100128","TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020","UN",null,"1.579,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6076641%"}]
["SINAPI 102112","SINAPI","102112","BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",null,"150,38",null,"AS",{"$f":"IF($B5664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0284916%"}]
["SINAPI 102113","SINAPI","102113","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,"1.904,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1579173%"}]
["SINAPI 102119","SINAPI","102119","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",null,"162,81",null,"AS",{"$f":"IF($B5671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3631893%"}]
["SINAPI 102137","SINAPI","102137","CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,"78,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6829640%"}]
["SINAPI 103521","SINAPI","103521","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",null,"14.223,05",null,"CR",{"$f":"IF($B5681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2669623%"}]
["SINAPI 104773","SINAPI","104773","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",null,"2,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4394621%"}]
["SINAPI 104782","SINAPI","104782","PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",null,"77,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9381443%"}]
["SINAPI 104788","SINAPI","104788","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","M",null,"14,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,7927173%"}]
["SINAPI 104036","SINAPI","104036","COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"44,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8574015%"}]
["SINAPI 104046","SINAPI","104046","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"9,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5158124%"}]
["SINAPI 104052","SINAPI","104052","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"12,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0173697%"}]
["SINAPI 104053","SINAPI","104053","UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"10,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6277939%"}]
["SINAPI 104064","SINAPI","104064","CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",null,"174,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3233842%"}]
["SINAPI 104065","SINAPI","104065","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",null,"147,50",null,"CR",{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9267548%"}]
["SINAPI 104084","SINAPI","104084","CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",null,"81,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5433070%"}]
["SINAPI 104949","SINAPI","104949","DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024","M3",null,"10,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2645403%"}]
["SINAPI 96525","SINAPI","96525","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",null,"55,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2854069%"}]
["SINAPI 101115","SINAPI","101115","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",null,"4,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8061224%"}]
["SINAPI 101121","SINAPI","101121","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3",null,"4,81",null,"AS",{"$f":"IF($B5753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2340425%"}]
["SINAPI 101126","SINAPI","101126","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3",null,"13,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8493565%"}]
["SINAPI 101131","SINAPI","101131","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3",null,"16,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8870765%"}]
["SINAPI 101138","SINAPI","101138","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",null,"16,05",null,"AS",{"$f":"IF($B5770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6072351%"}]
["SINAPI 101143","SINAPI","101143","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",null,"20,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5380710%"}]
["SINAPI 101149","SINAPI","101149","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",null,"21,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1700328%"}]
["SINAPI 101206","SINAPI","101206","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"13,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7675276%"}]
["SINAPI 101211","SINAPI","101211","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"20,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2665350%"}]
["SINAPI 101212","SINAPI","101212","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"23,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2152807%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101217"},"SINAPI","101217","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2160216%"}]
["SINAPI 101222","SINAPI","101222","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"22,14",null,"CR",{"$f":"IF($B5802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4804010%"}]
["SINAPI 101228","SINAPI","101228","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"21,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8180112%"}]
["SINAPI 101233","SINAPI","101233","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"9,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5769230%"}]
["SINAPI 101239","SINAPI","101239","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"16,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9692307%"}]
["SINAPI 101245","SINAPI","101245","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"18,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7076668%"}]
["SINAPI 101250","SINAPI","101250","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"16,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5525997%"}]
["SINAPI 101256","SINAPI","101256","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"20,90",null,"CR",{"$f":"IF($B5836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0203291%"}]
["SINAPI 101261","SINAPI","101261","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"19,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5255623%"}]
["SINAPI 101267","SINAPI","101267","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"11,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5726795%"}]
["SINAPI 101272","SINAPI","101272","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"33,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7084826%"}]
["SINAPI 101277","SINAPI","101277","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"32,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3097072%"}]
["SINAPI 102354","SINAPI","102354","DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",null,"182,65",null,"AS",{"$f":"IF($B5858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6077572%"}]
["SINAPI 90084","SINAPI","90084","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"10,21",null,"C",{"$f":"IF($B5863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9258160%"}]
["SINAPI 90092","SINAPI","90092","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"6,44",null,"C",{"$f":"IF($B5868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9206349%"}]
["SINAPI 90105","SINAPI","90105","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"9,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4615386%"}]
["SINAPI 93358","SINAPI","93358","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","M3",null,"91,29",null,"C",{"$f":"IF($B5880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1944780%"}]
["SINAPI 102281","SINAPI","102281","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"6,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9672131%"}]
["SINAPI 102286","SINAPI","102286","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"12,29",null,"C",{"$f":"IF($B5891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0616269%"}]
["SINAPI 102291","SINAPI","102291","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"8,70",null,"C",{"$f":"IF($B5896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9708284%"}]
["SINAPI 102297","SINAPI","102297","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"7,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7795484%"}]
["SINAPI 102302","SINAPI","102302","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"13,19",null,"CR",{"$f":"IF($B5907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7387320%"}]
["SINAPI 102307","SINAPI","102307","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"13,19",null,"C",{"$f":"IF($B5912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9426166%"}]
["SINAPI 102313","SINAPI","102313","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"11,61",null,"CR",{"$f":"IF($B5918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9130434%"}]
["SINAPI 102318","SINAPI","102318","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"7,40",null,"C",{"$f":"IF($B5923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9311294%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102320"},"SINAPI","102320","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"7,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7983651%"}]
["SINAPI 102325","SINAPI","102325","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"15,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8413525%"}]
["SINAPI 94304","SINAPI","94304","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",null,"78,54",null,"AS",{"$f":"IF($B5935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9555498%"}]
["SINAPI 94327","SINAPI","94327","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",null,"94,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9808061%"}]
["SINAPI 94342","SINAPI","94342","ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",null,"96,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3671672%"}]
["SINAPI 105559","SINAPI","105559","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"11,06",null,"AS",{"$f":"IF($B5952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7441860%"}]
["SINAPI 105564","SINAPI","105564","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"6,44",null,"AS",{"$f":"IF($B5957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3615635%"}]
["SINAPI 93372","SINAPI","93372","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",null,"18,63",null,"AS",{"$f":"IF($B5962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9553864%"}]
["SINAPI 93382","SINAPI","93382","REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",null,"29,36",null,"AS",{"$f":"IF($B5968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6748887%"}]
["SINAPI 104732","SINAPI","104732","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",null,"10,83",null,"AS",{"$f":"IF($B5973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0601503%"}]
["SINAPI 104737","SINAPI","104737","REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",null,"23,07",null,"AS",{"$f":"IF($B5978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1752398%"}]
["SINAPI 104741","SINAPI","104741","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",null,"25,04",null,"AS",{"$f":"IF($B5982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3544101%"}]
["SINAPI 101618","SINAPI","101618","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",null,"239,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6791537%"}]
["SINAPI 101619","SINAPI","101619","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",null,"273,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6815435%"}]
["SINAPI 101624","SINAPI","101624","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3",null,"189,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8520004%"}]
["SINAPI 103324","SINAPI","103324","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"75,93",null,"AS",{"$f":"IF($B6001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9344413%"}]
["SINAPI 103330","SINAPI","103330","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"80,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7554082%"}]
["SINAPI 103335","SINAPI","103335","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"142,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5668938%"}]
["SINAPI 103348","SINAPI","103348","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"67,05",null,"AS",{"$f":"IF($B6017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1924686%"}]
["SINAPI 103354","SINAPI","103354","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"86,58",null,"AS",{"$f":"IF($B6023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6592645%"}]
["SINAPI 103359","SINAPI","103359","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"68,36",null,"AS",{"$f":"IF($B6028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5664663%"}]
["SINAPI 103362","SINAPI","103362","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"95,88",null,"AS",{"$f":"IF($B6031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0555555%"}]
["SINAPI 103371","SINAPI","103371","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"85,32",null,"AS",{"$f":"IF($B6040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1354937%"}]
["SINAPI 89298","SINAPI","89298","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2",null,"80,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9200149%"}]
["SINAPI 101162","SINAPI","101162","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",null,"151,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3187755%"}]
["SINAPI 103320","SINAPI","103320","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"131,14",null,"AS",{"$f":"IF($B6056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8104250%"}]
["SINAPI 103321","SINAPI","103321","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"132,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1337468%"}]
["SINAPI 103340","SINAPI","103340","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"149,31",null,"AS",{"$f":"IF($B6062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4406381%"}]
["SINAPI 89455","SINAPI","89455","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",null,"120,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8109187%"}]
["SINAPI 89480","SINAPI","89480","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",null,"172,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0321908%"}]
["SINAPI 96359","SINAPI","96359","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"119,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5126050%"}]
["SINAPI 96364","SINAPI","96364","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"168,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8423266%"}]
["SINAPI 96369","SINAPI","96369","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"225,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8780574%"}]
["SINAPI 102254","SINAPI","102254","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2",null,"860,23",null,"CR",{"$f":"IF($B6095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7073925%"}]
["SINAPI 104719","SINAPI","104719","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"206,57",null,"AS",{"$f":"IF($B6101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3227759%"}]
["SINAPI 104724","SINAPI","104724","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"105,06",null,"AS",{"$f":"IF($B6106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3761074%"}]
["SINAPI 101816","SINAPI","101816","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"76,40",null,"CR",{"$f":"IF($B6111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1942587%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101824"},"SINAPI","101824","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"220,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8001091%"}]
["SINAPI 101829","SINAPI","101829","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"289,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8705175%"}]
["SINAPI 101830","SINAPI","101830","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"325,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7167814%"}]
["SINAPI 101835","SINAPI","101835","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"281,65",null,"AS",{"$f":"IF($B6128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7760000%"}]
["SINAPI 101840","SINAPI","101840","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"234,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1552636%"}]
["SINAPI 101850","SINAPI","101850","REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"61,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5907451%"}]
["SINAPI 101853","SINAPI","101853","REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  AF_12/2020","M2",null,"54,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5038847%"}]
["SINAPI 101859","SINAPI","101859","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"30,45",null,"CR",{"$f":"IF($B6150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,7791352%"}]
["SINAPI 101865","SINAPI","101865","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"36,99",null,"CR",{"$f":"IF($B6156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,3007602%"}]
["SINAPI 101870","SINAPI","101870","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"38,79",null,"CR",{"$f":"IF($B6161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,8953640%"}]
["SINAPI 105598","SINAPI","105598","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",null,"2,03",null,"AS",{"$f":"IF($B6167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1460674%"}]
["SINAPI 96392","SINAPI","96392","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"166,96",null,"AS",{"$f":"IF($B6172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8947210%"}]
["SINAPI 96400","SINAPI","96400","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"143,96",null,"AS",{"$f":"IF($B6177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6652751%"}]
["SINAPI 100569","SINAPI","100569","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"162,27",null,"AS",{"$f":"IF($B6183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0085306%"}]
["SINAPI 100574","SINAPI","100574","ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024","M3",null,"1,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9352517%"}]
["SINAPI 105568","SINAPI","105568","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"12,42",null,"AS",{"$f":"IF($B6194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0000000%"}]
["SINAPI 105569","SINAPI","105569","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"7,81",null,"AS",{"$f":"IF($B6195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7628032%"}]
["SINAPI 105574","SINAPI","105574","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"59,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8319327%"}]
["SINAPI 105580","SINAPI","105580","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"95,34",null,"AS",{"$f":"IF($B6206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9367088%"}]
["SINAPI 105587","SINAPI","105587","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"115,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4200730%"}]
["SINAPI 105594","SINAPI","105594","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"103,42",null,"AS",{"$f":"IF($B6216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2236254%"}]
["SINAPI 105626","SINAPI","105626","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"143,61",null,"AS",{"$f":"IF($B6222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3934311%"}]
["SINAPI 105631","SINAPI","105631","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"92,32",null,"AS",{"$f":"IF($B6227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0070752%"}]
["SINAPI 105657","SINAPI","105657","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"181,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0800376%"}]
["SINAPI 105662","SINAPI","105662","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"264,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0450245%"}]
["SINAPI 105667","SINAPI","105667","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"205,70",null,"AS",{"$f":"IF($B6243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9908390%"}]
["SINAPI 105691","SINAPI","105691","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"205,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2399454%"}]
["SINAPI 105697","SINAPI","105697","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"207,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8319984%"}]
["SINAPI 105702","SINAPI","105702","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"166,63",null,"AS",{"$f":"IF($B6260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1909977%"}]
["SINAPI 105703","SINAPI","105703","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"202,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9137922%"}]
["SINAPI 105718","SINAPI","105718","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"93,21",null,"AS",{"$f":"IF($B6266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8247355%"}]
["SINAPI 105732","SINAPI","105732","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"233,83",null,"AS",{"$f":"IF($B6272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9205593%"}]
["SINAPI 105737","SINAPI","105737","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"329,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8809842%"}]
["SINAPI 105742","SINAPI","105742","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"110,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0768462%"}]
["SINAPI 105748","SINAPI","105748","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"110,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3729489%"}]
["SINAPI 105753","SINAPI","105753","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"152,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6272703%"}]
["SINAPI 92395","SINAPI","92395","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2",null,"94,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7891040%"}]
["SINAPI 92402","SINAPI","92402","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",null,"74,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5666084%"}]
["SINAPI 93680","SINAPI","93680","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",null,"74,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7060008%"}]
["SINAPI 97108","SINAPI","97108","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022","M2",null,"230,21",null,"AS",{"$f":"IF($B6316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3191971%"}]
["SINAPI 97114","SINAPI","97114","EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022","M",null,"0,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,3529412%"}]
["SINAPI 97119","SINAPI","97119","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",null,"15,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3617436%"}]
["SINAPI 97120","SINAPI","97120","BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",null,"10,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9000000%"}]
["SINAPI 103904","SINAPI","103904","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2",null,"137,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6521993%"}]
["SINAPI 103911","SINAPI","103911","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022","M2",null,"223,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5418367%"}]
["SINAPI 103916","SINAPI","103916","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022","M2",null,"190,17",null,"AS",{"$f":"IF($B6343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9807935%"}]
["SINAPI 103689","SINAPI","103689","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS","M2",null,"459,83",null,"AS",{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0654774%"}]
["SINAPI 96001","SINAPI","96001","FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2",null,"7,91",null,"AS",{"$f":"IF($B6355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1633986%"}]
["SINAPI 88412","SINAPI","88412","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2",null,"3,24",null,"C",{"$f":"IF($B6360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8244514%"}]
["SINAPI 88417","SINAPI","88417","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",null,"20,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9010442%"}]
["SINAPI 88428","SINAPI","88428","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",null,"33,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6537647%"}]
["SINAPI 88485","SINAPI","88485","FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",null,"3,75",null,"C",{"$f":"IF($B6376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4565217%"}]
["SINAPI 88497","SINAPI","88497","EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",null,"19,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8154944%"}]
["SINAPI 95624","SINAPI","95624","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",null,"23,12",null,"C",{"$f":"IF($B6387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8416486%"}]
["SINAPI 96128","SINAPI","96128","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2",null,"30,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8240470%"}]
["SINAPI 96129","SINAPI","96129","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2",null,"36,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1814160%"}]
["SINAPI 96134","SINAPI","96134","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",null,"56,01",null,"CR",{"$f":"IF($B6398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1673222%"}]
["SINAPI 102193","SINAPI","102193","LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021","M2",null,"2,21",null,"CR",{"$f":"IF($B6404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9170507%"}]
["SINAPI 102203","SINAPI","102203","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",null,"10,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4052532%"}]
["SINAPI 102209","SINAPI","102209","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",null,"8,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7064220%"}]
["SINAPI 102218","SINAPI","102218","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",null,"16,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2025989%"}]
["SINAPI 102225","SINAPI","102225","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",null,"29,84",null,"C",{"$f":"IF($B6426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0134229%"}]
["SINAPI 102233","SINAPI","102233","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",null,"11,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9983065%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100720"},"SINAPI","100720","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",null,"11,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6297608%"}]
["SINAPI 100725","SINAPI","100725","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",null,"26,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4930215%"}]
["SINAPI 100733","SINAPI","100733","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",null,"11,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4625851%"}]
["SINAPI 100740","SINAPI","100740","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",null,"11,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4626364%"}]
["SINAPI 100742","SINAPI","100742","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",null,"25,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8721746%"}]
["SINAPI 100747","SINAPI","100747","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",null,"11,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0840630%"}]
["SINAPI 100752","SINAPI","100752","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",null,"50,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5968379%"}]
["SINAPI 100759","SINAPI","100759","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2",null,"51,15",null,"C",{"$f":"IF($B6470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1291079%"}]
["SINAPI 102491","SINAPI","102491","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2",null,"21,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7187500%"}]
["SINAPI 102498","SINAPI","102498","PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021","M",null,"1,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5897436%"}]
["SINAPI 102506","SINAPI","102506","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",null,"11,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9768478%"}]
["SINAPI 102513","SINAPI","102513","PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021","M2",null,"49,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4392411%"}]
["SINAPI 101746","SINAPI","101746","ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020","M2",null,"333,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0206278%"}]
["SINAPI 87250","SINAPI","87250","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",null,"70,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9576570%"}]
["SINAPI 87261","SINAPI","87261","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",null,"157,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2796383%"}]
["SINAPI 87263","SINAPI","87263","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",null,"133,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7199159%"}]
["SINAPI 104605","SINAPI","104605","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",null,"110,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6379294%"}]
["SINAPI 98678","SINAPI","98678","PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020","M2",null,"560,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2399114%"}]
["SINAPI 98679","SINAPI","98679","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",null,"40,27",null,"AS",{"$f":"IF($B6526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2226377%"}]
["SINAPI 98686","SINAPI","98686","RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M",null,"46,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5996582%"}]
["SINAPI 101725","SINAPI","101725","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2",null,"311,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0940127%"}]
["SINAPI 101733","SINAPI","101733","PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",null,"259,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4931084%"}]
["SINAPI 101748","SINAPI","101748","PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020","M2",null,"3,69",null,"AS",{"$f":"IF($B6547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9668510%"}]
["SINAPI 101738","SINAPI","101738","RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M",null,"31,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0824709%"}]
["SINAPI 101740","SINAPI","101740","RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020","M",null,"51,74",null,"AS",{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3933410%"}]
["SINAPI 94991","SINAPI","94991","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3",null,"777,21",null,"CR",{"$f":"IF($B6561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9935787%"}]
["SINAPI 87622","SINAPI","87622","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",null,"36,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4561016%"}]
["SINAPI 87633","SINAPI","87633","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,"101,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5135802%"}]
["SINAPI 87680","SINAPI","87680","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",null,"46,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8660772%"}]
["SINAPI 87692","SINAPI","87692","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",null,"58,07",null,"CR",{"$f":"IF($B6586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0940790%"}]
["SINAPI 87703","SINAPI","87703","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",null,"146,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6721401%"}]
["SINAPI 87704","SINAPI","87704","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",null,"159,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5118209%"}]
["SINAPI 87745","SINAPI","87745","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,"55,99",null,"CR",{"$f":"IF($B6597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9366386%"}]
["SINAPI 87757","SINAPI","87757","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,"56,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3461877%"}]
["SINAPI 87769","SINAPI","87769","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",null,"142,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9623222%"}]
["SINAPI 88477","SINAPI","88477","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,"32,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3235831%"}]
["SINAPI 90944","SINAPI","90944","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",null,"188,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3963104%"}]
["SINAPI 90953","SINAPI","90953","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",null,"199,45",null,"CR",{"$f":"IF($B6625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6327145%"}]
["SINAPI 87879","SINAPI","87879","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",null,"4,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8358532%"}]
["SINAPI 87887","SINAPI","87887","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",null,"16,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6489493%"}]
["SINAPI 87893","SINAPI","87893","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",null,"7,57",null,"CR",{"$f":"IF($B6641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1260054%"}]
["SINAPI 87900","SINAPI","87900","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",null,"9,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3073593%"}]
["SINAPI 87908","SINAPI","87908","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2",null,"6,54",null,"AS",{"$f":"IF($B6652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3619346%"}]
["SINAPI 87411","SINAPI","87411","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",null,"17,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9325842%"}]
["SINAPI 87412","SINAPI","87412","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",null,"26,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4722754%"}]
["SINAPI 87418","SINAPI","87418","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",null,"20,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0097799%"}]
["SINAPI 87529","SINAPI","87529","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"37,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0134736%"}]
["SINAPI 87531","SINAPI","87531","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"35,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0234375%"}]
["SINAPI 87543","SINAPI","87543","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"25,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0714285%"}]
["SINAPI 87550","SINAPI","87550","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"27,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8114664%"}]
["SINAPI 87775","SINAPI","87775","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",null,"56,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9378332%"}]
["SINAPI 87783","SINAPI","87783","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",null,"118,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8251606%"}]
["SINAPI 87792","SINAPI","87792","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",null,"41,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0894015%"}]
["SINAPI 87800","SINAPI","87800","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",null,"101,23",null,"CR",{"$f":"IF($B6707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1222068%"}]
["SINAPI 87807","SINAPI","87807","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2",null,"74,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7234614%"}]
["SINAPI 87815","SINAPI","87815","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",null,"99,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4669622%"}]
["SINAPI 87821","SINAPI","87821","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",null,"132,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4233010%"}]
["SINAPI 87828","SINAPI","87828","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"112,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1197295%"}]
["SINAPI 87831","SINAPI","87831","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",null,"95,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5890411%"}]
["SINAPI 87841","SINAPI","87841","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2",null,"136,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8987035%"}]
["SINAPI 90408","SINAPI","90408","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"32,89",null,"CR",{"$f":"IF($B6741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8144080%"}]
["SINAPI 104207","SINAPI","104207","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",null,"44,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4508928%"}]
["SINAPI 104212","SINAPI","104212","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"103,27",null,"AS",{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9662530%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104218"},"SINAPI","104218","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"55,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8405798%"}]
["SINAPI 104223","SINAPI","104223","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"113,79",null,"CR",{"$f":"IF($B6762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9246744%"}]
["SINAPI 104229","SINAPI","104229","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"87,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4126839%"}]
["SINAPI 104234","SINAPI","104234","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"42,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4952290%"}]
["SINAPI 104240","SINAPI","104240","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"58,45",null,"AS",{"$f":"IF($B6779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6723901%"}]
["SINAPI 104246","SINAPI","104246","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"70,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1671388%"}]
["SINAPI 104251","SINAPI","104251","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"102,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2977621%"}]
["SINAPI 104252","SINAPI","104252","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"78,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2864445%"}]
["SINAPI 104257","SINAPI","104257","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"93,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5082845%"}]
["SINAPI 104262","SINAPI","104262","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"126,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,2201049%"}]
["SINAPI 104630","SINAPI","104630","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",null,"32,40",null,"CR",{"$f":"IF($B6807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9010207%"}]
["SINAPI 104635","SINAPI","104635","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",null,"56,51",null,"CR",{"$f":"IF($B6812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2167907%"}]
["SINAPI 104954","SINAPI","104954","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"48,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6386293%"}]
["SINAPI 104960","SINAPI","104960","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"42,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9196597%"}]
["SINAPI 104965","SINAPI","104965","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"45,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1024909%"}]
["SINAPI 104972","SINAPI","104972","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"34,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2661291%"}]
["SINAPI 104977","SINAPI","104977","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"49,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0795571%"}]
["SINAPI 105188","SINAPI","105188","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2",null,"150,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4937450%"}]
["SINAPI 87271","SINAPI","87271","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",null,"77,07",null,"CR",{"$f":"IF($B6851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3246753%"}]
["SINAPI 104588","SINAPI","104588","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2",null,"276,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5966611%"}]
["SINAPI 104589","SINAPI","104589","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO  EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2",null,"332,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1994469%"}]
["SINAPI 104613","SINAPI","104613","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",null,"71,37",null,"CR",{"$f":"IF($B6862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2619181%"}]
["SINAPI 104618","SINAPI","104618","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",null,"461,11",null,"CR",{"$f":"IF($B6867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2597661%"}]
["SINAPI 96122","SINAPI","96122","ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023","M",null,"33,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7325789%"}]
["SINAPI 96114","SINAPI","96114","FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",null,"85,89",null,"AS",{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9097052%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96485"},"SINAPI","96485","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",null,"92,97",null,"AS",{"$f":"IF($B6885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5208221%"}]
["SINAPI 91522","SINAPI","91522","ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2",null,"3,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6153847%"}]
["SINAPI 104415","SINAPI","104415","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2",null,"11,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8288591%"}]
["SINAPI 104421","SINAPI","104421","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2",null,"14,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7298773%"}]
["SINAPI 87280","SINAPI","87280","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"505,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3306962%"}]
["SINAPI 87287","SINAPI","87287","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",null,"595,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8941708%"}]
["SINAPI 87296","SINAPI","87296","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",null,"550,14",null,"CR",{"$f":"IF($B6917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5215067%"}]
["SINAPI 87304","SINAPI","87304","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"622,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0154128%"}]
["SINAPI 87311","SINAPI","87311","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",null,"476,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2616430%"}]
["SINAPI 87313","SINAPI","87313","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"607,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1352935%"}]
["SINAPI 87322","SINAPI","87322","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"3.791,91",null,"CR",{"$f":"IF($B6934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5737078%"}]
["SINAPI 87329","SINAPI","87329","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"583,89",null,"CR",{"$f":"IF($B6940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1703235%"}]
["SINAPI 87334","SINAPI","87334","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"553,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4030789%"}]
["SINAPI 87339","SINAPI","87339","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",null,"958,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0800567%"}]
["SINAPI 87345","SINAPI","87345","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",null,"718,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7772612%"}]
["SINAPI 87350","SINAPI","87350","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"572,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2501352%"}]
["SINAPI 87356","SINAPI","87356","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"535,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2065461%"}]
["SINAPI 87361","SINAPI","87361","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"3.698,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3108356%"}]
["SINAPI 87366","SINAPI","87366","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"617,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2942243%"}]
["SINAPI 87372","SINAPI","87372","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"869,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2549042%"}]
["SINAPI 87377","SINAPI","87377","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"705,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0835399%"}]
["SINAPI 87380","SINAPI","87380","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"3.845,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9043600%"}]
["SINAPI 87384","SINAPI","87384","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"1.718,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2239508%"}]
["SINAPI 87389","SINAPI","87389","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"4.804,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1465624%"}]
["SINAPI 87396","SINAPI","87396","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"3.400,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1249573%"}]
["SINAPI 87402","SINAPI","87402","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"3.616,05",null,"CR",{"$f":"IF($B7011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5710520%"}]
["SINAPI 87410","SINAPI","87410","ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",null,"1.034,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9854747%"}]
["SINAPI 88631","SINAPI","88631","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"633,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6866895%"}]
["SINAPI 100468","SINAPI","100468","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",null,"789,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5482122%"}]
["SINAPI 100475","SINAPI","100475","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"800,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9232441%"}]
["SINAPI 100481","SINAPI","100481","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"689,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1406508%"}]
["SINAPI 100484","SINAPI","100484","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"690,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3602648%"}]
["SINAPI 92121","SINAPI","92121","PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3",null,"32,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5652175%"}]
["SINAPI 100197","SINAPI","100197","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",null,"2,11",null,"C",{"$f":"IF($B7055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9615385%"}]
["SINAPI 100202","SINAPI","100202","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",null,"1,00",null,"C",{"$f":"IF($B7060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0833334%"}]
["SINAPI 100203","SINAPI","100203","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",null,"1,19",null,"C",{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7241380%"}]
["SINAPI 100208","SINAPI","100208","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",null,"20,85",null,"C",{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2280365%"}]
["SINAPI 100214","SINAPI","100214","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",null,"4,51",null,"C",{"$f":"IF($B7072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6696429%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100219"},"SINAPI","100219","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",null,"0,56",null,"AS",{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2941176%"}]
["SINAPI 100224","SINAPI","100224","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",null,"3,74",null,"AS",{"$f":"IF($B7082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1491712%"}]
["SINAPI 100230","SINAPI","100230","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",null,"0,02",null,"C",{"$f":"IF($B7088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100237","SINAPI","100237","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"3,58",null,"C",{"$f":"IF($B7095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9887006%"}]
["SINAPI 100241","SINAPI","100241","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"7,16",null,"C",{"$f":"IF($B7099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4558205%"}]
["SINAPI 100247","SINAPI","100247","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"3,58",null,"C",{"$f":"IF($B7105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9887006%"}]
["SINAPI 100252","SINAPI","100252","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"21,18",null,"C",{"$f":"IF($B7110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2957880%"}]
["SINAPI 100258","SINAPI","100258","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"14,33",null,"C",{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3673898%"}]
["SINAPI 100263","SINAPI","100263","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",null,"2,32",null,"C",{"$f":"IF($B7121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6521740%"}]
["SINAPI 100268","SINAPI","100268","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM",null,"89,88",null,"C",{"$f":"IF($B7126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2003562%"}]
["SINAPI 100269","SINAPI","100269","TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",null,"1,78",null,"C",{"$f":"IF($B7127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4367817%"}]
["SINAPI 100274","SINAPI","100274","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",null,"29,97",null,"C",{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2253757%"}]
["SINAPI 100280","SINAPI","100280","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM",null,"19,74",null,"C",{"$f":"IF($B7138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2917301%"}]
["SINAPI 100285","SINAPI","100285","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"45,24",null,"C",{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2267198%"}]
["SINAPI 99808","SINAPI","99808","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2",null,"4,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6279070%"}]
["SINAPI 99811","SINAPI","99811","LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2",null,"3,80",null,"C",{"$f":"IF($B7155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5968170%"}]
["SINAPI 99816","SINAPI","99816","LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",null,"10,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5386876%"}]
["SINAPI 99821","SINAPI","99821","LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019","M2",null,"3,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1641791%"}]
["SINAPI 97013","SINAPI","97013","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",null,"75,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7129148%"}]
["SINAPI 97018","SINAPI","97018","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",null,"29,22",null,"CR",{"$f":"IF($B7176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1168384%"}]
["SINAPI 97040","SINAPI","97040","FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_03/2024","M2",null,"18,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0543480%"}]
["SINAPI 97054","SINAPI","97054","INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024","UN",null,"27,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0195227%"}]
["SINAPI 97066","SINAPI","97066","PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS","M2",null,"355,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1846101%"}]
["SINAPI 97067","SINAPI","97067","PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024","M",null,"460,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9222490%"}]
["SINAPI 105110","SINAPI","105110","ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024","M",null,"234,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9334729%"}]
["SINAPI 97621","SINAPI","97621","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",null,"124,25",null,"C",{"$f":"IF($B7204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8395748%"}]
["SINAPI 97627","SINAPI","97627","DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",null,"240,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,7075564%"}]
["SINAPI 97633","SINAPI","97633","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"24,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3440861%"}]
["SINAPI 97639","SINAPI","97639","REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"21,86",null,"C",{"$f":"IF($B7221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5596331%"}]
["SINAPI 97644","SINAPI","97644","REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"10,12",null,"C",{"$f":"IF($B7226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7164180%"}]
["SINAPI 97650","SINAPI","97650","REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"8,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8277572%"}]
["SINAPI 97656","SINAPI","97656","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",null,"334,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2202493%"}]
["SINAPI 97661","SINAPI","97661","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",null,"0,77",null,"C",{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,0000000%"}]
["SINAPI 104789","SINAPI","104789","DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",null,"213,12",null,"C",{"$f":"IF($B7248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8296954%"}]
["SINAPI 104794","SINAPI","104794","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",null,"1,04",null,"C",{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,7979798%"}]
["SINAPI 104799","SINAPI","104799","REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"12,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,7356322%"}]
["SINAPI 104801","SINAPI","104801","REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"14,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5067751%"}]
["SINAPI 99060","SINAPI","99060","LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","UN",null,"168,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2744074%"}]
["SINAPI 105009","SINAPI","105009","LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","M",null,"70,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5206848%"}]
["SINAPI 93592","SINAPI","93592","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"2,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6065573%"}]
["SINAPI 93597","SINAPI","93597","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"1,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1891891%"}]
["SINAPI 95428","SINAPI","95428","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"1,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2278481%"}]
["SINAPI 95877","SINAPI","95877","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"1,99",null,"CR",{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9787234%"}]
["SINAPI 97913","SINAPI","97913","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"3,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9021406%"}]
["SINAPI 100940","SINAPI","100940","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"6,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9661016%"}]
["SINAPI 100944","SINAPI","100944","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"4,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9691516%"}]
["SINAPI 100952","SINAPI","100952","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"2,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0281690%"}]
["SINAPI 100957","SINAPI","100957","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"4,00",null,"AS",{"$f":"IF($B7320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8863049%"}]
["SINAPI 100962","SINAPI","100962","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"2,97",null,"AS",{"$f":"IF($B7325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5070422%"}]
["SINAPI 100963","SINAPI","100963","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"1,17",null,"AS",{"$f":"IF($B7326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2592592%"}]
["SINAPI 100965","SINAPI","100965","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"1,87",null,"AS",{"$f":"IF($B7331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8212290%"}]
["SINAPI 102331","SINAPI","102331","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"0,59",null,"AS",{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6923076%"}]
["SINAPI 100976","SINAPI","100976","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",null,"9,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9650507%"}]
["SINAPI 100981","SINAPI","100981","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",null,"10,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0283400%"}]
["SINAPI 100987","SINAPI","100987","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",null,"11,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4339622%"}]
["SINAPI 100992","SINAPI","100992","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"6,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8865979%"}]
["SINAPI 100998","SINAPI","100998","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"6,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2103559%"}]
["SINAPI 101004","SINAPI","101004","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"7,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4832904%"}]
["SINAPI 101009","SINAPI","101009","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"44,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9464285%"}]
["SINAPI 101016","SINAPI","101016","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"41,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6239649%"}]
["SINAPI 101466","SINAPI","101466","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"22,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6573457%"}]
["SINAPI 101471","SINAPI","101471","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"26,46",null,"CR",{"$f":"IF($B7391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6211487%"}]
["SINAPI 101472","SINAPI","101472","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"20,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6417033%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101477"},"SINAPI","101477","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"13,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6203090%"}]
["SINAPI 101483","SINAPI","101483","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"38,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6007222%"}]
["SINAPI 101188","SINAPI","101188","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"6,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6375618%"}]
["SINAPI 101193","SINAPI","101193","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"63,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8572775%"}]
["SINAPI 101202","SINAPI","101202","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"47,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1361046%"}]
["SINAPI 102363","SINAPI","102363","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",null,"157,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5147786%"}]
["SINAPI 98516","SINAPI","98516","PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN",null,"308,82",null,"CR",{"$f":"IF($B7430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3338518%"}]
["SINAPI 105521","SINAPI","105521","ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024","M2",null,"3,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3763440%"}]
["SINAPI 105000","SINAPI","105000","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA","M",null,"1.329,15",null,"AS",{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0915002%"}]
["SINAPI 105005","SINAPI","105005","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2",null,"218,12",null,"AS",{"$f":"IF($B7446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2880112%"}]
["SINAPI 103190","SINAPI","103190","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",null,"4.085,73",null,"AS",{"$f":"IF($B7452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7608141%"}]
["SINAPI 103195","SINAPI","103195","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",null,"2.197,14",null,"AS",{"$f":"IF($B7457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7605323%"}]
["SINAPI 103205","SINAPI","103205","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"4.107,55",null,"AS",{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3740714%"}]
["SINAPI 103315","SINAPI","103315","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2",null,"167,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5091965%"}]
["SINAPI 103769","SINAPI","103769","PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",null,"4.331,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1823211%"}]
["SINAPI 98530","SINAPI","98530","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",null,"152,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3978129%"}]
["SINAPI 98535","SINAPI","98535","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN",null,"702,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1342700%"}]
["SINAPI 88242","SINAPI","88242","AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9950760%"}]
["SINAPI 88249","SINAPI","88249","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"29,62",null,"CR",{"$f":"IF($B7491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,4713032%"}]
["SINAPI 88255","SINAPI","88255","AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"33,67",null,"CR",{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,6738937%"}]
["SINAPI 88263","SINAPI","88263","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"23,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5671393%"}]
["SINAPI 88270","SINAPI","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"29,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,1290761%"}]
["SINAPI 88277","SINAPI","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"44,29",null,"CR",{"$f":"IF($B7512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,4784376%"}]
["SINAPI 88284","SINAPI","88284","MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"25,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8394389%"}]
["SINAPI 88286","SINAPI","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"33,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,1144220%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88295"},"SINAPI","88295","OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"34,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,5512266%"}]
["SINAPI 88300","SINAPI","88300","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"53,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,2766755%"}]
["SINAPI 88306","SINAPI","88306","OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"33,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2698881%"}]
["SINAPI 88312","SINAPI","88312","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"29,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5324720%"}]
["SINAPI 88317","SINAPI","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"36,20",null,"C",{"$f":"IF($B7546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,1878454%"}]
["SINAPI 88324","SINAPI","88324","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"39,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,2560484%"}]
["SINAPI 90768","SINAPI","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"117,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1824388%"}]
["SINAPI 90776","SINAPI","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"64,67",null,"C",{"$f":"IF($B7562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,7785682%"}]
["SINAPI 93558","SINAPI","93558","MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.022,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5435699%"}]
["SINAPI 93567","SINAPI","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"22.152,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1857479%"}]
["SINAPI 93572","SINAPI","93572","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"11.320,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,4569949%"}]
["SINAPI 95311","SINAPI","95311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95316","SINAPI","95316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95317","SINAPI","95317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95322","SINAPI","95322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95329","SINAPI","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95337","SINAPI","95337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95342","SINAPI","95342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95347","SINAPI","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,13",null,"C",{"$f":"IF($B7617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95355","SINAPI","95355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B7623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95363","SINAPI","95363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B7631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95367","SINAPI","95367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B7635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95372","SINAPI","95372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"C",{"$f":"IF($B7640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95377","SINAPI","95377","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95385","SINAPI","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95392","SINAPI","95392","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,13",null,"C",{"$f":"IF($B7656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95398","SINAPI","95398","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95400","SINAPI","95400","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95405","SINAPI","95405","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"2,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95415","SINAPI","95415","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"258,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95422","SINAPI","95422","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"193,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100289","SINAPI","100289","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8765134%"}]
["SINAPI 100301","SINAPI","100301","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"26,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2033834%"}]
["SINAPI 100315","SINAPI","100315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"102,09",null,"CR",{"$f":"IF($B7695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101286","SINAPI","101286","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"31,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101291","SINAPI","101291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"31,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101296","SINAPI","101296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"49,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101302"},"SINAPI","101302","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"39,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101308","SINAPI","101308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"47,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101313","SINAPI","101313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"130,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101316","SINAPI","101316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"63,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101325","SINAPI","101325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"86,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101332","SINAPI","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"16,05",null,"CR",{"$f":"IF($B7740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101338","SINAPI","101338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"42,29",null,"CR",{"$f":"IF($B7745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101343","SINAPI","101343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"56,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101349","SINAPI","101349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"60,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101355","SINAPI","101355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"60,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101361","SINAPI","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"76,81",null,"CR",{"$f":"IF($B7767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101368","SINAPI","101368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"40,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101374","SINAPI","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.333,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5608833%"}]
["SINAPI 101380","SINAPI","101380","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.293,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8781999%"}]
["SINAPI 101383","SINAPI","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.116,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2243013%"}]
["SINAPI 101391","SINAPI","101391","AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.934,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6603916%"}]
["SINAPI 101392","SINAPI","101392","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.680,72",null,"CR",{"$f":"IF($B7795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,5853150%"}]
["SINAPI 101398","SINAPI","101398","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.260,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4211261%"}]
["SINAPI 101409","SINAPI","101409","INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.805,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7681517%"}]
["SINAPI 101415","SINAPI","101415","MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"8.660,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,8769504%"}]
["SINAPI 101420","SINAPI","101420","MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.184,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0907384%"}]
["SINAPI 101427","SINAPI","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.168,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7694992%"}]
["SINAPI 101432","SINAPI","101432","OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.117,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,6683749%"}]
["SINAPI 101437","SINAPI","101437","OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"9.414,21",null,"CR",{"$f":"IF($B7832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,6871634%"}]
["SINAPI 101440","SINAPI","101440","OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.168,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7694992%"}]
["SINAPI 101451","SINAPI","101451","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.923,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6128437%"}]
["SINAPI 101458","SINAPI","101458","TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.852,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,8244472%"}]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"1,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"5,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"5,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"2,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"10,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"8,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"0,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"7,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"92,50",null,"C "]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"11,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ",null,"7,30",null,"C "]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"8,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"24,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"55,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"63,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"5,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"19,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"8,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"11,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"28,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"31,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"308,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"40,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"35,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"36,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ",null,"7,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"7.702,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"18,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ",null,"18,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"6,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"134,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"4.172,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"3,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 319"},"SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"31,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"65,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"89,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"5,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"462,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"0,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"31,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"91,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1.352,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"299,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"414,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"2.557,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"3.845,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"14.516,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2.506,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"9.651,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"10.895,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"11.264,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"13.032,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3.228,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"5.393,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"25.377,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"25,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"30,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ",null,"97,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"2,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"2,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ",null,"747,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"19,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"81,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ",null,"120,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"21.187,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"15,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"74,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ",null,"3.199,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ",null,"3.199,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ",null,"15,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ",null,"3.783,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"199,90",null,"C "]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"335,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"576,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"1.621,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"296,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"952,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"15,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"89,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"729,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"347,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"54,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ",null,"350,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"4.998,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"20.330,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"20,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"0,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"5,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"8,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44171"},"SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"22,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"3,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"4,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"53,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"69,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"63,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"15.418,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1.038,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"9.816,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"65.275,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"49.951,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"8.861,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","PAR   ",null,"82,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"22,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"0,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"0,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"34,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"19,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"5,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"42,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"42,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"62,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"332,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"2,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"4,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"3,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"19,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"85,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"53,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"90,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"7,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"27,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"12,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"2,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"1,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"13,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"54,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"71,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"45,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"51,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"9,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"23,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"94,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"221,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"386,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"47,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"0,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"128,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"21,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"64,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"23,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"84,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"4,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"5,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"115,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"296,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"2,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"3,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"28,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"17,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5085"},"SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"31,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"7,95",null,"C "]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"5.477,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"3.142,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1.165,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"115,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"178,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"618,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"47,00",null,"C "]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"341,49",null,"C "]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"417,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"139,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"40,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"44,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"161,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"719,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"239,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"2.814,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"6,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"76,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"41,41",null,"C "]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"0,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"30,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"36,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"19,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"79,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"613.016,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"760.523,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"22,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"5,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"2,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"12,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"38,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"18,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"112,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"2,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"12,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"8,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"7,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"65,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"356,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"62,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ",null,"63,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ",null,"3.563,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"33.482,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"7.984,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1.178.302,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"3.144,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"10,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"11,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"10,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"12,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"16,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"10,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"42,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"27,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"80,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"51,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"104,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"61,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"62,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"82,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"20,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1367"},"SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"260,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"34,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"30,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"6,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"12,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"127.363,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"108,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"196.453,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"99.682,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"607,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","T     ",null,"679,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"650,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"576,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"608,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"657,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ",null,"518,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"20,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"13,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"42,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"13,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"25,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"158,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"24,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"13,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"12,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"13,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"10,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"14,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"10,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"26,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"17,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"140,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"56,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"85,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"7,53",null,"C "]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"9,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"10,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"11,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"17,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"23,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"34,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"24,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"89,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ",null,"83,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"22.941,00",null,"C "]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"463,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"8.359,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1.283,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","100M  ",null,"732,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"8,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"13.814,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"795,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"5,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"96,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"28,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"27,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"11,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"32,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"19,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"30,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"9,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"231,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37414"},"SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"6,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"28,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"99,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"100,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"165,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"13,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"13,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"9,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"52,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"73,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"55,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"23,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"13,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"159,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"9,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"6,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"102,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"11,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"3,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"6,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"48,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"56,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"59,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"169,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"92,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"991,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"26,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"14,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"35,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"590,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"197,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"65,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"670,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"60,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"185,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"22,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"35,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"5,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"26,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"23,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ",null,"18,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ",null,"7,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"83,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"43,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"11,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"292,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.263,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"53,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"66,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"59,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"105,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"133,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"218,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"146,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"134,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"194,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"55,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"249,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"120.693,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"105,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"11,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"6,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 665"},"SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"42,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"19,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"9,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"42,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"5,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"7,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"3,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"26,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"8,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"9,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"5,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ",null,"29,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"20,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"4.127,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KWH   ",null,"0,91",null,"C "]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"20.376,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"56,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ",null,"0,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ",null,"226,41",null,"C "]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ",null,"0,74",null,"C "]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ",null,"1,73",null,"C "]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"3.473.437,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"426,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"940.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"193,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"97,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"0,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"116.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"2,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 38098","SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"7,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 11186","SINAPI-I",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"315,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 38380","SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12\" (300 MM), CABO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"36,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39613","SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"187,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 2762","SINAPI-I",2762,"ESTOPIM SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"12,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 38475","SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"42,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 10890","SINAPI-I",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"332,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 3076","SINAPI-I",3076,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"157,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 43613","SINAPI-I",43613,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ",null,"97,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38153","SINAPI-I",38153,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","CJ    ",null,"63,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 43611","SINAPI-I",43611,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","CJ    ",null,"119,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38152","SINAPI-I",38152,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","CJ    ",null,"168,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 3108","SINAPI-I",3108,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"109,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 43458","SINAPI-I",43458,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ",null,"0,06",null,"C "]
["SINAPI-I 43461","SINAPI-I",43461,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"0,31",null,"C "]
["SINAPI-I 43473","SINAPI-I",43473,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"59,28",null,"C "]
["SINAPI-I 43464","SINAPI-I",43464,"FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ",null,"0,01",null,"C "]
["SINAPI-I 43467","SINAPI-I",43467,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ",null,"0,61",null,"C "]
["SINAPI-I 43481","SINAPI-I",43481,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"12,77",null,"C "]
["SINAPI-I 11455","SINAPI-I",11455,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"17,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 43587","SINAPI-I",43587,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"12,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39014","SINAPI-I",39014,"FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"6,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 938","SINAPI-I",938,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"1,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 44397","SINAPI-I",44397,"FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"2,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39432","SINAPI-I",39432,"FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"3,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 14153","SINAPI-I",14153,"FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"60,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 3148","SINAPI-I",3148,"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"16,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 3272","SINAPI-I",3272,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"49,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 3265","SINAPI-I",3265,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"39,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 3263","SINAPI-I",3263,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"23,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39511","SINAPI-I",39511,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"94,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 11587","SINAPI-I",11587,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ",null,"116,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39361","SINAPI-I",39361,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"1.949,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38122"},"SINAPI-I",38122,"FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","L     ",null,"13,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3302","SINAPI-I",3302,"FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"28,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 11588","SINAPI-I",11588,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1.334,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 11594","SINAPI-I",11594,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"425,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 11597","SINAPI-I",11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"659,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 40441","SINAPI-I",40441,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ",null,"377,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 40436","SINAPI-I",40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ",null,"329,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 4222","SINAPI-I",4222,"GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ",null,"6,04",null,"C "]
["SINAPI-I 34804","SINAPI-I",34804,"GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"47,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 4012","SINAPI-I",4012,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"19,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 44324","SINAPI-I",44324,"GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"3,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 36529","SINAPI-I",36529,"GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"62.499,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 11837","SINAPI-I",11837,"GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"95,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 38056","SINAPI-I",38056,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"48,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 36782","SINAPI-I",36782,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","SC25KG",null,"160,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 4229","SINAPI-I",4229,"GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"45,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 11245","SINAPI-I",11245,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"364,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 13533","SINAPI-I",13533,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"212.898,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 39584","SINAPI-I",39584,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"136.951,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 44494","SINAPI-I",44494,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR  DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"104.284,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 20017","SINAPI-I",20017,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"12,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 20007","SINAPI-I",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"7,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 36487","SINAPI-I",36487,"GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"4.079,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 37775","SINAPI-I",37775,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"416.666,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 7569","SINAPI-I",7569,"HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"59,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 44305","SINAPI-I",44305,"HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D= 1 1/2\" X *3 M*, PARA PROLONGAR BROCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"2.113,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 4314","SINAPI-I",4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ",null,"3,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37772","SINAPI-I",37772,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"342.998,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 12768","SINAPI-I",12768,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1.782,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 12873","SINAPI-I",12873,"IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ",null,"23,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 40929","SINAPI-I",40929,"INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ",null,"6.842,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 38078","SINAPI-I",38078,"INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"20,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38113","SINAPI-I",38113,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"11,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 38081","SINAPI-I",38081,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"30,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38070","SINAPI-I",38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38071","SINAPI-I",38071,"INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"21,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 3406","SINAPI-I",3406,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"29,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 34377","SINAPI-I",34377,"JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"269,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 34367","SINAPI-I",34367,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"671,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 40661","SINAPI-I",40661,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"907,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 34797","SINAPI-I",34797,"JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"381,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 41077","SINAPI-I",41077,"JARDINEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"3.187,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 37968","SINAPI-I",37968,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"52,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 44251","SINAPI-I",44251,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"221,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 3533","SINAPI-I",3533,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"2,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38431","SINAPI-I",38431,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"14,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38988","SINAPI-I",38988,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"22,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38989","SINAPI-I",38989,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"37,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 36359","SINAPI-I",36359,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 38437","SINAPI-I",38437,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"22,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 3485","SINAPI-I",3485,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"13,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 3521","SINAPI-I",3521,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3515","SINAPI-I",3515,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"6,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 3519","SINAPI-I",3519,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"8,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 37949","SINAPI-I",37949,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"2,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 3536","SINAPI-I",3536,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 3510","SINAPI-I",3510,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"12,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39301","SINAPI-I",39301,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"21,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 38926","SINAPI-I",38926,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"25,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 38928","SINAPI-I",38928,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"36,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 38917","SINAPI-I",38917,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"20,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 20148","SINAPI-I",20148,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"4,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 20154","SINAPI-I",20154,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"3,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 3477","SINAPI-I",3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"27,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 12032","SINAPI-I",12032,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ",null,"57,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 3668","SINAPI-I",3668,"JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"42,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 20143","SINAPI-I",20143,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"69,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 20142","SINAPI-I",20142,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"37,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 42696","SINAPI-I",42696,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"149,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39872","SINAPI-I",39872,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"447,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 3676","SINAPI-I",3676,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"484,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 3729","SINAPI-I",3729,"KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2\" OU 3/4\" - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"140,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39353","SINAPI-I",39353,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"311,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39354","SINAPI-I",39354,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"657,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39489","SINAPI-I",39489,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"654,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39494","SINAPI-I",39494,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"700,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 43628","SINAPI-I",43628,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.142,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 39499","SINAPI-I",39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.470,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 3741","SINAPI-I",3741,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"78,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 3737","SINAPI-I",3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"94,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 3742","SINAPI-I",3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"113,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 38194","SINAPI-I",38194,"LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"4,90",null,"C "]
["SINAPI-I 11696","SINAPI-I",11696,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"166,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 10426","SINAPI-I",10426,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"178,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 10853","SINAPI-I",10853,"LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"121,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 38383","SINAPI-I",38383,"LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 3768","SINAPI-I",3768,"LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"4,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 20193","SINAPI-I",20193,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2XMES",null,"18,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 4084","SINAPI-I",4084,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ",null,"1,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 10777","SINAPI-I",10777,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"1.135,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 10749","SINAPI-I",10749,"LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UNXMES",null,"22,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 7247","SINAPI-I",7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"2,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 44699","SINAPI-I",44699,"LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ",null,"48,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 42248","SINAPI-I",42248,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"488,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38889","SINAPI-I",38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"50,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 39385","SINAPI-I",39385,"LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"11,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 12267","SINAPI-I",12267,"LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"210,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 44252","SINAPI-I",44252,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"181,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 37977","SINAPI-I",37977,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"16,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 37978","SINAPI-I",37978,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"31,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 12723","SINAPI-I",12723,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"2,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 12728","SINAPI-I",12728,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"50,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 3839","SINAPI-I",3839,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"361,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 3854","SINAPI-I",3854,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"10,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38022","SINAPI-I",38022,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"39,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 37981","SINAPI-I",37981,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"6,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 20164","SINAPI-I",20164,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"11,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 3911","SINAPI-I",3911,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"17,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3909","SINAPI-I",3909,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"7,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1904","SINAPI-I",1904,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 12410","SINAPI-I",12410,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"12,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 3937","SINAPI-I",3937,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"18,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 3921","SINAPI-I",3921,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"18,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 3928","SINAPI-I",3928,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"64,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3929","SINAPI-I",3929,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"98,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 40364","SINAPI-I",40364,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"89,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 40355","SINAPI-I",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"19,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 3872","SINAPI-I",3872,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"5,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 21120","SINAPI-I",21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"11,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 40360","SINAPI-I",40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"35,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1902","SINAPI-I",1902,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 1891","SINAPI-I",1891,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2637","SINAPI-I",2637,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 2643","SINAPI-I",2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"9,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39858","SINAPI-I",39858,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"24,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 3861","SINAPI-I",3861,"LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"0,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3904"},"SINAPI-I",3904,"LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"0,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 3866","SINAPI-I",3866,"LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"44,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38447","SINAPI-I",38447,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"85,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 38443","SINAPI-I",38443,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"12,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 3845","SINAPI-I",3845,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"15,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 20169","SINAPI-I",20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"11,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 3898","SINAPI-I",3898,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"6,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 3856","SINAPI-I",3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39292","SINAPI-I",39292,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"14,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39313","SINAPI-I",39313,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"29,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 39308","SINAPI-I",39308,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"10,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 37428","SINAPI-I",37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"210,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11520","SINAPI-I",11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ",null,"27,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 11518","SINAPI-I",11518,"MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ",null,"101,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 4119","SINAPI-I",4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"85,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 37460","SINAPI-I",37460,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1\" X *3,1* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"15,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 37457","SINAPI-I",37457,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8\" X 1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 21032","SINAPI-I",21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"565,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 37531","SINAPI-I",37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"862,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 37523","SINAPI-I",37523,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"660.531,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 39696","SINAPI-I",39696,"MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ",null,"5,99",null,"C "]
["SINAPI-I 38544","SINAPI-I",38544,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"12,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 626","SINAPI-I",626,"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"21,11",null,"C "]
["SINAPI-I 44509","SINAPI-I",44509,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"54,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 44515","SINAPI-I",44515,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"29,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11481","SINAPI-I",11481,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"38,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 43609","SINAPI-I",43609,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"38,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 13836","SINAPI-I",13836,"MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"66.337,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 12868","SINAPI-I",12868,"MARCENEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"19,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 40703","SINAPI-I",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"12.599,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13447","SINAPI-I",13447,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"52.854,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39433","SINAPI-I",39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"3,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 4823","SINAPI-I",4823,"MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"44,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 41380","SINAPI-I",41380,"MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"425,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 40974","SINAPI-I",40974,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"7.728,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 13587","SINAPI-I",13587,"MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"4,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38589","SINAPI-I",38589,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34774","SINAPI-I",34774,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 41682","SINAPI-I",41682,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"36,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 41683","SINAPI-I",41683,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"26,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 4059","SINAPI-I",4059,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"36,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 10608","SINAPI-I",10608,"MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"9.489,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 11698","SINAPI-I",11698,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"994,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 44020","SINAPI-I",44020,"MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"858,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 41426","SINAPI-I",41426,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"13,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37520","SINAPI-I",37520,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"455.398,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 37545","SINAPI-I",37545,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"15.762,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 36800","SINAPI-I",36800,"MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2\" OU 3/4 \", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"373,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 11499","SINAPI-I",11499,"MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.000,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 40921","SINAPI-I",40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ",null,"6.538,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 36503","SINAPI-I",36503,"MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q: 10/60 A 23/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"5.434,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39404","SINAPI-I",39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"2.192,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 4093","SINAPI-I",4093,"MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ",null,"23,52",null,"C "]
["SINAPI-I 41038","SINAPI-I",41038,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"4.289,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 40992","SINAPI-I",40992,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ",null,"4.980,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 36799","SINAPI-I",36799,"MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"72,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38639","SINAPI-I",38639,"MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"165,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 42430","SINAPI-I",42430,"MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"6.434,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 4208","SINAPI-I",4208,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"50,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 4184","SINAPI-I",4184,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"293,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 4206","SINAPI-I",4206,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"22,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 4197","SINAPI-I",4197,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"70,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 4193","SINAPI-I",4193,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"42,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 40371","SINAPI-I",40371,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"140,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39610","SINAPI-I",39610,"NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"95.612,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39611","SINAPI-I",39611,"NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"115.706,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 36152","SINAPI-I",36152,"OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"6,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 40980","SINAPI-I",40980,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ",null,"5.906,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 44501","SINAPI-I",44501,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ",null,"35,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 40981","SINAPI-I",40981,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ",null,"5.167,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 40998","SINAPI-I",40998,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ",null,"6.066,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 4239","SINAPI-I",4239,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"48,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 41040","SINAPI-I",41040,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"6.246,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 41001","SINAPI-I",41001,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ",null,"8.476,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 3412","SINAPI-I",3412,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"35,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39639","SINAPI-I",39639,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"164,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 37400","SINAPI-I",37400,"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"46,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39438","SINAPI-I",39438,"PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"0,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 4379","SINAPI-I",4379,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"0,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 11963","SINAPI-I",11963,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"9,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 4333","SINAPI-I",4333,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"0,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 39440","SINAPI-I",39440,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"0,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 4383","SINAPI-I",4383,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"19,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 441","SINAPI-I",441,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"11,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 429","SINAPI-I",429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"21,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 428","SINAPI-I",428,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"34,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 11057","SINAPI-I",11057,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"0,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 4304","SINAPI-I",4304,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 4300","SINAPI-I",4300,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"0,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4332","SINAPI-I",4332,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"1,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 4354","SINAPI-I",4354,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2\", COMPRIMENTO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"47,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","CENTO ",null,"114,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 39897","SINAPI-I",39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"53,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 36882","SINAPI-I",36882,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ",null,"262,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39606","SINAPI-I",39606,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"25,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 4704","SINAPI-I",4704,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"40,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 4730","SINAPI-I",4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M3    ",null,"82,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 4712","SINAPI-I",4712,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"79,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 4826","SINAPI-I",4826,"PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"114,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38410","SINAPI-I",38410,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"14.666,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 43692","SINAPI-I",43692,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"13,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39425","SINAPI-I",39425,"PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"3,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 11552","SINAPI-I",11552,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"7,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39571","SINAPI-I",39571,"PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"5,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39429","SINAPI-I",39429,"PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"7,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39572","SINAPI-I",39572,"PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"5,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39328","SINAPI-I",39328,"PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"5,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 43886","SINAPI-I",43886,"PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"3.596.279,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 44548","SINAPI-I",44548,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"3.149.265,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39012","SINAPI-I",39012,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.126.306,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11091","SINAPI-I",11091,"PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 37397","SINAPI-I",37397,"PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","CENTO ",null,"37,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 12874","SINAPI-I",12874,"PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ",null,"20,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 4794","SINAPI-I",4794,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"343,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1292","SINAPI-I",1292,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"52,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 45190","SINAPI-I",45190,"PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"85,95",null,"C "]
["SINAPI-I 40649","SINAPI-I",40649,"PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"121,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 40650","SINAPI-I",40650,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"156,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 38135","SINAPI-I",38135,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"119,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 38185","SINAPI-I",38185,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"505,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39566","SINAPI-I",39566,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"51,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39415","SINAPI-I",39415,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"25,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 11062","SINAPI-I",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"50,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39514","SINAPI-I",39514,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"21,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37560","SINAPI-I",37560,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"29,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34723"},"SINAPI-I",34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"924,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 4792","SINAPI-I",4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"161,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 4894","SINAPI-I",4894,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"11,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 4892","SINAPI-I",4892,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"55,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 4752","SINAPI-I",4752,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"23,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ",null,"4.206,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 3408","SINAPI-I",3408,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"17,25",null,"C "]
["SINAPI-I 14439","SINAPI-I",14439,"PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"6,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4337","SINAPI-I",4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"2,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 4330","SINAPI-I",4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"0,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 4981","SINAPI-I",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"269,90",null,"C "]
["SINAPI-I 4998","SINAPI-I",4998,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"654,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 4917","SINAPI-I",4917,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"550,65",null,"C "]
["SINAPI-I 4943","SINAPI-I",4943,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"750,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 11364","SINAPI-I",11364,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"231,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 10553","SINAPI-I",10553,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"253,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39504","SINAPI-I",39504,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"575,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 21102","SINAPI-I",21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"95,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 37561","SINAPI-I",37561,"PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"487,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 37562","SINAPI-I",37562,"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"639,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 14162","SINAPI-I",14162,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"2.238,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 41180","SINAPI-I",41180,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"4.524,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 41185","SINAPI-I",41185,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"6.058,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 41189","SINAPI-I",41189,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"18.718,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 5044","SINAPI-I",5044,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.091,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 41200","SINAPI-I",41200,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"1.657,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 41203","SINAPI-I",41203,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"1.435,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 13339","SINAPI-I",13339,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.608,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 41218","SINAPI-I",41218,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"8.911,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 41198","SINAPI-I",41198,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"2.354,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 2731","SINAPI-I",2731,"POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"159,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 41459","SINAPI-I",41459,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"3.082,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4465","SINAPI-I",4465,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"26,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 4437","SINAPI-I",4437,"PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"54,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 5063","SINAPI-I",5063,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"18,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 5068","SINAPI-I",5068,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"15,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 5061","SINAPI-I",5061,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"15,00",null,"C "]
["SINAPI-I 42431","SINAPI-I",42431,"PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"3.957,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 37548","SINAPI-I",37548,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"108.020,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 36143","SINAPI-I",36143,"PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"35,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 38376","SINAPI-I",38376,"PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G, COM CORDAO EM NYLON E TACO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"52,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 44313","SINAPI-I",44313,"PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2\" (38 MM), C = 380 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1.079,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 5080","SINAPI-I",5080,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"21,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39762","SINAPI-I",39762,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"647,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 12038","SINAPI-I",12038,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"494,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 39757","SINAPI-I",39757,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"457,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39806","SINAPI-I",39806,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"258,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39798","SINAPI-I",39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"228,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39803","SINAPI-I",39803,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"245,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 21059","SINAPI-I",21059,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"57,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 11709","SINAPI-I",11709,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"54,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 11739","SINAPI-I",11739,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"8,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 5104","SINAPI-I",5104,"REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"73,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 20047","SINAPI-I",20047,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"55,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 20327","SINAPI-I",20327,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"18,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 11672","SINAPI-I",11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"80,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 6032","SINAPI-I",6032,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"35,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 11677","SINAPI-I",11677,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"78,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11678","SINAPI-I",11678,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"143,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 6010","SINAPI-I",6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"110,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 6016","SINAPI-I",6016,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"40,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 6006","SINAPI-I",6006,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"88,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 38379","SINAPI-I",38379,"REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"61,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 34357","SINAPI-I",34357,"REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"4,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 36144","SINAPI-I",36144,"RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34684","SINAPI-I",34684,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"256,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 34682","SINAPI-I",34682,"REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"122,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 36250","SINAPI-I",36250,"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"6,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 20231","SINAPI-I",20231,"RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"81,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 11575","SINAPI-I",11575,"ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"58,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 14489","SINAPI-I",14489,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"749.499,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 14513","SINAPI-I",14513,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"562.142,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 14626","SINAPI-I",14626,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"808.785,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 1116","SINAPI-I",1116,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"21,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 1114","SINAPI-I",1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"36,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 11758","SINAPI-I",11758,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"44,90",null,"C "]
["SINAPI-I 4509","SINAPI-I",4509,"SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"3,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4415","SINAPI-I",4415,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"3,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 6085","SINAPI-I",6085,"SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ",null,"7,78",null,"C "]
["SINAPI-I 43142","SINAPI-I",43142,"SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ",null,"169,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 37741","SINAPI-I",37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"258.931,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 14618","SINAPI-I",14618,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10\" (250 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1.504,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 41084","SINAPI-I",41084,"SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ",null,"2.973,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 6136","SINAPI-I",6136,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"283,13",null,"C "]
["SINAPI-I 20262","SINAPI-I",20262,"SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"18,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39961","SINAPI-I",39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"24,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 20250","SINAPI-I",20250,"SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ",null,"17,90",null,"C "]
["SINAPI-I 6166","SINAPI-I",6166,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"32,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 20249","SINAPI-I",20249,"SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"43,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 12294","SINAPI-I",12294,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"15,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 21043","SINAPI-I",21043,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"33,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 14149","SINAPI-I",14149,"SUPORTE \"Y\" PARA FITA PERFURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","CENTO ",null,"208,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 3396","SINAPI-I",3396,"SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 390","SINAPI-I",390,"SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2\", COM ROSCA MECANICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"9,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 3993","SINAPI-I",3993,"TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"72,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 6193","SINAPI-I",6193,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"11,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 13914","SINAPI-I",13914,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"658,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 10742","SINAPI-I",10742,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"960,00",null,"C "]
["SINAPI-I 41614","SINAPI-I",41614,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"152,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 43428","SINAPI-I",43428,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"2.267,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 41625","SINAPI-I",41625,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.427,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38837","SINAPI-I",38837,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"14,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 20964","SINAPI-I",20964,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"64,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 21090","SINAPI-I",21090,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"729,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 6240","SINAPI-I",6240,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"715,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 37740","SINAPI-I",37740,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"60.366,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 14405","SINAPI-I",14405,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"147.034,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 11690","SINAPI-I",11690,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"261,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 21121","SINAPI-I",21121,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"3,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 38014","SINAPI-I",38014,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"78,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 38015","SINAPI-I",38015,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"184,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 12735","SINAPI-I",12735,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"24,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 12740","SINAPI-I",12740,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"642,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 6298","SINAPI-I",6298,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"62,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 6301","SINAPI-I",6301,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"983,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 7126","SINAPI-I",7126,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2\" X 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"23,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 6303","SINAPI-I",6303,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"23,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 6318","SINAPI-I",6318,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"69,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 6310","SINAPI-I",6310,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"184,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39324","SINAPI-I",39324,"TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"4,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 11379","SINAPI-I",11379,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"74,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 7108","SINAPI-I",7108,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"8,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 7133","SINAPI-I",7133,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"99,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 37420","SINAPI-I",37420,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"57,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 37445","SINAPI-I",37445,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"294,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38017","SINAPI-I",38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"10,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38874","SINAPI-I",38874,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"33,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38019","SINAPI-I",38019,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"7,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 36298","SINAPI-I",36298,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38460","SINAPI-I",38460,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"87,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 7098","SINAPI-I",7098,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"3,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 7114","SINAPI-I",7114,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"12,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 40419","SINAPI-I",40419,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"34,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 38910","SINAPI-I",38910,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"39,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11658","SINAPI-I",11658,"TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"16,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 7146","SINAPI-I",7146,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"169,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 7144","SINAPI-I",7144,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"58,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 3585","SINAPI-I",3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"20,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 3592","SINAPI-I",3592,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"385,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 40398","SINAPI-I",40398,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"635,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39289","SINAPI-I",39289,"TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"30,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 7088","SINAPI-I",7088,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"52,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 7070","SINAPI-I",7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"207,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 40943","SINAPI-I",40943,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ",null,"37,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 34547","SINAPI-I",34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"4,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39508","SINAPI-I",39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"10,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 42406","SINAPI-I",42406,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"23,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 10933","SINAPI-I",10933,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"15,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 10937","SINAPI-I",10937,"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"18,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 10935","SINAPI-I",10935,"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"31,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 7161","SINAPI-I",7161,"TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"3,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7173","SINAPI-I",7173,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MIL   ",null,"2.850,00",null,"C "]
["SINAPI-I 34468","SINAPI-I",34468,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"288,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34417","SINAPI-I",34417,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"20,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 7197","SINAPI-I",7197,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"116,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 34425","SINAPI-I",34425,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"124,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 7229","SINAPI-I",7229,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"230,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 34447","SINAPI-I",34447,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"751,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39520","SINAPI-I",39520,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"130,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 11068","SINAPI-I",11068,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"527,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 1575","SINAPI-I",1575,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1578","SINAPI-I",1578,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"6,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1573","SINAPI-I",1573,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39320","SINAPI-I",39320,"TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"17,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1585","SINAPI-I",1585,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"6,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1587","SINAPI-I",1587,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"7,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 1546","SINAPI-I",1546,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"127,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38414","SINAPI-I",38414,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.565,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34400","SINAPI-I",34400,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"4,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 154","SINAPI-I",154,"TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ",null,"78,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 7319","SINAPI-I",7319,"TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ",null,"13,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 7311","SINAPI-I",7311,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ",null,"43,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 43625","SINAPI-I",43625,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ",null,"34,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 43624","SINAPI-I",43624,"TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ",null,"41,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 37401","SINAPI-I",37401,"TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"46,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 38103","SINAPI-I",38103,"TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"20,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 38082","SINAPI-I",38082,"TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"25,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 7592","SINAPI-I",7592,"TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ",null,"34,67",null,"C "]
["SINAPI-I 7606","SINAPI-I",7606,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 \", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"117,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11825","SINAPI-I",11825,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1\", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"123,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 44045","SINAPI-I",44045,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"524,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 13417","SINAPI-I",13417,"TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"148,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 11773","SINAPI-I",11773,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"197,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 13416","SINAPI-I",13416,"TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"133,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 7613","SINAPI-I",7613,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"122.800,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 7620","SINAPI-I",7620,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"33.586,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 7612","SINAPI-I",7612,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"87.706,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 36510","SINAPI-I",36510,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1.113.149,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 7625","SINAPI-I",7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1.391.437,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 7623","SINAPI-I",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"4.585.785,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 36508","SINAPI-I",36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2.062.409,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 36509","SINAPI-I",36509,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"1.130.275,16",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13238"},"SINAPI-I",13238,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"350.856,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 36511","SINAPI-I",36511,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"406.548,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 36515","SINAPI-I",36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"119.736,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 10598","SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"194.171,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 7640","SINAPI-I",7640,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"297.950,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36513","SINAPI-I",36513,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"287.020,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 36514","SINAPI-I",36514,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"320.226,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"32,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 36149","SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"201,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 42407","SINAPI-I",42407,"TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"6,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11581","SINAPI-I",11581,"TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"21,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43605","SINAPI-I",43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"44,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 11580","SINAPI-I",11580,"TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"8,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38386","SINAPI-I",38386,"TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2\" (38 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 10743","SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"531,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39848","SINAPI-I",39848,"TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"1,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 20999","SINAPI-I",20999,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"11,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 21001","SINAPI-I",21001,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"21,09",null,"C "]
["SINAPI-I 21003","SINAPI-I",21003,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"34,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 21006","SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"73,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 21019","SINAPI-I",21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"25,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 21021","SINAPI-I",21021,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"40,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 21024","SINAPI-I",21024,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"86,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 40624","SINAPI-I",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"68,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 42575","SINAPI-I",42575,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4\", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"62,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 13127","SINAPI-I",13127,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"30,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 13137","SINAPI-I",13137,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"40,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 42574","SINAPI-I",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"46,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 20989","SINAPI-I",20989,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"1.444,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 21147","SINAPI-I",21147,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2\", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"135,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 21148","SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"83,57",null,"C "]
["SINAPI-I 20984","SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"2.770,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 13042","SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"1.535,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 21150","SINAPI-I",21150,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"41,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 13141","SINAPI-I",13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"52,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 42576","SINAPI-I",42576,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3\", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"170,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 21151","SINAPI-I",21151,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"248,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 13142","SINAPI-I",13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"354,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 42577","SINAPI-I",42577,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5\", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"389,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 20994","SINAPI-I",20994,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"668,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 7672","SINAPI-I",7672,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"437,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 20995","SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"878,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 7690","SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"508,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20980","SINAPI-I",20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"554,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 7661","SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"659,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 21016","SINAPI-I",21016,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4\"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"145,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"16,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 21009","SINAPI-I",21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"22,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 21010","SINAPI-I",21010,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"29,63",null,"C "]
["SINAPI-I 21011","SINAPI-I",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"43,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 21012","SINAPI-I",21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"47,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 21013","SINAPI-I",21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2\"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"62,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 21014","SINAPI-I",21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2\"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"87,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 21015","SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"100,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 7697","SINAPI-I",7697,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2\", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"47,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 7698","SINAPI-I",7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"41,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 7691","SINAPI-I",7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"17,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"32,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 7701","SINAPI-I",7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"85,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7696","SINAPI-I",7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"68,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 7700","SINAPI-I",7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"21,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 7694","SINAPI-I",7694,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3\", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"115,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 7693","SINAPI-I",7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"158,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 7692","SINAPI-I",7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"237,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7695"},"SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"257,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 13356","SINAPI-I",13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"18,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 36365","SINAPI-I",36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"40,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 41930","SINAPI-I",41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"135,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 41931","SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"211,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 41932","SINAPI-I",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"325,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 41933","SINAPI-I",41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"459,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 41934","SINAPI-I",41934,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"535,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 41936","SINAPI-I",41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"79,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 44812","SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"669,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 41785","SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2.480,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 41781","SINAPI-I",41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"447,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 41783","SINAPI-I",41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"1.610,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 41786","SINAPI-I",41786,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"3.428,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 41779","SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"176,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 41780","SINAPI-I",41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"276,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 41782","SINAPI-I",41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"989,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38130","SINAPI-I",38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"41,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 44260","SINAPI-I",44260,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"393,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 21123","SINAPI-I",21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"11,58",null,"C "]
["SINAPI-I 21124","SINAPI-I",21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"18,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 21125","SINAPI-I",21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"31,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 38028","SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"55,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 38029","SINAPI-I",38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"81,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38030","SINAPI-I",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"131,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38031","SINAPI-I",38031,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"206,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39735","SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"65,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39734","SINAPI-I",39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"77,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39736","SINAPI-I",39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"88,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39737","SINAPI-I",39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"11,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39738","SINAPI-I",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"4,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39739","SINAPI-I",39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"61,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39733","SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"106,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39854","SINAPI-I",39854,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8\" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"107,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39740","SINAPI-I",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"58,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39741","SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"10,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39853","SINAPI-I",39853,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8\" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"14,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39742","SINAPI-I",39742,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8\" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"47,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39751","SINAPI-I",39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"179,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 39750","SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"148,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 39747","SINAPI-I",39747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2\" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"47,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 39749","SINAPI-I",39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"98,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 39753","SINAPI-I",39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"329,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 39752","SINAPI-I",39752,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"254,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 39748","SINAPI-I",39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4\" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"77,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 39754","SINAPI-I",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"485,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 39755","SINAPI-I",39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"736,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 12742","SINAPI-I",12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"583,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 12713","SINAPI-I",12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"30,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"53,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 12744","SINAPI-I",12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"67,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 12745","SINAPI-I",12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"98,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 12746","SINAPI-I",12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"132,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 12747","SINAPI-I",12747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"191,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 12748","SINAPI-I",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"270,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 12749","SINAPI-I",12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"395,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"40,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 39662","SINAPI-I",39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"19,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 39661","SINAPI-I",39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"13,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 39666","SINAPI-I",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"61,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 39664","SINAPI-I",39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"30,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 39663","SINAPI-I",39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"24,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 39665","SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"50,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 7725","SINAPI-I",7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"230,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7753"},"SINAPI-I",7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"448,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 13256","SINAPI-I",13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"628,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 7757","SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"669,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7758","SINAPI-I",7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"970,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 7759","SINAPI-I",7759,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"2.688,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 40334","SINAPI-I",40334,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"105,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"118,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 7742","SINAPI-I",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"313,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7750","SINAPI-I",7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"382,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7756","SINAPI-I",7756,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"439,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7765","SINAPI-I",7765,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"492,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 12569","SINAPI-I",12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"680,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7766","SINAPI-I",7766,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"722,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 7767","SINAPI-I",7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"1.037,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 7727","SINAPI-I",7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"3.015,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 7760","SINAPI-I",7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"119,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 7761","SINAPI-I",7761,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"125,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 7752","SINAPI-I",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"152,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7762","SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"199,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 7722","SINAPI-I",7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"305,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 7763","SINAPI-I",7763,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"372,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7764","SINAPI-I",7764,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"444,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 12572","SINAPI-I",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"628,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 12573","SINAPI-I",12573,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"826,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"999,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 12575","SINAPI-I",12575,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"1.517,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 12576","SINAPI-I",12576,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"183,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 12577","SINAPI-I",12577,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"247,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 12578","SINAPI-I",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"299,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 12579","SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"516,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 12580","SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"537,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 12581","SINAPI-I",12581,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"575,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 7720","SINAPI-I",7720,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"900,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 40335","SINAPI-I",40335,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"188,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 7740","SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"193,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 7741","SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"357,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 7774","SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"438,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 7744","SINAPI-I",7744,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"573,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 7773","SINAPI-I",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"585,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 7754","SINAPI-I",7754,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"888,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7735","SINAPI-I",7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"1.150,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7755","SINAPI-I",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"228,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 7776","SINAPI-I",7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"475,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 7743","SINAPI-I",7743,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"503,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 7733","SINAPI-I",7733,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"657,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 7775","SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"719,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 7734","SINAPI-I",7734,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"1.019,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 7714","SINAPI-I",7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"142,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 37449","SINAPI-I",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"34,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 37450","SINAPI-I",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"48,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 37451","SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"67,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 37452","SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"98,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 37453","SINAPI-I",37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"113,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7778","SINAPI-I",7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"42,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 7796","SINAPI-I",7796,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"58,12",null,"C "]
["SINAPI-I 7781","SINAPI-I",7781,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"68,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7795","SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"102,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 7791","SINAPI-I",7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"122,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"43,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 7790","SINAPI-I",7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"68,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7785","SINAPI-I",7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"75,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 7792","SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"106,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 7793","SINAPI-I",7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"126,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 13159","SINAPI-I",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"109,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13168"},"SINAPI-I",13168,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"133,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 13173","SINAPI-I",13173,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"180,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 12583","SINAPI-I",12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"36,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 12584","SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"47,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 12613","SINAPI-I",12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"18,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1031","SINAPI-I",1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"14,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39707","SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"5,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39708","SINAPI-I",39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"5,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39710","SINAPI-I",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"3,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39709","SINAPI-I",39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"4,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"5,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39712","SINAPI-I",39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"1,95",null,"C "]
["SINAPI-I 39713","SINAPI-I",39713,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"1,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39714","SINAPI-I",39714,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"3,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39715","SINAPI-I",39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39716","SINAPI-I",39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"1,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39718","SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"3,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 9813","SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"5,19",null,"C "]
["SINAPI-I 9815","SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"10,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 44543","SINAPI-I",44543,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"5.100,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 44526","SINAPI-I",44526,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"124,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 44545","SINAPI-I",44545,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"268,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 44525","SINAPI-I",44525,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"4.625,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 44547","SINAPI-I",44547,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"418,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 44519","SINAPI-I",44519,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"1.024,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 44520","SINAPI-I",44520,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"1.650,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 44521","SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"26,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 44522","SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"2.897,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 44523","SINAPI-I",44523,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"4.309,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 44527","SINAPI-I",44527,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"2.161,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 44524","SINAPI-I",44524,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"59,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 44542","SINAPI-I",44542,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"2.819,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 9877","SINAPI-I",9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"124,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 9878","SINAPI-I",9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"153,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 41986","SINAPI-I",41986,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10\" (273 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"2.613,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43422","SINAPI-I",43422,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12\" (320 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"3.205,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 41987","SINAPI-I",41987,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14\" (400 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"3.715,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"4.907,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 41697","SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"869,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 41985","SINAPI-I",41985,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"1.211,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 41699","SINAPI-I",41699,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"1.724,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 38053","SINAPI-I",38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"24,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 38054","SINAPI-I",38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"41,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 38052","SINAPI-I",38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"11,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 38051","SINAPI-I",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"7,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 38787","SINAPI-I",38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"7,49",null,"C "]
["SINAPI-I 38825","SINAPI-I",38825,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"9,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38826","SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"13,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38827","SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"22,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"14,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 38829","SINAPI-I",38829,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"23,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38830","SINAPI-I",38830,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"32,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38831","SINAPI-I",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"45,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 36274","SINAPI-I",36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"9,32",null,"C "]
["SINAPI-I 36278","SINAPI-I",36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"12,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"123,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 38971","SINAPI-I",38971,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"10,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 38972","SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"13,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 38973","SINAPI-I",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"23,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 38974","SINAPI-I",38974,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"37,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38975","SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"48,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 38976","SINAPI-I",38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"82,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 44176","SINAPI-I",44176,"TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"19,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"249,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38978"},"SINAPI-I",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"10,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38979","SINAPI-I",38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"14,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 38980","SINAPI-I",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"18,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 38981","SINAPI-I",38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"27,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 38982","SINAPI-I",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"43,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38983","SINAPI-I",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"76,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 38984","SINAPI-I",38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"104,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 38985","SINAPI-I",38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"179,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38032","SINAPI-I",38032,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"59,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38033","SINAPI-I",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"101,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38034","SINAPI-I",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"158,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38035","SINAPI-I",38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"232,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"313,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 38037","SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"414,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 9850","SINAPI-I",9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"147,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 9853","SINAPI-I",9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"262,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 9854","SINAPI-I",9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"115,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9851","SINAPI-I",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"199,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 9825","SINAPI-I",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"45,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 9828","SINAPI-I",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"121,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9829","SINAPI-I",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"205,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 9826","SINAPI-I",9826,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"312,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 9827","SINAPI-I",9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"443,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 36374","SINAPI-I",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"53,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 36084","SINAPI-I",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"15,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 36373","SINAPI-I",36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"33,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 36377","SINAPI-I",36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"64,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 36375","SINAPI-I",36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"19,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 36376","SINAPI-I",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"38,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 36380","SINAPI-I",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"80,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 36378","SINAPI-I",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"24,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 36379","SINAPI-I",36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"48,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 9859","SINAPI-I",9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"10,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 9836","SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"15,05",null,"C "]
["SINAPI-I 20065","SINAPI-I",20065,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"39,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 9835","SINAPI-I",9835,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"6,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 9838","SINAPI-I",9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"10,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 9837","SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"14,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 44315","SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"58,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 9862","SINAPI-I",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"31,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 9861","SINAPI-I",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"24,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 9856","SINAPI-I",9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"8,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 9866","SINAPI-I",9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"21,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 9863","SINAPI-I",9863,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"62,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 9860","SINAPI-I",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"45,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 9841","SINAPI-I",9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"28,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 9840","SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"59,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 20067","SINAPI-I",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"9,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 20068","SINAPI-I",20068,"TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"12,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 9839","SINAPI-I",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"23,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 9870","SINAPI-I",9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"92,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 9867","SINAPI-I",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"3,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"4,20",null,"C "]
["SINAPI-I 9869","SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"9,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 9874","SINAPI-I",9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"14,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 9875","SINAPI-I",9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"15,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 9873","SINAPI-I",9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"25,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 9871","SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"42,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 9872","SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"59,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 7667","SINAPI-I",7667,"TUBO 26\" EM CHAPA PRETA, E= 3/16\", 147 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"2.466,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 7660","SINAPI-I",7660,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 1/4\", 175 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"3.144,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 7676","SINAPI-I",7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"3.180,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 12426","SINAPI-I",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"42,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 12425","SINAPI-I",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"58,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12427"},"SINAPI-I",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"244,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 12428","SINAPI-I",12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"156,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"52,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 12429","SINAPI-I",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"395,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 12431","SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"673,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 12432","SINAPI-I",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"138,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 12434","SINAPI-I",12434,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"45,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 12433","SINAPI-I",12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"88,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 12435","SINAPI-I",12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"272,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 12437","SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"220,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 12439","SINAPI-I",12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"70,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 12438","SINAPI-I",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"398,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 12436","SINAPI-I",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"503,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 36357","SINAPI-I",36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"137,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 12424","SINAPI-I",12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"90,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 12440","SINAPI-I",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"87,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 9884","SINAPI-I",9884,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"65,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 9888","SINAPI-I",9888,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"52,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 9883","SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"22,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 9886","SINAPI-I",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"31,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 9889","SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"159,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 9887","SINAPI-I",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"96,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 9885","SINAPI-I",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"30,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 9890","SINAPI-I",9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"246,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"346,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 36316","SINAPI-I",36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"22,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 36313","SINAPI-I",36313,"UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"14,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 64","SINAPI-I",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"6,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 37423","SINAPI-I",37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"16,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 9892","SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"6,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 9901","SINAPI-I",9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"32,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 9900","SINAPI-I",9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"19,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 9899","SINAPI-I",9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"8,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 9908","SINAPI-I",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"385,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 9905","SINAPI-I",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"6,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 9906","SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"8,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 9895","SINAPI-I",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"13,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 9894","SINAPI-I",9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"26,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 9897","SINAPI-I",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"27,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 9910","SINAPI-I",9910,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"72,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 9909","SINAPI-I",9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"148,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 9907","SINAPI-I",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"174,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 20973","SINAPI-I",20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"101,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 20974","SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"144,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 37989","SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"14,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 37990","SINAPI-I",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"15,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37991","SINAPI-I",37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"21,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 37992","SINAPI-I",37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"33,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 37993","SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"50,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37994","SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"119,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 37995","SINAPI-I",37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"155,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 37996","SINAPI-I",37996,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"236,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 13883","SINAPI-I",13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"162.868,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 38604","SINAPI-I",38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"202.850,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"3.945.842,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 44469","SINAPI-I",44469,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"10.389.264,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 13894","SINAPI-I",13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"399.604,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 13895","SINAPI-I",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"537.335,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 13892","SINAPI-I",13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"658.491,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9914","SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"712.400,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"665.336,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 9912","SINAPI-I",9912,"USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3.212.360,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 9921","SINAPI-I",9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"1.657.087,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 21112","SINAPI-I",21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"288,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10228"},"SINAPI-I",10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"335,00",null,"C "]
["SINAPI-I 11781","SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"271,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"89,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 11751","SINAPI-I",11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"162,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 11750","SINAPI-I",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"134,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 11748","SINAPI-I",11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"58,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 11746","SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"90,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 11747","SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"250,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 11749","SINAPI-I",11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"66,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 10236","SINAPI-I",10236,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"134,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 10233","SINAPI-I",10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"126,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 10234","SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"79,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10231","SINAPI-I",10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"364,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 10232","SINAPI-I",10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"204,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 10229","SINAPI-I",10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"71,90",null,"C "]
["SINAPI-I 10235","SINAPI-I",10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"499,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 10230","SINAPI-I",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"879,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"261,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 10411","SINAPI-I",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"233,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 10404","SINAPI-I",10404,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"94,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 10410","SINAPI-I",10410,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"156,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 10405","SINAPI-I",10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"523,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"366,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 10412","SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"114,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 10406","SINAPI-I",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"723,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 10407","SINAPI-I",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.121,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 10416","SINAPI-I",10416,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"139,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 10419","SINAPI-I",10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"120,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 21092","SINAPI-I",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"69,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 10418","SINAPI-I",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"80,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 12657","SINAPI-I",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"324,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 10417","SINAPI-I",10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"202,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 10413","SINAPI-I",10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"73,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 10414","SINAPI-I",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"443,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 10415","SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"769,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 38643","SINAPI-I",38643,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1\" SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"70,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 6157","SINAPI-I",6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"96,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 6158","SINAPI-I",6158,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"8,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 6153","SINAPI-I",6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"5,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 6156","SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"7,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 6154","SINAPI-I",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"10,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 6155","SINAPI-I",6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2\" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"23,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 43595","SINAPI-I",43595,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"19,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 43596","SINAPI-I",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"22,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38108","SINAPI-I",38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"59,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38087","SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"76,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38109","SINAPI-I",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"95,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 38088","SINAPI-I",38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"100,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38110","SINAPI-I",38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"36,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38089","SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"63,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38111","SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"41,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38090","SINAPI-I",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"66,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 13726","SINAPI-I",13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"66.249,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 38400","SINAPI-I",38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"19,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 12627","SINAPI-I",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"1,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39996","SINAPI-I",39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"3,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 10478","SINAPI-I",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ",null,"43,01",null,"C "]
["SINAPI-I 10481","SINAPI-I",10481,"VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ",null,"38,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 10475","SINAPI-I",10475,"VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ",null,"37,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"8,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 4031","SINAPI-I",4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"41,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.440,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 39400","SINAPI-I",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1.566,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 39401","SINAPI-I",39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1.757,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11652"},"SINAPI-I",11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"3.780,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 13896","SINAPI-I",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"3.390,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 13475","SINAPI-I",13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"4.130,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 44491","SINAPI-I",44491,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP.  600 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"4.403.109,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 44470","SINAPI-I",44470,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1.853.657,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 13476","SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1.867.090,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 10488","SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2.262.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 13606","SINAPI-I",13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2.004.099,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 10489","SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"18,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 41073","SINAPI-I",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"3.322,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34391","SINAPI-I",34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"526,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 10496","SINAPI-I",10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"458,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10497","SINAPI-I",10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"1.191,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10504","SINAPI-I",10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"1.393,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 34390","SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"410,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34389","SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"128,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 34388","SINAPI-I",34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"182,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 34387","SINAPI-I",34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"296,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 11188","SINAPI-I",11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"146,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 11189","SINAPI-I",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"220,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 21107","SINAPI-I",21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"158,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 34386","SINAPI-I",34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"275,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10490","SINAPI-I",10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"96,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 10492","SINAPI-I",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ",null,"110,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ",null,"128,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10491","SINAPI-I",10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"155,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 34385","SINAPI-I",34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"227,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10499","SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"91,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34384","SINAPI-I",34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"275,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11185","SINAPI-I",11185,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"284,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 10507","SINAPI-I",10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ",null,"295,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 10505","SINAPI-I",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"174,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 10506","SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"227,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 5031","SINAPI-I",5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ",null,"320,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10502","SINAPI-I",10502,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"372,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 10501","SINAPI-I",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"210,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"284,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 4500","SINAPI-I",4500,"VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"13,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 4448","SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"18,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 20213","SINAPI-I",20213,"VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"15,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 20211","SINAPI-I",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"20,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 40270","SINAPI-I",40270,"VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"121,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 4425","SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"16,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 4472","SINAPI-I",4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"21,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 35272","SINAPI-I",35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"30,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 4481","SINAPI-I",4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"32,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34345","SINAPI-I",34345,"VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ",null,"18,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 41096","SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ",null,"3.328,20",null,"CR"]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":208,"n_cols":14,"rows_kept":208,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[206,8,206,9],[207,8,207,9],[206,4,206,7],[207,4,207,7],[205,1,205,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":0},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,370,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,10420,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,11868,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,5069,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,20205,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,9868,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,9841,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,9841,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":0},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(J24,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":0},{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(G35,1,0,$L35),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G35),0,G35)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(I36,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(J36,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":0},{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(G47,1,0,$L47),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G47),0,G47)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(I48,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(J48,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":0},{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(G59,1,0,$L59),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G59),0,G59)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(I60,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(J60,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":0},{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(G71,1,0,$L71),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G71),0,G71)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(I72,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(J72,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":0},{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(G83,1,0,$L83),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G83),0,G83)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(I84,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(J84,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":0},{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(G95,1,0,$L95),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G95),0,G95)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(I96,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(J96,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":0},{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(G107,1,0,$L107),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G107),0,G107)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(I108,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(J108,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":0},{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(G119,1,0,$L119),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G119),0,G119)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(J120,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(F131,1,0,$L131),0))","v":0},{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(G131,1,0,$L131),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F131),0,F131)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G131),0,G131)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K131,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K131+1,K:K,0))-ROW(L131)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I131<>0,J131<>0),N131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(I132,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(J132,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K142,-1,0),$K$1:$K142,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(F143,1,0,$L143),0))","v":0},{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(G143,1,0,$L143),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F143),0,F143)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G143),0,G143)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K143,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K143+1,K:K,0))-ROW(L143)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I143<>0,J143<>0),N143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H144*ROUND(I144,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H144*ROUND(J144,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K154,-1,0),$K$1:$K154,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(F155,1,0,$L155),0))","v":0},{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(G155,1,0,$L155),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F155),0,F155)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G155),0,G155)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K155,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K155+1,K:K,0))-ROW(L155)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I155<>0,J155<>0),N155=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H156*ROUND(I156,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H156*ROUND(J156,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!D158)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!E158)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!I158)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!J158)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L158),$H158=\"\",$H158=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K158,$K$1:$K158,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!D159)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!E159)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!I159)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!J159)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L159),$H159=\"\",$H159=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K159,$K$1:$K159,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!D164)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!E164)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!I164)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!J164)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L164),$H164=\"\",$H164=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K164,$K$1:$K164,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!D165)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!E165)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!I165)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!J165)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L165),$H165=\"\",$H165=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K165,$K$1:$K165,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K166,-1,0),$K$1:$K166,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(F167,1,0,$L167),0))","v":0},{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(G167,1,0,$L167),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F167),0,F167)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G167),0,G167)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K167,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K167+1,K:K,0))-ROW(L167)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I167<>0,J167<>0),N167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H168*ROUND(I168,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H168*ROUND(J168,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!D169)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!E169)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!I169)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!J169)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L169),$H169=\"\",$H169=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K169,$K$1:$K169,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!D170)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!E170)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!I170)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!J170)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L170),$H170=\"\",$H170=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K170,$K$1:$K170,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!D171)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!E171)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!I171)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!J171)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L171),$H171=\"\",$H171=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K171,$K$1:$K171,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!D172)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!E172)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!I172)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!J172)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L172),$H172=\"\",$H172=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K172,$K$1:$K172,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!D173)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!E173)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!I173)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!J173)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L173),$H173=\"\",$H173=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K173,$K$1:$K173,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!D174)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!E174)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!I174)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!J174)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L174),$H174=\"\",$H174=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K174,$K$1:$K174,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!D176)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!E176)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!I176)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!J176)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L176),$H176=\"\",$H176=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K176,$K$1:$K176,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!D177)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!E177)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!I177)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!J177)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L177),$H177=\"\",$H177=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K177,$K$1:$K177,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K178,-1,0),$K$1:$K178,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(F179,1,0,$L179),0))","v":0},{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(G179,1,0,$L179),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F179),0,F179)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G179),0,G179)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K179,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K179+1,K:K,0))-ROW(L179)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I179<>0,J179<>0),N179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!D180)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!E180)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H180*ROUND(I180,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H180*ROUND(J180,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!I180)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!J180)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L180),$H180=\"\",$H180=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K180,$K$1:$K180,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!D182)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!E182)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!I182)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!J182)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L182),$H182=\"\",$H182=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K182,$K$1:$K182,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!D183)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!E183)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!I183)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!J183)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L183),$H183=\"\",$H183=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K183,$K$1:$K183,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!D184)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!E184)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!I184)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!J184)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L184),$H184=\"\",$H184=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K184,$K$1:$K184,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!I185)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!D186)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!E186)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!I186)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!J186)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L186),$H186=\"\",$H186=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K186,$K$1:$K186,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!D187)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!E187)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!I187)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!J187)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L187),$H187=\"\",$H187=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K187,$K$1:$K187,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!D188)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!E188)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!I188)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!J188)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L188),$H188=\"\",$H188=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K188,$K$1:$K188,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!D189)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!E189)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!I189)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!J189)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L189),$H189=\"\",$H189=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K189,$K$1:$K189,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K190,-1,0),$K$1:$K190,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI FNDE450"},"SINAPI","FNDE450","ESTACAS ESCAVADAS MANUALMENTE d= 32cm",null,{"$f":"IF($L191>0,SUM(OFFSET(F191,1,0,$L191),0))","v":0},112.78999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F191),0,F191)","v":0},112.78999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K191,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K191+1,K:K,0))-ROW(L191)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I191<>0,J191<>0),N191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","38405",{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!D192)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!E192)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H192*ROUND(I192,2),2)","v":0},50.16,8.6999999999999994E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!I192)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!J192)-4)),0)","v":576.58000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A192)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9060},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L192),$H192=\"\",$H192=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K192,$K$1:$K192,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!D193)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!E193)-1),\"\")","v":"H"},0,31.92,1.3833,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!I193)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!J193)-4)),0)","v":23.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7545},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L193),$H193=\"\",$H193=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K193,$K$1:$K193,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","90680",{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!D194)-1),\"\")","v":"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!E194)-1),\"\")","v":"CHP"},0,12.05,2.7400000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!I194)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!J194)-4)),0)","v":440.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A194)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":619},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L194),$H194=\"\",$H194=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K194,$K$1:$K194,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","90681",{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!D195)-1),\"\")","v":"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!E195)-1),\"\")","v":"CHI"},0,9.5500000000000007,4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!I195)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!J195)-4)),0)","v":195.04},{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":768},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L195),$H195=\"\",$H195=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K195,$K$1:$K195,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","90778",{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!D196)-1),\"\")","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!E196)-1),\"\")","v":"H"},0,0.64,5.1000000000000004E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!I196)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!J196)-4)),0)","v":126.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7564},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L196),$H196=\"\",$H196=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K196,$K$1:$K196,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95578",{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!D197)-1),\"\")","v":"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!E197)-1),\"\")","v":"KG"},0,7.84,0.84909999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!I197)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!J197)-4)),0)","v":9.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A197)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2704},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L197),$H197=\"\",$H197=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K197,$K$1:$K197,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","97913",{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!D198)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!E198)-1),\"\")","v":"M3XKM"},0,0.06,2.0500000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!I198)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!J198)-4)),0)","v":3.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A198)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7297},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L198),$H198=\"\",$H198=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K198,$K$1:$K198,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100973",{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!D199)-1),\"\")","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!E199)-1),\"\")","v":"M3"},0,0.56999999999999995,6.1400000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!I199)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!J199)-4)),0)","v":9.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7328},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L199),$H199=\"\",$H199=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K199,$K$1:$K199,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A200)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K200,-1,0),$K$1:$K200,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"composição 460"},"composição","460","LUMINÁRIA PAINEL LED FRAMELESS SOBREPOR 24W - 6500K",null,{"$f":"IF($L201>0,SUM(OFFSET(F201,1,0,$L201),0))","v":51.9},70.08,null,{"$f":"IF(ISERROR(F201),0,F201)","v":51.9},70.08,{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K201,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K201+1,K:K,0))-ROW(L201)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I201<>0,J201<>0),N201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"cotação","001",{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!D202)-1),\"\")","v":"PAINEL LED FRAMELESS SOBREPOR 24W - 6500K"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!E202)-1),\"\")","v":"un"},{"$f":"TRUNC($H202*ROUND(I202,2),2)","v":51.9},51.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!I202)-4)),0)","v":51.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!J202)-4)),0)","v":51.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A202)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":24},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L202),$H202=\"\",$H202=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K202,$K$1:$K202,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!D203)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!E203)-1),\"\")","v":"H"},0,3.74,0.1509375,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!I203)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!J203)-4)),0)","v":24.84},{"$f":"COUNTA($A$1:$A203)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7489},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L203),$H203=\"\",$H203=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K203,$K$1:$K203,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!D204)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!E204)-1),\"\")","v":"H"},0,14.44,0.48299989999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!I204)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!J204)-4)),0)","v":29.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7503},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L204),$H204=\"\",$H204=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K204,$K$1:$K204,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K205,-1,0),$K$1:$K205,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PAINEL LED FRAMELESS SOBREPOR 24W - 6500K"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"un"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.9},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001","15436940/0001-03","AMAZON ERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA",null,null,null,"www.amazon.com.br",null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002","72313828/0001-00","PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA",null,null,null,"www.plenobras.com.br",null,"E",null,"F"]
[null,"E003","41132383/0001-39","AMPERIAL",null,null,null,"www.amperial.com.br",null,"E",null,"F"]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 001"},"COTAÇÃO","001","PAINEL LED FRAMELESS SOBREPOR 24W - 6500K","un",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":51.9},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AMAZON ERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA"},null,51.9,null,"10/01/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA"},null,51.84,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"AMPERIAL"},null,55.9,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,88%(HORA)   69,79%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","11/2024","12/12/2024","12/12/2024"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","12/12/2024","13/12/2024"]
["SINAPI-I","HORISTA 112,88  MENSALISTA  69,79",null,"PORTO ALEGRE","","11/2024","",""]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"luminaria  led"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SINAPI","97605","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"83,95",null,"AS"]
[null,"SINAPI","97607","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"106,75",null,"AS"]
[null,"SINAPI-I","38774","LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"12,31",null,"CR"]
[null,"SINAPI","97599","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"18,95",null,"CR"]
[null,"SINAPI","101658","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"501,58",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","42247","LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"420,17",null,"CR"]
[null,"SINAPI","101659","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"569,46",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","42248","LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"488,05",null,"CR"]
[null,"SINAPI","101660","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"889,95",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","42249","LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"808,54",null,"CR"]
[null,"SINAPI","101654","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"207,68",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","42244","LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"126,27",null,"CR"]
[null,"SINAPI","101655","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"314,41",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","42245","LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"233,00",null,"CR"]
[null,"SINAPI","101656","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"339,33",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","42246","LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"257,92",null,"CR"]
[null,"SINAPI","101657","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"392,42",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","42243","LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"311,01",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","39385","LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"11,26",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","39389","LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"12,21",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","39390","LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"25,60",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","39391","LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"28,74",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","43265","LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"35,21",null,"CR"]
[null,"SINAPI","103782","LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"29,44",null,"CR"]
[null,"SINAPI","101661","SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN",null,"125,74",null,"CR"]